Table 4. a: 234GHz line (Nu, Ju) (Nl, Jl) a0 (Nu, Ju) (Nl, Jl) a0 (Nu, Ju) (Nl, Jl) a0 (1, 0) (0, 1) 6.5(-12) (4, 3) (1, 0) 2.7(-12) (5, 5) (2, 2) 6.4(-12) (1, 1) (0, 1) 9.9(-12) (2, 3) 2.5(-12) (2, 1) 2.0(-12) (1, 2) 1.0(-11) (2, 2) 3.9(-12) (3, 4) 3.2(-12) (1, 2) (0, 1) 9.5(-12) (2, 1) 7.9(-12) (3, 3) 1.5(-11) (1, 0) 2.4(-12) (3, 4) 1.4(-12) (3, 2) 1.7(-12) (2, 1) (0, 1) 6.5(-12) (3, 3) 5.2(-12) (4, 5) 3.6(-12) (1, 2) 4.8(-12) (3, 2) 1.6(-11) (4, 4) 1.7(-11) (1, 1) 6.3(-12) (4, 4) (0, 1) 2.7(-12) (4, 3) 2.6(-12) (1, 0) 6.0(-12) (1, 2) 3.5(-12) (5, 6) 5.0(-12) (2, 2) (0, 1) 5.6(-12) (1, 1) 4.8(-12) (5, 4) 4.6(-12) (1, 2) 7.9(-12) (2, 3) 4.0(-12) (5, 6) (0, 1) 2.5(-12) (1, 1) 1.1(-11) (2, 2) 9.4(-12) (1, 2) 4.1(-12) (2, 3) 7.8(-12) (2, 1) 2.2(-12) (1, 1) 5.7(-13) (2, 1) 2.2(-12) (3, 4) 3.9(-12) (1, 0) 3.5(-13) (2, 3) (0, 1) 9.0(-12) (3, 3) 1.6(-11) (2, 3) 8.4(-12) (1, 2) 1.3(-11) (3, 2) 2.4(-12) (2, 2) 1.0(-12) (1, 1) 2.6(-12) (4, 5) 4.8(-12) (2, 1) 4.4(-13) (1, 0) 1.7(-12) (4, 3) 3.8(-12) (3, 4) 1.5(-11) (2, 1) 2.0(-12) (4, 5) (0, 1) 3.7(-12) (3, 3) 1.5(-12) (3, 2) (0, 1) 3.1(-12) (1, 2) 6.7(-12) (3, 2) 4.1(-13) (1, 2) 4.0(-12) (1, 1) 1.1(-12) (4, 5) 2.3(-11) (1, 1) 4.0(-12) (1, 0) 6.5(-13) (4, 4) 1.9(-12) (1, 0) 3.8(-12) (2, 3) 1.2(-11) (4, 3) 6.0(-13) (2, 3) 3.1(-12) (2, 2) 1.6(-12) (5, 4) 4.8(-13) (2, 2) 5.8(-12) (2, 1) 6.8(-13) (6, 5) (0, 1) 1.3(-12) (2, 1) 1.1(-11) (3, 4) 2.0(-11) (1, 2) 9.7(-13) (3, 4) 1.5(-12) (3, 3) 2.1(-12) (1, 1) 1.2(-12) (3, 3) (0, 1) 4.2(-12) (3, 2) 9.6(-13) (1, 0) 9.2(-13) (1, 2) 4.8(-12) (4, 3) 9.9(-13) (2, 3) 9.4(-13) (1, 1) 6.8(-12) (5, 4) (0, 1) 1.9(-12) (2, 2) 1.6(-12) (2, 3) 5.9(-12) (1, 2) 1.7(-12) (2, 1) 2.8(-12) (2, 2) 1.2(-11) (1, 1) 2.0(-12) (3, 4) 5.9(-13) (2, 1) 2.2(-12) (1, 0) 1.5(-12) (3, 3) 2.5(-12) (3, 4) 4.5(-12) (2, 3) 1.7(-12) (3, 2) 8.0(-12) (3, 2) 3.0(-12) (2, 2) 2.8(-12) (4, 4) 2.8(-12) (3, 4) (0, 1) 6.4(-12) (2, 1) 5.4(-12) (4, 3) 1.3(-11) (1, 2) 9.2(-12) (3, 4) 1.0(-12) (5, 5) 4.1(-12) (1, 1) 1.6(-12) (3, 3) 3.8(-12) (5, 4) 3.6(-11) (1, 0) 9,4(-13) (3, 2) 1.2(-11) (6, 6) (0, 1) 6.6(-13) (2, 3) 1.7(-11) (4, 4) 4.7(-12) (1, 2) 1.3(-12) (2, 2) 2.2(-12) (4, 3) 2.1(-11) (1, 1) 1.7(-12) (2, 1) 1.3(-12) (5, 5) (0, 1) 1.7(-12) (2, 3) 1.6(-12) (4, 3) (0, 1) 2.5(-12) (1, 2) 2.1(-12) (2, 2) 3.4(-12) (1, 2) 2.9(-12) (1, 1) 2.8(-12) (2, 1) 5.6(-13) (1, 1) 3.0(-12) (2, 3) 2.8(-12) (3, 4) 2.1(-12)

Table 4. b: 298GHz line (Nu, Ju) (Nl, Jl) a0 (Nu, Ju) (Nl, Jl) a0 (Nu, Ju) (Nl, Jl) a0 (6, 6) (3, 3) 8.0(-12) (7, 7) (3, 3) 4.0(-12) (8, 8) (7, 7) 2.1(-11) (3, 2) 9.9(-13) (3, 2) 2.8(-13) (7, 6) 2.6(-12) (4, 5) 2.4(-12) (4, 5) 1.4(-12) (8, 9) 5.0(-12) (4, 4) 1.3(-11) (4, 4) 8.8(-12) (8, 7) 4.6(-12) (4, 3) 1.2(-12) (5, 6) 1.5(-12) (8, 9) (2, 3) 8.7(-13) (5, 6) 3.3(-12) (5, 5) 1.4(-11) (3, 4) 2.5(-12) (5, 5) 1.8(-11) (5, 4) 7.9(-13) (4, 5) 5.5(-12) (5, 4) 2.7(-12) (6, 7) 3.2(-12) (4, 4) 1.2(-13) (6, 7) 5.0(-12) (6, 6) 2.0(-11) (5, 6) 1.0(-11) (6, 5) 4.6(-12) (6, 5) 2.7(-12) (5, 5) 3.8(-13) (6, 7) (0, 1) 8.7(-13) (7, 8) 5.0(-12) (6, 7) 1.6(-11) (1, 2) 2.5(-12) (7, 6) 4.6(-12) (6, 6) 6.0(-13) (1, 1) 3.2(-13) (7, 8) (1, 2) 8.7(-13) (7, 8) 3.4(-11) (1, 0) 1.9(-13) (1, 1) 6.5(-14) (7, 7) 1.1(-12) (2, 3) 4.6(-12) (1, 0) 3.9(-14) (9, 8) (5, 4) 6.5(-12) (2, 2) 4.2(-13) (2, 3) 2.5(-12) (5, 5) 2.0(-13) (2, 1) 2.6(-13) (2, 1) 8.0(-14) (6, 6) 7.0(-13) (3, 4) 1.0(-11) (3, 4) 5.0(-12) (6, 5) 1.1(-11) (3, 3) 8.9(-13) (3, 3) 2.7(-13) (7, 7) 1.1(-12) (3, 2) 2.3(-13) (3, 2) 4.8(-14) (7, 6) 1.6(-11) (4, 5) 1.5(-11) (4, 5) 1.0(-11) (8, 8) 2.5(-12) (4, 4) 1.1(-12) (4, 4) 6.1(-13) (8, 7) 4.1(-11) (4, 3) 2.1(-13) (4, 3) 2.0(-14) (9, 9) (5, 5) 5.2(-12) (5, 6) 2.7(-11) (5, 6) 1.5(-11) (6, 6) 1.0(-11) (5, 5) 1.6(-12) (5, 5) 7.5(-13) (7, 8) 1.1(-12) (5, 4) 2.4(-13) (6, 7) 3.1(-11) (7, 7) 1.6(-11) (7, 6) (1, 2) 2.3(-13) (6, 6) 1.4(-12) (7, 6) 6.4(-13) (1, 1) 4.1(-13) (8, 7) (4, 4) 6.5(-13) (8, 9) 3.0(-12) (1, 0) 3.3(-13) (4, 3) 5.3(-12) (8, 8) 2.2(-11) (2, 3) 1.8(-13) (5, 5) 9.5(-13) (8, 7) 2.6(-12) (2, 2) 4.5(-13) (5, 4) 1.0(-11) (9, 10) 5.0(-12) (3, 4) 1.8(-13) (6, 6) 1.4(-12) (9, 8) 4.6(-12) (3, 3) 1.1(-12) (6, 5) 1.5(-11) (9, 10) (3, 4) 8.7(-13) (3, 2) 4.0(-12) (7, 7) 3.0(-12) (4, 5) 2.5(-12) (4, 4) 1.7(-12) (7, 6) 3.6(-11) (5, 6) 5.9(-10) (4, 3) 9.2(-12) (8, 8) (2, 3) 2.2(-13) (6, 7) 1.1(-11) (5, 5) 1.7(-12) (3, 4) 5.0(-13) (6, 6) 3.0(-13) (5, 4) 1.4(-11) (4, 5) 4.5(-13) (7, 8) 1.7(-11) (6, 6) 3.6(-12) (4, 4) 4.6(-12) (7, 7) 4.4(-13) (6, 5) 3.1(-11) (5, 6) 7.0(-13) (8, 9) 3.8(-11) (7, 7) (1, 2) 4.4(-13) (5, 5) 9.6(-12) (8, 8) 8.5(-13) (1, 1) 5.4(-13) (6, 7) 1.3(-12) (10, 9) (6, 5) 7.8(-12) (2, 3) 9.0(-13) (6, 6) 1.5(-11) (7, 7) 5.5(-13) (2, 2) 4.0(-13) (6, 5) 7.2(-13) (7, 6) 1.3(-11) (3, 4) 1.0(-12) (7, 8) 3.1(-12) (8, 8) 7.0(-13)

Table 4. c: 402GHz line (Nu, Ju) (Nl, Jl) a0 (Nu, Ju) (Nl, Jl) a0 (Nu, Ju) (Nl, Jl) a0 (10, 9) (8, 7) 1.7(-11) (11, 12) (9, 10) 1.8(-11) (10, 11) 1.4(-11) (9, 9) 1.9(-12) (10, 11) 4.5(-11) (11, 12) 2.0(-11) (9, 8) 4.6(-11) (10, 10) 3.5(-13) (12, 13) 5.2(-11) (10, 10) (6, 6) 5.8(-12) (12, 11) (8, 7) 1.0(-11) (14, 13) (10, 9) 1.3(-11) (7, 7) 1.1(-11) (9, 9) 1.5(-13) (11, 10) 1.7(-11) (8, 9) 1.0(-12) (9, 8) 1.5(-11) (12, 11) 2.1(-11) (8, 8) 1.7(-11) (10, 9) 1.9(-11) (13, 12) 6.6(-11) (8, 7) 5.6(-13) (11, 11) 8.0(-13) (14, 14) (10, 10) 8.2(-12) (9, 10) 3.0(-12) (11, 10) 5.6(-11) (11, 11) 1.3(-11) (9, 9) 2.2(-11) (12, 12) (8, 8) 7.0(-12) (12, 13) 6.0(-13) (9, 8) 2.5(-12) (9, 9) 1.2(-11) (12, 12) 1.9(-11) (10, 11) 5.0(-12) (10, 11) 8.0(-13) (12, 11) 2.4(-13) (10, 9) 4.6(-12) (10, 10) 1.8(-11) (13, 14) 2.8(-12) (10, 11) (4, 5) 8.7(-13) (10, 9) 4.0(-13) (13, 13) 2.4(-11) (5, 6) 2.5(-12) (11, 12) 2.8(-12) (13, 12) 2.4(-12) (6, 7) 6.4(-12) (11, 11) 2.3(-11) (14, 15) 5.0(-12) (7, 8) 1.2(-11) (11, 10) 2.5(-12) (14, 13) 4.6(-12) (7, 7) 2.2(-13) (12, 13) 5.0(-12) (14, 15) (8, 9) 8.7(-13) (8, 9) 1.7(-11) (12, 11) 4.6(-12) (9, 10) 2.5(-12) (8, 8) 2.2(-13) (12, 13) (6, 7) 8.7(-13) (10, 11) 8.2(-12) (9, 10) 4.1(-11) (7, 8) 2.5(-12) (11, 12) 1.4(-11) (9, 9) 6.0(-13) (8, 9) 7.3(-12) (12, 13) 2.1(-11) (11, 10) (7, 6) 9.0(-12) (9, 10) 1.3(-11) (13, 14) 5.5(-11) (8, 8) 3.5(-13) (10, 11) 1.9(-11) (15, 14) (11, 10) 1.4(-11) (8, 7) 1.4(-11) (11, 12) 4.8(-11) (12, 11) 1.8(-11) (9, 9) 2.9(-13) (11, 11) 1.0(-13) (13, 12) 2.2(-11) (9, 8) 1.8(-11) (13, 12) (9, 8) 1.2(-11) (14, 13) 7.0(-11) (10, 10) 1.3(-12) (10, 9) 1.6(-11) (15, 15) (11, 11) 8.8(-12) (10, 9) 5.1(-11) (11, 10) 2.0(-11) (12, 12) 1.4(-11) (11, 11) (7, 7) 6.4(-12) (12, 12) 2.5(-13) (13, 14) 5.0(-13) (8, 8) 1.2(-11) (12, 11) 6.1(-11) (13, 13) 1.9(-11) (9, 10) 9.0(-13) (13, 13) (9, 9) 7.6(-12) (13, 12) 1.6(-13) (9, 9) 1.7(-11) (10, 10) 1.3(-11) (14, 15) 2.7(-12) (9, 8) 4.8(-13) (11, 12) 7.0(-13) (14, 14) 2.4(-11) (10, 11) 2.9(-12) (11, 11) 1.8(-11) (14, 13) 2.3(-12) (10, 10) 2.3(-11) (11, 10) 3.2(-13) (15, 16) 5.0(-12) (10, 9) 2.5(-12) (12, 13) 2.8(-12) (15, 14) 4.6(-12) (11, 12) 5.0(-12) (12, 12) 2.4(-11) (15, 16) (9, 10) 8.7(-13) (11, 10) 4.6(-12) (12, 11) 2.4(-12) (10, 11) 2.5(-12) (11, 12) (5, 6) 8.7(-13) (13, 14) 5.0(-12) (11, 12) 8.6(-12) (6, 7) 2.5(-12) (13, 12) 4.6(-12) (12, 13) 1.5(-11) (7, 8) 6.8(-12) (13, 14) (7, 8) 8.7(-13) (13, 14) 2.2(-11) (8, 9) 1.2(-11) (8, 9) 2.5(-12) (14, 15) 5.9(-11) (8, 8) 1.1(-13) (9, 10) 7.7(-12)

This article was processed by the author using Springer-Verlag L^ATEX A&A style file L-AA version 3.