This article was processed by the author using Springer-Verlag L^ATEX A&A style file L-AA version 3.

Table 1. Minimum and maximum error factors affecting the β� decay rates of Yokoi & Takahashi (1987)

AZ Ne T8 = 1 T8 = 2 T8 = 3 T8 = 4 Min Max Min Max Min Max Min Max 59Fe - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 60Fe - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 1.04 60Co - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 63Ni - 1.00 1.01 .84 1.49 .51 2.53 .38 2.95 64Cu - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 79Se - 1.00 1.00 .99 1.03 .99 1.05 .98 1.07 86Rb - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 87Rb - 1.00 1.00 .82 1.54 .32 3.15 .32 3.16 93Zr - 1.00 1.00 1.00 1.02 .63 2.06 .36 3.02 94Nb - 1.00 1.02 .98 1.06 .97 1.10 .96 1.14 99Tc - .75 1.78 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 103Ru - .33 3.12 .33 3.11 .33 3.11 .33 3.11 107Pd - .94 1.20 .32 3.12 .32 2.83 .32 2.68 113Cd - .99 1.03 .84 1.35 .41 1.89 .33 1.98 123Sn - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 128I - 1.00 1.02 .97 1.09 .94 1.18 .91 1.30 129I - .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 134Cs 1 .54 2.47 .33 3.11 .32 3.15 .32 3.16 3 .51 2.55 .33 3.12 .32 3.15 .32 3.16 10 .50 2.58 .33 3.13 .32 3.15 .32 3.16 30 .50 2.59 .33 3.13 .32 3.15 .32 3.16 135Cs - 1.00 1.00 .33 3.12 .32 3.16 .32 3.16 137Cs - 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 1.03 .74 1.81 142Pr - 1.00 1.00 .99 1.02 .97 1.08 .94 1.18 143Pr - 1.00 1.00 .97 1.09 .92 1.25 .87 1.40 147Nd - 1.00 1.01 .96 1.13 .90 1.32 .84 1.50 147Pm - 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 1.02 .99 1.04 148Pm - 1.00 1.00 .98 1.07 .92 1.27 .84 1.49 151Sm 1 .94 1.20 .71 1.91 .46 2.69 .38 2.97 3 .93 1.21 .71 1.93 .46 2.69 .38 2.97 10 .93 1.21 .68 2.01 .46 2.71 .38 2.97 30 .93 1.21 .64 2.14 .45 2.75 .37 2.99 152Eu - .41 2.87 .33 3.13 .32 3.15 .32 3.15 154Eu - .36 3.03 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 155Eu 1 1.00 1.00 .83 1.53 .52 2.50 .40 2.91 3 1.00 1.01 .82 1.56 .52 2.51 .40 2.91 10 1.00 1.01 .80 1.64 .51 2.54 .39 2.92 30 1.00 1.00 .77 1.73 .49 2.60 .39 2.94

Table 1. Continued

AZ Ne T8 = 1 T8 = 2 T8 = 3 T8 = 4 Min Max Min Max Min Max Min Max 157Gd - .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 158Tb - .79 1.68 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 160Tb - .78 1.02 .35 1.14 .33 1.41 .32 1.79 163Dy 1 1.00 1.01 .98 1.07 .91 1.26 .83 1.48 3 .99 1.02 .98 1.08 .91 1.27 .83 1.49 10 .88 1.37 .97 1.10 .90 1.28 .82 1.50 30 .50 2.60 .94 1.19 .89 1.32 .81 1.53 164Ho - .99 1.02 .95 1.17 .88 1.37 .82 1.56 170Tm - .99 1.02 .93 1.23 .77 1.72 .56 2.40 171Tm - .85 1.48 .81 1.60 .80 1.65 .78 1.69 176Lu - 1.00 1.00 .97 1.10 .87 1.38 .76 1.69 179Hf 1 .32 1.60 .32 1.09 .32 1.03 .32 1.02 3 .32 1.13 .32 1.09 .32 1.03 .32 1.02 10 .32 1.04 .32 1.07 .32 1.03 .32 1.02 30 .32 1.03 .32 1.04 .32 1.03 .32 1.02 181Hf - .85 1.48 .37 3.01 .33 3.11 .33 3.13 182Hf - .33 3.13 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 180Ta - 1.00 1.01 .95 1.15 .89 1.34 .84 1.52 182Ta - .58 2.34 .46 2.72 .44 2.79 .42 2.83 185W - 1.00 1.00 .96 1.12 .88 1.38 .79 1.67 186Re - 1.00 1.01 .95 1.17 .83 1.54 .71 1.90 187Re 1 1.00 1.00 .98 1.06 .67 1.99 .41 2.86 3 1.00 1.00 .98 1.07 .66 2.00 .41 2.86 10 .98 1.08 .96 1.12 .65 2.05 .41 2.88 30 .74 1.83 .80 1.64 .59 2.27 .40 2.90 191Os - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 .99 1.01 193Ir - .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 195Pt - .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 203Hg - .34 1.58 .33 1.60 .33 1.62 .34 1.64 204Tl - 1.00 1.01 .37 2.02 .32 2.07 .32 2.06 205Tl - .32 2.51 .32 2.51 .32 2.52 .32 2.55 210Bi - .85 1.49 .44 2.77 .37 2.97 .35 3.05

Table 2. Minimum and maximum error factors affecting the β^+ and EC rates of Yokoi & Takahashi (1987)

AZ Ne T8 = 1 T8 = 2 T8 = 3 T8 = 4 Min Max Min Max Min Max Min Max 59Ni - 1.00 1.00 .95 1.02 .35 1.24 .32 1.26 64Cu - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 65Zn 1 .97 1.08 .58 2.15 .40 2.29 .35 2.18 3 .98 1.07 .64 2.02 .43 2.28 .36 2.20 10 .98 1.07 .67 1.92 .47 2.25 .39 2.24 30 .98 1.06 .70 1.88 .49 2.24 .41 2.26 71Ge - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 81Kr - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 107Ag - .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 108Ag - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 109Cd - 1.00 1.00 1.00 1.01 .98 1.05 .91 1.19 113In - .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 114In - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 122Sb - 1.00 1.00 .77 1.03 .42 1.04 .35 1.04 123Te - .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 128I - 1.00 1.01 1.00 1.02 .99 1.03 .98 1.05 134Cs - .32 3.16 .32 2.78 .32 1.76 .32 1.36 147Sm - .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 152Eu - .52 2.53 .35 3.06 .33 3.11 .33 3.13 154Eu - .34 3.08 .32 3.16 .32 3.16 .32 3.16 153Gd - .93 1.24 .58 2.33 .44 2.77 .38 2.95 158Tb - .99 1.03 .37 2.98 .32 3.13 .32 3.16 163Ho - 1.00 1.00 1.00 1.00 .99 1.00 .99 1.01 164Ho - 1.00 1.00 .98 1.02 .96 1.04 .94 1.07 165Er - 1.00 1.00 .99 1.01 .97 1.03 .93 1.06 176Lu - 1.00 1.00 .97 1.09 .80 1.28 .55 1.29 179Ta - .99 1.02 .96 1.15 .89 1.28 .76 1.40 180Ta - 1.00 1.01 .97 1.11 .92 1.25 .88 1.39 181W - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.02 186Re - 1.00 1.00 .98 1.08 .92 1.24 .86 1.44 187Os 1 .90 1.30 .48 2.66 .42 2.85 .40 2.91 3 .93 1.23 .52 2.50 .43 2.81 .40 2.91 10 .96 1.13 .59 2.30 .45 2.74 .41 2.88 30 .98 1.08 .65 2.12 .47 2.66 .41 2.86 192Ir - .99 1.02 .85 1.46 .69 1.96 .60 2.26 193Pt - .45 2.74 .42 2.85 .39 2.94 .37 3.00 204Tl - 1.00 1.01 .40 2.91 .32 3.14 .32 3.16 205Pb - .32 2.51 .32 2.51 .32 2.51 .32 2.52