Table 1: Clump parameters (1)

Ncl l b v T_{max} Δ_x Δ_y R Δ_v MCO M_{grav} (^∘) (^∘ ) (km s^−1 ) (^∘K) (pc) (pc) (pc) (km s^−1 ) (M_⊙ ) (M_⊙ ) COMPLEX

1 192.312 -11.375 9.43 13.42 5.13 4.31 4.60 1.73 1966.5 868.2 B30 2 196.938 -10.312 12.03 10.75 1.18 1.08 1.44 1.66 218.9 250.3 B35 3 195.000 -16.688 -2.28 9.36 2.90 2.08 2.55 2.25 727.3 810.9 B223 4 195.250 -16.375 -0.33 9.35 2.66 2.20 2.62 4.14 853.7 2823.4 B223 5 198.625 -9.000 11.38 8.89 1.91 1.56 2.07 2.53 395.3 831.4 L1598 6 195.062 -16.938 -2.93 8.67 1.70 1.41 1.56 1.80 247.2 317.1 B223 7 195.188 -16.938 -2.93 8.51 1.09 2.11 1.71 2.45 422.1 640.1 B223 8 199.188 -10.438 10.08 7.99 1.26 2.04 1.75 1.58 215.7 275.7 L1598 9 191.062 -16.750 0.98 7.24 2.44 2.43 2.17 1.50 215.4 306.5 - 10 194.375 -16.438 0.98 6.22 1.70 1.38 1.88 2.58 127.1 785.8 B223 11 198.125 -15.250 -0.98 6.04 1.74 0.68 1.51 1.74 124.2 286.2 B223 12 200.500 -10.562 12.03 6.01 2.04 4.15 3.05 1.96 424.6 739.2 Spur 13 192.500 -12.312 8.13 5.66 2.31 2.48 1.83 2.02 132.8 471.0 B30 14 197.188 -10.125 11.38 5.52 1.34 1.49 1.45 1.20 84.5 130.7 B35 15 194.812 -15.562 -0.98 5.41 1.89 1.19 1.79 2.62 188.0 771.9 B223 16 192.438 -12.188 12.68 5.39 1.51 1.83 1.87 2.57 146.7 776.0 B30 17 194.500 -15.750 -1.63 5.31 1.39 2.54 1.82 1.64 118.5 308.3 B223 18 199.688 -11.750 12.68 5.26 1.90 1.68 2.06 2.05 195.5 543.2 Spur 19 196.812 -16.062 -1.63 5.23 2.43 1.19 1.97 1.92 193.3 457.6 B223 20 196.250 -15.500 2.93 5.10 0.99 2.48 1.99 3.30 269.3 1354.5 B223 21 198.938 -9.750 8.78 5.03 1.14 2.29 1.69 1.96 183.5 409.1 L1598 22 198.688 -9.375 9.43 4.86 0.89 1.56 1.47 1.63 102.8 246.1 L1598 23 197.125 -15.938 -0.98 4.63 0.79 1.55 1.52 2.68 126.7 683.3 B223 24 199.875 -11.438 12.03 4.56 1.24 1.75 1.70 1.57 109.9 262.7 Spur 25 197.438 -15.438 -0.33 4.52 1.97 1.61 1.96 2.00 162.2 493.5 B223 26 200.312 -10.938 12.68 4.48 0.26 0.98 0.99 1.61 61.3 161.9 Spur 27 192.938 -8.750 11.38 4.41 1.28 1.02 1.49 1.40 63.3 183.7 NR 28 196.062 -9.188 8.78 4.10 0.76 1.25 1.33 1.17 44.6 113.1 NR 29 193.938 -16.312 2.93 3.90 0.99 0.75 1.00 1.74 56.9 190.3 B223 30 196.062 -8.250 12.03 3.84 0.92 0.71 1.09 1.45 45.3 142.6 NR 31 194.250 -16.062 1.63 3.83 0.96 0.57 1.09 1.49 47.0 151.8 B223 32 198.062 -9.812 12.68 3.79 0.11 0.73 0.94 1.08 31.0 69.5 B35 33 194.312 -15.500 -1.63 3.77 1.06 0.86 1.20 1.21 42.8 109.2 B223 34 195.625 -9.500 8.13 3.66 1.07 1.54 1.37 1.11 46.2 105.2 NR 35 194.750 -10.125 15.28 3.49 1.69 0.73 1.54 1.68 64.0 272.4 NR 36 193.500 -15.375 -0.98 3.48 0.54 0.87 1.11 1.99 37.9 274.4 B223 37 197.938 -9.312 11.38 3.12 0.97 0.55 1.13 1.50 32.4 160.0 B35 38 198.875 -14.062 2.28 3.05 0.72 0.36 1.06 2.67 63.2 470.6 Arm 39 194.188 -15.062 -0.33 3.00 0.06 0.81 1.03 1.84 36.9 220.0 B223 40 199.125 -12.062 13.33 2.96 0.97 0.58 0.94 1.28 31.8 97.1 Spur 41 193.938 -15.875 9.43 2.88 0.70 2.23 1.79 1.35 68.5 204.5 B223 42 198.625 -13.750 2.93 2.85 0.49 1.43 1.20 2.04 50.0 312.9 Arm 43 191.000 -14.812 2.28 2.83 0.58 1.26 0.78 1.38 22.6 92.5 SW 44 200.938 -13.312 -0.33 2.77 0.58 2.00 1.18 2.84 49.9 598.8 Arm 45 192.750 -13.125 8.13 2.77 0.55 1.34 1.28 1.59 38.6 202.4 B30 46 195.875 -7.938 11.38 2.75 1.61 0.99 1.40 0.91 33.4 72.5 NR 47 193.938 -16.500 1.63 2.73 0.99 0.58 1.02 2.04 48.2 266.6 B223 48 194.250 -7.938 10.73 2.70 0.28 2.23 1.46 1.62 47.4 241.8 NR 49 191.188 -10.938 8.78 2.68 2.59 3.92 2.98 2.01 160.6 755.2 B30 50 196.688 -15.938 0.98 2.58 2.44 0.71 1.80 2.59 102.1 760.0 B223 51 191.375 -10.688 10.08 2.53 3.52 2.07 2.36 1.52 106.9 343.0 B30 52 196.812 -8.188 10.08 2.51 1.13 1.16 1.39 1.70 37.2 252.3 NR 53 199.250 -10.938 9.43 2.49 1.15 0.31 0.74 0.86 13.5 33.9 L1598 54 200.688 -12.312 11.38 2.42 1.27 0.58 0.71 1.03 17.2 46.9 Spur 55 199.938 -10.812 10.08 2.38 1.32 1.99 1.71 1.84 49.7 364.1 NR 56 201.000 -9.750 10.73 2.34 2.38 1.73 1.80 2.22 59.4 559.0 Spur 57 197.938 -8.375 10.73 2.32 1.16 0.58 1.00 1.40 26.3 123.9 NR 58 192.312 -12.500 8.13 2.30 0.58 0.79 0.88 1.01 18.8 55.8 B30 59 194.750 -7.938 10.73 2.26 0.58 1.03 1.01 2.40 34.3 365.1 NR 60 194.375 -15.625 2.28 2.24 0.58 0.58 0.60 1.21 16.2 54.54 B223 1

Table 2: Clump parameters (2)

Ncl l b v T_{max} Δ_x Δ_y R Δ_v MCO M_{grav} (^∘) (^∘ ) (km s^−1 ) (^∘K) (pc) (pc) (pc) (km s^−1 ) (M_⊙ ) (M_⊙ ) COMPLEX

61 193.438 -15.562 -1.63 2.22 0.58 0.33 0.65 1.18 17.3 56.8 B223 62 196.562 -7.812 -0.73 2.21 1.98 1.02 1.61 0.81 36.3 66.8 NR 63 195.188 -15.938 -0.98 2.19 2.61 1.62 2.09 4.29 131.8 2412.1 B223 64 192.000 -12.062 10.73 2.15 3.13 2.20 2.30 3.18 90.4 1458.8 B30 65 193.938 -15.562 -2.93 2.13 0.36 0.51 0.93 1.74 19.0 176.0 B223 66 195.312 -8.750 4.88 2.09 0.41 0.87 1.00 0.87 15.8 47.9 NR 67 193.000 -16.438 2.28 2.07 0.65 0.79 1.06 1.02 22.9 69.0 B223 68 196.125 -16.062 -2.28 2.04 1.46 1.27 1.73 3.52 103.4 1346.0 B223 69 198.375 -8.750 8.13 2.02 2.33 1.07 1.59 2.21 38.9 487.0 L1598 70 197.938 -8.000 10.08 1.97 0.58 0.58 1.01 2.02 26.5 259.6 NR 71 196.375 -8.312 9.43 1.92 1.10 1.18 1.21 1.66 19.4 209.0 NR 72 191.500 -13.625 2.93 1.91 1.53 0.55 1.44 2.22 48.8 445.9 SW 73 192.500 -10.750 10.73 1.89 2.07 1.67 1.94 2.35 50.1 674.8 B30 74 193.250 -16.312 1.63 1.83 0.57 0.41 0.94 1.24 15.5 91.1 B223 75 191.062 -12.188 4.88 1.83 0.58 0.58 0.46 1.96 16.5 111.1 SW 76 193.062 -15.375 2.28 1.81 0.58 0.29 0.87 1.54 21.3 130.1 B223 77 196.562 -9.562 15.93 1.78 0.58 0.58 0.32 0.68 4.7 9.3 NR 78 198.438 -10.188 10.08 1.78 1.37 2.35 1.43 1.51 19.9 206.9 B35 79 197.625 -9.688 12.03 1.76 1.34 1.47 1.37 1.06 22.5 97.1 B35 80 195.688 -9.125 8.13 1.74 0.13 0.54 0.88 1.27 16.6 89.0 NR 81 193.125 -16.188 2.93 1.70 0.67 0.58 0.78 1.31 15.4 84.7 B223 82 199.938 -13.188 0.98 1.70 0.58 0.70 0.96 1.51 20.3 137.7 Arm 83 192.438 -12.750 5.53 1.70 0.58 0.29 0.74 1.09 11.8 55.0 B30 84 192.750 -12.812 6.83 1.70 0.79 0.32 0.92 0.98 15.2 55.23 B30 85 191.125 -15.188 1.63 1.68 0.69 0.29 0.99 1.47 22.8 134.8 SW 86 191.188 -13.312 2.28 1.68 0.58 1.02 1.02 1.77 15.3 200.0 SW 87 199.625 -9.688 10.73 1.59 0.50 0.26 0.97 1.35 12.5 111.2 L1598 88 195.875 -16.000 -1.63 1.58 2.07 1.51 1.84 3.63 68.1 1522.8 B223 89 196.438 -15.750 4.88 1.55 1.14 1.99 1.68 2.38 41.5 598.2 B223 90 191.500 -13.688 -0.98 1.54 0.58 0.47 0.85 1.46 14.3 113.0 SW 91 198.688 -12.000 13.33 1.54 1.60 0.93 1.43 1.52 36.6 207.3 Spur 92 198.312 -13.500 0.98 1.54 0.69 0.58 0.81 1.68 13.9 144.8 Arm 93 192.562 -14.688 2.93 1.53 0.23 0.64 0.95 1.12 12.8 74.9 SW 94 191.000 -15.812 3.58 1.53 0.58 0.58 0.24 1.06 5.6 17.1 SW 95 199.438 -9.875 10.08 1.52 1.47 1.21 1.13 1.49 14.1 157.7 L1598 96 197.750 -8.188 9.43 1.51 2.07 1.19 1.39 1.49 24.1 195.1 NR 97 194.500 -7.688 13.98 1.48 1.12 0.58 0.75 1.16 9.6 63.6 NR 98 191.875 -13.312 8.78 1.45 0.58 0.19 0.71 1.49 10.7 99.4 SW 99 198.438 -13.375 4.88 1.43 0.58 0.58 0.67 1.70 11.9 122.4 Arm 100 192.625 -10.750 15.28 1.43 0.58 0.58 0.30 1.04 6.2 20.6 B30 101 191.750 -12.875 8.78 1.41 0.58 0.39 0.72 1.44 10.1 94.8 SW 102 192.750 -13.812 -2.28 1.38 0.68 1.25 0.98 1.24 13.8 94.6 SW 103 199.125 -13.750 2.93 1.34 0.99 0.58 1.10 0.95 13.8 62.6 Arm 104 192.938 -14.312 6.83 1.33 0.58 0.52 0.74 1.92 8.5 172.4 SW 105 197.625 -11.750 12.68 1.31 1.63 0.58 1.08 1.40 12.9 131.9 Spur 106 200.375 -11.562 12.03 1.27 0.79 2.49 1.34 1.14 14.4 108.2 Spur 107 197.062 -8.500 11.38 1.27 1.16 0.72 1.14 2.13 15.7 325.2 NR 108 191.500 -15.062 -1.63 1.26 1.12 1.82 1.06 1.91 13.5 243.7 SW 109 196.312 -15.188 0.98 1.26 1.00 0.16 1.06 2.70 12.1 483.2 B223 110 198.438 -9.188 13.98 1.24 0.67 0.58 1.03 2.23 17.1 323.7 L1598 111 200.812 -9.125 6.83 1.24 0.58 0.58 0.40 0.62 3.5 9.8 Spur 112 195.750 -17.250 1.63 1.22 0.58 0.58 0.41 0.99 4.7 25.1 B223 113 200.562 -13.750 2.28 1.20 1.67 0.58 1.07 1.19 10.1 95.8 Arm 114 196.812 -9.500 14.63 1.20 0.58 0.58 0.65 0.86 6.0 30.4 NR 115 192.500 -13.000 10.08 1.18 0.58 0.58 0.61 1.69 5.5 108.5 B30 116 193.438 -7.062 0.33 1.16 0.58 0.58 0.27 0.68 3.2 7.8 NR 117 199.750 -12.438 13.33 1.14 0.39 1.89 1.05 2.04 10.4 274.8 Spur 118 191.062 -14.062 4.88 1.12 0.58 0.58 0.30 1.19 3.8 26.4 SW 119 194.312 -10.688 0.98 1.09 0.58 0.58 0.64 0.85 6.0 29.1 NR 120 196.125 -8.562 10.08 1.08 0.58 0.58 0.21 0.95 3.0 12.1 NR 2

Table 3: Clump parameters (3)

Ncl l b v T_{max} Δ_x Δ_y R Δ_v MCO M_{grav} (^∘) (^∘ ) (km s^−1 ) (^∘K) (pc) (pc) (pc) (km s^−1 ) (M_⊙ ) (M_⊙ ) COMPLEX

121 197.625 -15.688 3.58 1.08 0.58 0.58 0.48 1.49 4.2 66.6 B223 122 200.188 -13.062 0.98 1.06 0.66 0.58 0.65 0.94 5.6 35.9 Arm 123 196.938 -8.750 14.63 1.05 0.58 0.58 0.30 0.65 1.7 8.0 NR 124 198.625 -13.062 6.18 1.05 0.58 0.66 0.89 0.76 6.4 31.9 Arm 125 191.062 -12.750 2.28 1.05 0.58 0.58 0.43 1.12 5.4 33.6 SW 126 200.938 -10.000 9.43 1.02 1.89 2.44 1.69 2.55 28.2 689.9 Spur 127 199.688 -13.500 6.83 1.01 0.58 0.58 0.67 1.24 4.8 64.4 Arm 128 194.125 -12.375 0.98 1.01 0.78 0.58 0.83 0.86 5.5 38.4 Interior 129 192.875 -15.625 2.28 1.00 0.58 0.58 0.51 0.99 4.4 31.6 B223 130 192.938 -7.062 4.23 1.00 0.58 0.58 0.38 0.90 3.5 19.3 NR

3