JHKL SAAO - Glass - 1973 (continues)

N λ_c = 11.88 λ_∘ = 11.83 λ_{peak} = 8.75 λ_{gauss} = 11.77 3000 1500 800 400 200 100 WHM = 7.00 W10% = 7.46 W80% = 6.18 FWHM = 6.07 10.54 10.64 10.83 11.27 12.22 13.58 W_∘ = 6.46 [5.44] [5.61] [5.85] [6.09] [5.73] [3.76] μ = 2.03 I_{asym} = 0.05 λ_{ef f} (T ) = 10.45 + 2.64 Ψ + 3.15 Ψ^2 − 2.66 Ψ^3 W_{ef f} (T ) = 5.23 + 6.76 Ψ − 14.81 Ψ^2 + 6.58 Ψ^3 I_{kurt} = −1.15 Q λ_c = 20.84 λ_∘ = 22.50 λ_{peak} = 17.02 λ_{gauss} = 20.89 3000 1500 800 400 200 100 WHM = 10.30 W10% = 17.86 W80% = 6.79 FWHM = 9.77 19.62 19.69 19.83 20.20 21.18 23.66 W_∘ = 10.40 [8.60] [8.71] [8.89] [9.24] [9.66] [8.69] μ = 4.59 I_{asym} = 0.57 λ_{ef f} (T ) = 19.56 + 1.73 Ψ + 3.66 Ψ^2 − 1.29 Ψ^3 W_{ef f} (T ) = 8.49 + 3.35 Ψ − 0.88 Ψ^2 − 2.27 Ψ^3 I_{kurt} = −0.54