KAO far-IR - Harvey - 1979

40 λ_c = 39.7 λ_∘ = 41.5 λ_{peak} = 38.8 λ_{gauss} = 39.9 3000 1500 800 400 200 100 WHM = 15.5 W10% = 30.4 W80% = 7.7 FWHM = 15.7 37.4 37.5 37.6 37.8 38.4 40.0 W_∘ = 16.7 [14.4] [14.5] [14.6] [14.8] [15.3] [15.9] μ = 7.0 I_{asym} = 0.48 λ_{ef f} (T ) = 37.35 + 1.61 Ψ + 1.31 Ψ^2 − 0.29 Ψ^3 W_{ef f} (T ) = 14.35 + 1.93 Ψ + 0.60 Ψ^2 − 0.97 Ψ^3 I_{kurt} = −0.41 52 λ_c = 51.4 λ_∘ = 53.7 λ_{peak} = 49.7 λ_{gauss} = 51.4 3000 1500 800 400 200 100 WHM = 17.3 W10% = 32.6 W80% = 8.0 FWHM = 17.0 49.9 49.9 50.0 50.2 50.6 51.5 W_∘ = 18.1 [16.3] [16.3] [16.4] [16.6] [16.9] [17.3] μ = 7.8 I_{asym} = 0.59 λ_{ef f} (T ) = 49.88 + 1.10 Ψ + 0.64 Ψ^2 − 0.07 Ψ^3 W_{ef f} (T ) = 16.28 + 1.09 Ψ + 0.31 Ψ^2 − 0.34 Ψ^3 I_{kurt} = −0.31 100N

λ_c = 103.9 λ_∘ = 109.2 λ_{peak} = 101.1 λ_{gauss} = 104.9 3000 1500 800 400 200 100 WHM = 45.2 W10% = 100.2 W80% = 25.8 FWHM = 46.8 93.9 94.0 94.2 94.6 95.4 97.3 W_∘ = 49.9 [39.7] [39.8] [40.0] [40.5] [41.5] [43.3] μ = 21.3 I_{asym} = 0.50 λ_{ef f} (T ) = 93.79 + 2.90 Ψ + 0.75 Ψ^2 − 0.13 Ψ^3 W_{ef f} (T ) = 39.56 + 3.68 Ψ + 0.42 Ψ^2 − 0.34 Ψ^3 I_{kurt} = −0.03 100B

λ_c = 116.6 λ_∘ = 138.2 λ_{peak} = 104.1 λ_{gauss} = 119.1 3000 1500 800 400 200 100 WHM = 68.5 W10% = 192.0 W80% = 35.4 FWHM = 81.2 97.7 97.8 98.1 98.8 100.3 103.6 W_∘ = 86.4 [53.9] [54.1] [54.6] [55.7] [57.9] [62.3] μ = 45.7 I_{asym} = 0.83 λ_{ef f} (T ) = 97.52 + 4.85 Ψ + 1.39 Ψ^2 − 0.14 Ψ^3 W_{ef f} (T ) = 53.61 + 8.02 Ψ + 1.40 Ψ^2 − 0.67 Ψ^3 I_{kurt} = 0.02 160 λ_c = 182.6 λ_∘ = 206.7 λ_{peak} = 156.8 λ_{gauss} = 181.5 3000 1500 800 400 200 100 WHM = 127.6 W10% = 259.7 W80% = 79.5 FWHM = 134.3 153.9 154.0 154.3 154.7 155.7 158.0 W_∘ = 142.9 [96.6] [96.8] [97.2] [98.0] [99.8] [103.5] μ = 64.3 I_{asym} = 0.84 λ_{ef f} (T ) = 153.81 + 3.49 Ψ + 0.66 Ψ^2 + 0.01 Ψ^3 W_{ef f} (T ) = 96.35 + 6.60 Ψ + 0.75 Ψ^2 − 0.16 Ψ^3 I_{kurt} = 0.17