ISOCAM ISO - 1995

SW1 λ_c = 3.57 λ_∘ = 3.59 λ_{peak} = 3.79 λ_{gauss} = 3.60 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 1.04 W10% = 1.14 W80% = 0.97 FWHM = 0.92 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 W_∘ = 0.98^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.06^{0.06}_{0.06} a =^{0.077}_{0.077} b =^{−0.071}_{−0.070} B3 [0.89] [0.89] [0.89] [0.90] [0.90] [0.90] μ = 0.30^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.06^{0.06}_{0.06} a =^{0.077}_{0.077} b =^{−0.070}_{−0.070} Sun I_{asym} = −0.08^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.06^{0.06}_{0.07}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.188, 0.003)^{r=1.00}_{B3} (0.202, 0.004)^{r=1.00}_{Sun} (0.230, 0.004)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.11 λ_{ef f} = 3.590 + 0.006 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.979 − 0.001 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 3.48 + 0.11 × Φ + 0.14 × Φ^2 − 0.07 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.88 + 0.25 × Φ − 0.06 × Φ^2 − 0.15 × Φ^3 SW2 λ_c = 3.30 λ_∘ = 3.30 λ_{peak} = 3.36 λ_{gauss} = 3.31 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.25 W10% = 0.35 W80% = 0.19 FWHM = 0.23 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 W_∘ = 0.25^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.07^{0.07}_{0.07} a =^{0.084}_{0.084} b =^{−0.077}_{−0.077} B3 [0.24] [0.24] [0.24] [0.24] [0.24] [0.24] μ = 0.08^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.07^{0.06}_{0.07} a =^{0.084}_{0.084} b =^{−0.077}_{−0.077} Sun I_{asym} = −0.12^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.06^{0.06}_{0.07}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.200, 0.004)^{r=1.00}_{B3} (0.215, 0.005)^{r=1.00}_{Sun} (0.245, 0.004)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −0.66 λ_{ef f} = 3.305 + 0.001 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.246 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.99 λ_{ef f} (T ) = 3.30 + 0.01 × Φ + 0.01 × Φ^2 − 0.01 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.24 + 0.01 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 SW3 λ_c = 4.46 λ_∘ = 4.44 λ_{peak} = 4.25 λ_{gauss} = 4.42 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 1.08 W10% = 1.19 W80% = 0.77 FWHM = 0.91 4.35 4.35 4.35 4.33 4.36 4.36 W_∘ = 0.96^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.05^{0.05}_{0.05} a =^{0.054}_{0.054} b =^{−0.049}_{−0.049} B3 [0.90] [0.91] [0.90] [0.88] [0.91] [0.91] μ = 0.31^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.05^{0.05}_{0.05} a =^{0.054}_{0.054} b =^{−0.049}_{−0.049} Sun I_{asym} = 0.12^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.04^{0.04}_{0.05}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.141, 0.003)^{r=1.00}_{B3} (0.152, 0.003)^{r=1.00}_{Sun} (0.173, 0.003)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.08 λ_{ef f} = 4.438 + 0.004 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.964 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.99 λ_{ef f} (T ) = 4.35 + 0.07 × Φ + 0.08 × Φ^2 − 0.03 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.90 + 0.11 × Φ + 0.03 × Φ^2 − 0.09 × Φ^3 SW4 λ_c = 2.77 λ_∘ = 2.78 λ_{peak} = 2.94 λ_{gauss} = 2.79 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.54 W10% = 0.62 W80% = 0.42 FWHM = 0.47 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.76 W_∘ = 0.50^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.08^{0.08}_{0.09} a =^{0.113}_{0.113} b =^{−0.104}_{−0.103} B3 [0.47] [0.48] [0.48] [0.48] [0.48] [0.50] μ = 0.16^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.08^{0.08}_{0.09} a =^{0.113}_{0.112} b =^{−0.103}_{−0.103} Sun I_{asym} = −0.11^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.08^{0.08}_{0.09}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.256, 0.005)^{r=1.00}_{B3} (0.274, 0.006)^{r=1.00}_{Sun} (0.313, 0.005)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.06 λ_{ef f} = 2.783 + 0.003 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.497 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 2.74 + 0.06 × Φ + 0.06 × Φ^2 − 0.03 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.47 + 0.10 × Φ − 0.10 × Φ^2 − 0.02 × Φ^3 SW5 λ_c = 4.14 λ_∘ = 4.12 λ_{peak} = 4.25 λ_{gauss} = 4.10 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 2.17 W10% = 2.34 W80% = 1.72 FWHM = 1.80 3.76 3.78 3.77 3.75 3.78 3.79 W_∘ = 1.92^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.05^{0.06}_{0.06} a =^{0.068}_{0.067} b =^{−0.062}_{−0.062} B3 [1.47] [1.50] [1.48] [1.44] [1.51] [1.52] μ = 0.62^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.05^{0.06}_{0.06} a =^{0.068}_{0.067} b =^{−0.062}_{−0.062} Sun I_{asym} = 0.06^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.05^{0.05}_{0.06}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.174, 0.003)^{r=1.00}_{B3} (0.186, 0.004)^{r=1.00}_{Sun} (0.212, 0.003)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.07 λ_{ef f} = 4.125 + 0.018 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 1.917 − 0.005 × E(B − V ) r=–0.99 λ_{ef f} (T ) = 3.76 + 0.30 × Φ + 0.49 × Φ^2 − 0.24 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 1.45 + 0.82 × Φ + 0.41 × Φ^2 − 0.95 × Φ^3 SW6 λ_c = 3.70 λ_∘ = 3.70 λ_{peak} = 3.64 λ_{gauss} = 3.70 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.51 W10% = 0.61 W80% = 0.45 FWHM = 0.47 3.67 3.67 3.67 3.68 3.68 3.68 W_∘ = 0.50^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.06^{0.06}_{0.06} a =^{0.071}_{0.071} b =^{−0.065}_{−0.065} B3 [0.49] [0.49] [0.49] [0.49] [0.49] [0.49] μ = 0.16^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.06^{0.06}_{0.06} a =^{0.071}_{0.071} b =^{−0.065}_{−0.065} Sun I_{asym} = −0.01^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.06^{0.05}_{0.06}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.174, 0.003)^{r=1.00}_{B3} (0.187, 0.004)^{r=1.00}_{Sun} (0.214, 0.003)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.03 λ_{ef f} = 3.700 + 0.001 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.501 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 3.67 + 0.03 × Φ + 0.03 × Φ^2 − 0.01 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.49 + 0.03 × Φ − 0.01 × Φ^2 − 0.02 × Φ^3

(continues) ⇒