ISOCAM ISO - 1995 (continues)

SW7 λ_c = 3.04 λ_∘ = 3.05 λ_{peak} = 3.06 λ_{gauss} = 3.05 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.30 W10% = 0.39 W80% = 0.25 FWHM = 0.28 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 W_∘ = 0.30^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.07^{0.07}_{0.08} a =^{0.096}_{0.096} b =^{−0.088}_{−0.088} B3 [0.29] [0.29] [0.29] [0.29] [0.29] [0.29] μ = 0.10^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.07^{0.07}_{0.08} a =^{0.096}_{0.096} b =^{−0.088}_{−0.088} Sun I_{asym} = −0.12^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.07^{0.07}_{0.08}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.223, 0.004)^{r=1.00}_{B3} (0.240, 0.005)^{r=1.00}_{Sun} (0.274, 0.004)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −0.70 λ_{ef f} = 3.045 + 0.001 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.296 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 3.03 + 0.02 × Φ + 0.02 × Φ^2 − 0.01 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.29 + 0.01 × Φ − 0.01 × Φ^2 − 0.01 × Φ^3 SW8 λ_c = 4.05 λ_∘ = 4.05 λ_{peak} = 4.06 λ_{gauss} = 4.05 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.13 W10% = 0.21 W80% = 0.08 FWHM = 0.13 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 W_∘ = 0.13^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.05^{0.05}_{0.05} a =^{0.060}_{0.060} b =^{−0.055}_{−0.055} B3 [0.13] [0.13] [0.13] [0.13] [0.13] [0.13] μ = 0.05^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.05^{0.05}_{0.05} a =^{0.060}_{0.060} b =^{−0.055}_{−0.055} Sun I_{asym} = 0.40^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.05^{0.05}_{0.05}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.153, 0.003)^{r=1.00}_{B3} (0.165, 0.004)^{r=1.00}_{Sun} (0.188, 0.003)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = 1.43 λ_{ef f} = 4.053 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.135 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.99 λ_{ef f} (T ) = 4.05 + 0.00 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.13 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 SW9 λ_c = 3.87 λ_∘ = 3.87 λ_{peak} = 3.85 λ_{gauss} = 3.87 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.20 W10% = 0.31 W80% = 0.15 FWHM = 0.20 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 W_∘ = 0.21^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.05^{0.05}_{0.06} a =^{0.065}_{0.065} b =^{−0.060}_{−0.060} B3 [0.21] [0.21] [0.21] [0.21] [0.21] [0.21] μ = 0.07^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.05^{0.05}_{0.06} a =^{0.065}_{0.065} b =^{−0.060}_{−0.060} Sun I_{asym} = −0.07^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.05^{0.05}_{0.06}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.163, 0.003)^{r=1.00}_{B3} (0.175, 0.004)^{r=1.00}_{Sun} (0.200, 0.003)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −0.37 λ_{ef f} = 3.865 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.211 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.99 λ_{ef f} (T ) = 3.86 + 0.01 × Φ + 0.01 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.21 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

SW10

λ_c = 4.64 λ_∘ = 4.63 λ_{peak} = 4.67 λ_{gauss} = 4.63 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.41 W10% = 0.52 W80% = 0.34 FWHM = 0.38 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 W_∘ = 0.41^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.04^{0.04}_{0.04} a =^{0.049}_{0.049} b =^{−0.045}_{−0.045} B3 [0.40] [0.40] [0.40] [0.40] [0.40] [0.40] μ = 0.13^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.04^{0.04}_{0.04} a =^{0.049}_{0.049} b =^{−0.045}_{−0.045} Sun I_{asym} = −0.04^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.04^{0.04}_{0.04}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.130, 0.002)^{r=1.00}_{B3} (0.140, 0.003)^{r=1.00}_{Sun} (0.160, 0.003)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −0.69 λ_{ef f} = 4.633 + 0.001 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.406 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.99 λ_{ef f} (T ) = 4.62 + 0.01 × Φ + 0.01 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.40 + 0.01 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.01 × Φ^3

SW11

λ_c = 4.22 λ_∘ = 4.22 λ_{peak} = 4.25 λ_{gauss} = 4.22 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.19 W10% = 0.30 W80% = 0.14 FWHM = 0.19 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 W_∘ = 0.20^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.05^{0.05}_{0.05} a =^{0.057}_{0.057} b =^{−0.052}_{−0.052} B3 [0.20] [0.20] [0.20] [0.20] [0.20] [0.20] μ = 0.07^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.05^{0.05}_{0.05} a =^{0.057}_{0.057} b =^{−0.052}_{−0.052} Sun I_{asym} = −0.00^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.05^{0.05}_{0.05}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.146, 0.003)^{r=1.00}_{B3} (0.157, 0.003)^{r=1.00}_{Sun} (0.179, 0.003)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = 0.27 λ_{ef f} = 4.223 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.201 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.99 λ_{ef f} (T ) = 4.22 + 0.00 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.20 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

(continues) ⇒