ISOCAM ISO - 1995 (continues)

LW1 λ_c = 4.50 λ_∘ = 4.50 λ_{peak} = 4.20 λ_{gauss} = 4.49 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 1.04 W10% = 1.14 W80% = 0.95 FWHM = 0.91 4.42 4.42 4.42 4.40 4.42 4.42 W_∘ = 0.97^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.04^{0.05}_{0.05} a =^{0.052}_{0.052} b =^{−0.048}_{−0.048} B3 [0.91] [0.91] [0.91] [0.89] [0.92] [0.92] μ = 0.30^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.04^{0.04}_{0.05} a =^{0.053}_{0.052} b =^{−0.048}_{−0.048} Sun I_{asym} = 0.03^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.04^{0.04}_{0.05}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.138, 0.003)^{r=1.00}_{B3} (0.149, 0.003)^{r=1.00}_{Sun} (0.170, 0.003)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.15 λ_{ef f} = 4.500 + 0.003 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.968 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 4.42 + 0.06 × Φ + 0.08 × Φ^2 − 0.03 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.91 + 0.10 × Φ + 0.03 × Φ^2 − 0.09 × Φ^3 LW2 λ_c = 6.70 λ_∘ = 6.81 λ_{peak} = 7.28 λ_{gauss} = 6.98 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 3.34 W10% = 3.65 W80% = 1.67 FWHM = 2.59 6.21 6.22 6.23 6.26 6.23 6.23 W_∘ = 2.75^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.03^{0.03}_{0.03} a =^{0.030}_{0.030} b =^{−0.028}_{−0.028} B3 [2.16] [2.18] [2.19] [2.22] [2.19] [2.18] μ = 0.98^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.03^{0.03}_{0.03} a =^{0.030}_{0.030} b =^{−0.028}_{−0.028} Sun I_{asym} = −0.22^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.03^{0.03}_{0.03}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.094, 0.002)^{r=1.00}_{B3} (0.100, 0.002)^{r=1.00}_{Sun} (0.114, 0.002)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.08 λ_{ef f} = 6.812 + 0.015 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 2.755 − 0.003 × E(B − V ) r=–1.00 λ_{ef f} (T ) = 6.21 + 0.32 × Φ + 0.34 × Φ^2 − 0.13 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 2.16 + 0.49 × Φ + 0.52 × Φ^2 − 0.48 × Φ^3 LW3 λ_c = 14.70 λ_∘ = 14.48 λ_{peak} = 14.34 λ_{gauss} = 14.28 3000 1500 800 400 200 100 WHM = 5.43 W10% = 6.03 W80% = 3.17 FWHM = 4.25 13.86 13.89 13.96 14.11 14.48 15.28 W_∘ = 4.52 [4.24] [4.27] [4.33] [4.40] [4.39] [3.68] μ = 1.58 I_{asym} = 0.25 λ_{ef f} (T ) = 13.83 + 0.81 Ψ + 1.32 Ψ^2 − 0.69 Ψ^3 W_{ef f} (T ) = 4.20 + 1.25 Ψ − 1.71 Ψ^2 − 0.06 Ψ^3 I_{kurt} = −0.98 LW4 λ_c = 6.00 λ_∘ = 6.01 λ_{peak} = 5.68 λ_{gauss} = 6.01 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 1.19 W10% = 1.36 W80% = 1.10 FWHM = 1.03 5.92 5.92 5.93 5.93 5.92 5.93 W_∘ = 1.10^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.03^{0.03}_{0.03} a =^{0.033}_{0.033} b =^{−0.030}_{−0.030} B3 [1.05] [1.05] [1.05] [1.06] [1.05] [1.05] μ = 0.36^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.03^{0.03}_{0.03} a =^{0.033}_{0.033} b =^{−0.030}_{−0.030} Sun I_{asym} = 0.01^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.03^{0.03}_{0.03}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.096, 0.002)^{r=1.00}_{B3} (0.103, 0.002)^{r=1.00}_{Sun} (0.118, 0.002)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.17 λ_{ef f} = 6.008 + 0.002 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 1.101 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.99 λ_{ef f} (T ) = 5.92 + 0.05 × Φ + 0.05 × Φ^2 − 0.02 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 1.05 + 0.06 × Φ + 0.03 × Φ^2 − 0.04 × Φ^3 LW5 λ_c = 6.78 λ_∘ = 6.79 λ_{peak} = 6.78 λ_{gauss} = 6.78 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.56 W10% = 0.79 W80% = 0.45 FWHM = 0.53 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 W_∘ = 0.56^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.03^{0.03}_{0.03} a =^{0.026}_{0.026} b =^{−0.024}_{−0.024} B3 [0.56] [0.56] [0.56] [0.56] [0.56] [0.56] μ = 0.19^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.03^{0.03}_{0.03} a =^{0.026}_{0.026} b =^{−0.024}_{−0.024} Sun I_{asym} = 0.13^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.03^{0.03}_{0.03}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.082, 0.002)^{r=1.00}_{B3} (0.088, 0.002)^{r=1.00}_{Sun} (0.100, 0.002)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −0.58 λ_{ef f} = 6.789 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.561 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.99 λ_{ef f} (T ) = 6.77 + 0.01 × Φ + 0.01 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.56 + 0.01 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

(continues) ⇒