NICMOS HST - 1997 (continues)

F110M

λ_c = 1.10 λ_∘ = 1.10 λ_{peak} = 1.13 λ_{gauss} = 1.10 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.20 W10% = 0.23 W80% = 0.19 FWHM = 0.18 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.08 W_∘ = 0.19^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.33^{0.34}_{0.35} a =^{0.501}_{0.497} b =^{−0.460}_{−0.456} B3 [0.19] [0.19] [0.19] [0.19] [0.19] [0.18] μ = 0.06^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.33^{0.33}_{0.35} a =^{0.498}_{0.494} b =^{−0.457}_{−0.453} Sun I_{asym} = 0.00^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.32^{0.32}_{0.35}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (1.023, 0.015)^{r=1.00}_{B3} (1.091, 0.019)^{r=1.00}_{Sun} (1.235, 0.014)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.08 λ_{ef f} = 1.100 + 0.005 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.193 − 0.003 × E(B − V ) r=–0.97 λ_{ef f} (T ) = 1.09 + 0.08 × Φ + 0.01 × Φ^2 − 0.02 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.18 + 0.12 × Φ − 0.41 × Φ^2 + 0.22 × Φ^3

F110W

λ_c = 1.10 λ_∘ = 1.10 λ_{peak} = 1.28 λ_{gauss} = 1.10 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.59 W10% = 0.62 W80% = 0.58 FWHM = 0.48 1.01 1.02 1.05 1.07 1.10 1.14 W_∘ = 0.51^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.33^{0.32}_{0.39} a =^{0.565}_{0.527} b =^{−0.518}_{−0.484} B3 [0.41] [0.43] [0.47] [0.50] [0.51] [0.49] μ = 0.17^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.33^{0.33}_{0.38} a =^{0.534}_{0.499} b =^{−0.490}_{−0.458} Sun I_{asym} = −0.06^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.33^{0.33}_{0.36}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (1.221, −0.022)^{r=−1.00}_{B3} (1.240, −0.023)^{r=−1.00}_{Sun} (1.296, −0.032)^{r=−1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.12 λ_{ef f} = 1.104 + 0.040 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.522 − 0.047 × E(B − V ) r=–0.99 λ_{ef f} (T ) = 0.97 + 0.90 × Φ − 0.80 × Φ^2 + 0.26 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.46 + 0.37 × Φ − 2.06 × Φ^2 + 1.40 × Φ^3

F113N

λ_c = 1.13 λ_∘ = 1.13 λ_{peak} = 1.13 λ_{gauss} = 1.13 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.01 W10% = 0.02 W80% = 0.01 FWHM = 0.01 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 W_∘ = 0.01^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.31^{0.31}_{0.32} a =^{0.472}_{0.472} b =^{−0.433}_{−0.433} B3 [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] μ = 0.00^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.31^{0.31}_{0.33} a =^{0.472}_{0.472} b =^{−0.433}_{−0.433} Sun I_{asym} = −0.04^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.31^{0.30}_{0.33}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.951, 0.018)^{r=1.00}_{B3} (1.022, 0.023)^{r=1.00}_{Sun} (1.167, 0.019)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = 1.06 λ_{ef f} = 1.130 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.011 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.97 λ_{ef f} (T ) = 1.13 + 0.00 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.01 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

F145M

λ_c = 1.45 λ_∘ = 1.45 λ_{peak} = 1.51 λ_{gauss} = 1.45 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.20 W10% = 0.22 W80% = 0.19 FWHM = 0.18 1.44 1.44 1.45 1.45 1.45 1.42 W_∘ = 0.19^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.20^{0.20}_{0.21} a =^{0.318}_{0.317} b =^{−0.292}_{−0.291} B3 [0.19] [0.19] [0.19] [0.19] [0.19] [0.17] μ = 0.06^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.21^{0.21}_{0.22} a =^{0.317}_{0.316} b =^{−0.291}_{−0.290} Sun I_{asym} = −0.01^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.22^{0.21}_{0.24}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.639, 0.011)^{r=1.00}_{B3} (0.684, 0.014)^{r=1.00}_{Sun} (0.777, 0.012)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.11 λ_{ef f} = 1.452 + 0.002 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.189 − 0.001 × E(B − V ) r=–0.97 λ_{ef f} (T ) = 1.44 + 0.04 × Φ + 0.02 × Φ^2 − 0.01 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.18 + 0.06 × Φ − 0.15 × Φ^2 + 0.05 × Φ^3

F164N

λ_c = 1.65 λ_∘ = 1.65 λ_{peak} = 1.65 λ_{gauss} = 1.65 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.02 W10% = 0.02 W80% = 0.01 FWHM = 0.02 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 W_∘ = 0.02^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.16^{0.16}_{0.17} a =^{0.257}_{0.257} b =^{−0.236}_{−0.236} B3 [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] μ = 0.01^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.17^{0.17}_{0.18} a =^{0.257}_{0.257} b =^{−0.236}_{−0.236} Sun I_{asym} = −0.21^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.18^{0.17}_{0.19}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.521, 0.010)^{r=1.00}_{B3} (0.559, 0.012)^{r=1.00}_{Sun} (0.639, 0.011)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = 1.55 λ_{ef f} = 1.646 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.018 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.97 λ_{ef f} (T ) = 1.65 + 0.00 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.02 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

F171M

λ_c = 1.72 λ_∘ = 1.72 λ_{peak} = 1.72 λ_{gauss} = 1.72 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.07 W10% = 0.10 W80% = 0.06 FWHM = 0.07 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 W_∘ = 0.07^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.15^{0.15}_{0.16} a =^{0.240}_{0.240} b =^{−0.220}_{−0.220} B3 [0.07] [0.07] [0.07] [0.07] [0.07] [0.07] μ = 0.02^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.16^{0.16}_{0.17} a =^{0.240}_{0.240} b =^{−0.220}_{−0.220} Sun I_{asym} = 0.12^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.17^{0.16}_{0.18}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.488, 0.009)^{r=1.00}_{B3} (0.525, 0.012)^{r=1.00}_{Sun} (0.599, 0.010)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = 0.17 λ_{ef f} = 1.721 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.074 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 1.72 + 0.00 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.07 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

(continues) ⇒