NICMOS HST - 1997 (continues)

F165M

λ_c = 1.64 λ_∘ = 1.64 λ_{peak} = 1.57 λ_{gauss} = 1.64 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.20 W10% = 0.22 W80% = 0.19 FWHM = 0.18 1.64 1.64 1.64 1.64 1.65 1.66 W_∘ = 0.19^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.16^{0.16}_{0.17} a =^{0.260}_{0.259} b =^{−0.238}_{−0.238} B3 [0.19] [0.19] [0.19] [0.19] [0.19] [0.18] μ = 0.06^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.17^{0.17}_{0.18} a =^{0.259}_{0.259} b =^{−0.238}_{−0.238} Sun I_{asym} = −0.00^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.18^{0.18}_{0.19}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.527, 0.009)^{r=1.00}_{B3} (0.565, 0.012)^{r=1.00}_{Sun} (0.640, 0.010)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.14 λ_{ef f} = 1.645 + 0.002 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.194 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.97 λ_{ef f} (T ) = 1.64 + 0.03 × Φ + 0.01 × Φ^2 − 0.01 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.19 + 0.04 × Φ − 0.09 × Φ^2 + 0.02 × Φ^3

F180M

λ_c = 1.80 λ_∘ = 1.80 λ_{peak} = 1.81 λ_{gauss} = 1.80 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.07 W10% = 0.10 W80% = 0.06 FWHM = 0.07 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.78 W_∘ = 0.07^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.14^{0.14}_{0.15} a =^{0.224}_{0.224} b =^{−0.205}_{−0.205} B3 [0.07] [0.07] [0.07] [0.07] [0.07] [0.05] μ = 0.02^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.15^{0.15}_{0.16} a =^{0.224}_{0.224} b =^{−0.205}_{−0.205} Sun I_{asym} = 0.05^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.16^{0.15}_{0.17}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.458, 0.009)^{r=1.00}_{B3} (0.492, 0.011)^{r=1.00}_{Sun} (0.562, 0.009)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −0.14 λ_{ef f} = 1.797 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.072 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 1.80 + 0.00 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.07 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

F204M

λ_c = 2.03 λ_∘ = 2.03 λ_{peak} = 2.04 λ_{gauss} = 2.03 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.11 W10% = 0.14 W80% = 0.09 FWHM = 0.10 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 W_∘ = 0.10^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.12^{0.12}_{0.13} a =^{0.184}_{0.183} b =^{−0.168}_{−0.168} B3 [0.10] [0.10] [0.10] [0.10] [0.10] [0.10] μ = 0.03^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.13^{0.12}_{0.13} a =^{0.183}_{0.183} b =^{−0.168}_{−0.168} Sun I_{asym} = 0.07^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.13^{0.13}_{0.14}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.385, 0.007)^{r=1.00}_{B3} (0.413, 0.009)^{r=1.00}_{Sun} (0.472, 0.008)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −0.47 λ_{ef f} = 2.033 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.105 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 2.03 + 0.01 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.10 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

F205W

λ_c = 2.04 λ_∘ = 2.04 λ_{peak} = 1.96 λ_{gauss} = 2.04 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.61 W10% = 0.67 W80% = 0.58 FWHM = 0.55 1.98 1.98 1.98 1.98 1.99 2.01 W_∘ = 0.58^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.12^{0.13}_{0.13} a =^{0.191}_{0.190} b =^{−0.176}_{−0.174} B3 [0.53] [0.53] [0.54] [0.53] [0.54] [0.57] μ = 0.18^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.13^{0.13}_{0.14} a =^{0.190}_{0.189} b =^{−0.175}_{−0.174} Sun I_{asym} = 0.03^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.13^{0.13}_{0.14}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.404, 0.006)^{r=1.00}_{B3} (0.433, 0.008)^{r=1.00}_{Sun} (0.494, 0.006)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.13 λ_{ef f} = 2.040 + 0.009 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.584 − 0.003 × E(B − V ) r=–0.97 λ_{ef f} (T ) = 1.97 + 0.16 × Φ + 0.13 × Φ^2 − 0.09 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.50 + 0.56 × Φ − 1.08 × Φ^2 + 0.43 × Φ^3

F212N

λ_c = 2.12 λ_∘ = 2.12 λ_{peak} = 2.12 λ_{gauss} = 2.12 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.02 W10% = 0.03 W80% = 0.02 FWHM = 0.02 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 W_∘ = 0.02^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.11^{0.11}_{0.12} a =^{0.171}_{0.171} b =^{−0.157}_{−0.157} B3 [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] μ = 0.01^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.12^{0.12}_{0.12} a =^{0.171}_{0.171} b =^{−0.157}_{−0.157} Sun I_{asym} = −0.02^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.12^{0.12}_{0.13}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.362, 0.007)^{r=1.00}_{B3} (0.389, 0.009)^{r=1.00}_{Sun} (0.444, 0.007)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = 0.41 λ_{ef f} = 2.121 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.021 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 2.12 + 0.00 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.02 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

F216N

λ_c = 2.16 λ_∘ = 2.16 λ_{peak} = 2.17 λ_{gauss} = 2.16 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.02 W10% = 0.03 W80% = 0.02 FWHM = 0.02 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 W_∘ = 0.02^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.11^{0.11}_{0.12} a =^{0.166}_{0.166} b =^{−0.152}_{−0.152} B3 [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] μ = 0.01^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.12^{0.11}_{0.12} a =^{0.166}_{0.166} b =^{−0.152}_{−0.152} Sun I_{asym} = 0.03^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.12^{0.12}_{0.13}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.352, 0.007)^{r=1.00}_{B3} (0.378, 0.008)^{r=1.00}_{Sun} (0.432, 0.007)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −0.63 λ_{ef f} = 2.164 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.021 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 2.16 + 0.00 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.02 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

(continues) ⇒