NICMOS HST - 1997 (continues)

F150W

λ_c = 1.50 λ_∘ = 1.51 λ_{peak} = 1.64 λ_{gauss} = 1.50 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.80 W10% = 0.84 W80% = 0.77 FWHM = 0.69 1.37 1.38 1.42 1.45 1.50 1.53 W_∘ = 0.74^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.20^{0.20}_{0.22} a =^{0.344}_{0.331} b =^{−0.316}_{−0.304} B3 [0.57] [0.59] [0.64] [0.70] [0.73] [0.69] μ = 0.23^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.20^{0.21}_{0.23} a =^{0.328}_{0.316} b =^{−0.301}_{−0.290} Sun I_{asym} = −0.04^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.21^{0.22}_{0.23}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.725, 0.000)^{r=0.02}_{B3} (0.745, 0.001)^{r=0.97}_{Sun} (0.780, −0.004)^{r=−0.99}_{M2} I_{kurt} = −1.14 λ_{ef f} = 1.507 + 0.032 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.743 − 0.028 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 1.34 + 0.76 × Φ − 0.28 × Φ^2 − 0.05 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.53 + 1.62 × Φ − 4.37 × Φ^2 + 2.54 × Φ^3

F166N

λ_c = 1.66 λ_∘ = 1.66 λ_{peak} = 1.66 λ_{gauss} = 1.66 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.02 W10% = 0.02 W80% = 0.01 FWHM = 0.02 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 W_∘ = 0.02^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.16^{0.16}_{0.17} a =^{0.254}_{0.254} b =^{−0.233}_{−0.233} B3 [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] μ = 0.01^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.17^{0.17}_{0.18} a =^{0.254}_{0.254} b =^{−0.233}_{−0.233} Sun I_{asym} = −0.02^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.18^{0.17}_{0.19}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.514, 0.010)^{r=1.00}_{B3} (0.552, 0.012)^{r=1.00}_{Sun} (0.631, 0.010)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = 0.76 λ_{ef f} = 1.661 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.017 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 1.66 + 0.00 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.02 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

F196N

λ_c = 1.96 λ_∘ = 1.96 λ_{peak} = 1.97 λ_{gauss} = 1.96 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.02 W10% = 0.03 W80% = 0.02 FWHM = 0.02 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 W_∘ = 0.02^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.13^{0.13}_{0.13} a =^{0.194}_{0.194} b =^{−0.178}_{−0.178} B3 [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] [0.02] μ = 0.01^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.13^{0.13}_{0.14} a =^{0.194}_{0.194} b =^{−0.178}_{−0.178} Sun I_{asym} = −0.16^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.14^{0.13}_{0.15}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.403, 0.008)^{r=1.00}_{B3} (0.433, 0.010)^{r=1.00}_{Sun} (0.495, 0.008)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = 1.08 λ_{ef f} = 1.964 + 0.000 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.020 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 1.96 + 0.00 × Φ + 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.02 + 0.00 × Φ − 0.00 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

F207M

λ_c = 2.08 λ_∘ = 2.08 λ_{peak} = 2.02 λ_{gauss} = 2.08 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.15 W10% = 0.17 W80% = 0.14 FWHM = 0.13 2.07 2.07 2.07 2.08 2.08 2.08 W_∘ = 0.14^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.12^{0.12}_{0.12} a =^{0.177}_{0.177} b =^{−0.163}_{−0.163} B3 [0.14] [0.14] [0.14] [0.14] [0.14] [0.14] μ = 0.05^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.12^{0.12}_{0.13} a =^{0.177}_{0.177} b =^{−0.163}_{−0.163} Sun I_{asym} = 0.15^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.13^{0.12}_{0.14}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.373, 0.007)^{r=1.00}_{B3} (0.401, 0.009)^{r=1.00}_{Sun} (0.458, 0.008)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −1.04 λ_{ef f} = 2.079 + 0.001 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.138 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 2.07 + 0.01 × Φ + 0.01 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.14 + 0.01 × Φ − 0.01 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

F222M

λ_c = 2.22 λ_∘ = 2.22 λ_{peak} = 2.18 λ_{gauss} = 2.21 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.14 W10% = 0.21 W80% = 0.11 FWHM = 0.14 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.22 W_∘ = 0.14^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.11^{0.11}_{0.11} a =^{0.160}_{0.160} b =^{−0.147}_{−0.147} B3 [0.14] [0.14] [0.14] [0.14] [0.14] [0.14] μ = 0.05^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.11^{0.11}_{0.12} a =^{0.160}_{0.160} b =^{−0.147}_{−0.147} Sun I_{asym} = 0.11^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.11^{0.11}_{0.12}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.342, 0.006)^{r=1.00}_{B3} (0.367, 0.008)^{r=1.00}_{Sun} (0.419, 0.007)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −0.40 λ_{ef f} = 2.216 + 0.001 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.144 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.98 λ_{ef f} (T ) = 2.21 + 0.01 × Φ + 0.01 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.14 + 0.01 × Φ − 0.01 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

F240M

λ_c = 2.40 λ_∘ = 2.40 λ_{peak} = 2.32 λ_{gauss} = 2.40 B3 Vega Sun K2 M2 Carbon WHM = 0.20 W10% = 0.23 W80% = 0.18 FWHM = 0.19 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 W_∘ = 0.20^{A(λ)}_{A(V )} |_{5.0} = 0.10^{0.10}_{0.10} a =^{0.141}_{0.141} b =^{−0.129}_{−0.129} B3 [0.20] [0.20] [0.20] [0.20] [0.20] [0.20] μ = 0.06^{A(λ)}_{A(V )} |_{3.1} = 0.10^{0.10}_{0.11} a =^{0.141}_{0.141} b =^{−0.129}_{−0.129} Sun I_{asym} = 0.04^{A(λ)}_{A(V )} |_{2.1} = 0.10^{0.10}_{0.11}^{A(λ)}_{E(B−V )} : (0.307, 0.006)^{r=1.00}_{B3} (0.330, 0.007)^{r=1.00}_{Sun} (0.376, 0.006)^{r=1.00}_{M2} I_{kurt} = −0.99 λ_{ef f} = 2.398 + 0.001 × E(B − V ) r=1.00 W_{ef f} = 0.197 − 0.000 × E(B − V ) r=–0.97 λ_{ef f} (T ) = 2.39 + 0.01 × Φ + 0.01 × Φ^2 − 0.01 × Φ^3 W_{ef f} (T ) = 0.20 + 0.01 × Φ − 0.01 × Φ^2 − 0.00 × Φ^3

(continues) ⇒