\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{epsfig,latexsym}

%\documentstyle[german,eps]{article}
%abc

\pagestyle{empty}
%\flushbottom
%\parindent 0pt

\setlength{\textwidth}{17.5cm}
\setlength{\textheight}{27.3cm}
\setlength{\topmargin}{-2.5cm}
\setlength{\oddsidemargin}{.5cm}
\setlength{\evensidemargin}{.5cm}

% Nu gehts los

\begin{document}

\unitlength1cm

\vspace*{-2cm}



{\small
\begin{verbatim}
    
                                                                                               
                                   
                                              1 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   0  0 14    64  5.2    117.37  1.77   9.5 v B7                                     
  2   0  0 19.2  61  9 14   116.80 -1.11                   600000 216 192 6208-37   -- 1
  3   0  0 41.84 55 43 20.7 115.78 -6.44   8.7 v B5e                                    
  4   0  0 58.2  62 34 27   117.16  0.27  12.0   B6Iab     600000 211 268 6208-20   5D 1
  5   0  0 58.2  66 28 58   117.92  4.10  16.7 v           660000 206 155               
  6   0  1  8.7  58 58 52   116.48 -3.26  11.2   OB+       600000 214  75 5707-09   -- 1
  7   0  1 15.75 60 21 19.6 116.76 -1.91   8.3V          r                              
  8   0  1 23.53 60 21 19.9 116.78 -1.92   8.3   B5                       6208-56   --  
  9   0  1 24.60 63 30 15.9 117.39  1.17   9.5   B0V                      6208-35   --  
 10   0  1 38.58 60 27  0.1 116.83 -1.83   8.5   B1Vn                                   
                                                                                        
 11   0  1 40.3  61 20 44   117.00 -0.95                   600000 208 202 6208-48S  -- 1
 12   0  1 46.0  63 27 58   117.42  1.13  12.9 p OB        600000 205 316 6208-19   -- 1
 13   0  2 12.7  64 54 22   117.74  2.53  14.2Vp K7IVe:    660000 201  70 6208-34   4C 1
 14   0  2 13.4  60 26 10   116.89 -1.86  12.0   OB                                     
 15   0  3  1    62 10.4    117.31 -0.17  13.6 e           600000 198 246 6208-09   3B 1
 16   0  3 22    55 40.8    116.15 -6.56   8.7Vv         r 540000 202 223              1
 17   0  3 25.66 63 38 26.2 117.63  1.26   6.2V  B3Iae     600000 195 325               
 18   0  3 27.08 55 33  3.7 116.13 -6.69   7.9   B1e       540000 202 216               
 19   0  3 34    63 29.7    117.62  1.12  13.6 e           600000 194 317 6208-06   3B 1
 20   0  4  3.68 62 13 19.5 117.44 -0.14   8.2   O8f       600000 192 249               
                                                                                        
 21   0  4 25.3  63  3 15   117.64  0.67  11.3   OB-                                    
 22   0  4 31.0  61 14 48   117.32 -1.11  11.0   OB-                                    
 23   0  4 41.7  61 29 56   117.39 -0.87  11.3   OB        600000 188 210 6208-45S  5D 1
 24   0  4 52    65  5.8    118.05  2.67  13.5 v B1                                     
 25   0  5 57.8  63 37  3   117.91  1.19  11.8 p OB        600000 180 324 6208-21   5D 1
 26   0  6  3.29 63 40 47.1 117.93  1.25   7.2 p O8fp      600000 179 327               
 27   0  6 26.40 64 11 46.6 118.06  1.75   5.6   B9IIIe    660000 177  31               
 28   0  6 26.6  62 30 35   117.77  0.09  10.6           r                              
 29   0  6 37    65 35.4    118.32  3.12                                                
 30   0  6 40    65 34.9    118.32  3.11  11.6 v                                       1
                                                                                        
 31   0  6 48.3  60 36  3   117.48 -1.80   9.8   B0IV:nep  600000 175 161 6208-10   5D  
 32   0  7.0     65 37      118.36  3.15  14.6 v A5        660000 171 110              1
 33   0  7  2.57 65 38 38.6 118.37  3.17  16.1 v A5-F:     660000 173 109 6708-12   2A 1
 34   0  7  6.0  65 40 18   118.38  3.19  16.8 v           660000 173 110              1
 35   0  7 15    66 17.7    118.50  3.80                   660000 172 144 6708-04S  1- 1
 36   0  7 18.3  65 36 44   118.39  3.13  16.8:v           660000 172 107 6708-11   2- 1
 37   0  7 20    64 57.3    118.28  2.48  13.8 v                                        
 38   0  7 33.1  63  4 50   117.99  0.63  10.4           r 600000 170 294 6208-11   5D  
 39   0  7 57.8  63 40 45   118.14  1.21  11.0 p A         600000 168 327 6208-22   -- 1
 40   0  8.0     57 30      117.10 -4.87                   540000 169 321               
                                                                                        
 41   0  8 17    63 28.8    118.14  1.01  11.0 e           600000 166 316 6208-44S  5D 1
 42   0  8 25.8  61 52 38   117.89 -0.57  11.0 e           600000 164 230 6208-27   5D 1
 43   0  8 53.43 58 50 46.4 117.44 -3.57                   600000 160  67               
 44   0  8 56    66 42.8    118.74  4.19                   660000 163 166 6708-03   1- 1
 45   0  9 25.2  62 47 19   118.15  0.31  11.3   Bep       600000 159 279 6208-23   5D 1
 46   0  9 36    62 40.1    118.15  0.19  10.5Vp         r 600000 160 274               
 47   0  9 37.6  58 13 11   117.43 -4.20  11.7Vp B         600000 155  33 5707-10   -- 1
 48   0 10 16.6  59 53 41   117.79 -2.57  11.5   OB-       600000 151 124 5707-11   -- 1
 49   0 10 36.35 58 50  5.4 117.66 -3.62  15.3 v K7-M0     600000 149  67 5708-06   3A 1
 50   0 10 42.02 54 53 29.4 117.04 -7.51   9.0V          r 540000 147 181               
                                                                                        
 51   0 10 46.82 63 10 22.8 118.36  0.66   9.4   B5V       600000 151 300               
 52   0 11 25.83 58 49 29.4 117.76 -3.64  14.3V  B3        600000 143  66 5707-01S  3B 1
 53   0 11 26.09 58 50  3.5 117.77 -3.64  15.6V  B5e                                    
 54   0 11 37.11 58 12 42.9 117.69 -4.25   7.1   B5III     600000 141  33               
 55   0 12 12    57  4.7    117.59 -5.39                   540000 138 299 5707-14   -- 1
 56   0 12.4     62 57      118.51  0.42                   600000 140 290               
 57   0 12 30.30 65 33  5.5 118.91  2.98  13.8Vv K1                                     
 58   0 12 54.81 65 34  9.9 118.96  3.00  14.5Vv K4        660000 141 105 6708-10   3B 1
 59   0 12 59    66 19.3    119.08  3.74  10.7 v Be        660000 141 146 6708-08   5D 1
 60   0 13  1.01 72 31 19.3 120.02  9.87  11.6   WC8       720000 150 160 7208-01   -- 1

                                                                                        
                                              2 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   0 13  8.5  63  9 14   118.62  0.60  11.0 e           600000 136 299 6208-24   5D 1
  2   0 13 24.2  59 13 13   118.07 -3.29  10.8   OB-                                    
  3   0 13 29.12 65 36  0.2 119.02  3.02  14.8 v K4        660000 138 107 6708-05   3B 1
  4   0 14 20.7  63 13  2   118.77  0.65  11.7   OB+       600000 129 303 6208-43S  5D 1
  5   0 14 53.4  62 48 30   118.77  0.23  11.5:  OB        600000 125 281 6208-25   5D 1
  6   0 15 21.3  65 45 34   119.24  3.15  17.3 v           660000 128 116               
  7   0 16 11    62 12.9    118.84 -0.38  15.1 e           600000 116 249 6208-02S  2A 1
  8   0 16 17.5  59 32 46   118.49 -3.02  11.8   OB-                                    
  9   0 16 34.5  60 36 37   118.66 -1.97  10.8   OB        600000 111 163 6208-49   -- 1
 10   0 16 47.7  65 45 41   119.38  3.13  16.8 v K5        660000 120 116 6708-14   2- 1
                                                                                        
 11   0 16 54.9  65 46 53   119.40  3.15  14.4 v K4        660000 119 117 6708-15S  4B 1
 12   0 17 25.1  63  9 40   119.10  0.54  11.5   OB        600000 111 300 6208-26   -- 1
 13   0 17 26    57 53.1    118.41 -4.69   9.4 v B3ne      600000  99  17               
 14   0 17 35    65 16.1    119.40  2.63  12.1 v           660000 115  90 6208-29   5D 1
 15   0 17 55.9  58 51 20   118.60 -3.73  12.8 v           600000  98  69 5708-12S  3B 1
 16   0 18  9    64 14.2    119.32  1.60  15.1 e           660000 109  35 6208-01   3A 1
 17   0 19.4     61  7      119.07 -1.51                   600000  93 191               
 18   0 20 17.34 62 27 50.3 119.34 -0.19   8.5   B0.5IV    600000  92 264               
 19   0 20 25.52 62 23 46.9 119.35 -0.26   9.6   B2pe:                                  
 20   0 20 36    60 22.6    119.13 -2.27  11.0 e           600000  84 151 6208-42   5D 1
                                                                                        
 21   0 20 52.2  55 42 43   118.60 -6.90  12.8V  Oep                                    
 22   0 21 34.4  61 27 34   119.37 -1.21  12.2   Be        600000  81 210               
 23   0 22 49.7  64 28 57   119.86  1.78  11.8 v OB:       660000  83  49 6208-32   5D 1
 24   0 23 14.07 55 47 33.7 118.95 -6.86   6.9Vv M6e-M9e                                
 25   0 23 42.9  63 42 56   119.87  1.01  12.9 p OB:       660000  75   9 6208-53S  -- 1
 26   0 24  4.5  61 20 29   119.66 -1.36  11.4:  (G I):                                1
 27   0 24 11.1  61 18 35   119.67 -1.39  10.6   Be        600000  63 203 6208-28   5D 1
 28   0 24 59.2  59 19 31   119.56 -3.37         A         600000  51  97 5708-04   -- 1
 29   0 25  6.0  59 46 13   119.62 -2.93  12.7 p B         600000  52 121 5708-07   -- 1
 30   0 25 14.57 52 50 20.6 118.92 -9.83   8.8 v A0e       540000  28  75               
                                                                                        
 31   0 25 27.6  62 36 12   119.95 -0.12  13.4 p           600000  60 273 6208-36   4C 1
 32   0 25 51.20 71 48 25.7 120.91  9.04   6.9   B1V                                    
 33   0 25 52.6  63 40 55   120.10  0.95  12.6 p OB        600000  62 332 6208-30   5D 1
 34   0 26 40.06 64 25 55.3 120.26  1.69   9.1   B1III:nne 660000  60  48               
 35   0 27 24.8  61 40 42   120.09 -1.06  11.6   B7Iab     600000  44 225 6209-38S  -- 1
 36   0 27.5     61  2      120.04 -1.70  12.6 p B                                      
 37   0 27.8     61  2      120.08 -1.70  12.5 p B                                      
 38   0 27 49.8  62 16 12   120.19 -0.48   9.5   A0Ib                                   
 39   0 28  9.5  61 41 39   120.18 -1.05  11.7   Be        600000  40 226 6208-31   5D 1
 40   0 28 12.2  56 23 49   119.70 -6.33  10.1           r                5708-14   --  
                                                                                        
 41   0 29  2.9  60 54 53   120.21 -1.84  10.1   A7II                                   
 42   0 29  4    60 20.6    120.17 -2.41                                                
 43   0 29  7.2  60 59 19   120.23 -1.77  10.1   OB                                     
 44   0 29  8.9  63 24 20   120.44  0.64  13.2 p           600044 313 317 6209-29   3B 1
 45   0 29 10.3  60 32 18   120.20 -2.22  12.9 p B         600000  28 165 6209-40   -- 1
 46   0 29 28.2  62 22 39   120.39 -0.39  11.1   OB-                                    
 47   0 29 29.6  60 17 24   120.21 -2.47  13.7 p           600000  25 151 5708-09   4C 1
 48   0 29 35.6  60 18 18   120.23 -2.45  12.2 p B5        600000  24 152 5708-08   -- 1
 49   0 29 49.1  63  4  5   120.49  0.30  10.2   B0V:pe:                               1
 50   0 29 52    63  3.1    120.49  0.28                   600000  35 299 6208-03   1- 1
                                                                                        
 51   0 30 39    65 28.2    120.77  2.69  11.0 e           660000  43 106 6708-13   5D 1
 52   0 30 57.7  60 11 23   120.39 -2.58  12.8 p           600044 316 144 5708-10   -- 1
 53   0 31  0.44 55 39  9.7 120.03 -7.10   9.2 p B3:e      540038 287 223               
 54   0 31 19.1  62 25 40   120.61 -0.35   9.3   O9V                                    
 55   0 31 30.47 61 58 50.7 120.59 -0.80  11.0V  A0Ve                                   
 56   0 31 42.4  64 25 15   120.80  1.63   8  :v OB-:                                   
 57   0 31 51.7  63  9  7   120.72  0.36  11.8   OB-                                   1
 58   0 31 56    63 21.3    120.75  0.57  11.9 p B         600044 296 313 6209-13   -- 1
 59   0 31 59.8  63 30 52   120.77  0.72  12.2 p           600044 295 322 6209-28S  3B 1
 60   0 32.0     62 39      120.70 -0.14  13.9 p                                        
                                                                                        
                                              3 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   0 32  2.73 67  9 40.0 121.05  4.36   8.2   B3Vne     660000  44 197               
  2   0 32 13.0  63 12 32   120.77  0.42  11.0   B         600044 295 305 6209-14   5D 1
  3   0 32 44.5  63 18 17   120.83  0.51  12.0 p B8Ia      600044 292 310 6209-15   -- 1
  4   0 32.9     59  3      120.54 -3.73         B         600044 306  83               
  5   0 32 59.91 62 55 54.7 120.84  0.14   4.2   B1Iae     600044 291 290               
  6   0 34.8     63 24      121.07  0.59  12.9 p                                        
  7   0 35  0.3  62 26 54   121.03 -0.36  10.4   B2V:ep    600044 281 263 6209-27   --  
  8   0 35  5.9  62 58 57   121.08  0.17  10.9   (B1V):e                                
  9   0 35 17.0  59 18 45   120.87 -3.49   9.1   F4I                                    
 10   0 35.3     62 15      121.06 -0.56  13.1 p B                                      
                                                                                        
 11   0 35.6     63 59      121.20  1.16  12.1 p                                        
 12   0 35 40.8  68 42 28   121.49  5.88  10.5 v Be        660000  34 282              1
 13   0 36.0     57 55      120.88 -4.89                   600044 290  19               
 14   0 36 22.7  67 55 50   121.51  5.10  11.0 e OB        660052 296 244 6708-09   5D 1
 15   0 36 47.7  59 41 26   121.08 -3.13  11.9   OB        600044 279 115 5708-11   5D 1
 16   0 36.8     62 41      121.25 -0.14  13.6 p                                        
 17   0 36.9     63 31      121.31  0.68  14.1 v F5                                     
 18   0 37.2     62 44      121.30 -0.09  13.4 p           600044 265 278               
 19   0 38 26.32 53 20 50.8 120.97 -9.47   9.1 v B8e       540038 234  96               
 20   0 38.8     59 27      121.33 -3.38  15.9 p                                        
                                                                                        
 21   0 39 30    63 43.9    121.61  0.89         OB        660052 299  17              1
 22   0 39 32.1  63 40 59   121.61  0.84  11.7 p OB        660052 299  15 6209-21   -- 1
 23   0 39 39.17 61 42  2.9 121.54 -1.14   8.5   A0                                     
 24   0 39.8     56 59      121.34 -5.85                   540038 219 292               
 25   0 40  6    63 52.2    121.68  1.02  14.6 p           660052 295  24 6209-37S  3B 1
 26   0 40.2     62 55      121.65  0.07  14.4 p                                        
 27   0 40 15    65 16.8    121.76  2.43  15.1 e           660052 288 100 6708-06   3A 1
 28   0 40 25.7  62 13  5   121.65 -0.63  12.5 e B         600044 248 249 6209-16   4C 1
 29   0 40 55.3  63 25 41   121.76  0.58  13.7 p OB                                     
 30   0 41  8.7  60 51 49   121.68 -1.98  12.3:  OB-       600044 247 176 6209-22   -- 1
                                                                                        
 31   0 41 14.3  62 56  9   121.77  0.09  10.1   A0II                                   
 32   0 41.3     62 19      121.75 -0.54  14.2 p K:                                     
 33   0 42 22.9  62 38 22   121.89 -0.21  13.4 p B         600044 235 271 6209-17   5C 1
 34   0 42 26.4  64  3  3   121.95  1.20  10.8   B0III:ep  660052 280  33               
 35   0 42 29.29 61 55 47.0 121.88 -0.92  13.7 v K1        600044 236 233 6209-26S  3B 1
 36   0 42 54    63 48.9    121.99  0.96                                                
 37   0 43  1.17 64  6 38.0 122.01  1.25   9.0 v A0        660052 277  36               
 38   0 43 15.4  59 52 20   121.90 -2.98  13.0 p B         600044 235 122 5708-05   -- 1
 39   0 43 18.14 61 54 40.4 121.97 -0.95  10.6V  O9.5Ve    600044 231 232 6209-03   5D  
 40   0 43 25.25 61 38 23.5 121.98 -1.22  14.3   B3V:e     600044 230 217 6209-04   3B 1
                                                                                        
 41   0 43 28.1  64 45 43   122.08  1.90  10.5   WN5       660052 272  71 6209-23   5D  
 42   0 43 49.64 62 15 22.9 122.05 -0.60  14.0 p Be        600044 227 250 6209-01   4C 1
 43   0 44 12.8  64 27 44   122.15  1.60  11.4   B1V:pe:   660052 269  54               
 44   0 44 27.27 62 10 46.6 122.12 -0.68  15.0 v K5        600044 223 246               
 45   0 44 42.3  63 54 28   122.19  1.05  10.6   B1IV-V:ep 660052 268  24              1
 46   0 44 47.0  64 14 44   122.21  1.38  13.0 p OB        660052 266  42 6209-19   5D 1
 47   0 44 56.5  63 47 48   122.21  0.93  12.7 p Be        660052 266  18 6209-06   5D 1
 48   0 45  7.3  63 14 12   122.22  0.37   9.5 v B                        6209-39S  --  
 49   0 45  9.80 62  4 26.2 122.20 -0.79  15.8 v K7-M0     600044 219 240               
 50   0 45 12.7  64 23 31   122.26  1.53   8.9 v OB                                     
                                                                                        
 51   0 45 26.27 61 38 53.1 122.22 -1.22  14.3 v Cont      600044 218 218 6209-25   3B 1
 52   0 45 36.2  58  2 19   122.16 -4.82   8.4   B9II                                   
 53   0 46.2     62 55      122.33  0.05                   600044 212 285               
 54   0 46.3     62 24      122.34 -0.47  14.5 p                                        
 55   0 46 25.1  61 39 12   122.34 -1.21  12.3 p B0        600044 211 217              1
 56   0 46 43    59  1.0    122.32 -3.85                   600044 212  76 5708-13S  -- 1
 57   0 46 55.6  68 19 43   122.51  5.46  10.3 p B8II                                   
 58   0 46 56.2  65 20 24   122.46  2.47  11.9 p OB        660052 250 101              1
 59   0 47  6.5  62  1 58   122.42 -0.83  12.7 p OB                                     
 60   0 47 26.0  61 30 18   122.45 -1.36  13.4 p           600044 205 209 6209-31   4C 1
                                                                                        
                                              4 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   0 47.5     60 35      122.45 -2.29  13.0 p                                        
  2   0 47 38.11 66 45 25.9 122.56  3.89   8.7 v B8e       660052 243 176               
  3   0 47 50    64  0.1    122.54  1.13  13.7 p           660052 249  28               
  4   0 49.0     60 46      122.64 -2.11  12.2 p A                                      
  5   0 49 25.0  63 52  5   122.71  1.00  10.7   B2V:ep    660052 240  21 6209-05   5D 1
  6   0 49 43.8  64  4 29   122.75  1.20  12.9 p OB-       660052 238  32 6209-30   4C 1
  7   0 49 48.0  60 59 10   122.73 -1.88   9.9           r 600044 190 181 6209-32   5D 1
  8   0 50  3    56 30.8    122.74 -6.36  15.1 e           540038 144 266 5709-01S  3A 1
  9   0 50  6.3  64 45 36   122.79  1.89  12.7 p B         660052 234  69 6209-11   5C 1
 10   0 50 15.3  60 54 11   122.79 -1.97   9.9   B2III:ep  600044 187 177 6209-33   -- 1
                                                                                        
 11   0 50 27.9  59 40 18   122.81 -3.20   7.6   B6Ia                                   
 12   0 51 23    70  9.6    122.93  7.29   9.4 v B5e       720108 296  43               
 13   0 51 25.79 63 46 52.3 122.93  0.91   6.9   B5Ia                                   
 14   0 51.5     61 39      122.94 -1.21  17.4 p                                        
 15   0 51 55    62 55.2    122.99  0.05  13.4 p B         600044 172 285 6209-12   -- 1
 16   0 51 59.5  64  0 13   122.99  1.13  13.0 p A         660052 225  27 6209-10   -- 1
 17   0 51 59.8  62 41 46   123.00 -0.18  13.2 p B         600044 174 274 6209-36S  -- 1
 18   0 52 10    56 31.4    123.03 -6.35  12.5 e           540038 129 268 5709-13   4C 1
 19   0 52 15.4  60  5 24   123.03 -2.78   8.7   B8V                                    
 20   0 52.3     64 34      123.03  1.70  16.0 p                                        
                                                                                        
 21   0 52 44.6  56 37  3   123.11 -6.25  11.9 p OB        540038 124 273 5709-14   4C 1
 22   0 53 29.3  56 38 36   123.22 -6.23  10.4 p OB        540038 119 274 5709-15S  -- 1
 23   0 53 31    63 32.4    123.16  0.67  12.8 p B         600044 167 318               
 24   0 53 46.2  60 50  7   123.22 -2.04  10.0 v B2:IVnne  600044 165 173 6209-34   -- 1
 25   0 54.0     63  6      123.22  0.23  14.0 p                                        
 26   0 54 26    63 33.4    123.27  0.69  11.7V  M6IIe                                  
 27   0 54 45.84 64  5  5.5 123.30  1.22   8.8V          r 660052 208  31               
 28   0 54 53.87 58 33 48.6 123.38 -4.31   7.8Vv C7,1e                                  
 29   0 55 25.4  60 50 39   123.42 -2.02  11.1 p OB                                     
 30   0 56  1    64 48.0    123.42  1.93  13.6 e           660052 201  70 6209-20   4B 1
                                                                                        
 31   0 56 42.24 60 43  0.4 123.58 -2.15   2.5   B0.5IV    600044 145 167               
 32   0 57 46.8  61 52 50   123.68 -0.98  10.6   B1pe      600044 140 229 6209-35   -- 1
 33   1  0 15.20 67 17 24.7 123.79  4.43   9.3 v B8        660052 177 203               
 34   1  1 18.9  63 56  8   124.02  1.08  11.1   B1V                                    
 35   1  1 37.8  63 26 28   124.07  0.59  12.7 p B         600044 119 314 6209-07   5C 1
 36   1  2 13.6  71 41  6   123.79  8.83  10.0   dM3.5e    720108 242 121               
 37   1  2.8     60 31      124.34 -2.33  12.0 p F         600044 105 156               
 38   1  3 15    62 21.9    124.30 -0.48  13.7 v dM3pe     600044 106 257              1
 39   1  4 16    63 41.1    124.35  0.85  14.2 p           600044 103 328              1
 40   1  4 18.2  63 42 38   124.36  0.87  11.8 p B         600044 103 329 6209-08   -- 1
                                                                                        
 41   1  4 27.30 57 56 26.7 124.67 -4.89   9.0 p Ae        600044  88  19               
 42   1  5 22.9  60 25  8   124.65 -2.41  11.4 v WN2       600044  88 153 6209-24   5D 1
 43   1  5 52.89 65 58 16.4 124.40  3.14   7.2   B7Ve      660052 146 133               
 44   1  6  2.3  63 45 50   124.54  0.94  10.8 v B3:e      660052 142  14               
 45   1  6  3.90 57 45 23.7 124.89 -5.06   7.1   B3III                                  
 46   1  6 30.7  59 41 51   124.84 -3.12  12.4 p B9Iab                                  
 47   1  6.8     63 11      124.67  0.36                   600044  86 301               
 48   1  7 33.0  64 21 21   124.67  1.54  13.2 p B         660052 134  46 6209-09   4C 1
 49   1  8 37.6  68 49 25   124.49  6.00  12.6 p OB+                                    
 50   1  8 38    67 54.2    124.55  5.09                                                
                                                                                        
 51   1  9 29.45 65  1  8.7 124.84  2.21   8.9 v A5        660052 124  82               
 52   1  9 58    62 52.6    125.04  0.08  13.6 e           600044  67 286 6210-03   3B 1
 53   1 11.0     60 58      125.30 -1.81  15.5 p           600044  52 186               
 54   1 11  3    53 43.7    125.87 -9.03  12.9Vp         r 540116 281 120              1
 55   1 11 12.4  61  6  2   125.32 -1.68  13.0 p B         600044  52 192               
 56   1 11 34.1  62 43 44   125.24 -0.05  10.7 p B6Ia                                   
 57   1 11 36    65 15.2    125.04  2.46  14.2 p           660052 113  96               
 58   1 11 54.1  60 42 31   125.43 -2.06  12.8 p OB-       600044  46 171 6210-72   5D 1
 59   1 11 55.1  59 18 10   125.55 -3.46  10.5 v Be        600044  40  96 5709-05   -- 1
 60   1 12 11.10 61 19 33.5 125.42 -1.45   9.3   B0:ep     600044  47 204               
                                                                                        
                                              5 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   1 12 12.5  62 18 48   125.34 -0.46  10.9   B0e       600044  51 257              1
  2   1 12 26.5  66 43  8   125.01  3.93  13.2 p OB                                     
  3   1 12 34    63  4.5    125.32  0.30  14.6 p A         600128 325 305               
  4   1 12 59    62 44.7    125.40 -0.02  13.4 p B         600128 324 286               
  5   1 13  3.8  64 59  0   125.22  2.21  12.9 p OB        660052 104  81              1
  6   1 14 50.6  61 55 59   125.68 -0.81  11.6 p B0e       600044  33 238              1
  7   1 14 53    55 20.7    126.29 -7.37                   540116 249 206 5709-02   2- 1
  8   1 15  7.4  58 18 11   126.05 -4.43  11.2   A1Ia+     600128 329  48 5709-09   -- 1
  9   1 15  8.1  61  0 36   125.80 -1.73  11.4 p B         600128 318 192              1
 10   1 15 20    58 50.1    126.03 -3.89  13.4 p           600128 325  76               
                                                                                        
 11   1 15 24.2  58 31  5   126.07 -4.21  11.8 p OB-       600128 326  59               
 12   1 15 50    58 14.3    126.15 -4.48  12.3 p           600128 324  44 5709-08   -- 1
 13   1 15 51.3  60 56  9   125.89 -1.80  14.0 p OB        600128 314 188 6210-16   4C 1
 14   1 15 59.2  59  9 13   126.08 -3.57  12.4 p OB-       600128 320  92              1
 15   1 16 16.7  63 31 52   125.70  0.79  12.6 p OB                                     
 16   1 16 27    56 23.7    126.41 -6.31   9.3Vv M0e-M3e                                
 17   1 16 43    64 47.9    125.62  2.06  14.0 p           660052  83  73 6210-71   -- 1
 18   1 17 26.17 57 37 55.5 126.42 -5.06   6.6   B2IIIne   540116 227 328               
 19   1 17 56    59 40.8    126.28 -3.02  14.0 p           600128 304 120               
 20   1 18 27.0  61 53 34   126.11 -0.81   8.9   B5II                                   
                                                                                        
 21   1 18 33.0  58 22 30   126.49 -4.31   9.5   B1.5V:ep                               
 22   1 18 54.03 58 12  7.2 126.55 -4.48   9.5   B0:IV:e   600128 303  40 5709-06   --  
 23   1 19  8.50 58 14 15.9 126.58 -4.44   9.6   B6V:e:    600128 301  42 5709-03   -- 1
 24   1 19.2     64 22      125.93  1.66  13.4 p B         660052  66  51               
 25   1 19 14.42 58 13 33.3 126.60 -4.45                   600128 301  41              1
 26   1 19 28.5  64 55 35   125.90  2.22  12.8 p B         660052  68  81               
 27   1 19 31.3  58 15 50   126.63 -4.41  10.5 p B2:e      600128 298  43 5709-12   -- 1
 28   1 19 41.89 72 36 40.4 125.07  9.86   7.9Vv         r                              
 29   1 19 51.62 58 12 28.9 126.68 -4.46   7.0   B5-6Ia-be 600128 296  40              1
 30   1 19 54    60 17.4    126.46 -2.39  12.3 p           600128 290 152               
                                                                                        
 31   1 20 25.25 58 18 42.9 126.74 -4.35   9.9   A0        600128 292  45 5709-07   --  
 32   1 20 49    57 26.3    126.89 -5.21  10   m Be        540116 203 317              1
 33   1 21 51.9  61 56 44   126.50 -0.71  12.2 p OB+                                    
 34   1 22  4    66 50.3    125.94  4.15                   660052  62 185 6709-02S  -- 1
 35   1 22 32.8  61 33  0   126.63 -1.10  10.8   B3:e      600128 269 218 6210-07   5D 1
 36   1 23 17    58 48.4    127.05 -3.81  12.7 p           600128 271  71 5709-10S  4C 1
 37   1 23 19    58  4.6    127.15 -4.53  12   m           600128 272  32              1
 38   1 23 19    63 58.5    126.42  1.32  13.6 e           660052  41  32 6210-04   3B 1
 39   1 23 19.5  57 38 55   127.20 -4.96  10   v B3:e      540116 185 329               
 40   1 23 37.7  56  6 22   127.44 -6.48  11.5 v OB                                     
                                                                                        
 41   1 24  1.1  58 50 43   127.14 -3.76  11   p Be        600128 266  73 5709-04   -- 1
 42   1 24 19.4  62 49 38   126.68  0.19  10.2   B1:V:ep   600128 255 286               
 43   1 24 29.2  60 17 21   127.02 -2.32   9.3 v Be        600128 259 150               
 44   1 24 35.9  58 12 45   127.30 -4.38  11.4 p OB-                                    
 45   1 24 45    61 49.3    126.85 -0.80  13.5 p B         600128 254 232               
 46   1 24 54.2  62 12 24   126.82 -0.41  12.4 p OB-                                    
 47   1 24 55.1  58 10 55   127.35 -4.40  13.1 p OB-       600128 261  37 5709-11   5D 1
 48   1 25  6.2  60 48 11   127.03 -1.80  10.0   B2III                    6210-69   --  
 49   1 25  9    61  8.2    126.99 -1.47  12.8 p B         600128 253 195               
 50   1 25 21.5  63 34  4   126.70  0.94  12.9 p OB+                                    
                                                                                        
 51   1 25 51    61 12.8    127.06 -1.38  14.0 p B         600128 249 199               
 52   1 26  8.9  61  1 39   127.12 -1.56  12.2 p OB-       600128 247 189 6210-06   5D 1
 53   1 26 17.9  67 22 52   126.28  4.74  12.1 p pA        660144 321 218 6709-01   -- 1
 54   1 27  2    63  2.4    126.95  0.45  13.5 p B         600128 238 297               
 55   1 27  5.83 57 43 18.7 127.70 -4.82   8.2 v B3e       600128 246  12               
 56   1 27 18.4  60  6 56   127.39 -2.45  10.4   B2Ve      600128 241 140               
 57   1 27 20.2  64 17  8   126.81  1.68  14.1 p           660052  20  51               
 58   1 27.6     61 20      127.25 -1.23                                                
 59   1 27.7     60 52      127.34 -1.69                                                
 60   1 28.5     64 30      126.91  1.92  14.1 p           660144 323  64               
                                                                                        
                                              6 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   1 28 36.0  63 33 39   127.05  0.99  13.2 p           660144 329  13 6210-68   -- 1
  2   1 28 38.9  56 21  2   128.10 -6.15  10.0 v B2e       540116 145 259               
  3   1 28 43.8  61  3 37   127.43 -1.49  12.0 p B         600128 230 191 6210-70   5D 1
  4   1 29  8    60 59.8    127.49 -1.54  13.4 p B         600128 228 187              1
  5   1 29 17.8  66 36 31   126.68  4.01  13.3 p OB                                     
  6   1 29 24.2  59  5 58   127.80 -3.41  10.1   B1-2e sh                               
  7   1 31  3.3  62 38 13   127.47  0.11  11   p A         600128 214 275 6210-65   -- 1
  8   1 31  4.7  62 22 59   127.51 -0.14  10.9 p Be        600128 214 261 6210-66S  -- 1
  9   1 31  7.0  62 20 12   127.52 -0.18  12   p OB        600128 214 259 6210-67   -- 1
 10   1 31 11    67 26.8    126.74  4.87                   660144 296 220 6709-03S  -- 1
                                                                                        
 11   1 31 17.91 63 20 51.5 127.38  0.82   7.5   B5Iab     600128 212 314               
 12   1 31 48.13 60 33 32.9 127.88 -1.92  11.3 p B         600128 211 164               
 13   1 32  0.8  60 41 53   127.88 -1.78  10.9 v OB-:w                                  
 14   1 32  8    65 48.2    127.09  3.26                                                
 15   1 32 47    59 46.1    128.12 -2.69  11.5 p           600128 205 121               
 16   1 33 10.87 60 39 31.7 128.03 -1.80  11.4 v B         600128 202 169              1
 17   1 33 15.02 60 41  0.6 128.03 -1.77                                               1
 18   1 33 24.23 60 39 45.0 128.05 -1.79  11.2 v B         600128 200 169 6210-17S  5D 1
 19   1 33 28.5  59 30  4   128.25 -2.94  10.6   B1-2Vnne  600128 200 106 5710-04   -- 1
 20   1 33 29    61  8.0    127.99 -1.32  13.6 p B         600128 200 194               
                                                                                        
 21   1 33 41.80 60 42 20.1 128.08 -1.74  11.3 v B         600128 198 171              1
 22   1 33 44    61 51.2    127.90 -0.61  12.4             600128 198 233              1
 23   1 33 56.0  61 53 20   127.92 -0.57  11.2   OB        600128 196 235 6210-47   5D 1
 24   1 34  4.1  62 22 17   127.85 -0.09  13.2 p OB        600128 195 261 6210-40   5C 1
 25   1 34 15.5  59 30 58   128.35 -2.90  12.9 p OB        600128 195 107 5710-05   -- 1
 26   1 34 46.0  64 16 47   127.61  1.80  12.3 p Be        660144 290  48              1
 27   1 34 48.94 63 37 36.3 127.73  1.16   8.9 v B8V                                    
 28   1 35 15.56 61 23  4.9 128.16 -1.04  11.5 p B         600128 188 208              1
 29   1 35 20    61 13.2    128.19 -1.20                   600128 188 199 6210-64   -- 1
 30   1 35.5     66 12      127.36  3.70                   660144 275 152               
                                                                                        
 31   1 35 35.59 61 19 40.8 128.20 -1.09  11   p B         600128 186 205 6210-12   -- 1
 32   1 35 36.31 58 32 19.4 128.68 -3.84   9.1 v B3:e      600128 186  55               
 33   1 35 38    62  0.1    128.09 -0.43  15.9 p           600128 185 241               
 34   1 35 39    63 58.8    127.76  1.52  12.9             660144 286  32 6210-48   -- 1
 35   1 35 39.91 61 17 13.3 128.22 -1.13  10.7   B3III     600128 185 202              1
 36   1 36 16.5  54 15 25   129.52 -8.04   9.4Vp         r 540116  83 148 5210-02   -- 1
 37   1 36 57    58  1.9    128.94 -4.31  12.8 p           600128 176  27 5710-06   -- 1
 38   1 37 15    60 43.8    128.51 -1.65  12.5   A         600128 175 173 6210-42S  -- 1
 39   1 37 19    62  0.5    128.29 -0.39  13.6 e           600128 175 241 6210-41   3B 1
 40   1 37 29.0  67  1 31   127.41  4.56  13.0 p OB      r 660144 265 194              1
                                                                                        
 41   1 37 46.4  62 32 42   128.24  0.15   9.4 v A0e       600128 172 270               
 42   1 37 47.1  62  4 50   128.33 -0.30  11.7 p B         600128 172 245 6210-63   -- 1
 43   1 38  5.7  63 51 43   128.04  1.45  12.1 p B         660144 272  24 6210-11   5D 1
 44   1 38  9    62 28.5    128.30  0.09  12.5 p B         600128 170 266               
 45   1 38 16.9  62 42  9   128.27  0.32  11   p A         600128 169 278 6210-43   5D 1
 46   1 38 20    63 53.2    128.06  1.48  14.3 p           660144 270  26 6210-10   -- 1
 47   1 38 40.4  63  7  7   128.24  0.73  13.2 p B         600128 167 301 6210-44   -- 1
 48   1 38 55    58  9.4    129.18 -4.14  10.7   WN3+abs   600128 162  34 5710-07   5D 1
 49   1 39  5.60 63 27 46.6 128.23  1.08   9.3 v B8V       600128 165 320               
 50   1 39  7.1  61  4 45   128.67 -1.26   6.9   F5Iabe                                 
                                                                                        
 51   1 39 45.2  63  5  8   128.37  0.72  11.5 p B         600128 161 299 6210-45   5D 1
 52   1 40 21.57 63  6 52.3 128.43  0.77   9.0   B8V       600128 157 301              1
 53   1 40 32.9  61  9 43   128.82 -1.15  13.2 p B         600128 154 196 6210-29   4C 1
 54   1 40 56.9  62 38 26   128.59  0.31  12.8 p B         600128 153 275 6210-46   5D 1
 55   1 41.1     60 16      129.06 -2.01  13.7 p OB        600128 151 148               
 56   1 41 46.4  61 19 32   128.93 -0.96  10.5   B2Ve      600128 146 205 6210-30   -- 1
 57   1 42  0.9  61 47 44   128.87 -0.49   9.3   B2V:                                   
 58   1 42 13    59 20.5    129.38 -2.89  10.4   Be        600128 141  98 5710-26   --  
 59   1 42 14.0  63 36 29   128.54  1.29  10.4   B1:pe     600128 147 328               
 60   1 42 16.5  61 25 13   128.97 -0.85   9.2V          r 600128 143 210               
                                                                                        
                                              7 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   1 42 24.0  63 15 28   128.63  0.95   9.2 v B0:e                                   
  2   1 42 45.7  60 50 47   129.14 -1.40  10.1   B2IIIn    600128 139 179 6210-49S  --  
  3   1 42 51.92 64 23 58.5 128.45  2.08   8.6 v B2                                     
  4   1 43  4.0  61 48 36   128.99 -0.45  12.7 p OB        600128 139 231 6210-38   -- 1
  5   1 43 40.8  61 19 46   129.16 -0.91  13.1 p B         600128 134 205               
  6   1 43 42    60 10.9    129.39 -2.03  12.5 p B         600128 132 144 6210-18   5D 1
  7   1 44  1.7  61 53 22   129.08 -0.35  14.0 p B         600128 133 236 6210-09   5D 1
  8   1 44 14    62 47.4    128.92  0.53  10.5 p A         600128 133 284              1
  9   1 44 22    59  5.4    129.70 -3.08  12.5   B         600128 126  85 5710-08   5D 1
 10   1 44 23    60 40.6    129.37 -1.53  11.7             600128 128 171 6210-22   5D 1
                                                                                        
 11   1 44 28.1  60 40  4   129.38 -1.54  10.9   OB        600128 128 170 6210-21   -- 1
 12   1 44 31.2  59 18 42   129.67 -2.86  11.4 p OB-                                    
 13   1 44 34    60 40.8    129.39 -1.52  12.7   B         600128 127 171 6210-20   -- 1
 14   1 44 38    60 34.8    129.42 -1.62  13.3 v A         600128 127 165 6210-23   4C 1
 15   1 44 43.7  56  6 50   130.35 -5.99  10.3 p OB-                      5710-11   --  
 16   1 44 59.4  65 37 51   128.42  3.33  12.7 p Be      r 660144 228 117              1
 17   1 45  4.3  64 24 38   128.68  2.14  11.4   A1Iab     660144 230  52 6210-08   5D 1
 18   1 45  4.9  59 37 39   129.67 -2.54  11.6 p B         600128 122 114 5710-09   -- 1
 19   1 45  6.5  62 49 51   129.01  0.59  10.0   B1V:nep   600128 128 287               
 20   1 45  7    60 39.4    129.47 -1.53  12.4V            600128 124 170 6210-52   4C 1
                                                                                        
 21   1 45  7.6  56 17  4   130.37 -5.81  12.6 p           540154 309 264 5710-12   -- 1
 22   1 45 17.91 61  6 56.6 129.39 -1.08   9.5   B3IIIe    600128 123 194 6210-32   -- 1
 23   1 45 18.5  60 58  7   129.42 -1.22  12.2 p B         600128 123 186 6210-24   -- 1
 24   1 45 37.67 61  7 59.2 129.43 -1.05  12.1   B3:V:e    600128 121 195 6210-54   -- 1
 25   1 45 39.51 61 12 59.3 129.41 -0.97  12.4   B         600128 121 200              1
 26   1 45 42.14 57 43 13.4 130.15 -4.39   8.9 p B8e       600128 114  12               
 27   1 45 46.27 61  9 21.1 129.44 -1.03  12.0 v B         600128 120 196              1
 28   1 45.8     59 14      129.85 -2.91  14.0 p B         600128 116  94               
 29   1 45 55.97 61 12 45.5 129.45 -0.97  11.7 v B3:V:e    600128 119 200 6210-56   -- 1
 30   1 45 59.15 61 12 45.4 129.45 -0.97  10.3 v B2IV:e    600128 119 200 6210-57   -- 1
                                                                                        
 31   1 46  1.95 61 15  2.2 129.45 -0.93  13.4 v B         600128 119 202 6210-34   3B 1
 32   1 46  6    61 13.7    129.46 -0.95  11.4 v           600128 118 201 6210-15   -- 1
 33   1 46  7.3  62  1 28   129.30 -0.17  11.3 p OB                                     
 34   1 46  8.5  53 36 28   131.08 -8.40   8.6 v B0        540154 309 120 5211-06S  --  
 35   1 46 14    61 13.7    129.48 -0.94  13.1             600128 118 201 6210-73S  3B 1
 36   1 46 20.11 61 14 21.8 129.49 -0.93  12.1           r 600128 117 201 6210-31   -- 1
 37   1 46 26.73 61  7 42.0 129.52 -1.04  10.7   B2IIIe    600128 116 195 6210-13   -- 1
 38   1 46 26.76 61 14 11.3 129.50 -0.93  14.0 p B       r 600128 116 201              1
 39   1 46 26.94 61 10  2.2 129.52 -1.00  10.2   B2III     600128 116 198              1
 40   1 46 27.56 61 12 25.7 129.51 -0.96  10.4 v B2IIIe    600128 116 200              1
                                                                                        
 41   1 46 30.52 61 14 29.3 129.51 -0.93  11.1V            600128 116 201 6210-36   5D 1
 42   1 46 33.85 61  9  2.5 129.53 -1.01  10.0 v B3III     600128 115 197              1
 43   1 46 34.37 61 15 45.2 129.51 -0.90   9.3   B3V       600128 115 203              1
 44   1 46 35.50 61 13 39.1 129.52 -0.94  12.2 v B         600128 115 201 6210-14   4C 1
 45   1 46 36.1  59 32 37   129.88 -2.58  11.5   OB        600128 111 110 5710-10   5D 1
 46   1 46 57.43 61  1 40.5 129.61 -1.12  11.6 v B2V       600128 113 190 6210-59S  -- 1
 47   1 46 59    61 12.5    129.57 -0.95  13.4 v           600128 113 200 6210-51   -- 1
 48   1 47  0.10 61 21 23.9 129.54 -0.80  11.3   B5:III:e  600128 113 208 6210-50   -- 1
 49   1 47  3.63 61 17 32.3 129.56 -0.86  12.2 v B2-B3V:   600128 112 204 6210-33   5D 1
 50   1 47  8.8  61 11 55   129.59 -0.95  10.4 p B9Iab                                 1
                                                                                        
 51   1 47 12    60 40.3    129.71 -1.46  11.6   B         600128 110 171               
 52   1 47 20    59 33.5    129.97 -2.55  11.2   B         600128 106 111               
 53   1 47 25    59 21.0    130.02 -2.75  15.1 e           600128 105 100 5710-01   2A 1
 54   1 47 26.65 61  8 44.5 129.64 -0.99  11.4   B2V:e     600128 110 196 6210-35   -- 1
 55   1 47 29    61 48.5    129.50 -0.35  13.7             600128 111 232 6210-39   -- 1
 56   1 47 38.4  60 41 57   129.76 -1.43  12.2 p Pec       600128 107 171 6210-02   5C 1
 57   1 47 39.27 61 18 20.7 129.63 -0.83  12.4   B         600128 109 205 6210-25   4C 1
 58   1 48 22.93 61 15 53.3 129.72 -0.85  10.8   B2Ve      600128 104 203 6210-26   -- 1
 59   1 48 36.2  60 31 43   129.91 -1.57  11.7 p B         600128 100 164 6210-19   -- 1
 60   1 48 49    60 21.5    129.97 -1.73  11.8   B         600128  99 155 6210-53   -- 1
                                                                                        
                                              8 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   1 49 19.3  57 51 19   130.59 -4.15  10.8   OBl                                    
  2   1 49 24    63  9.2    129.42  1.01  12.3   B         600128 103 305               
  3   1 49.5     58 56      130.37 -3.09  13.0 p B         600128  90  79               
  4   1 49 38.55 61  3  1.7 129.92 -1.03   9.3   B9Ve      600128  95 192               
  5   1 49 39.3  64  3 35   129.25  1.90  11.8 v                                        
  6   1 50  3.3  61 34 22   129.85 -0.51  12.1 p OB-       600128  94 220 6210-62   5D 1
  7   1 50  4    60 10.1    130.17 -1.88  10   p A         600128  90 145 5710-03   --  
  8   1 50 41.7  61 15 29   130.00 -0.80  12.5   B         600128  89 204 6210-27   -- 1
  9   1 51  9.4  60 26 12   130.24 -1.59  10.4   B0V                                    
 10   1 51 24    60  0.6    130.37 -1.99  13.4 p           600128  80 137               
                                                                                        
 11   1 51 58    60 36.3    130.30 -1.40  13.0 p A         600128  79 169               
 12   1 52 23    61  3.3    130.24 -0.95  12.1   B         600128  77 193 6210-28   5D 1
 13   1 52 26.02 55 19 54.1 131.59 -6.51   8.0   B0ep                                   
 14   1 52 26.3  60 49 56   130.30 -1.16  10.6   B1:III:                                
 15   1 53 38    60 54.5    130.42 -1.06  11.9                                          
 16   1 53 48.3  60 31 33   130.53 -1.42  10.6   B2Vnne    600128  66 164 6210-05   5D 1
 17   1 53 52.2  58 56 56   130.92 -2.95  11.5 p OB-       600128  60  81 5710-14   5D 1
 18   1 53 54.0  55 42 17   131.71 -6.10  12.0 v           540154 244 230 5710-21   5D 1
 19   1 53 57    61 44.2    130.26 -0.24  12.7 p B         600128  70 230               
 20   1 54  3    59 50.8    130.73 -2.07  12   p B         600128  62 129 5710-13   5D 1
                                                                                        
 21   1 54  6    57 51.4    131.21 -4.00  11.9                                          
 22   1 54 23.35 63 40 13.3 129.84  1.65   3.4   B3III                                  
 23   1 54 23.6  60  6 40   130.70 -1.81  11.6 p B         600128  61 144 5710-02   5D 1
 24   1 55  5.6  62 25 45   130.22  0.46  12.5V  B         600128  66 268 6211-16   5D 1
 25   1 55  7.07 61 41  0.5 130.41 -0.26   9.1 p F         600128  62 228               
 26   1 55 12    67  6.9    129.09  5.01  12.1                                          
 27   1 55 12.51 57 53 51.6 131.35 -3.93   9.6   B1Vep     600128  47  25 5710-25   --  
 28   1 55 41.0  61  7 14   130.61 -0.79  10.5 v B0:e      600128  56 198 6211-17   -- 1
 29   1 55 42.80 59 16 24.6 131.07 -2.58   7.0   B1Vne     600128  49  99               
 30   1 55 56    60 37.7    130.76 -1.26  11.5   A         600128  53 172 6211-31   -- 1
                                                                                        
 31   1 55 59.85 68 41  7.5 128.77  6.55   5.0   B8III                                  
 32   1 56  1    56  5.2    131.90 -5.66  11.2                                          
 33   1 56  3    62 15.1    130.38  0.32   9.3 v B8:e      600128  59 259               
 34   1 56  6.8  61 58 58   130.45  0.06  11.9 p B         600128  57 245 6211-15   5D 1
 35   1 56  7.1  56 33 16   131.80 -5.20   9.7   B1V:ep                   5710-19   --  
 36   1 56 30    63  3.2    130.23  1.11  13.4             600128  59 302 6211-33   -- 1
 37   1 56 38    59 15.6    131.19 -2.56   9.4V          r                              
 38   1 56 38    59 21.1    131.17 -2.47  11.3   B         600128  43 104 5710-15   -- 1
 39   1 56 40    60 17.5    130.93 -1.56  11.6             600128  46 155 6211-32   -- 1
 40   1 56 49    63 18.7    130.20  1.37  12.2   B         600128  59 316 6211-21   -- 1
                                                                                        
 41   1 56 50.6  57 40 33   131.61 -4.09  11.2 p B0e       600128  34  14 5710-20   -- 1
 42   1 57  6    63 29.6    130.18  1.55  10.9                                          
 43   1 57 29.34 64  2 28.5 130.08  2.09   9.6   Bnnep                    6211-35   5D  
 44   1 57 35.4  63 19 19   130.28  1.40  15.4   WC4                                    
 45   1 58  1.1  61 34 30   130.77 -0.28  10.7   B2ep                     6211-18   --  
 46   1 58  2.8  62 48 50   130.46  0.92  12.9 v B         600128  49 290 6211-22   -- 1
 47   1 58 31    55 13.0    132.47 -6.41  12.4                                          
 48   1 58 39.1  60 37 46   131.09 -1.17  10.2   B1Vep     600128  35 173 6211-14   -- 1
 49   1 58 44    62 50.3    130.53  0.96  12.6             600128  45 292 6211-37   4C 1
 50   1 58 49.6  52 53 49   133.12 -8.64  13.0V  G2Ib      540154 209  79 5211-05S  5B 1
                                                                                        
 51   1 58 55    65 54.9    129.75  3.94  13.0             660144 152 132 6710-02   -- 1
 52   1 58 58    57 27.0    131.95 -4.24  11.6                                          
 53   1 59  3.22 56  8 31.9 132.30 -5.49   9.3 v B4Vne                                  
 54   1 59 13    64 24.3    130.17  2.49  13.2             660144 148  51 6211-36   4C 1
 55   1 59 20    64 51.0    130.07  2.92  13.0             660144 148  75 6211-38   4C 1
 56   1 59 21    58 31.4    131.72 -3.18  12.1 v dM4e      600128  20  61              1
 57   1 59 34.95 54 49 20.8 132.72 -6.75   7.4Vv M5e-M7e                                
 58   2  0 10.0  60 10 52   131.38 -1.56  12.6 p OB-       600128  23 150 5710-16   -- 1
 59   2  0 14    61 34.8    131.02 -0.21  13.0 p B         600212 316 229 6211-19   -- 1
 60   2  0 39    60 33.0    131.34 -1.19  15.1 e B         600212 318 174 6211-02   4A 1
                                                                                        
                                              9 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   2  1.0     58 27      131.95 -3.19  12.2 p           600212 323  62               
  2   2  1 11    61 28.7    131.16 -0.27  14.0 p B         600212 310 223 6211-20   5C 1
  3   2  1 24.7  60 21 31   131.48 -1.35  10.5 v B         600212 313 163              1
  4   2  1.5     58 18      132.05 -3.32  13.4 p           600212 319  54               
  5   2  1 35.9  57 33  5   132.26 -4.04  10.0 v OB-       540154 186 328               
  6   2  1 40    60 27.6    131.49 -1.24  12.0V  A         600212 311 168 6211-23   5D 1
  7   2  2  3    63  2.2    130.84  1.25  13.9             600212 299 306 6211-06   4C 1
  8   2  2 18.1  59 37 49   131.79 -2.02  10.9   B7Ia      600212 310 124 5710-22   -- 1
  9   2  2 31.2  61  0 12   131.44 -0.69  11.6   OB        600212 304 198               
 10   2  2 36.37 59 41 17.4 131.81 -1.95   8.0   B1:V:ep                                
                                                                                        
 11   2  2 46    61 37.2    131.30 -0.09  12.4                                          
 12   2  2 47    59 20.8    131.92 -2.27  11.3             600212 308 108 5710-23   -- 1
 13   2  3  0.5  63 19 33   130.86  1.56  12.2 p OB-                                    
 14   2  3 14.1  60 22 16   131.70 -1.27  11.4 p OB-                                    
 15   2  3 20.1  61 10 41   131.49 -0.49  12.4 p OB-       600212 298 206 6211-24   5D 1
 16   2  3 28    62 14.5    131.21  0.53  14.4 p           600212 293 263               
 17   2  3 42.4  63 40 26   130.84  1.92  12.2 p OB                                     
 18   2  3 45.4  55  6  8   133.22 -6.32   8.6   B1.5III                                
 19   2  4  6.95 58 29  2.4 132.33 -3.06   9.3   B1:V:ne                                
 20   2  4 10.7  62 23 51   131.25  0.71  11.1   B3:II:ep                 6211-25   --  
                                                                                        
 21   2  4 48.38 56 15 43.4 133.04 -5.16   9.6   B1Ve                     5710-18   --  
 22   2  5  3.99 58 23 13.9 132.47 -3.11   9.0   B8III     600212 296  56               
 23   2  5  9.6  61 52  2   131.51  0.23  12.4 p OB        600212 284 243 6211-53   5D 1
 24   2  6  8.4  63 22 12   131.19  1.70  10.2   B0.5:ep   600212 273 323              1
 25   2  6 10.1  51  9 50   134.70 -9.99  11.1 v                                        
 26   2  6 28    62 52.9    131.36  1.24  13.6             600212 272 296 6211-39   4C 1
 27   2  6 39    56 51.0    133.12 -4.53  13.8Vp Ce        540154 150 291 5710-24   -- 1
 28   2  7 14    64 21.5    131.02  2.68  11.9                                          
 29   2  7 17    64 50.8    130.88  3.15  12.9             660144 103  77 6211-59S  -- 1
 30   2  7 20    57 54.4    132.90 -3.49   9.4 v G0        600212 281  29              1
                                                                                        
 31   2  7 28    56 56.1    133.20 -4.41  13.6 e           540154 144 296 5711-74   3B 1
 32   2  7 45.2  58 20 20   132.83 -3.06  11.8 p OB-       600212 277  52 5710-17   -- 1
 33   2  7 53.34 57  6 20.6 133.20 -4.23   8.5   B0ep                     5711-36   --  
 34   2  8 40.51 58 25 25.2 132.92 -2.94   5.7V  A1Iae                                  
 35   2  8 45.35 65  2 15.1 130.98  3.38   7.5   B2.5IIIne                              
 36   2  8 53.3  56 11 36   133.60 -5.07  10.6   B6e                      5711-32   --  
 37   2  8 57    56 21.1    133.57 -4.91  10.9                                          
 38   2  8 58    62 59.5    131.60  1.43                                                
 39   2  9 25.60 56 59 30.2 133.44 -4.28   8.7V  B1IVe                                  
 40   2 10  9    60 19.6    132.53 -1.07   9.5 p A         600212 256 158               
                                                                                        
 41   2 10 30.8  64  5 32   131.44  2.53   9.7   B0pe                                   
 42   2 10 38    60  8.1    132.64 -1.24                   600212 253 148 5711-35   -- 1
 43   2 10 41    63 40.1    131.58  2.14  12.2   Be        660144  80  15              1
 44   2 11  1    61 35.1    132.25  0.16  13.3             600212 248 226 6211-52   4C 1
 45   2 11 14    56  7.5    133.94 -5.03  13.6 e           540154 115 253 5711-73   3B 1
 46   2 11 26.8  57 56  7   133.41 -3.30  10.5   B0:ne     600212 252  29 5711-05   5D 1
 47   2 11 29.13 57 38 44.2 133.51 -3.57   6.4   B5Ia                                   
 48   2 11 43.84 60 42 44.5 132.60 -0.64   8.6   B3e                                    
 49   2 11 46    60 58.8    132.52 -0.39                                                
 50   2 11 54    58 28.5    133.30 -2.77  11.2   B8        600212 248  58               
                                                                                        
 51   2 12 10    58 20.1    133.38 -2.89   9.6   A0        600212 246  51               
 52   2 12 42.4  57 41 32   133.65 -3.48   9.7   B2ep                     5711-31   --  
 53   2 13  0.43 55  6 39.8 134.49 -5.92   9.1 v B3V                                    
 54   2 13  4.8  60 45 31   132.74 -0.55  13.0 p Be      r 600212 236 181 6211-08   5D 1
 55   2 13 20    61 30.0    132.54  0.17                   600212 233 220 6211-51   -- 1
 56   2 13 47    60  2.1    133.05 -1.21  13.6 e           600212 233 142 5711-72   3B 1
 57   2 14  2    59 35.9    133.22 -1.61  12.5             600212 232 118 5711-78S  4C 1
 58   2 14 12.02 56 30  0.4 134.21 -4.55   8.8   B8                                     
 59   2 14 26.6  59 45 13   133.22 -1.45  11.0   OB-                                    
 60   2 14 37.0  56  4 33   134.40 -4.93  10.9 v OB        540154  90 252               
                                                                                        
                                             10 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   2 14 48.5  62 26 22   132.41  1.11  12.9   A2V       600212 222 271 6211-50S  -- 1
  2   2 14 53.05 54 31 54.3 134.93 -6.38   7.8   B2IV-Ve                                
  3   2 15  2.50 55 47 35.9 134.55 -5.18   7.9   B3IV-Ve                                
  4   2 15  7    59 50.4    133.27 -1.34  14.0 p B         600212 224 131               
  5   2 15 12.88 64  1 28.2 131.95  2.63   7.9   B2III                                  
  6   2 15 33    62 32.7    132.46  1.24  13.1             600212 218 276               
  7   2 15.6     55 59      134.56 -4.98  11.1 v OB        540154  83 246               
  8   2 15 47.4  57 25 15   134.13 -3.61   9.8 v OB-       540154  85 324               
  9   2 15 57.6  67 21 26   130.95  5.81  13.0 p OB-                                    
 10   2 15 58.0  57  0 24   134.28 -3.99  10.6   B1.5V     540154  82 302              2
                                                                                        
 11   2 16  2    56  7.9    134.57 -4.82  12.8             540154  79 255 5711-77   4C 1
 12   2 16  4.4  57 44 42   134.06 -3.29   9.0V  B1IV                                   
 13   2 16 10    59 16.8    133.57 -1.83  11.8   OB+       600212 217 100 5711-53S  5D 1
 14   2 16 12.6  57 36 57   134.12 -3.40   9.9 p F1I                                    
 15   2 16 30.1  55 22 57   134.88 -5.50  14.5   B1e                                    
 16   2 16 30.37 60 57 58.8 133.07 -0.22  15.1 e           600212 214 191 6211-49   2A 1
 17   2 16 38.7  59 47 24   133.47 -1.33  10   m B3:e      600212 214 128 5711-37   -- 1
 18   2 16 39.18 56 44 16.3 134.46 -4.21   8.3   B1.5II                                 
 19   2 16 40    63 28.2    132.28  2.16  12.5 e           600212 210 326 6211-47   4C 1
 20   2 16 43.42 60 58  2.2 133.10 -0.21                   600212 212 191 6211-48S  -- 1
                                                                                        
 21   2 16 51.63 57  3 19.1 134.38 -3.91   6.5   B1Iabe                                1
 22   2 16 55    64 11.9    132.07  2.85  15.1 e           660144  45  46 6211-01S  2A 1
 23   2 16 56    69  3.2    130.48  7.44                   660144  70 306 6710-01S  1- 1
 24   2 16 57.65 57  7 48.9 134.37 -3.83   9.1V  B0.5IIIne                5711-24   -- 1
 25   2 17  8.11 56 46 11.3 134.51 -4.16   8.4V  B1IIIpe                                
 26   2 17 15.6  56 53 53   134.48 -4.04   9.2   B1III                                 1
 27   2 17 23.8  59  1 22   133.81 -2.02  10.2   Bpe       600212 209  87 5711-38   5D 1
 28   2 17 44.57 56 54  0.2 134.55 -4.01   9.6   B0:V:ne                  5711-22   -- 1
 29   2 18  1.4  64 35 52   132.05  3.27  12.0 p OB      r 660144  41  68              1
 30   2 18  1.93 56 51 22.4 134.60 -4.04  11.8   OB        540154  67 295 5711-23   5D 1
                                                                                        
 31   2 18  5    61  9.3    133.19  0.02  13.4 p           600212 203 201               
 32   2 18 18.1  56 51  3   134.63 -4.03   9.6   B2III                    5711-61S  -- 1
 33   2 18 29    65 14.9    131.88  3.90                   660144  42 103 6211-57   -- 1
 34   2 18 39    62 45.5    132.72  1.56  13.6             600212 198 287 6211-55   4C 1
 35   2 18 47.86 57  4  2.3 134.63 -3.81   9.1   B2III                                 1
 36   2 18 48.1  60 55 12   133.35 -0.17  13.6 e           600212 199 189 6211-46   3B 1
 37   2 18 49.5  57 34  9   134.46 -3.33   9.5 p OB-                                    
 38   2 18 54    59 50.7    133.72 -1.18  12.4   B         600212 198 131 5711-39   5C 1
 39   2 19  4.36 57  8  8.1 134.64 -3.73   6.6   B3Ia-abe                              1
 40   2 19  8.56 57  3 49.1 134.67 -3.80  13.4 p B         540154  59 306 5711-45   4C 1
                                                                                        
 41   2 19 13    57  7.7    134.66 -3.73  10.2           r 540154  59 310 5711-58   -- 1
 42   2 19 26.42 57  4 42.2 134.71 -3.77   9.6   (B2III):e                5711-14   -- 1
 43   2 19 27    55  2.0    135.39 -5.69                                                
 44   2 19 28.2  60 10 11   133.68 -0.85  11.9 p B         600212 194 148               
 45   2 19 28.75 57  7  4.7 134.70 -3.73  11.3 p B         540154  57 309              1
 46   2 19.5     59 38      133.86 -1.35  12.3 p A         600212 194 119               
 47   2 19 47.9  60 39 16   133.55 -0.38  12.0 p Be      r                6211-09   --  
 48   2 20  3.22 59 53 18.4 133.84 -1.09                                                
 49   2 20  4    63 37.4    132.59  2.43  13.5             660144  24  17              1
 50   2 20  7    61  7.1    133.43  0.07                                                
                                                                                        
 51   2 20 20.3  58 19 33   134.40 -2.55  12.3 p B         600212 189  49 5711-70   -- 1
 52   2 20 24.92 60  1 14.1 133.84 -0.95                                                
 53   2 20 38.98 57 18 43.0 134.78 -3.49   9.3   B1.5IIIex                5711-16   -- 1
 54   2 20 42.5  60 15 53   133.79 -0.71  11.2 v B5        600212 186 153              1
 55   2 20 46    63  1.5    132.86  1.89  11.9                                          
 56   2 20 54.9  56 23 22   135.13 -4.35  10.6 v B2IV-Ve                  5711-06   5D  
 57   2 20 59.51 60  4 55.9 133.88 -0.87  12.8             600212 184 143 6211-54   4C 1
 58   2 21  7.7  60 17 52   133.83 -0.66  12.7   B         600212 184 155 6211-26   -- 1
 59   2 21 13    58 59.8    134.28 -1.88  13.6 e           600212 183  85 5711-69   3B 1
 60   2 21 15    58  4.5    134.60 -2.75  11.1   B7        600212 183  35 5711-54   -- 1
                                                                                        
                                             11 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   2 21 17.98 57 18 22.5 134.87 -3.47  10.1 p (B1III):e                5711-15   -- 1
  2   2 21 24.86 57 11 52.8 134.92 -3.56  13.3 v (B2IV):e  540154  43 315              1
  3   2 21 41    60 26.4    133.84 -0.51  14.0 p B         600212 180 162 6211-27   -- 1
  4   2 21 43.32 57  7 33.1 134.98 -3.62   9.4   B1IIIe                   5711-25   -- 1
  5   2 21 44.40 57 10 52.5 134.96 -3.57  12.0 p B         540154  41 314              1
  6   2 21 50.72 57 23 11.8 134.91 -3.37   8.7V  B1V:pe                   5711-17   -- 1
  7   2 21 52.33 56 54 18.2 135.08 -3.82   8.5   O6.5e:f:                               
  8   2 21 52.86 57  9 59.3 134.99 -3.57   9.9   (B1IV):e                 5711-18   -- 1
  9   2 21 55.35 57 14 34.7 134.97 -3.50   6.4   A1-3Ia                                1
 10   2 21 59.2  70 55 54   130.25  9.36   9.4 v B3:e      720216 203  81              1
                                                                                        
 11   2 22  2.4  57  9 20   135.01 -3.58  11.0 p (B2IV):e  540154  39 312 5711-60S  4C 1
 12   2 22  4.50 57 10 39.2 135.01 -3.55  10.4   B2Vn      540154  39 314 5711-19   -- 1
 13   2 22  6.35 57  5 25.2 135.04 -3.63   9.7   B1Vne                    5711-20   -- 1
 14   2 22 10.60 59 32 59.1 134.21 -1.32   9.2   O6ef                                   
 15   2 22 19.13 57 37 13.1 134.89 -3.13   9.5 v B7IV-Ve                  5711-33   --  
 16   2 22 21.35 55 50 44.5 135.51 -4.79   5.2   A2Ia                                   
 17   2 22 22    51 21.1    137.08 -9.01                   480216 198 317 5212-01   1- 1
 18   2 22 22.67 57 17  5.3 135.01 -3.44   9.6   B1III                                 1
 19   2 22 28    62 34.8    133.20  1.54                   600212 175 278              1
 20   2 22 46.90 56 58  6.2 135.17 -3.72  10.3 v B0:ne   r 540232 314 306 5711-07   5D 1
                                                                                        
 21   2 22 48.02 57 12  1.5 135.09 -3.50  10.5 v         r 540154  33 315 5711-21   -- 1
 22   2 22 51.66 58 35 12.6 134.62 -2.19   7.9Vv M3Iae-M7                               
 23   2 23  4    62 34.7    133.26  1.56  13.6 e           600212 172 278 6211-45   3B 1
 24   2 23  4.10 57  7 39.2 135.15 -3.55  10.4 p Be      r 540154  31 312 5711-46   -- 1
 25   2 23 18.8  57 31 27   135.05 -3.17   9.9   B1.5IIIex 540232 308 335 5711-30   5D 1
 26   2 23 24.85 57 19  3.8 135.13 -3.36  10.9   B2IIIex   540232 308 324 5711-08   5D 1
 27   2 23 26    58 29.9    134.72 -2.25  13.4 p B         600212 168  58 5711-41   -- 1
 28   2 23 28.08 57 23 26.3 135.11 -3.29  11.2   B1.5Vne   540232 308 329 5711-47S  5D 1
 29   2 23 29.5  58 57 51   134.57 -1.81   9.8   B1ep                                   
 30   2 23 30    59 42.0    134.31 -1.12  12.0                                          
                                                                                        
 31   2 23 32.97 57  4 32.9 135.23 -3.58  10.3 v OB        540232 308 312 5711-57   -- 1
 32   2 23 35.37 56 34 28.1 135.41 -4.05   9.1V  B1.5IIIpe                5711-02   5D  
 33   2 24  6    62 21.9    133.45  1.40  15.0 p B         600212 165 266 6211-28   -- 1
 34   2 24 31.71 58  9 32.5 134.98 -2.52  13.4 p B         600212 160  40 5711-40   4C 1
 35   2 24 32.5  57  0 45   135.38 -3.59  10.1 p B3:e      540232 301 308 5711-26   -- 1
 36   2 24.6     60 16      134.23 -0.54                                                
 37   2 24 43.9  57 21 13   135.28 -3.26  10.6   B1.5IIIex 540232 299 326 5711-04   5D 1
 38   2 25 10    58 12.9    135.03 -2.44  12.7                                          
 39   2 25 15.98 56 36 35.5 135.62 -3.93   6.2   B2Iae                                  
 40   2 25 17.81 57 32 45.7 135.29 -3.06  13.6 p Be        540232 294 336               
                                                                                        
 41   2 25 20.3  57 54 32   135.16 -2.72  11.0   OB        600212 154  27 5711-55S  5D 1
 42   2 25.6     62 48      133.46  1.87                                                
 43   2 25 44.9  57 19 13   135.43 -3.25   9.7 v B1IV-Ve                                
 44   2 25 58.32 57 35 43.0 135.35 -2.98   9.5 v                                        
 45   2 26.0     57 27      135.41 -3.11                                                
 46   2 26  3.2  58 53 33   134.90 -1.76  11.3   B0:e      600212 150  79 5711-43   5D 1
 47   2 26  8.4  60 47 53   134.23  0.02  12.9 p Be        600212 151 182 6211-44S  5D 1
 48   2 26 15    60  7.3    134.49 -0.61                   600212 149 146 5711-01S  1- 1
 49   2 26 20    62  0.0    133.82  1.15  15.1 e           600212 151 247 6211-42   2A 1
 50   2 26 36    60 14.2    134.48 -0.48  16.7 p           600212 147 152 6211-30   3B 1
                                                                                        
 51   2 26 40.3  57  5 33   135.62 -3.41   9.6   B1.5IIIpe 540232 286 312 5711-27   --  
 52   2 26 45.60 57 40 45.2 135.42 -2.86   7.2   B2Ia                                   
 53   2 26 46.89 58 52 33.2 134.99 -1.74   8.0   O0                       5711-67   -- 1
 54   2 26 50.50 57 20 20.2 135.56 -3.18  12.3 p B         540232 283 325               
 55   2 27  9.01 62 12 53.6 133.83  1.39                                                
 56   2 27 15.88 62  0 50.9 133.92  1.20  18.0 p           600212 145 247 6211-03   3A 1
 57   2 27 57.92 56 42  4.7 135.93 -3.71  11.3 p A         540232 277 290 5711-65S  -- 1
 58   2 28  3.6  60 33 58   134.53 -0.11  12.5             600212 138 170 6211-29   -- 1
 59   2 28  4    60 43.5    134.48  0.04  12.4                                          
 60   2 28.3     58 38      135.26 -1.90  15.9 p           600212 134  65               
                                                                                        
                                             12 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   2 28.3     59 43      134.87 -0.89                                                
  2   2 28 29.05 51 16 19.5 138.01 -8.74   8.1Vv M6e-M7e                                
  3   2 29 16.26 58 35 40.0 135.40 -1.89   9.5 v B5:e      600212 127  64              1
  4   2 29 24.70 55 32 11.2 136.55 -4.72   6.5   A2p sh                                 
  5   2 29 26.3  57 23  4   135.87 -3.01  10.5 v OB-       540232 265 327               
  6   2 29 30.3  61 29 33   134.36  0.82  12.2Vp B1I-IIe   600212 130 220              1
  7   2 29 36    61 15.9    134.45  0.61  15.0 p           600212 129 208 6211-04   4B 1
  8   2 29 40.81 56 18 40.6 136.29 -3.99  10.5 p A         540232 265 268 5711-29   5D 1
  9   2 29 43.47 60 40 38.8 134.68  0.07   8.4V  B5Ve                                   
 10   2 29 49.5  59 51 11   135.00 -0.69  10.5   B0V:                                   
                                                                                        
 11   2 30  0.4  57 28 18   135.90 -2.90                   540232 261 331 5711-68S  -- 1
 12   2 30  5.88 57 18 34.2 135.98 -3.04  12.0   B         540232 260 322 5711-12   5C 1
 13   2 30  6.8  57 32 13   135.89 -2.83  12.3 v B         540232 260 334               
 14   2 30 34.2  64 41 11   133.28  3.83                   660236 273  73 6211-12   -- 1
 15   2 30 59    57 15.1    136.11 -3.05  14.0 p B         540232 254 319               
 16   2 31 12.9  60 55  1   134.76  0.36  11.4 v B2        600212 118 189 6211-41   -- 1
 17   2 31 19.48 56 53 52.4 136.29 -3.36   8.8   B1IIIe                   5711-28   --  
 18   2 31 53.10 57 41 51.1 136.05 -2.59   7.0V  B6Iae                                  
 19   2 31.9     59 41      135.31 -0.76                                                
 20   2 32 11.4  61 21 43   134.70  0.81   9.7 v Be        600212 113 213 6211-10   5D 1
                                                                                        
 21   2 32 24.70 57 25 44.4 136.22 -2.81   8.3   B1II:                                  
 22   2 32 31    69 32.3    131.61  8.39                   660236 247 332 6711-02S  1- 1
 23   2 32.6     56 33      136.59 -3.62                                                
 24   2 32 42.9  59 27 54   135.48 -0.92  11.3 v O9        600212 105 112 5711-56   -- 1
 25   2 32.8     60 56      134.94  0.44                                               1
 26   2 32 49.35 61 22 42.3 134.77  0.86   8.1   O5f       600212 109 214               
 27   2 32 55.9  63  6 20   134.12  2.46  12.0 v           600212 112 307 6211-07   4C 1
 28   2 32 57.6  58 45 47   135.78 -1.55  11.4 p F6I                                    
 29   2 33  8.11 57 28 11.0 136.30 -2.74                                                
 30   2 33 10.2  57 32 53   136.27 -2.67  11.1   B3::e:    540232 238 334 5711-11   -- 1
                                                                                        
 31   2 33 16.04 56 19  1.9 136.75 -3.80   9.0   A2Iab                                  
 32   2 33 17    58 18.7    135.99 -1.95  12.9 p B         600212  98  50 5711-44S  4C 1
 33   2 33 26.69 70 57 24.0 131.13  9.73   7.9   B4ne                                   
 34   2 33 33.71 57 32 37.1 136.32 -2.65                                               1
 35   2 33 39.0  57 33 49   136.32 -2.63   8.7 p B       r 600212  94  10 5711-09   4C 1
 36   2 33 49.34 57 35 13.1 136.34 -2.60  10.5             540232 233 336 5711-59S  -- 1
 37   2 33 51.44 61  0  8.0 135.03  0.56   9.0 v B9:e                                  1
 38   2 34  5    60 59.3    135.06  0.56  12.5 e           600212 100 194 6211-40   4C 1
 39   2 34 10    61 24.6    134.90  0.95  14.6 p           600212 100 217 6211-05   3B 1
 40   2 34 54.3  59 26  1   135.75 -0.84  11.2   Be        600212  90 111 5711-63   5D 1
                                                                                        
 41   2 35 12.0  60 21 57   135.42  0.04  14.6 p           600212  91 161 6211-56   -- 1
 42   2 35.7     60 16      135.52 -0.03                                                
 43   2 36  2.5  60 36 44   135.42  0.30   9.5 v O8:                      6211-13   --  
 44   2 36 12.23 58  4 32.4 136.44 -2.02   8.0   A2Ib                                   
 45   2 36.5     60 21      135.58  0.09                                                
 46   2 36.6     59  1      136.11 -1.13                                                
 47   2 36 44.3  59 22 38   135.99 -0.80  10.8 v O9                       5711-64   --  
 48   2 36 45    62  4.4    134.93  1.68  10.2 v B9V                                    
 49   2 37  0    57 57.0    136.58 -2.10  10   v           600212  71  32 5711-10   -- 1
 50   2 37  0.76 55 54 41.5 137.39 -3.97   9.4 v A0        540232 211 246               
                                                                                        
 51   2 37 41    60 16.0    135.75  0.06  12.9   B         600212  74 157 5711-62   4C 1
 52   2 37 47.3  61  0 41   135.46  0.75  10.5 p B0:e                                   
 53   2 38.0     55 10      137.82 -4.60         B         540232 204 206               
 54   2 38 15    57 29.0    136.92 -2.46  13.0 p B         540232 201 330 5711-48   -- 1
 55   2 38 49.6  57 35 29   136.95 -2.33   9.2   B1:V:                                  
 56   2 39 14.4  62  4  4   135.20  1.79  12.5 e           600212  70 254 6212-41   4C 1
 57   2 39.3     54 27      138.28 -5.18                   540232 193 167               
 58   2 39 48.2  60 45  5   135.79  0.61  13.6 e           600212  62 184 6212-40   3B 1
 59   2 40  9    57 45.6    137.04 -2.10  10.7   Be        600212  48  23 5711-13   5D  
 60   2 40 14.8  57  5 44   137.33 -2.70  10.5 v B9Iab   r 540232 187 309 5711-34   5D 1
                                                                                        
                                             13 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   2 40 31.7  61 13 42   135.68  1.09  10.7   A0V       600212  59 209 6212-42S  -- 1
  2   2 40 44    61 57.2    135.40  1.76  12.2                                          
  3   2 40 44.7  59 21 13   136.47 -0.62  12.2 p B         600212  50 109 5711-51   -- 1
  4   2 41 11.63 56 43 49.7 137.59 -2.98  10.5   WC5                      5711-52   5D  
  5   2 41.2     61 18      135.72  1.18                                                
  6   2 41 25    57 35.8    137.27 -2.18  12.9 p B         600212  39  15 5711-49   -- 1
  7   2 41 29    58 37.6    136.85 -1.24  10.6   B5II      600212  43  70               
  8   2 41 34.0  62 18 44   135.34  2.12  11   m OB        600212  57 268 6212-05   5D 1
  9   2 42  0    58 18.8    137.04 -1.50  11.9   B5        600212  38  54 5711-76   -- 1
 10   2 42 22    58 39.4    136.94 -1.16  12.7             600212  36  73 5711-75   -- 1
                                                                                        
 11   2 42 32    57 53.4    137.28 -1.85  12.0   B         600212  32  31 5711-50   -- 1
 12   2 42 43.1  61 15 58   135.90  1.23  11.5 v Bep       600212  45 212 6212-03   5D 1
 13   2 42.9     62 58      135.21  2.78                                                
 14   2 43 19    63 14.0    135.14  3.05  12.5 e           600256 312 325 6212-39S  4C 1
 15   2 43 23    61 47.0    135.76  1.73  10.6   B8III                                  
 16   2 43 30.7  62  3 37   135.65  1.99  11.5   OB+                                    
 17   2 43 38.4  57 49 41   137.44 -1.85   8.9   B2Ib                                   
 18   2 43 39.2  62 23 28   135.53  2.30  13.6 e           600256 319 279 6212-38S  3B 1
 19   2 44.5     61 33      135.98  1.57                                                
 20   2 44.5     63 56      134.96  3.74                   660236 194  30               
                                                                                        
 21   2 44 31.2  61 23 37   136.04  1.43  11.4:v B5        600256 317 225 6212-23   -- 1
 22   2 44.6     60 32      136.42  0.65                                                
 23   2 45 25    58  2.2    137.57 -1.56  12.7             600256 325  44               
 24   2 45 38.3  61 36 34   136.07  1.69  11.2 v O9        600212  28 232 6212-37   -- 1
 25   2 45 38.5  62 47  3   135.57  2.75   9.2 v Bne                      6212-15   --  
 26   2 45 54.09 59 17 44.9 137.09 -0.39  10.3 p B3        600256 317 112               
 27   2 46  6.2  61 54 26   136.00  1.98  11.5 v B5III     600256 305 252 6212-18   5C 1
 28   2 46 11    64 10.3    135.03  4.03  13.6 e           660236 183  42 6212-22   3B 1
 29   2 46.3     61 26      136.21  1.56                                                
 30   2 46 47.2  53 56 29   139.49 -5.18  11.2 p OB-       540232 136 140              1
                                                                                        
 31   2 47 35.51 61 55 31.3 136.15  2.07                                                
 32   2 47 48.6  60 57 51   136.59  1.22  13.6 e           600256 298 201 6212-36   3B 1
 33   2 48 16.0  59  1 27   137.48 -0.51  10.3 v B2        600256 302  96              1
 34   2 48 18.16 61 51 18.7 136.25  2.04  13.0 v A0V                                   1
 35   2 48 20.34 61 49 42.4 136.27  2.02  12.3   OB        600256 291 247 6212-19   5D 1
 36   2 48 22.95 61 47 28.3 136.29  1.99  12.5 e           600256 291 245 6212-20   4C 1
 37   2 48 44.56 54 10 10.4 139.65 -4.85   7.9   K3Iab                                  
 38   2 49  0    58 26.1    137.82 -1.00  11.7             600256 298  64               
 39   2 49  1.2  64 17  9   135.26  4.27  10.9 p OB                                     
 40   2 49  8.77 58  0 48.7 138.02 -1.37   9.2   M3      r                              
                                                                                        
 41   2 49.3     55 22      139.20 -3.75                                                
 42   2 49 29.9  61 42 36   136.44  1.97                   600256 285 240               
 43   2 49 41.4  61  1 30   136.76  1.37  13.6 e           600256 286 203 6212-24   4B 1
 44   2 49 53.4  60 13 28   137.14  0.66                   600256 287 160 6212-01   1- 1
 45   2 50  2    62  1.6    136.36  2.29                   600256 280 256 6212-17   1- 1
 46   2 50 13.4  62  5 29   136.35  2.36  10.0   B0:ne                    6212-16   -- 1
 47   2 50.4     59 51      137.37  0.36                                                
 48   2 50 38    63 48.5    135.63  3.92  15.1 e           660236 157  23 6212-14   2A 1
 49   2 50 38.4  57 20 12   138.50 -1.89  11.2Vv B0e       540232 112 323 5712-12   -- 1
 50   2 50.7     60 29      137.12  0.94  12.3 v A2V                                    
                                                                                        
 51   2 50 47    60 27.0    137.14  0.91  12.4             600256 277 171               
 52   2 51 14.37 60 23 10.2 137.22  0.88   8.3   O9V                                    
 53   2 51 19.5  60 36  1   137.13  1.08  12.6 p OB-                                    
 54   2 51 30.4  56 57 29   138.77 -2.17  10.7   B5:e                     5712-11   -- 1
 55   2 51 31.6  60 35  9   137.16  1.07  10.8 v B2                                     
 56   2 51 50    60 39.6    137.16  1.16  12.2   B         600256 273 183               
 57   2 51 58.4  57  1 48   138.80 -2.08  12.3 p OB-       540232 102 308 5712-19S  4C 1
 58   2 52 11.7  56 56 16   138.87 -2.15  11.0   WC6                      5712-10   5D  
 59   2 52.2     55 42      139.43 -3.25         B         540232  97 237               
 60   2 52 31    63 48.2    135.82  4.00  15.1 e B         660236 146  23 6212-13   2A 1
                                                                                        
                                             14 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   2 52 40.7  57 27 51   138.69 -1.65  10.0   OB+                                    
  2   2 54.0     57  4      139.03 -1.92                                                
  3   2 54 52.3  64 29 25   135.74  4.73  11.9   OB        660236 134  60 6212-21   -- 1
  4   2 55.5     57 55      138.82 -1.07                                                
  5   2 55 51.4  60  7  7   137.85  0.90  11.5 v B8V       600256 247 152 5712-16   -- 1
  6   2 56 25.7  61  7 31   137.45  1.83  16.5 p           600256 242 206 6212-30   3B 1
  7   2 56 33.3  57 16 10   139.24 -1.59  11.0   OB        540232  69 322               
  8   2 57 16    63 16.1    136.54  3.77  12.5                                          
  9   2 57.7     59 23      138.39  0.36  11.9 v B4                                     
 10   2 57 46.2  62 54  8   136.76  3.47  12.5 e           600256 231 301 6212-25   4C 1
                                                                                        
 11   2 58 26.3  60 23 43   138.00  1.29  11.0   B9V       600256 230 166               
 12   2 58 27    57 41.2    139.27 -1.10         B         600256 233  21               
 13   2 58 34    57 23.5    139.42 -1.35                   540232  55 329              1
 14   2 58 40    57 26.2    139.42 -1.31                   540232  54 331 5712-13S  -- 1
 15   2 59  5    60 54.1    137.84  1.78  13.3             600256 225 194 6212-11   4C 1
 16   2 59  9.3  62 11 26   137.24  2.92  12.5 e           600256 223 263 6212-33S  4C 1
 17   2 59 19.83 60 35 48.5 138.01  1.52   9.4   B0                       6212-06   --  
 18   2 59 23.1  57 42 51   139.37 -1.01  11.4   Be      r 600256 227  22 5712-09   -- 1
 19   2 59.5     58 23      139.07 -0.42                                                
 20   2 59 35    60 32.0    138.06  1.48  13.6 e           600256 222 174 6212-32   3B 1
                                                                                        
 21   2 59.8     56  9      140.16 -2.37                   540232  41 264               
 22   2 59 52.2  54 15 14   141.07 -4.03         B         540232  34 162 5213-02S  -- 1
 23   3  0.5     53 58      141.28 -4.24         B         540232  29 149               
 24   3  1 21.4  60 28 58   138.28  1.54  15.1 e           600256 211 171 6212-34S  3A 1
 25   3  1 30.6  60 29 13   138.29  1.55  16.8 p           600256 211 171 6212-31S  3B 1
 26   3  1 33.8  60 29 14   138.30  1.56  16.6 p           600256 210 171 6212-35S  -- 1
 27   3  1 39.6  59 11 47   138.93  0.43  12.0   OB                                     
 28   3  1.8     59 34      138.76  0.76                                                
 29   3  2 25.5  57 16 56   139.94 -1.20  11.6   OB                                     
 30   3  2 37.81 57 36 46.4 139.80 -0.90   8.4   B0.5:V:ep                5712-08   --  
                                                                                        
 31   3  2 46    52 40.0    142.21 -5.22  10.5 m           540310 315  80 5213-01   -- 1
 32   3  3  6    62 42.5    137.39  3.59  13.6 e           600256 198 290 6212-12   3B 1
 33   3  3 49.2  54 59 42   141.21 -3.11  11.0 e Bp        540310 300 205 5213-03   5D 1
 34   3  4 13    59 48.3    138.92  1.12  12.7             600256 192 134 5712-07   5C 1
 35   3  4 27.6  56 13 28   140.69 -1.99  12.0:  B         540310 292 270               
 36   3  4 30.46 59 26 46.7 139.13  0.82   9.2   B9V                                    
 37   3  4 42    60 29.5    138.64  1.75  13.6 e           600256 189 171 6212-26   4B 1
 38   3  4 54.28 60  1 32.8 138.89  1.35   8.3   B7II-III                               
 39   3  4 55    69  3.6    134.42  9.22  15.1 e           660236  94 308 6711-01   2A 1
 40   3  5 39.8  61  7 25   138.43  2.36  15.1 e           600256 182 205 6212-08   2A 1
                                                                                        
 41   3  5 51    52 29.0    142.71 -5.15                                                
 42   3  6  3.1  58 30 47   139.76  0.11  11.8   OB-       600256 179  65 5712-18S  -- 1
 43   3  6.2     54 32      141.74 -3.34         Bp        540310 283 180               
 44   3  6.2     58 27      139.80  0.07                                                
 45   3  6 48.9  55 44 18   141.22 -2.25  11.2   OB                                     
 46   3  7  5.6  52  9 47   143.04 -5.33  12.1 p OB        540310 281  51 5213-05S  5D 1
 47   3  7 15.5  55 25  5   141.43 -2.50  12.5 e           540310 273 226 5712-14   4C 1
 48   3  7.4     58 19      140.00  0.03                                                
 49   3  7 27    61 33.6    138.40  2.84  11.0 e Bp        600256 171 229 6212-07   5D 1
 50   3  7 43.1  64 12 52   137.10  5.16  10.8   OB+       660236  59  50              1
                                                                                        
 51   3  7 45.73 67 34 39.0 135.40  8.07   8.6V          r                              
 52   3  8 24    59 43.5    139.42  1.31                   600256 164 130               
 53   3  8 28.0  61 24 23   138.58  2.77  10.2   B6:ne                    6212-04   5D  
 54   3  8 41.9  59 10 53   139.72  0.86  11.4   B         600256 161 101 5712-15   5D 1
 55   3  8 54.09 62 23  4.8 138.13  3.64   6.6   B1IVe                                  
 56   3  9 18    52 20.9    143.24 -5.00  10   v           540310 263  61              1
 57   3  9 27.9  55 16 54   141.77 -2.46   9.9   A0Ia                                   
 58   3 10  7    60 44.9    139.08  2.30  10.9   Bp        600256 153 185 6212-09   4C 1
 59   3 11 57.5  56  4 28   141.67 -1.60  10.2   OB-                                    
 60   3 13  0.5  59 45 46   139.90  1.64  11.6   B         600256 133 133 5712-01   5D 1
                                                                                        
                                             15 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   3 13.7     51 21      144.33 -5.52                   480250  56 323               
  2   3 13 44.8  59 27 58   140.13  1.43  12.5 e Bp        600256 127 117 5712-02   4C 1
  3   3 14  2.8  60 21 16   139.70  2.21  13.1 p OB      r 600256 127 165 6212-27S  -- 1
  4   3 14  7    60 21.1    139.71  2.21  11.0 e B         600256 127 165 6212-28S  5D 1
  5   3 14 45.8  62 15 25   138.78  3.88  12.5 e           600256 126 267 6212-29   4C 1
  6   3 14 55.26 48 41 44.9 145.90 -7.67   7.9   B5Ve                                   
  7   3 14 57    59  5.0    140.46  1.19         B         600256 118  97               
  8   3 15  3    61 29.8    139.21  3.25  12.5 e           600256 123 226 6212-10   4C 1
  9   3 15 10.87 59 54 43.0 140.05  1.91   9.0           r                              
 10   3 15 16.67 59 54 49.2 140.06  1.92   8.7   B1:V:nnep                5712-03   --  
                                                                                        
 11   3 15.3     58 55      140.59  1.08                                                
 12   3 15 51.55 49 52 40.9 145.41 -6.59   8.4 v B9ne                                   
 13   3 16 48    58 51.5    140.78  1.12         Bp        600256 105  85               
 14   3 16 59.69 60  4  3.2 140.16  2.16   7.4   B2.5IV-Ve                              
 15   3 17 25.9  60  9 42   140.16  2.27  13.6 e           600256 104 155 5712-17   3B 1
 16   3 17.5     57 11      141.74 -0.25         Bp        540310 194 320               
 17   3 18 39    66 46.9    136.73  7.94                   660328 292 196 6712-02S  1- 1
 18   3 19 59.10 65 39  8.9 137.46  7.06   4.8V  B2.5Ven                                
 19   3 20  1.12 59 51 50.8 140.59  2.19   9.4   B6V                                    
 20   3 20.1     53 39      143.94 -3.05                   540310 175 131               
                                                                                        
 21   3 21.5     51 41      145.19 -4.59                   540310 164  23               
 22   3 21.8     54 17      143.81 -2.38                   540310 163 165               
 23   3 22  3    59 34.5    140.96  2.08  13.6 e           600256  72 126 5713-01   3B 1
 24   3 22 18.0  53 33 55   144.27 -2.94  12.5 e Bp        540310 158 125 5213-04   4C 1
 25   3 23 56.54 45 31 32.7 148.94 -9.50   8.4 v B9e                                    
 26   3 24 17.24 49 39 59.3 146.67 -6.03   9.5   B2p sh                   4712-01S  --  
 27   3 24 40.7  59  8  9   141.49  1.90  11.4:  OB        600256  52 103 5712-06   -- 1
 28   3 24 51    53 54.1    144.40 -2.45  15.1 e           540310 138 144 5214-06S  2A 1
 29   3 25  3.26 60 15 10.8 140.91  2.86   9.5   B5V                      5712-05   --  
 30   3 25.6     51 56      145.58 -4.03                   540310 131  37               
                                                                                        
 31   3 25 39    60 34.5    140.79  3.17  13.6 e           600256  51 181 6213-02   3B 1
 32   3 26 27.9  48 59 28   147.35 -6.39  10.0 v Be        480324 242 204              1
 33   3 27 42.3  57 43 28   142.60  0.95  10.4:  B8II                                   
 34   3 27 55    50 20.7    146.78 -5.14                   480324 229 276               
 35   3 28 38.5  64 21 37   138.94  6.49  11.3   Be        660328 244  65              1
 36   3 28 39.11 62 29 35.0 140.01  4.95   8.2   B2V:e                    6213-03   --  
 37   3 29  4.07 59 56 25.3 141.50  2.88   4.2   B9Ia                                   
 38   3 29  7.49 48 18 11.7 148.10 -6.71   7.4   B9                                     
 39   3 29 26.13 46 56 17.7 148.93 -7.80   6.2   B7V                                    
 40   3 29 45.18 59 55  5.8 141.58  2.91   9.0 v B3e                                    
                                                                                        
 41   3 29 49.84 47 58 37.7 148.39 -6.91   7.7   A0V                                    
 42   3 29 54.67 58 52 43.6 142.19  2.06   4.5   A0Iae                                  
 43   3 30.2     51 37      146.35 -3.89                   540310  89  23               
 44   3 30 26.7  54 54 58   144.50 -1.15  10.8 p OBl                                    
 45   3 30 58    59 14.7    142.09  2.44   9.3 v Be                                     
 46   3 31  2    53 15.5    145.52 -2.47         B         540310  88 110 5214-09S  -- 1
 47   3 31 29.39 49 12 35.4 147.90 -5.74   6.1   A0V                                    
 48   3 31 32.99 47 51 46.1 148.69 -6.84   6.8   B9Vn                                   
 49   3 32  5.2  51 25 14   146.71 -3.88  10.2 p A0II                                   
 50   3 32 51    61  0.6    141.27  4.02                   600340 297 208 6213-01   1- 1
                                                                                        
 51   3 33.1     57 28      143.34  1.14         Ap        600340 305  19               
 52   3 34 37.5  58 38 44   142.82  2.23   9.2   B6Iab                                  
 53   3 34 55    47  0.9    149.65 -7.20                   480324 168  97 4713-02S  1- 1
 54   3 35.6     51 41      147.00 -3.34                   540310  45  28               
 55   3 35.8     61  8      141.49  4.33         B         600340 278 213               
 56   3 36.0     57 11      143.82  1.15                   540310  62 325               
 57   3 36 29.22 48 11 34.6 149.17 -6.09   4.2   B5IIIe sh                              
 58   3 37 52.0  50  0 38   148.28 -4.49   9.9 p A3II                                   
 59   3 38  0.97 55 10 15.2 145.24 -0.32   7.6   B2Vne                                  
 60   3 38.1     51 36      147.36 -3.19         A         540310  25  25               
                                                                                        
                                             16 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   3 38 43.3  60 30 56   142.14  4.04  12.0 v OB                                     
  2   3 38 50    53 17.7    146.44 -1.76  13.6 e           540310  26 116 5214-04   3B 1
  3   3 38.9     51 54      147.28 -2.87         B         540310  20  41               
  4   3 39 16    54 16.1    145.92 -0.94  13.6 e           540348 327 173 5214-05   3B 1
  5   3 39 53    67 50.6    137.81  9.98  15.1 e           660328 182 250 6712-01S  2A 1
  6   3 39.9     60 49      142.08  4.37         Me                                     
  7   3 39 58.2  51 24 21   147.71 -3.17   9.4 v OB-                                    
  8   3 40 19.90 61 50 38.5 141.50  5.22   9.0   B2ne                     6213-05   --  
  9   3 40 31.9  50 44 53   148.18 -3.64  11.0 v Be        480324 122 298 5214-08   5D 1
 10   3 41 47.82 62 38 54.0 141.15  5.97   7.6V          r                              
                                                                                        
 11   3 43 25.7  50 44 20   148.55 -3.38  15.1 e           480324  97 299 5214-02S  2A 1
 12   3 43 30.2  64 35 56   140.10  7.63  11.2   Be        660328 159  77 6213-06   -- 1
 13   3 44 15    47 11.9    150.82 -6.10                   480324  83 109               
 14   3 44 24    48 18.9    150.16 -5.20  12.5 e           480324  84 169 4713-08S  4C 1
 15   3 44 52    59 19.3    143.48  3.56                                                
 16   3 45 12.8  52 14 38   147.85 -2.01  12.5 e           540348 284  62 5214-10   4C 1
 17   3 45 29    50  3.3    149.23 -3.72  12.5 e           480324  78 263 5214-03   4C 1
 18   3 45 47.3  54 39  9   146.44 -0.06  12.5 e           540348 275 191 5214-11   4C 1
 19   3 46 50    58 53.4    143.94  3.37  13.6 e           600340 207  91 5713-08   3B 1
 20   3 47 15    47 25.9    151.08 -5.60  12.5 e           480324  56 123 4713-01   5C 1
                                                                                        
 21   3 47 33    51 19.6    148.70 -2.51                   480324  64 332               
 22   3 47 50.8  59  3 59   143.94  3.59  10.2 v OBl       600340 200 100 5713-06   -- 1
 23   3 48 18.01 50 44 12.5 149.16 -2.90   6.1   B8Vn                                   
 24   3 48 39    56 35.7    145.56  1.72  15.1 e           540348 250 295 5713-02   2A 1
 25   3 48 51    48 33.5    150.59 -4.55  15.1 e           480324  45 184 4713-04   2A 1
 26   3 49 26    47 53.0    151.09 -5.02                   480324  38 148               
 27   3 50 11    55 16.3    146.55  0.82  15.1 e           540348 240 223 5713-03   2A 1
 28   3 50 25.03 52 28 55.0 148.33 -1.33   6.9   B1IV                                   
 29   3 50 32    47 50.7    151.26 -4.93  11.0 e           480324  28 146 4713-07   5D 1
 30   3 50 46    48 12.8    151.05 -4.62  13.6 e           480324  27 166 4713-05   3B 1
                                                                                        
 31   3 50 59.3  57 10 24   145.45  2.37  10.2 v OB        540348 232 326 5713-07   4C  
 32   3 51  2    49 37.3    150.20 -3.50  11.0 e           480324  29 242 4713-09   5D 1
 33   3 51.6     55 47      146.38  1.34         B         540348 230 250               
 34   3 52.3     52 31      148.53 -1.13         Bp        540348 225  73               
 35   3 53 12.40 63 29  0.6 141.64  7.43   8.0   B3e                                    
 36   3 53 36.8  54 31 56   147.40  0.56  12.5 e           540348 214 183 5214-12   4C 1
 37   3 53 58.2  46 53 52   152.31 -5.30  10.2   B2:IV:nne 480358 303  94              1
 38   3 54 32.9  56 50 51   146.03  2.42  10.3   B6Ia                                   
 39   3 54 47.9  44 56 19   153.68 -6.71  11.2 p Be        420400 318 315 4714-03   4C 1
 40   3 55 29    52 48.0    148.72 -0.60  15.1 e           540348 200  90 5215-01   2A 1
                                                                                        
 41   3 55 30    48 47.8    151.29 -3.67  15.1 e           480358 286 196 4713-03   2A 1
 42   3 55 33.3  55  7 37   147.24  1.19  13.6 e           540348 199 215 5215-11   4B 1
 43   3 56.1     52 25      149.04 -0.83         Bp        540348 194  70               
 44   3 56 20.31 44 56 15.0 153.89 -6.53   8.1   B1.5Vne                                
 45   3 57 11    55 26.8    147.21  1.59  12.5 e           540348 187 232 5713-09   4C 1
 46   3 57 25.37 63  4 20.4 142.28  7.42   5.0   B9.5V                                  
 47   3 57 52    54 35.6    147.84  1.00  12.5 e           540348 181 186 5214-07   4C 1
 48   3 58  3.4  47  9  4   152.68 -4.65                   480358 266 106 4713-10   -- 1
 49   3 58 13.8  52 43 10   149.09 -0.40  13.6 e           540348 178  86 5215-03   4B 1
 50   3 58.3     52 10      149.46 -0.81         B         540348 178  56               
                                                                                        
 51   3 58 57.3  48 55 26   151.64 -3.21                   480358 255 202               
 52   3 58 59.8  56 11 13   146.92  2.32  11.3:  Beq     r 540348 174 272 5713-05   5D 1
 53   4  1  7    50 31.2    150.86 -1.77  13.6 e           480358 235 287 5215-21   3B 1
 54   4  1 14.8  49 22  1   151.63 -2.63         Bp        480358 235 225               
 55   4  1 19.9  53 11 21   149.14  0.27  13.6 e           540348 153 111 5215-02   4B 1
 56   4  1 28    55  5.4    147.90  1.71  11.0 e Bp        540348 154 213 5215-13S  5D 1
 57   4  2 13    54  4.3    148.65  1.02  10   v Fpe       540348 147 159              1
 58   4  2 43    54 38.3    148.34  1.49  12.5 e           540348 144 189 5215-10   4C 1
 59   4  2 52    47  3.4    153.36 -4.19  13.6 e           480358 222 100 4714-11S  3B 1
 60   4  2 57    49 18.0    151.89 -2.50                                                
                                                                                        
                                             17 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   4  3  0    49  7.8    152.01 -2.62                                                
  2   4  4 10    52 18.9    150.03 -0.11  10.5:v Be        540348 129  65              1
  3   4  4 21.57 53 19 44.6 149.38  0.67   8.4   B1Vnnep                                
  4   4  4 29    52 12.9    150.14 -0.15                                                
  5   4  5  4    56 13.1    147.54  2.89                   540348 129 275 5714-27S  -- 1
  6   4  5 32.4  47 53 16   153.15 -3.27                   480358 198 145               
  7   4  5 40    53  6.5    149.68  0.64  12.5 e           540348 118 108 5215-07   5C 1
  8   4  5 48    51 28.7    150.78 -0.57  12.5 e           540348 114  20 5215-05   4C 1
  9   4  5 48    52 56.7    149.80  0.53  13.6 e           540348 117  99 5215-06   3B 1
 10   4  5 55    51 26.1    150.82 -0.59  13.6 e           540348 113  18 5215-17   3B 1
                                                                                        
 11   4  6 59.32 60 55 14.3 144.56  6.55  14.4   WC early                               
 12   4  7 22.6  49 21 55   152.38 -1.97  11.0 e B         480358 182 224 4714-05   5D 1
 13   4  7 59.3  53 39 21   149.57  1.27  11.5 p B         540348 101 138               
 14   4  8 39.57 47 42 46.4 153.65 -3.04   4.0V  B3Vpe                                  
 15   4 10  0    48 30.5    153.28 -2.31  15.1 e           480358 158 178 4714-10   2A 1
 16   4 10  0    54 34.2    149.17  2.15  13.6 e           540348  88 188 5215-09   3B 1
 17   4 10 12    55  1.0    148.88  2.49  15.1 e           540348  87 212 5714-03   3A 1
 18   4 10 29    46 31.3    154.69 -3.71                                                
 19   4 10 41.6  38  8  9   160.51 -9.79  17.9:v         r                              
 20   4 10 48    38  4.8    160.56 -9.82  15.1 e           360412 284 266 3712-01   3A 1
                                                                                        
 21   4 11 26    51  4.5    151.70 -0.27  15.1 e           480358 149 317 5215-20   2A 1
 22   4 11 32    51  9.4    151.66 -0.20  13.6 e           480358 147 321 5215-19   3B 1
 23   4 11 45    58 40.4    146.54  5.31                   600340  34  86 5714-04S  1- 1
 24   4 11 50.8  50 36 20   152.07 -0.57         B         480358 144 292               
 25   4 12 36.43 42  7  6.8 158.00 -6.66   7.9           r                              
 26   4 13 36.9  52 44 35   150.81  1.18  12.5 e Bp        540348  54  91 5215-14   5C 1
 27   4 13 50    47  2.1    154.76 -2.94                   480358 122 100 4714-09S  -- 1
 28   4 14 12.8  47  4  0   154.78 -2.88  12.2 p OB        480358 119 101              1
 29   4 15 17.41 50 51 24.8 152.29 -0.01   8.8 v B8e                                    
 30   4 16 33.11 51 22 42.7 152.08  0.50   9.1   B8e                                    
                                                                                        
 31   4 16 33.21 50 37 35.4 152.60 -0.04   8.7Vv         r                              
 32   4 16 41    43  4.8    157.87 -5.44  13.6 e           420400 108 213 4213-01   3B 1
 33   4 17 10.9  44 55 51   156.64 -4.06  10.2 v OB      r                              
 34   4 17 16.33 46 13 49.9 155.74 -3.11   7.8   B3:ne                                  
 35   4 17 50    53 25.5    150.79  2.11  13.6 e           540348  22 130 5215-08   3B 1
 36   4 17.9     50 31      152.83  0.03         B         480358  93 290               
 37   4 18  1.8  46 40 52   155.52 -2.70  12.8 p OB        480358  83  82 4714-04   5D 1
 38   4 18  6    53 37.1    150.68  2.27  11.5:v Be        540348  21 141 5215-12   5D 1
 39   4 18 34    58 18.5    147.44  5.67  13.6 e           600424 299  72 5714-05S  3B 1
 40   4 18 45.9  49 23 39   153.71 -0.67  15.1 e           480358  84 228 4714-01   2A 1
                                                                                        
 41   4 19.0     44 23      157.26 -4.22                   420400  87 285               
 42   4 19 42.2  55 59 59   149.18  4.13  11.7 v Bep       540426 307 266 5714-01   5D 1
 43   4 20  7    45 48.5    156.39 -3.07                                                
 44   4 20 16.71 42 18 52.1 158.88 -5.53   9.7V          r                              
 45   4 20 19    49 16.4    153.98 -0.58                                                
 46   4 20 22    52 33.8    151.67  1.76                                                
 47   4 20 29.5  53  0 35   151.37  2.09                   540426 309 105 5215-23   -- 1
 48   4 20 40.5  50 33 35   153.11  0.37         B         480358  69 292 5215-15   -- 1
 49   4 20 52    48 24.9    154.64 -1.13  11.0 e           480358  62 176 4714-08   5D 1
 50   4 20 53    43 36.2    158.05 -4.54  15.1 e           420400  68 243 4214-02   3A 1
                                                                                        
 51   4 20 55.07 38 34 37.6 161.64 -8.07   8.0 p A4Ib                                   
 52   4 21  2    45  9.0    156.97 -3.42  13.6 e           420400  70 326 4214-05S  3B 1
 53   4 21  5    50 27.3    153.23  0.34                   480358  65 286 5215-18S  -- 1
 54   4 21 19.1  50  9 34   153.47  0.16  12.5 e           480358  63 270 5215-16   5C 1
 55   4 21 39    49  9.9    154.21 -0.51                                                
 56   4 21 39.9  55 49 45   149.49  4.21  11.0 p B3e       540426 292 255              1
 57   4 22  4    55 19.2    149.89  3.89                   540426 291 229 5714-02   1- 1
 58   4 22 27    53 48.4    151.01  2.86                                                
 59   4 22 32    46 51.3    155.95 -2.03                                                
 60   4 22 49    47  6.8    155.80 -1.82  13.6 e           480358  41 107 4714-07   3B 1
                                                                                        
                                             18 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   4 23 23.3  46  8 38   156.56 -2.43  12.5 e           480358  33  56 4714-06   4C 1
  2   4 23.6     45 34      156.99 -2.81                                                
  3   4 24 21    44 15.0    158.03 -3.64  13.6 e           420430 323 283 4214-06   3B 1
  4   4 24 44    49 11.1    154.55 -0.13  15.1 e           480358  30 220 4714-02   3A 1
  5   4 24 47    55 55.7    149.73  4.59                   540426 269 260 5714-26   -- 1
  6   4 24 55    52 33.7    152.16  2.25                   540426 275  79 5215-22S  -- 1
  7   4 25 29    50 14.4    153.88  0.69                                                
  8   4 25 50.0  46 14  1   156.79 -2.06   8.1   B1.5V                                  
  9   4 25 50.7  60  7 13   146.79  7.60  14.0   WC11      600424 245 167 6214-76S  5B 1
 10   4 26 22.1  44  0 32   158.45 -3.55  12.4 p OB        420430 305 269 4214-10   5C 1
                                                                                        
 11   4 26 55    50 22.3    153.94  0.95                                                
 12   4 27  9    51 44.0    152.99  1.92   9.0 v K5      r                              
 13   4 27 40.84 46 15 29.8 156.99 -1.82   8.5 v B3                                     
 14   4 28  0.2  49 39 25   154.58  0.58  13.0 p B         480432 300 250               
 15   4 28 26    48 15.2    155.64 -0.34  15.1 e           480432 300 174 4715-03S  2A 1
 16   4 28 39.5  48 35 55   155.42 -0.08  10.2 p OB-                                    
 17   4 29  6    43 30.9    159.15 -3.53                   420430 279 242 4214-03   1- 1
 18   4 29 12.6  53 46 36   151.73  3.56  12.5 e           540426 238 143 5215-24S  4C 1
 19   4 30  1    42 23.0    160.09 -4.19  12.5 e           420430 272 180 4214-14   5C 1
 20   4 30  1.08 35 17 24.6 165.31 -9.03         M0                                    1
                                                                                        
 21   4 30 14.39 35 16 24.3 165.36 -9.01  15.9 v B1IIe   r 360412  76 116 3213-01   4A 1
 22   4 30 15.1  48 45 40   155.48  0.22                   480432 282 201 4715-10   -- 1
 23   4 30 19.08 35 17 45.6 165.35 -8.98         K7                                    1
 24   4 30 41    43 25.8    159.41 -3.38  12.5 e           420430 264 237 4214-11   5C 1
 25   4 30 51.6  49 34 49   154.95  0.86  12.5 e           480432 276 245 4715-09S  4C 1
 26   4 31  2.9  41 46 29   160.67 -4.46  11.2 p OB                                     
 27   4 31 31.3  47 57 51   156.21 -0.17   9.5 v OB                                     
 28   4 31 41.74 53 48 46.1 151.95  3.85   9.5 p B5ne                                   
 29   4 32  6    52 15.4    153.13  2.83  13.6 e           540426 217  61 5216-10   3B 1
 30   4 32 18    50 10.8    154.68  1.44                   480432 262 276 5216-03S  1- 1
                                                                                        
 31   4 32 22    44 24.0    158.91 -2.50  15.1 e           420430 246 288 4214-01   3A 1
 32   4 32 31    53 10.6    152.50  3.50                                                
 33   4 33 36    45 12.5    158.47 -1.79         B         420430 234 332               
 34   4 33 59.9  53  1 15   152.77  3.56  12.0 v OB        540426 201 102 5216-09   4C 1
 35   4 34 19    52 36.9    153.10  3.32  15.1 e           540426 198  81 5216-06S  2A 1
 36   4 34 47    43 35.9    159.79 -2.72                                                
 37   4 35 20    46  6.4    158.01 -0.96  12.5 e           480432 239  57 4715-16S  4C 1
 38   4 35 36    47  9.8    157.26 -0.21  13.6 e           480432 236 114 4715-01   4B 1
 39   4 35 40    45 32.4    158.47 -1.30   9.5 v B8ne      480432 237  26               
 40   4 35 47    52 50.0    153.09  3.63  12.5 e           540426 186  92 5216-11   4C 1
                                                                                        
 41   4 36  3.31 36 40  3.2 165.11 -7.20  10.0 p A0Ib                                   
 42   4 36 56    53 52.6    152.43  4.46  11.0 v Be        540426 177 148 5216-07   5D 1
 43   4 37 20.0  49 32 55   155.69  1.61  12.7 p B         480432 220 241 4715-07   5D 1
 44   4 38  9    54 48.3    151.85  5.21                   540426 169 199 5216-02S  1- 1
 45   4 38 31    41 46.8    161.61 -3.43                                                
 46   4 38 33    46  4.9    158.40 -0.56  15.1 e           480432 209  56 4715-04   2A 1
 47   4 39  4.82 41 15  0.1 162.07 -3.71   8.8 v B3ne                                   
 48   4 39 21    43 29.3    160.43 -2.18                                                
 49   4 39 25    44  0.3    160.05 -1.83                                                
 50   4 39 27    39 55.2    163.12 -4.54  15.1 e           420430 177  47 3713-02S  2A 1
                                                                                        
 51   4 39 32.95 43 39 33.3 160.33 -2.04   8.0 v B6V                                    
 52   4 39 35    48 47.6    156.50  1.38  13.6 e           480432 200 201 4715-15   3B 1
 53   4 39 53    54  1.8    152.60  4.89  10.5 v B3e       540426 154 157 5216-08   5D 1
 54   4 40 45    42 35.7    161.27 -2.58  13.6 e B         420430 166 191 4214-12   3B 1
 55   4 40 59.3  44 31 50   159.85 -1.27  11.3 p OB                                     
 56   4 41 18    44 40.6    159.77 -1.13  12.5 e B         420430 161 303 4214-09   4C 1
 57   4 41 25.57 57 54 35.6 149.80  7.60   8.8 v B3:e                                   
 58   4 42 28    41 32.6    162.27 -3.04                                                
 59   4 42 53.5  46 38 33   158.48  0.37  13.0 p OB-       480432 170  85 4715-08   5D 1
 60   4 43 20    47 54.7    157.57  1.26                                                
                                                                                        
                                             19 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   4 43 24    44 44.4    159.97 -0.81  12.5 e           420430 142 307 4214-15S  4C 1
  2   4 43 41    41  4.5    162.78 -3.17  12.5 e           420430 135 109 4214-04   4C 1
  3   4 44 12.90 40 47 12.4 163.06 -3.28   6.1   B7IV                                   
  4   4 44 41.12 50 32  1.9 155.73  3.15   9.4   B1-2.5IVe                              
  5   4 44 52.1  41 28 40   162.62 -2.74  11.4 p OB-       420430 124 131              1
  6   4 45 33    44 16.0    160.58 -0.83  10   v B5e       420430 120 282 4214-08   5D 1
  7   4 45 35.00 37 44 18.0 165.56 -5.06   9.4 p B8II                                   
  8   4 45 51.25 43 59 40.1 160.82 -0.96   9.5   B7V                                    
  9   4 46 20.7  43  2 11   161.61 -1.52  11.7 v           420430 111 216 4214-13   -- 1
 10   4 46 21.1  44 13 37   160.70 -0.74  10.1   B2V:e                    4214-07   5D  
                                                                                        
 11   4 46 33    48 19.6    157.61  1.94                                                
 12   4 47 19.5  46 12 50   159.30  0.67  10.5   B3e       480432 128  63 4715-06   5D 1
 13   4 47 21    40  8.1    163.95 -3.25                                                
 14   4 47 33    40 50.8    163.43 -2.76                                                
 15   4 47.8     47 48      158.14  1.76         Bp        480432 125 150               
 16   4 47 49    48 30.7    157.60  2.22                   480432 127 187 4715-05S  1- 1
 17   4 48 25    45 13.5    160.18  0.18         A         420430  95 334               
 18   4 48 34.35 48 32 40.5 157.66  2.34   8.5 v B9e                                    
 19   4 48 53.29 43 16 32.5 161.73 -1.01   7.6V          r                              
 20   4 49.0     48 29      157.75  2.35         A         480432 116 186               
                                                                                        
 21   4 49 15    41 55.9    162.80 -1.82                                                
 22   4 49 16    46 19.4    159.44  1.00                                                
 23   4 49 26.4  39 59  1   164.32 -3.04  10.7 p OB                                     
 24   4 49 43    44 11.6    161.12 -0.31                   420430  80 279               
 25   4 50 11.19 41 40 38.2 163.11 -1.85   9.3   B0ne                                   
 26   4 50 14.9  38  2  3   165.92 -4.17  12.5 e           360440 167 268 3714-01S  4C 1
 27   4 50 21.2  38  5 27   165.89 -4.12   9.5 v A         360440 166 271 3714-05   -- 1
 28   4 50 27    38 38.8    165.48 -3.75                   360440 165 302 3714-09   -- 1
 29   4 50 42    49 35.4    157.08  3.28                                                
 30   4 50 43    45 23.8    160.31  0.60  13.6 e           480432  96  20 4715-14S  3B 1
                                                                                        
 31   4 50 44.3  39 42 52   164.69 -3.02  11.7 p OB        420430  61  38 3714-08S  -- 1
 32   4 51 11    42 16.3    162.77 -1.33  12.5 e           420430  62 176 4215-03   4C 1
 33   4 51 47.30 30 47 14.1 171.78 -8.50  12.4V          r 300446 212 202 3214-10   5D 1
 34   4 52  9.62 30 37 46.3 171.95 -8.54  15.1 e           300446 208 194 3214-01   2A 1
 35   4 52 19.1  47 56 20   158.52  2.43  11.8 p OB        480432  86 158 4715-13S  -- 1
 36   4 52 37.5  53 40 19   154.10  6.09  11.2 p OB+       540426  53 142              1
 37   4 52 54    47 57.4    158.57  2.52  13.6 e           480432  81 159 4715-12   3B 1
 38   4 53.4     46 21      159.87  1.57                   480432  71  73               
 39   4 53 27    40 41.9    164.25 -2.00                   420430  36  92               
 40   4 53 28.9  40  8 38   164.69 -2.35  10.3 p B         420430  34  63              1
                                                                                        
 41   4 53 49.6  33 38 42   169.80 -6.38  12.4 p OB        360440 126  33              1
 42   4 53 52.7  48  6 16   158.56  2.74  13.6 e           480432  73 167 4715-11   3B 1
 43   4 54 13    49 52.8    157.21  3.90  13.0Vp         r 480432  74 264              1
 44   4 54 31    40 49.0    164.29 -1.77                                                
 45   4 54 33    40 42.9    164.37 -1.83                   420500 333  95 4215-12S  -- 1
 46   4 54 38    50 23.3    156.86  4.27                                                
 47   4 55  0    49 26.5    157.63  3.72   9.5 v B V       480432  66 240 4716-02   -- 1
 48   4 55  8    40 57.2    164.26 -1.59         B9        420500 325 107               
 49   4 55  8.9  46  1 26   160.31  1.60  10.8   B4:ne     480432  56  56              1
 50   4 55 10.6  35 34  8   168.47 -4.96  11.4 v B2e     r                3714-06   --  
                                                                                        
 51   4 55 10.90 30 22  1.0 172.57 -8.19  12.0V          r 300446 173 179 2713-04   4C 1
 52   4 55 18.0  41 37 24   163.75 -1.15  11.4 p OB        420500 322 143 4215-10   5D 1
 53   4 55 36.96 30 17 55.3 172.68 -8.16  10.8:  K0V                                   1
 54   4 55 41    43 34.9    162.27  0.14  12.5 e           420430  22 249 4215-13S  4C 1
 55   4 55 45    30 19.7    172.67 -8.12  15.1 e           300446 167 178 3214-13   2A 1
 56   4 55 45.79 30 33  5.1 172.50 -7.98   6.9V  B9QIV-Vne                              
 57   4 55 48.9  44 15 25   161.76  0.58   9.9   B5                                     
 58   4 55 59.32 30 34  2.4 172.52 -7.93   8.9V          r                              
 59   4 56  2.2  30 21  3   172.70 -8.06  11.6                                          
 60   4 56  4    44  0.5    161.99  0.46                   420500 310 271 4215-14S  -- 1
                                                                                        
                                             20 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   4 56 12    50 12.4    157.15  4.35  12.5 e           480432  59 281 5216-12   4C 1
  2   4 56.4     39 13      165.76 -2.48         B         420500 315  13               
  3   4 56 25    38 38.4    166.22 -2.85                   360440 103 302 3714-03S  1- 1
  4   4 56.6     36 12      168.14 -4.34                   360440  97 171               
  5   4 56 38    45  2.7    161.24  1.19  15.1 e           420500 302 326 4215-02   3A 1
  6   4 56 49    27 43.1    174.91 -9.54  12.7Vp B3e       300446 153  37 2713-03   4B 1
  7   4 56 56.6  51 30 56   156.20  5.26  13.1Vp M2Ve(T)   540426  11  28 5216-01   4B 1
  8   4 56 59    46 32.2    160.11  2.17  13.6 e           480432  40  84 4716-07   3B 1
  9   4 57  8.4  43 14 39   162.70  0.13   9.3 v B3e                                    
 10   4 57 37    49 36.2    157.77  4.15                   480432  44 250 4716-06   -- 1
                                                                                        
 11   4 57 47.4  45 14 48   161.21  1.47  11.0 e Bp        480432  29  16 4716-03   5D 1
 12   4 57 54.8  47 39 43   159.33  2.99  12.7 p OB                                     
 13   4 57 55.2  39 31 10   165.71 -2.07  10.7 p B3e       420500 299  29              1
 14   4 58 40    43  7.0    162.98  0.27                                                
 15   4 58 46.19 29 50 38.0 173.47 -7.90   7.6   A2e                                    
 16   4 58 47.1  31 55 25   171.81 -6.63  12.3 p OB        300446 133 264              1
 17   4 58 49    28 31.5    174.53 -8.70  13.5Vp                                        
 18   4 58 53    43 20.0    162.83  0.44         Bp        420500 284 234               
 19   4 59  3    30  3.0    173.34 -7.73  12.5 e           300446 129 163 3214-06   4C 1
 20   4 59 14.4  44 50 45   161.68  1.42   9.8 v B2e                                    
                                                                                        
 21   4 59 16    36  2.2    168.61 -4.02                                                
 22   4 59 28    45 34.3    161.14  1.90  12.5 e           480506 333  35 4716-05S  4C 1
 23   4 59 39    43 13.0    163.01  0.47  11.0 e OB        420500 277 227 4215-11   5D 1
 24   5  0  3    30  1.2    173.50 -7.57  13.5Vp           300446 117 161 2713-01   3A 1
 25   5  0 22.8  41 30  2   164.44 -0.48   9.5 v A0e                                    
 26   5  0.4     35 53      168.87 -3.93         B         360440  54 155               
 27   5  0 27    41 53.3    164.14 -0.23                                                
 28   5  0 34.20 39 28 51.6 166.06 -1.69   9.0 v B5ne                                   
 29   5  1  1    50 14.6    157.60  4.98                                                
 30   5  1  6    41 34.0    164.47 -0.33                                                
                                                                                        
 31   5  1 11.00 41 15 41.7 164.72 -0.51   9.2   B3:ne                                  
 32   5  1 19    43 16.4    163.15  0.75                                                
 33   5  1 20    39 46.8    165.91 -1.39  10.5 v B8        420500 264  42              1
 34   5  1 20    43 32.8    162.94  0.92  11.7 v B2:e      420500 260 245 4215-01   5D 1
 35   5  1.9     36 28      168.60 -3.33                   360440  42 188               
 36   5  1 56    37 23.3    167.87 -2.77  10   v B9e                                    
 37   5  1 58.10 43 49 24.2 162.79  1.18   3.0   F0Iae                                  
 38   5  2 10.1  32 34 29   171.73 -5.66  11.8 p OB-                      3214-07   5D  
 39   5  2 23.3  40 28 21   165.49 -0.81  11.1 p OBl                                   1
 40   5  2 52    40 29.6    165.52 -0.73  13.9             420500 248  80 4215-15   3B 1
                                                                                        
 41   5  2 58.5  25 25  8   177.61 -9.83  13.2 v K7V                                   1
 42   5  3  2    33 28.8    171.12 -4.97  10.5 v B9        360440  23  27 3214-09   -- 1
 43   5  3  6.5  25 23 20   177.65 -9.82  13.1V  K7-M0V    240446  75 235 2713-06   3B 1
 44   5  3  7.1  36 24 21   168.80 -3.18  10.6 p B2:e                     3714-04   --  
 45   5  3 15.6  43 41 43   163.03  1.29  13.6 e           420500 241 252 4215-06   3B 1
 46   5  3 27    41 42.3    164.63  0.10  13.6 e           420500 241 145 4215-08   4B 1
 47   5  3 27    46 12.8    161.05  2.84                                                
 48   5  3 46    51 28.2    156.89  6.07                                                
 49   5  4  1    44 18.2    162.63  1.76  13.1             420500 234 285 4215-16S  4C 1
 50   5  4.2     37 58      167.70 -2.05                   360508 311 274               
                                                                                        
 51   5  4 31.4  42 19  2   164.27  0.63  12.1 p B         420500 230 178               
 52   5  4 44.09 44 57 30.9 162.19  2.26   9.1   B6V                                    
 53   5  5  8    40 40.7    165.64 -0.27  10.8                                          
 54   5  5 16    44  9.9    162.88  1.86  15.1 e           420500 221 278 4215-05S  2A 1
 55   5  5 23    41  9.9    165.28  0.06  10   v OB+       420500 222 116 4215-09   5D 1
 56   5  5 35    44 26.8    162.69  2.07  12.5 e           420500 219 293 4215-17S  4C 1
 57   5  5 43.5  35 31 12   169.82 -3.29  10.0 p OB        360508 300 142 3714-07   --  
 58   5  5 44    39 55.7    166.31 -0.63  13.2                                          
 59   5  6 16    34 57.2    170.34 -3.55   9.8 v Be        360508 295 111 3214-08   --  
 60   5  6 22.84 41 46 14.2 164.91  0.57   9.2 v B3ne                     4215-18S  --  
                                                                                        
                                             21 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   5  6 24    41 53.1    164.82  0.65  12.3                                          
  2   5  6 49    39  6.9    167.08 -0.96   9.3 v B5ne                                   
  3   5  6 49    41 14.5    165.38  0.32                                                
  4   5  6 55    46 40.9    161.04  3.60  12.4             480506 262  92 4716-04S  4C 1
  5   5  7 15.7  40 25 55   166.08 -0.10  10.5 v B8e       420500 203  77              1
  6   5  7 17.2  35 41 19   169.88 -2.94   9.8 p OB-                                    
  7   5  7 19    40 14.3    166.24 -0.21  11.8                                          
  8   5  7 21    43 58.9    163.25  2.05  10.9                                          
  9   5  7.5     33 45      171.46 -4.06                   360508 282  45               
 10   5  7 46.9  31 20 18   173.44 -5.45  12.6Vp e         300446  30 235 3214-12S  5D 1
                                                                                        
 11   5  7 49.47 30 24  5.7 174.20 -6.00   9.6Vp G5Ve(T)   300512 328 192 3214-11   5D  
 12   5  8  6.59 24 15 54.7 179.25 -9.56   5.5   B2V                                    
 13   5  8 13.14 36 59 36.2 168.95 -2.01   9.0 v B5e                                    
 14   5  8 27    34 22.0    171.08 -3.54  14.0                                          
 15   5  8 31    42 42.6    164.40  1.45  13.6             420500 191 199 4215-19   3B 1
 16   5  8 35.6  44 42 30   162.80  2.66   9.4 v           420500 190 307               
 17   5  8 46.22 46 40 30.9 161.24  3.85   9.0 v A0e                                    
 18   5  8 50.5  41 44 26   165.21  0.92   8.9 v B9                                     
 19   5  9  8    24 50.5    178.91 -9.04  13.6 e           240512 315 213 2213-01   3B 1
 20   5  9 20.02 44 25 16.2 163.11  2.59   9.1 v B5                                     
                                                                                        
 21   5  9 32    47 58.3    160.27  4.73                                                
 22   5  9 37.08 43  9 42.3 164.15  1.89   8.9 v B9e                                    
 23   5  9 49    45 50.8    162.01  3.51  10.7                                          
 24   5  9 56.40 37  0 16.2 169.14 -1.73   8.1   B1Ve                                   
 25   5 10  2.2  38 49 18   167.69 -0.63         B         360508 251 318 3715-24   -- 1
 26   5 10 18    31 56.2    173.28 -4.67  15.1 e           300512 298 274 3214-05S  2A 1
 27   5 10 48.16 41  0 10.7 166.02  0.78   8.2   B2Vne                                  
 28   5 10 51    43 21.5    164.13  2.18  13.6 e           420500 168 234 4215-07   3B 1
 29   5 11 14    40 48.2    166.23  0.73                                                
 30   5 11 21.8  32 11  1   173.21 -4.34  15.1 e           300512 285 286 3214-04S  2A 1
                                                                                        
 31   5 11 31.4  38 26 50   168.16 -0.62  11.8 p B         360508 236 298               
 32   5 11 42.9  42  9 56   165.18  1.61   8.4V  B3V+B5V                                
 33   5 11 53    40 13.2    166.77  0.48  12.6             420500 156  65 3715-12   4C 1
 34   5 12 11.4  39 33 20   167.35  0.14  10.3   Bpe                                    
 35   5 12 14.46 41 12 55.1 166.01  1.13   7.8   B2:V:nne                               
 36   5 12 26.8  44 54 32   163.04  3.33  13.6 e           420500 153 318 4215-04   3B 1
 37   5 12 54    21 58.1    181.80 -9.99   9.5 v B5e       240512 270  58 2213-04   4C  
 38   5 12 58.3  44 50 24   163.15  3.36  11.2 p OB        420500 148 314              1
 39   5 13 13.27 40 11 37.0 166.95  0.67   7.3   B2V:pe                                 
 40   5 13 44.0  35 12 56   171.04 -2.16                                                
                                                                                        
 41   5 14 15.9  33 41 19   172.34 -2.97  13.6 e           360508 207  42 3214-14S  3B 1
 42   5 14 27    32 48.2    173.09 -3.45  11.5:v Be        300512 250 320 3215-11   4C 1
 43   5 14 28.3  39 54 43   167.32  0.70         Fp        420500 129  49 3715-05S  -- 1
 44   5 14 35    32 45.8    173.14 -3.45  11.9             300512 248 318 3215-12   4C 1
 45   5 15  2.4  36 41 57   169.99 -1.08  11.1   B1V:pe:   360508 199 204 3715-21   -- 1
 46   5 15  5.8  40 37  0   166.81  1.21  11.9 p B         420500 124  87              1
 47   5 15 26.1  44 34  1   163.63  3.56  11.2 p OB-       420500 125 299              1
 48   5 15 58.87 25 21 31.6 179.39 -7.47   8.4 v K0e                                    
 49   5 16 16.7  36 14  2   170.51 -1.15         B         360508 185 179               
 50   5 16 20.24 35 23 38.7 171.20 -1.63   8.8 v B3ne                                   
                                                                                        
 51   5 16 25.0  39 39 12   167.74  0.86  11.0 e           420500 109  36 3715-06   5D 1
 52   5 16 26.99 46 24 58.0 162.22  4.77   6.9   B2e                                    
 53   5 16 44    35 38.2    171.05 -1.42  12.6             360508 181 147 3715-13   4C 1
 54   5 16 46.67 30 22 46.0 175.36 -4.45   9.4 v A0e                                    
 55   5 16 58.5  39 12 51   168.16  0.69  11.0 e B         420500 103  12 3715-07   5D 1
 56   5 17 15.3  28 54 19   176.63 -5.21   6.8   F0e                                    
 57   5 17 17.67 53 35 11.0 156.37  8.97   6.7Vv         r                              
 58   5 17 35.64 33 35 37.0 172.82 -2.46   8.0   B8e                                    
 59   5 17 45    34  5.0    172.44 -2.15  10.3 v Pec     r 360508 169  63 3215-10   --  
 60   5 17 51    40 23.5    167.30  1.51   9.9   B3                                     
                                                                                        
                                             22 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   5 18  1.3  39 18 15   168.21  0.91  10.5 p OB        420500  92  17              1
  2   5 18 10.10 37 39  0.6 169.58 -0.02   7.9   B8e                                    
  3   5 18 28    30  9.1    175.75 -4.28  13.6 e           300512 205 177 2714-01   3B 1
  4   5 18 32.0  37 53 43   169.42  0.18  11.1 p A2II      360508 162 268 3715-14   -- 1
  5   5 18 41    37 40.5    169.61  0.08  11.2                                          
  6   5 19  1    38  5.2    169.31  0.37         B         360508 157 279               
  7   5 19  7.4  43 47 43   164.65  3.66   9.5 v OB+       420500  88 259              1
  8   5 19 12    37 56.8    169.45  0.31         Bp        360508 155 271               
  9   5 19 25    44 40.9    163.95  4.20  13.9                                          
 10   5 20  7.77 44 38 32.1 164.05  4.29   8.8 v B8ne                                   
                                                                                        
 11   5 20 17.5  39 16 58   168.48  1.26  12.0             420500  69  17 3715-16S  -- 1
 12   5 20 21.8  39 19 26   168.45  1.29  12.5 e B         420500  68  19 3715-09S  4C 1
 13   5 20 32.96 36 37 56.1 170.68 -0.22   8.1VB B1-2.5Vne                              
 14   5 20 51.7  31 53 22   174.62 -2.87  12.5 e B         300512 178 274 3216-03   5C 1
 15   5 21  1.94 28  7 57.8 177.74 -4.97   9.0 v B8e                                    
 16   5 21  2.3  39 49 34   168.11  1.68  11.2   OB        420500  62  46 3715-15   5D 1
 17   5 21 41.3  36 38 47   170.80 -0.02  10.2 p B2        360508 128 202 3715-10S  -- 1
 18   5 21 48.84 32 30 43.9 174.22 -2.35   7.4Vv         r                              
 19   5 21 56    39 31.1    168.46  1.65                                                
 20   5 22 33    40 21.8    167.83  2.22  12.7             420500  48  76 4216-02   3B 1
                                                                                        
 21   5 22 33    44 30.6    164.41  4.57  10.7                                          
 22   5 22 35.18 37 40 33.9 170.05  0.71   7.5   B0IVep                                 
 23   5 22 42.97 33 25  5.6 173.58 -1.68  13.5   B         360508 113  28 3215-04   3B 1
 24   5 22 52.18 33 23  3.6 173.62 -1.67                                               1
 25   5 23  4.23 33 28 46.8 173.57 -1.58  14.1VB e         360508 109  32 3215-03   2A 1
 26   5 23  9.27 33 30  2.5 173.56 -1.56  12.5 e Bp        360508 108  33 3215-06   4C 1
 27   5 23  9.6  35 36 31   171.82 -0.36   9.1 v B5s                                    
 28   5 23 14    39  9.1    168.91  1.65  12.5 e           360508 114 336 3715-01   4C 1
 29   5 23 15    37 42.9    170.10  0.84   9.3 v Be        360508 112 259               
 30   5 23 43.7  35 27 18   172.01 -0.36  11.4   OBl       360508 104 138 3715-17   -- 1
                                                                                        
 31   5 24 18    37 33.8    170.34  0.93  10.0   B8                                     
 32   5 24 28    35 27.4    172.10 -0.23  11.0 e           360508  96 138 3715-08   5D 1
 33   5 24 41.1  30 12  6   176.47 -3.15  11.5 p B         300512 133 180 3215-09   5D 1
 34   5 25  8    36 29.6    171.32  0.46  13.3             360508  90 194 3715-04   3B 1
 35   5 25 17.78 29 36 53.6 177.04 -3.36   8.9   B1:V:e                                 
 36   5 25 34.9  36 33 25   171.31  0.57  11.4 p OB        360508  86 198 3715-03   5D 1
 37   5 25.6     24 52      181.03 -5.94                                                
 38   5 25 40.0  40 55 11   167.71  3.03  12.0 v OB        420530 318 114 4216-01   3B 1
 39   5 25 44.71 35 38 50.1 172.09  0.09   8.4   B1Vpe                                  
 40   5 25 45    24 58.1    180.96 -5.87  13.6 e           240512 114 220 2214-01   3B 1
                                                                                        
 41   5 26  9    35 43.5    172.07  0.20   9.4 v B8e       360508  78 153               
 42   5 26 10    38 23.0    169.87  1.69  11.2                                          
 43   5 26 21    37 11.7    170.87  1.06  10.1   B5                                     
 44   5 26 24.7  35 12  5   172.53 -0.05                                                
 45   5 26 51    37  8.9    170.96  1.11  13.2             360508  73 230 3715-19   4C 1
 46   5 26 51    37 35.2    170.60  1.36                   360508  74 254 3715-11   -- 1
 47   5 26 55    36 54.2    171.18  0.99   8.0Vv M3e-M8e                                
 48   5 26 58.0  36  7 46   171.82  0.57  11.8 p B3:e      360508  70 175 3715-02   5D 1
 49   5 27  0    50  7.0    160.13  8.30  10.2Vp M5e       480506  86 279              1
 50   5 27 17.8  26 26 19   179.93 -4.76  13.6 e           240512  96 299 2714-04   3B 1
                                                                                        
 51   5 27 28.66 31 23 58.3 175.81 -1.98   9.6           r                              
 52   5 27 51    33 37.4    174.01 -0.68   9.8 p A0e       360508  56  41              1
 53   5 28  3.19 34 30 13.3 173.30 -0.15  12.8Vv C0-C1e                                 
 54   5 28  4    35 19.3    172.62  0.30                   360508  57 132               
 55   5 28  9    35 46.4    172.26  0.57  10.3             360508  57 157 3715-20S  -- 1
 56   5 28 34.2  35 15 16   172.73  0.35  11.4 p OB-       360508  51 129              1
 57   5 29  0.70 37 46 26.1 170.68  1.82   8.4 v A0e                                    
 58   5 29 13    27  1.4    179.68 -4.08                   300512  77  10 2714-02S  1- 1
 59   5 29 19.0  34 17 48   173.62 -0.05  12.5 e B         360508  41  78 3215-08   4C 1
 60   5 29 23.0  34 29 33   173.46  0.07  10   v B         360508  41  88              1
                                                                                        
                                             23 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   5 29 29.0  28 25 37   178.53 -3.26  12.5 e B         300512  76  86 2714-05S  4C 1
  2   5 29 35.7  32 10 28   175.42 -1.18  13.6 e Be        300512  79 290 3215-16   4B 1
  3   5 29 42.57 35 22 30.2 172.76  0.61   6.7V          r                              
  4   5 29 49    37 31.0    170.99  1.81   9.1 v           360508  42 251               
  5   5 30  5.5  33 29 35   174.37 -0.36  13.6 e           360508  31  35 3215-13S  3B 1
  6   5 30  6.4  29 36 36   177.62 -2.50                                                
  7   5 30 12    32 26.9    175.26 -0.92  13.6 e           300512  71 302 3215-01   3B 1
  8   5 30 23.7  32 28 37   175.26 -0.87                   300512  71 304              1
  9   5 30 27.45 25 19 58.4 181.25 -4.78   8.1 v A3e                                    
 10   5 31 30.2  25 33 55   181.18 -4.45  12.5 e           240512  45 254 2714-06   4C 1
                                                                                        
 11   5 31 48    24 18.2    182.28 -5.08  11.0 e B         240512  39 186 2214-05S  5D  
 12   5 32  4.3  30 33  5   177.06 -1.63         Me                                     
 13   5 32 14.52 17  3 22.2 188.50 -8.88   5.5   B7IIIe                                 
 14   5 32 37.1  26  1  6   180.94 -3.99  13.6 e           240512  32 278 2715-24   3B 1
 15   5 32 41.84 26 47 19.9 180.30 -3.56   9.0 v B3e                                    
 16   5 32 44.2  28 34 48   178.80 -2.58  11.3 p OB-                                    
 17   5 33  4    38 43.0    170.33  3.00  12.5 e           360536 306 318 3715-18S  4C 1
 18   5 33  9.0  29 11  3   178.34 -2.17  15.1 e           300512  34 128 2715-25   2A 1
 19   5 33 31    34 17.4    174.10  0.67   9.4 v B3:ne                                  
 20   5 33 31.56 18 32 24.8 187.39 -7.84   5.7V  B2IV-Ve                                
                                                                                        
 21   5 33 58    24 14.8    182.60 -4.70   9.5 v                                        
 22   5 34 17.0  25 36 16   181.49 -3.90  13.6 e B2        240538 323 256 2715-26S  3B 1
 23   5 34 21.64 35 48 49.0 172.91  1.64   9.4   B1:V:ep                  3716-03   --  
 24   5 34 29.2  37 26 52   171.55  2.55  10.8   OB-                                    
 25   5 34 36.56 27 35 33.7 179.85 -2.77   9.9           r                              
 26   5 34 39.03 28  3  4.1 179.47 -2.51   8.0           r                              
 27   5 35 11.6  31 40 44   176.48 -0.45  12.4 p B2e       300538 310 266 3215-14   5D 1
 28   5 35 24    27 26.6    180.07 -2.70         B         300538 312  37               
 29   5 35 25.1  23 35 25   183.33 -4.77   9.5 v                                        
 30   5 35 28.3  23 52 24   183.10 -4.61  13.6 e M6e       240538 310 163 2214-06S  3B 1
                                                                                        
 31   5 35 30.2  26 31 35   180.86 -3.17  10.5 p A         240538 308 306 2715-27S  5D 1
 32   5 35 51    37 16.8    171.84  2.69  12.8             360536 278 240 3716-04   4C 1
 33   5 35 58.39 24 44 54.7 182.42 -4.04  10.0V  A1-F5IVe                               
 34   5 36 22.94 21 11 11.6 185.49 -5.86   8.9           r                              
 35   5 36.4     27 29      180.16 -2.50                                                
 36   5 36 24.58 36 23 48.4 172.64  2.30   8.6 v A2e                                    
 37   5 36 25.0  24 47 52   182.43 -3.93  11.5 p Be                                     
 38   5 36 27.99 34  8 30.7 174.55  1.10   9.6 p B5                                     
 39   5 36 28.0  27 57 42   179.76 -2.22  15.1 e           300538 299  65 2715-23   2A 1
 40   5 36 38    17  3.4    189.06 -7.99  10.6 p A0        180536 271 118              1
                                                                                        
 41   5 36 42.29 34 12  5.9 174.53  1.18   9.0 v B2III:e                  3215-15   --  
 42   5 36 46    27 46.5    179.96 -2.27  15.1 e           300538 295  55 2715-09   2A 1
 43   5 37  1    23 30.8    183.59 -4.50  15.1 e           240538 291 143 2214-04S  1A 1
 44   5 37  5    31 43.8    176.66 -0.08  11.1 v B8e       300538 288 268               
 45   5 37 25.5  32  0 51   176.45  0.13  12.5 e           300538 284 283 3215-07   4C 1
 46   5 37 26.3  25  6  5   182.30 -3.57                                                
 47   5 37 38.14 23  8 51.0 183.98 -4.57  10.7   B5ne                                   
 48   5 37 38.66 21  8 34.3 185.69 -5.64   3.0           r                              
 49   5 37 50.87 33 58  2.5 174.85  1.25   8.6   B2:V:pe:                               
 50   5 38  3    28 47.9    179.24 -1.48  13.6 e           300538 280 110 2715-02   4B 1
                                                                                        
 51   5 38 17.9  18 40 40   187.87 -6.80  11.4 v B8w                                    
 52   5 38 19.72 26 18 54.9 181.38 -2.75                                                
 53   5 38 22    23 59.0    183.36 -3.99   9.9 p B3e       240538 275 169               
 54   5 38.4     33 53      174.99  1.30                                                
 55   5 38 32.6  25  0  5   182.52 -3.41  10.0 p M6e                                    
 56   5 38 36.23 26 30 17.6 181.25 -2.60  13.6 e M         240538 271 304 2715-15S  3B 1
 57   5 38 54.50 26 18 56.8 181.45 -2.64   9.4V  O9.7IIIe  240538 267 294 2715-19S  --  
 58   5 38 57.95 28 27 36.8 179.64 -1.49   8.4   B1Vne                                  
 59   5 39.1     27 41      180.31 -1.89                                                
 60   5 39 15.14 30  9  2.3 178.24 -0.54   7.7   A0e                                    
                                                                                        
                                             24 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   5 39 22    38  7.3    171.50  3.72  12.2             360536 240 285 3716-05S  4C 1
  2   5 39.4     26 23      181.45 -2.53                                                
  3   5 39.5     27 21      180.63 -1.98                                                
  4   5 39.5     27 23      180.60 -1.97                                                
  5   5 39 30.45 26 22 26.4 181.47 -2.50  10.9V          r 240538 260 297 2715-13   5C 1
  6   5 39 30.6  26 19 22   181.51 -2.53  10.5   B8eq                                  1
  7   5 39 33.49 26 19 46.4 181.51 -2.51  13.3 v K3IVe     240538 260 295 2715-18S  3B 1
  8   5 39 47    21 51.4    185.34 -4.83                   240538 258  55               
  9   5 39.8     25 50      181.95 -2.73                                                
 10   5 39 55.74 27 28 56.6 180.58 -1.83   9.2 v B3e                      2715-11   5D  
                                                                                        
 11   5 39 56.57 30  5 11.8 178.37 -0.44   8.1   F4III                                  
 12   5 40  0.64 39 53  1.3 170.06  4.76   8.4   A2e                                    
 13   5 40  3.37 17 40 36.0 188.95 -6.97   8.5 v B9e                                    
 14   5 40  8    37 38.2    171.99  3.59   9.0Vv M7e-M9e   360536 232 259              1
 15   5 40.2     36 22      173.08  2.93  16.6 v F0:                                    
 16   5 40 26    30 40.3    177.93 -0.04         Bp        300538 251 211               
 17   5 40 31.2  36 32 58   172.95  3.09  15.1 e           360536 228 200 3716-07S  2A 1
 18   5 40.6     23 52      183.73 -3.63  16.4 v G0                                     
 19   5 40 41    19 44.7    187.26 -5.77  15.1 e           180536 220 263 1714-02   2A 1
 20   5 40 43.1  14  9 18   192.08 -8.66  15.1 e           120536 218 284 1213-01S  2A 1
                                                                                        
 21   5 40 52.4  35 41 29   173.72  2.69                   360536 224 154 3716-02S  2- 1
 22   5 41 34    11 31.4    194.48 -9.83  12.4Vp                                        
 23   5 41 48    37 26.7    172.33  3.77   9.5 m           360536 214 249 3716-06S  -- 1
 24   5 41 53.8  32 36 13   176.46  1.24  13.9 r           300538 234 314 3216-06S  2A 1
 25   5 41 56.17 38 55 59.1 171.07  4.58  10.2Vp M8e       360536 213 328              1
 26   5 41 58.9  33  9 48   175.99  1.55  11.0 r A1-5      360536 212  18 3216-05   4C 1
 27   5 41 59.30 29 31 21.9 179.09 -0.37   8.9   B3e                                    
 28   5 42  8.99 32  2 24.1 176.96  0.99   7.5Vv M7e-M9e                                
 29   5 42 10    27 54.3    180.48 -1.19  12.5 e A         300538 232  61 2715-03   4C 1
 30   5 42.3     22 37      185.00 -3.93  12.8 v F5II                                   
                                                                                        
 31   5 42 19.85 43  3 34.9 167.57  6.79   7.2   B3Vne                                  
 32   5 42 24.5  33  3 14   176.13  1.57  13.7 r                                        
 33   5 42 40.46 26 20 43.1 181.87 -1.91   9.8 p M       r                              
 34   5 42 50.33 37 59  3.0 171.97  4.23   9.1   B3V:pe:                                
 35   5 42 52.9  32 54 37   176.31  1.58  12.6 r                                        
 36   5 42.9     12 57      193.41 -8.82                                                
 37   5 43  6.4  34 20 55   175.11  2.37   9.0 v B0e                                    
 38   5 43 17.17 33 25 56.3 175.91  1.93  10.1 p B0e                                    
 39   5 43.3     28 33      180.07 -0.63                                                
 40   5 43 19.43 23 12 16.5 184.62 -3.43   6.0V          r                              
                                                                                        
 41   5 43 27.4  32  6 35   177.05  1.26  14.7 r                                        
 42   5 43 30.32 25 17 24.5 182.86 -2.31   8.0 v cB8e                                   
 43   5 43 38.9  28 14 38   180.36 -0.73  10.2 p B8e                      2715-12   5D  
 44   5 43 39.03 25 26 22.6 182.75 -2.20   6.8   B1Vep                                  
 45   5 43 53.18 21 57  7.2 185.76 -3.98   9.1 v B8e                                    
 46   5 43.9     13 11      193.33 -8.49                                                
 47   5 44  7.6  41 12 57   169.33  6.12  12.5 p OB        420530 132 129              1
 48   5 44 11.4  35 13 21   174.48  3.02  10.7 p OB-       360536 188 129              1
 49   5 44 13.3  29  9 11   179.66 -0.15  11.2 p OB                                     
 50   5 44 27.7  27 13 47   181.32 -1.11   9.4   B0.5V:ep                               
                                                                                        
 51   5 44 37.67 29  1  0.2 179.82 -0.14   7.9   B5e                                    
 52   5 44 39    21 51.0    185.94 -3.88  15.1 e           240538 197  53 2214-02   2A 1
 53   5 44 53.0  33 31 43   176.00  2.26   8.7 v O5e                                    
 54   5 44 56.18 21 27 38.6 186.31 -4.02   8.7   B1:V:e:n                               
 55   5 45 16    16 34.3    190.55 -6.48  15.1 e           180536 160  93 1714-04S  2A 1
 56   5 45 22.0  27 24  4   181.28 -0.85  15.1 e           300538 194  34 2715-21S  2A 1
 57   5 45 30    33  0.6    176.51  2.10   9.4 p Ae                                     
 58   5 45 38    18 57.9    188.54 -5.17   9.7 p B8e       180536 157 221               
 59   5 45 39.37 20 41 41.7 187.05 -4.28   6.5V          r                              
 60   5 45 44.8  30 46 36   178.44  0.98   9.1   A1II                                   
                                                                                        
                                             25 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   5 45 45.3  42 22 30   168.49  6.98  11.8 p OB-       420530 117 191              1
  2   5 45 48    10  2.1    196.31 -9.68  14.6Vp           120536 150  63 1213-04   -- 1
  3   5 46 21.5  26 27 20   182.20 -1.15  15.1 e           240538 178 302 2715-22   2A 1
  4   5 46 23.42 25 32 37.9 182.99 -1.62   8.6:  B2e       240538 177 253 2715-04   5D 1
  5   5 46.4     29 52      179.29  0.63                                                
  6   5 47  6    25 30.5    183.10 -1.50  12.5 e B         240538 169 251 2715-16   4C 1
  7   5 47 23.9  26 23 51   182.37 -0.98  10.8 v B5:e      240538 166 299 2715-05   4C 1
  8   5 47 40.3  31 12 45   178.28  1.56  12.0 v           300538 168 240 3216-04   4C 1
  9   5 47 46     8 33.3    197.86 -9.99  15.6Vp           060536 122 306  713-02   2A 1
 10   5 47 49     8 33.0    197.87 -9.99  15.0Vp           060536 121 306  713-08S  2A 1
                                                                                        
 11   5 47 51.0  11 15  8   195.50 -8.63  12.1 v                                        
 12   5 48.1     30 18      179.11  1.17                                                
 13   5 48  9     9 54.0    196.73 -9.24  14.0Vp                                        
 14   5 48 24     8 22.9    198.09 -9.94  12.7Vp           060536 104 297  713-09   3B 1
 15   5 48 26    16 11.3    191.28 -6.02                   180536 120  72               
 16   5 48 53.7  29  8  9   180.20  0.72   8.2   B3:pe: sh                              
 17   5 48 55    29 49.4    179.61  1.07  12.5 e Bp        300538 153 165 2715-17   4C 1
 18   5 49  8.69 31 50  7.9 177.91  2.15   9.6   B7                                     
 19   5 49 30.35 14 25 21.2 192.94 -6.69   8.8 p B7IIIe                                 
 20   5 49 31    27 15.8    181.88 -0.13  15.1 e           300538 144  27 2715-07   2A 1
                                                                                        
 21   5 49 35.4  27  9 36   181.97 -0.17   9.4 v B5e                                    
 22   5 50 12.8   8 14 35   198.44 -9.62  13.0 v mid-K     060536  89 289  713-01   4B 1
 23   5 50 14    23 52.4    184.87 -1.73  14.0 v Bpe       240538 130 163 2215-01S  3B 1
 24   5 50 23.2  25 31 55   183.46 -0.85  15.1 e Me        240538 129 253 2715-29S  2A 1
 25   5 50 32.25 18  1 35.3 189.94 -4.65   7.7   B9e                                    
 26   5 50 55    20 14.9    188.07 -3.45  13.6 e           180536  92 291 2215-04   3B 1
 27   5 51 17.0  25 39 23   183.46 -0.61                                                
 28   5 51 18    25 42.4    183.42 -0.59  13.6 e B         240538 118 262 2715-01   3B 1
 29   5 51 21    16 52.2    191.04 -5.07  13.6 e           180536  83 110 1714-07   3B 1
 30   5 51 21.6  27 40 35   181.73  0.43   9.1 v B3                                     
                                                                                        
 31   5 51 25    28  8.9    181.33  0.68                   300538 123  74 2715-10S  1- 1
 32   5 51 38.5  21 32 30   187.04 -2.64  11.7 p Be        240538 110  38 2215-08   5D  
 33   5 51 45.2  26 25 39   182.85 -0.13  10.2 p B5e       240538 114 301               
 34   5 51 51     8 21.0    198.55 -9.22  13.6 e           060536  68 295  713-07   3B 1
 35   5 51 54.29 28 15 42.4 181.29  0.83   9.0   A3II                                   
 36   5 52 18    25 49.9    183.43 -0.33         Me        240538 106 269 2715-28   -- 1
 37   5 52 33.6  25 45 51   183.51 -0.31  12.4 p OB      r 240538 103 265 2715-06   4C 1
 38   5 52 52    26 47.6    182.66  0.27  13.7Vp           240538 101 321 2715-08S  2A 1
 39   5 53  1.3  29 40  8   180.20  1.76         B0e                                    
 40   5 53  5    25 26.2    183.86 -0.38  11.8 p Bp        240538  97 248               
                                                                                        
 41   5 53  6.04 26 26 44.0 182.99  0.14   8.1V  B3Ve                                   
 42   5 53 16.7  28 18  2   181.41  1.11   9.5 p M0e                                    
 43   5 53 20.7  20  9 34   188.44 -3.00                   180536  61 287 1714-01S  1- 1
 44   5 53 31.07 25 44 31.8 183.64 -0.14   8.4   B1Vnne                                 
 45   5 53 34    17 46.5    190.52 -4.16  10.5 v Be        180536  56 159 1714-03   5D 1
 46   5 53 36    40 18.9    171.03  7.21  10   v           420530  34  84 4217-03   4C 1
 47   5 53 39.9  28 47 29   181.03  1.44  10.8 v B2e       300538  97 110 2715-14   5C 1
 48   5 53 59.80 26 25 21.5 183.11  0.30   8.2   B2Ve                                   
 49   5 54 14.8  30  7 50   179.94  2.22  12.9 p OB        300538  92 182              1
 50   5 54 27    29  1.3    180.92  1.70   9.5 v B0e       300538  88 123               
                                                                                        
 51   5 54 40.0  23  2 54   186.10 -1.28  12.5 e           240538  75 120 2215-13   4C 1
 52   5 54 44.67 13 51 17.3 194.07 -5.88   8.0   O6Ve                                   
 53   5 55  3.2  29 10  1   180.86  1.89  15.1 e           300538  81 131 2715-20   2A 1
 54   5 55  8.7  34 24 34   176.33  4.54         S6e                                    
 55   5 55 16    29 38.0    180.48  2.16  10.7 v B0e       300538  79 156 2716-05S  4C 1
 56   5 55 24    22 54.8    186.30 -1.20  15.1 e           240538  65 112 2215-03   2A 1
 57   5 55.8     30 55      179.42  2.90                                                
 58   5 55 49    20 10.5    188.72 -2.49   4.8Vv M6e-M9.5e 180600 333 294              1
 59   5 55 52.8  20 46  5   188.21 -2.18  12.5 e Bp        180536  31 321 2215-10   4C 1
 60   5 55 55    28 47.1    181.28  1.86   9.2 v B5ne      300538  71 111               
                                                                                        
                                             26 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   5 56  3.5  32  9 17   178.38  3.58         M6e                                    
  2   5 56 11.5  20 13 42   188.71 -2.39  13.6 e           180600 328 296 2215-07   3B 1
  3   5 56 27    28  0.2    182.02  1.57  13.6 e           300538  64  69 2716-02   4B 1
  4   5 56 56.0  23 35 59   185.88 -0.55  11.8 v B0e       240538  47 150              1
  5   5 57  7.40 22 50 20.6 186.56 -0.89   8.0V          r                              
  6   5 57 14.6  30 48 19   179.68  3.12  10.7 p B5e                      3216-02   5D  
  7   5 57 14.8  19 50  4   189.18 -2.37  15.1 e           180600 315 275 1714-09   2A 1
  8   5 57 25    23 25.9    186.08 -0.54  13.6 e           240538  41 141 2215-02S  3B 1
  9   5 57 59.60 25 57 14.5 183.97  0.84   4.8   B0.5II                                 
 10   5 58 12.3  27 43 34   182.45  1.77         B0e                                    
                                                                                        
 11   5 58 33.0  22 15 34   187.23 -0.90  11.6 v OB-       240538  26  78              1
 12   5 58 35.29 30 12 26.6 180.34  3.07   9.0   B1:V:nnep                              
 13   5 58 45.6  25 13 26   184.68  0.62                                                
 14   5 58 54.9  27 55 21   182.36  2.00  11.7 p B         300538  34  65              1
 15   5 58 56    16 40.0    192.13 -3.60         B         180600 296 104               
 16   5 59 23    23 12.8    186.50 -0.25         B                                      
 17   5 59 26    23 43.7    186.06  0.01  11.3   B0e       240538  17 158 2215-09   5C 1
 18   5 59 30.75 12  0 22.5 196.27 -5.78   8.6 p A0e                                    
 19   5 59 31    23 22.6    186.37 -0.15  11.9   B1e       240538  15 139 2215-11   5D 1
 20   5 59 43     5 15.1    202.25 -9.01  15.1 e           060600 280 136  713-04   3A 1
                                                                                        
 21   5 59 44.5  23 24 11   186.37 -0.09         Oe                                    1
 22   5 59 47.2  26 45 32   183.47  1.59         Me                                     
 23   5 59 53.51 25  5 18.9 184.93  0.78   9.1   B2:V:nnep                              
 24   6  0 11.4  19 11 34   190.08 -2.09   9.6           r 180600 279 240 1714-06   5D  
 25   6  0 12.5  19 55 51   189.44 -1.72  11.9 p OB-     r 180600 278 280              1
 26   6  0 17.5  23 40 20   186.20  0.15  13.0 p OB-:                                   
 27   6  0 23    23 10.9    186.64 -0.07  15.1 e B         240604 327 134 2215-06   3A 1
 28   6  0 28.28 10 13  5.5 197.95 -6.45   9.8Vp A2e+F5III                              
 29   6  0.5     31 57      179.02  4.28  16.3 v                                        
 30   6  0 51    17  3.5    192.02 -3.01  13.6 e           180600 271 125 1714-05   3B 1
                                                                                        
 31   6  1  5.82 23 20 20.5 186.58  0.15   7.4   B2III:e                                
 32   6  1  8    39 40.1    172.30  8.16  10.5VB         r 420600 267  52              1
 33   6  1 10.7  23 21 32   186.58  0.17         Me                                     
 34   6  1 14.2  16 26 20   192.60 -3.24  13.6 e           180600 266  92 1715-06S  3B 1
 35   6  1 29.2  24 29 11   185.63  0.79  10.5   B5III                                  
 36   6  1 44    43 10.8    169.23  9.93                   420600 258 241 4217-02S  1- 1
 37   6  1 52    25  7.6    185.12  1.18         B                                      
 38   6  1 59.93 16 30 57.0 192.62 -3.04   9.5   B6 sh                                  
 39   6  2  0.1  30 57 29   180.05  4.08  12.8 p B0e     r 300604 299 230 3216-01   5C 1
 40   6  2 20    17  6.9    192.14 -2.67                                                
                                                                                        
 41   6  2 47    16 49.1    192.45 -2.73  15.1 e           180600 246 112 1715-05   3A 1
 42   6  3  1    21 47.2    188.15 -0.23         B                                      
 43   6  3  3    16 22.7    192.87 -2.89   9.1Vv M6.5e-M8  180600 243  89              1
 44   6  3  6.7  24 47  6   185.55  1.26         Me                                     
 45   6  3 29.6  25 56 32   184.59  1.91                                                
 46   6  3 31.5  18 27 54   191.10 -1.76  12.5 e           180600 237 201 1715-07   4C 1
 47   6  3 34.19  9 39 55.0 198.81 -6.05   9.0   B2V:ne                                 
 48   6  3 35    22 19.5    187.75  0.15  11.6   B5e                                    
 49   6  3 42.6  28  2 42   182.78  2.98         B3e                                    
 50   6  3.8     30 17      180.83  4.09                                                
                                                                                        
 51   6  3 55.15 20  8 18.8 189.69 -0.86   4.6   B2Iae                                  
 52   6  4  7.14 13 33 57.1 195.45 -4.04   9.1 v B8e                                    
 53   6  4  9    42  1.3    170.48  9.78  11.9Vp M5e       420600 235 178              1
 54   6  4 10.5  25 13  1   185.30  1.69         Me                                     
 55   6  4 18.9  26 26 13   184.25  2.31         B2e                                    
 56   6  4 21.8  28 38 40   182.32  3.40         Be                                     
 57   6  4 45.3  23 24  6   186.94  0.91  12.0 p           240604 274 145 2215-14   4C 1
 58   6  4 49    24  3.9    186.37  1.25  11.6:  B0e                                    
 59   6  4 53.2   0 54 11   206.75 -9.92  12.5 v OB:       000600 207 224  213-04   3B 1
 60   6  5  0.3  31 25 37   179.95  4.87  13.6 e           300604 264 255 3217-05S  3B 1
                                                                                        
                                             27 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   6  5  1    24  9.3    186.32  1.33                                                
  2   6  5  8.5  24 11 22   186.30  1.37  11.7 p Be        240604 268 187 2215-15S  -- 1
  3   6  5 15.1  30 51 54   180.47  4.65  13.6 e           300604 262 224 3217-04   3B 1
  4   6  5 45.7  28 45 51   182.37  3.72  10.6 p A3II                                   
  5   6  5 56    28  1.3    183.04  3.40  13.6 e           300604 255  71 2716-04   3B 1
  6   6  6  0    28  2.9    183.02  3.42         Be                                    1
  7   6  6 28.0  27 18 33   183.72  3.15  12.0 p B0e       300604 249  33 2716-03   5C 1
  8   6  6 35.5  21 33 28   188.76  0.38  13.6 e           240604 251  46 2215-12   3B 1
  9   6  6 46    34 13.7    177.66  6.54  15.1 e           360604 252  80 3217-02S  2A 1
 10   6  6 52    14 30.8    194.95 -2.99  13.6 e           120600 190 313 1214-04   3B 1
                                                                                        
 11   6  6 54.2  19  2  5   191.00 -0.79   9.4   B1V:e                                  
 12   6  7 15.8  19 30  1   190.63 -0.49  14.8 r                                        
 13   6  7 23.9  30 11 46   181.29  4.73  12   v Be        300604 237 188 2716-01S  4B 1
 14   6  7 30.4  19 36 53   190.56 -0.38  15.3 r           180600 187 263 1715-12S  2A 1
 15   6  7 49.46 18 39 26.3 191.43 -0.78  12.7   F0      r 180600 182 211 1715-10   4C 1
 16   6  7 50.8  19 34 18   190.64 -0.33  12.9 r           180600 182 260 1715-11   5C 1
 17   6  8 14.31 18 37 25.1 191.51 -0.71  11.8   G3IVe     180600 177 210 1715-09   5D 1
 18   6  8 38.01 18  7 50.0 191.99 -0.87  14.2   K0IVe     180600 172 183 1715-01   4B 1
 19   6  8 38.4  19 32 41   190.75 -0.18  14.4 r           180600 172 259 1715-13S  2A 1
 20   6  8 48    24  9.2    186.74  2.09         B                                      
                                                                                        
 21   6  9.0     21 39      188.95  0.92  16.2 v B2                                     
 22   6  9 11    15  6.1    194.70 -2.22                                                
 23   6  9 18.38 24 37  8.1 186.39  2.41   8.8   B5e                                    
 24   6  9 40.3  23  4 23   187.78  1.74  10.5   B1e       240604 213 127 2216-03   5C 1
 25   6  9 40.4   8 11  4   200.84 -5.44  11.4 v B7        060600 148 295  714-06S  4C 1
 26   6  9 43.93 23  6 48.6 187.75  1.77   5.8   B2.5Ibe                               1
 27   6  9 51.7  20 30  6   190.05  0.53  15.1 e           180600 157 310 2215-05   3A 1
 28   6  9 53.7  13  0 13   196.63 -3.08  12.5 e OB        120600 150 231 1214-01   4C 1
 29   6 10 36.69  3 52 18.3 204.78 -7.27   8.2 v B5ne                                   
 30   6 10 39.5  32 32  0   179.55  6.45  11.0 e           300604 200 315 3217-06   5D 1
                                                                                        
 31   6 11 10.7  15 14 30   194.81 -1.73         OB        180600 138  28               
 32   6 11 18.03 21 33 49.8 189.28  1.34   7.4   B1II                                   
 33   6 11 33    14 14.5    195.73 -2.13   9.6 p B5e       120600 129 298               
 34   6 11 34    10 34.3    198.96 -3.89  15.1 e           120600 127 101 1214-03   3A 1
 35   6 11 43    17 21.6    193.02 -0.60  13.6 e           180600 132 142 1715-02   3B 1
 36   6 11 52    11 26.6    198.23 -3.41  15.1 e           120600 123 148 1214-02S  2A 1
 37   6 11 56.19 23 12 25.4 187.91  2.26   7.3V          r                              
 38   6 12  3.22 16  7 50.4 194.13 -1.12   5.0   B5Vn                                   
 39   6 12 10     7 15.5    201.96 -5.33                   060600 115 245  714-02   1- 1
 40   6 12 14    20  0.1    190.76  0.78  10.6 p A0        180600 127 284              1
                                                                                        
 41   6 12 16.5  20  5  9   190.69  0.83   9.5   B1.5:V:nn                              
 42   6 12 29.4  24 47  2   186.59  3.12  10.9   OB-       240604 179 219               
 43   6 12 34.4  31 37 15   180.56  6.38  11.8 p OB        300604 178 265              1
 44   6 12 39.80 32 58 21.5 179.36  7.03   8.0 v B9ne                                   
 45   6 12 51     9 30.5    200.05 -4.12  12.5 e B         120600 109  44  714-03   4C 1
 46   6 13  1.9  24  2 34   187.30  2.88  10.2   B3e                      2216-09   5D  
 47   6 13  5.1  20 59 49   189.98  1.43  13.6 e           240604 170  16 2216-13   3B 1
 48   6 13 16.5   4 44  6   204.32 -6.28  11.4 v                                        
 49   6 13 42    14  4.3    196.13 -1.76  13.6 e           120600 101 289 1215-08   3B 1
 50   6 13 42.09  8 42 44.9 200.85 -4.31   8.2   B2Ve                                   
                                                                                        
 51   6 13 49.8   6 28 14   202.85 -5.34  11.4 v                                        
 52   6 13 53    14 18.1    195.95 -1.61         OB        120600  99 302               
 53   6 13 54.09 16 31  5.0 194.01 -0.54   9.3   B0.5V:nne                              
 54   6 14 34    22 59.7    188.39  2.69  15.1 e           240604 153 123 2216-01   3A 1
 55   6 14 34.4  18 28 29   192.36  0.53  10   m           180600  97 202              1
 56   6 14 40    16 45.9    193.88 -0.26                                                
 57   6 14 41    21 20.6    189.85  1.92  15.3 p           240604 150  35 2216-10   3B 1
 58   6 15 24.96 29 13 49.7 182.97  5.80   8.6 v B5e                                    
 59   6 15 26    18  3.1    192.83  0.51  10.5 v B         180600  86 180              1
 60   6 15 35.1  11 25 53   198.67 -2.61  11.0 p OB                                     
                                                                                        
                                             28 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   6 15 40.12  6  3 58.8 203.42 -5.13   6.1   B5V                                    
  2   6 15 43.91 28 35  7.8 183.57  5.56  11.3Vp Pec       300604 140 102 2716-06   2A 1
  3   6 15 44    18 12.4    192.73  0.65         Bp        180600  82 188               
  4   6 16  2    15 45.5    194.92 -0.45         B         180600  76  56               
  5   6 16 19    20 15.1    191.00  1.74  13.6 e           180600  76 298 2216-06   3B 1
  6   6 16 22.18 28 51  7.2 183.40  5.81   7.3   A2                                     
  7   6 16 23.8  12 23 51   197.92 -1.98   9.4 v B8e                                    
  8   6 16 46.8   6  0 34   203.60 -4.91  12.5 e B7        060600  53 178  714-05S  4C 1
  9   6 16 56    15 50.9    194.94 -0.22                                                
 10   6 17 11.4  11 52  2   198.48 -2.06  11.2 v B         120600  54 172               
                                                                                        
 11   6 17 18    12  7.5    198.26 -1.91  12.5 e B         120600  53 185 1215-15   5C 1
 12   6 17 35    11 11.6    199.12 -2.29  10.0   Bep       120600  48 135 1215-14   5D  
 13   6 17 35.3  23 22 57   188.38  3.48  16.4 p           240604 116 145 2216-11   2A 1
 14   6 17 36.8  23 20 38   188.41  3.47  13.6 e           240604 116 143 2216-12   3B 1
 15   6 17 58.4  27 15 10   184.99  5.38  12.1 p A4II      300604 112  30              1
 16   6 17 59    11 16.8    199.09 -2.16  12.5 e B         120600  43 140 1215-19S  4C 1
 17   6 18  1    30 52.8    181.76  7.07  13.6 e           300604 115 226 3217-01   3B 1
 18   6 18 17     3 14.6    206.24 -5.87  15.1 e           060600  32  30  214-01S  2A 1
 19   6 18 34.7  14 38 52   196.19 -0.44  11.5 v A7        120600  38 321 1215-13   5D 1
 20   6 18 39.38 23  0 28.4 188.82  3.52   8.6   B1IV:p:e                               
                                                                                        
 21   6 18 45.41 15 16 53.4 195.65 -0.10  12.0   Bep       180600  41  31 1715-03   5D 1
 22   6 18 53    21 19.1    190.34  2.77  10.8 v Be        240604  98  34 2216-08   5C 1
 23   6 18 58.4   4 11 48   205.47 -5.28   9.2 v A0                                     
 24   6 19 13    21 58.1    189.80  3.15  12.5 e           240604  95  69 2216-07   4C 1
 25   6 19 15    12 10.9    198.44 -1.46  12.5 e A2e       120600  27 189 1215-16   4C 1
 26   6 19 16.83 20 34 47.8 191.04  2.51   8.5V  B2Ibp                                  
 27   6 19 40    18 22.3    193.03  1.55  10.5   B7e       180600  32 198              1
 28   6 19 40.3   7 43 20   202.43 -3.47                   060600  16 271               
 29   6 19 41.7  23 17 22   188.69  3.87   9.4   O9V:pe:                                
 30   6 19 45    12  6.0    198.57 -1.39  13.6 e           120600  21 185 1215-09   3B 1
                                                                                        
 31   6 19 46.6  21  9  6   190.59  2.88  11.1   B8:e      240604  87  25              1
 32   6 19 53    12  2.5    198.64 -1.39                   120600  19 182 1215-18S  1- 1
 33   6 20  9    12  2.4    198.67 -1.34  15.1 e           120600  15 182 1215-17   2A 1
 34   6 20 20    11 11.2    199.44 -1.70         B         120624 325 137               
 35   6 20 31.5  16 23 51   194.87  0.80         OB        180624 325  95               
 36   6 21  4.4  22 10 12   189.83  3.62  11.5 v OBlw      240604  72  80 2216-05   4C 1
 37   6 21.2     17 12      194.23  1.33         OB        180624 315 140               
 38   6 21 13     9  7.4    201.37 -2.48  12.5 e B8        120624 314  26  714-04   4C 1
 39   6 21 21.3  16  7 44   195.20  0.85  11.0 e OB        180624 314  81 1715-08S  5D 1
 40   6 21 30.5  27 19 25   185.29  6.10  10.7 p OB        300604  70  35              1
                                                                                        
 41   6 21 58.71 14 18 32.6 196.87  0.12   8.3   B8Ib-II                                
 42   6 22 24     3 25.5    206.55 -4.88  11.6Vp         r                              
 43   6 22 31    14 48.2    196.50  0.47  15.1 e           120624 296 332 1215-07   3A 1
 44   6 22 43.51 -2 11 41.1 211.61 -7.39   6.0Vv M5e-M8e   000624 288  61               
 45   6 23  1    22 53.9    189.39  4.36  15.1 e           240604  49 120 2216-04   2A 1
 46   6 23 14.7   7 50 10   202.74 -2.64  11.7 p OB        060624 286 279               
 47   6 23 24.65 15  6  6.6 196.34  0.80   8.0   B2V:ep    180624 288  25               
 48   6 23 49.8  -1 39 47   211.26 -6.90  10.2 v B8                                     
 49   6 23 56    14 30.4    196.92  0.63  15.1 e           120624 277 316 1215-02   3A 1
 50   6 24  0.13  8 18  2.7 202.42 -2.25   9.5   B2IV:pe:  060624 276 304               
                                                                                        
 51   6 24  1    25  1.9    187.60  5.55  12.4Vp C5,3e(Ne) 240604  40 234               
 52   6 24  3.81 25 25  1.1 187.26  5.74   8.4   B1Vne     240604  40 256               
 53   6 24  9.3  10 35 59   200.40 -1.15  10.0 v B8Iab     120624 275 106 1215-06   5D 1
 54   6 24 26.0  18 32  2   193.42  2.62  12.5 v OBlw      180624 274 210 1716-10   5C 1
 55   6 24 27.13 10 21 53.4 200.64 -1.19  10.5 v B7                                     
 56   6 24 35     9 56.3    201.03 -1.36         B         120624 269  70               
 57   6 25 14     7 33.3    203.22 -2.33  15.1 e           060624 259 263  715-01   3A 1
 58   6 25 25    19 46.0    192.43  3.40  10   v           180624 261 276 1716-08   5D 1
 59   6 25 31.5  20  5 51   192.15  3.58  11.4   Be        180624 260 294 1716-05   5C 1
 60   6 25.9      4 30      206.00 -3.61                   060624 251 100               
                                                                                        
                                             29 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   6 26 19.1   7 58 27   202.97 -1.90   9.9   Bpe                                    
  2   6 26 50.03 10 55 55.7 200.41 -0.41   9.0 v B3e       120624 240 124               
  3   6 26 58.1  14 16 23   197.47  1.18  12.1 v OB:       120624 238 303 1215-24S  4C 1
  4   6 27 15.75 14 53 21.3 196.96  1.52   6.6   O9pe      120624 234 337               
  5   6 27 36.10 18 15 47.8 194.01  3.16   9.0 p B5e       180624 234 195               
  6   6 28  6     5 48.8    205.09 -2.51  11.3 v B5V       060624 221 170  715-30   4C 1
  7   6 28  6    17 45.7    194.51  3.03  13.6 e           180624 228 168 1716-01   3B 1
  8   6 28 57.72 20 12 44.3 192.42  4.35   4.2   B6III     180624 217 300               
  9   6 29 21    -2 48.2    212.92 -6.19  11.1V  M5Ve      000624 200  29              1
 10   6 29 30    12 56.4    198.94  1.10                   120624 205 232 1215-04S  2- 1
                                                                                        
 11   6 30.1     -0 48      211.20 -5.11                   000624 188 138               
 12   6 30 17.60  2 50 52.3 207.98 -3.40   8.8   B2Ve      000624 189 333               
 13   6 30 20.59 10 31 48.0 201.17  0.17  13.2   Cont      120624 194 102 1215-20   4C 1
 14   6 30 32.88  5 52  1.2 205.33 -1.95   6.6V          r 060624 188 173               
 15   6 30 50.07 10 33 10.1 201.21  0.28  13.4   B3Ve      120624 187 103 1215-11   4C 1
 16   6 31  3    10 26.1    201.33  0.28         B-A                                   1
 17   6 31  6.9  10 26  6   201.34  0.29  12.9V  O9Ve      120624 183  97 1215-21   4C 1
 18   6 31  8    10 26.0    201.35  0.30  17.9 v A0                                     
 19   6 31  8    10 26.3    201.34  0.30  15.9 v M0        120624 183  97 1215-26S  2A 1
 20   6 31  9    10 26.2    201.35  0.30  16.0Vv K3                                    1
                                                                                        
 21   6 31  9.51 11 15  4.8 200.62  0.68   6.1   B2Vne     120624 183 141               
 22   6 31 10    10 26.0    201.35  0.30  18.4 v M0                                     
 23   6 31 10.0  10 26  4   201.35  0.30  13.3   K4IVe     120624 183  97 1215-22   4C 1
 24   6 31 20.81  4 50  3.4 206.34 -2.25   8.2   O8V       060624 178 118               
 25   6 31 29.7   4 54 49   206.28 -2.18  12.5 p           060624 175 122  214-02   4C 1
 26   6 31 30.08 10 32 33.4 201.29  0.43  14.9 v M0IVe     120624 178 103               
 27   6 31 32     5 30.8    205.75 -1.89  10.2 p B8e       060624 175 154  715-33S  5D  
 28   6 31 32.0   6 51 32   204.56 -1.27  12.5 e Bp        060624 176 227  715-34   4C 1
 29   6 31 40.0   5  6  0   206.14 -2.05  12.1 v OB:                                    
 30   6 32  0     4 52.6    206.37 -2.08   8.5   B0V                                    
                                                                                        
 31   6 32  5    15 47.0    196.70  2.97  15.1 e           180624 176  62 1716-04S  2A 1
 32   6 32  5.25 10 25 17.7 201.46  0.50  14.0 v K3IVe:    120624 171  96 1215-25   2A 1
 33   6 32  6.1  10 36 27   201.30  0.59  15.7 v K7IVe:    120624 171 106 1215-05   2A 1
 34   6 32  7.4  16 55 36   195.69  3.50  13.6 e           180624 176 124 1716-06   4B 1
 35   6 32  8    11  5.7    200.87  0.82  11.0 e OB        120624 170 133 1215-23S  5D 1
 36   6 32 16     1 10.5    209.70 -3.72   9.3 v B5        000624 162 243               
 37   6 32 27.8   5 14 47   206.10 -1.81  10.0 v B5        060624 163 140               
 38   6 32 31     4 27.5    206.80 -2.16  10.5 v           060624 161  98              1
 39   6 32 34.24 10 15 38.9 201.66  0.53  16.8Vv Cont                                   
 40   6 32 40.84 10  9 13.7 201.77  0.50  15.7 v K7-M0                                 1
                                                                                        
 41   6 32 41.17 10  9 51.5 201.76  0.51  15.8 v K4IVe                                 1
 42   6 32 41.8   4 53 38   206.44 -1.92  13.6 e B2Ve      060624 159 121  214-03   3B 1
 43   6 32 41.9  10  9 36   201.77  0.51  10.4   B7IIne    120624 163  83 1215-12   5D 1
 44   6 32 52.31 10 18 43.0 201.65  0.62  17.6Vp                                        
 45   6 32 59.1   4 56 24   206.43 -1.84   9.4   B2Ve      060624 156 124               
 46   6 32 59.20  5 48  1.2 205.67 -1.44   9.2   B0pe      060624 156 170               
 47   6 33  5.13 10 19 20.1 201.67  0.67   8.7   B6pe      120624 157  91              1
 48   6 33  7.10 10 17 17.8 201.70  0.66  17.0 v M0IVe     120624 157  89 1216-09   1- 1
 49   6 33 26.3  -0  4 32   210.94 -4.04  10.5 v OBl                                    
 50   6 33 31.9   4  0  5   207.33 -2.15  15.7   K0      r 060624 148  73              1
                                                                                        
 51   6 33 31.9  11 57  6   200.27  1.52  13.0 v           120624 152 179 1216-04   4B 1
 52   6 33 32.22  8 20  8.0 203.48 -0.15   8.6           r 060624 150 306               
 53   6 33 33     4  0.1    207.33 -2.14                   060624 148  73  215-29S  1- 1
 54   6 33 37.5   4 48 51   206.62 -1.75  11.9   B3Ve      060624 147 117  215-06   4C 1
 55   6 33 42.4  -0 33  3   211.40 -4.20  10.5 v B7        000624 142 150 -217-03S  5D 1
 56   6 33 43.39  8  2 10.0 203.77 -0.25   9.5   B5e       060624 147 290               
 57   6 33 49.7  24 10 12   189.39  7.14  10.5 p OB-                                    
 58   6 34 19.2   2 47 32   208.49 -2.53   9.8 v Be        000624 135 330  215-05   5D  
 59   6 34 21.6   5 16 37   206.29 -1.38  10.8:p OB        060624 138 142  715-32   5D 1
 60   6 34 37.2   6  2 50   205.63 -0.97  13.6 e           060624 134 183  715-66   3B 1
                                                                                        
                                             30 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   6 34 44.4  19 49 11   193.39  5.37  12.1 v B8w       180624 144 280 1716-09   4C 1
  2   6 34 54.1  -2 59 32   213.72 -5.04  12.5 v OB:s      000624 126  19 -217-04S  4C 1
  3   6 34 57.9  12  2 14   200.36  1.87  12.5 v                                        
  4   6 35  0     6 28.9    205.29 -0.68  12.5 e Bp        060624 129 206  715-29   4C 1
  5   6 35  0    17 10.9    195.78  4.23  13.6 e           180624 139 137 1716-07   4B 1
  6   6 35 18.0   5 33 12   206.15 -1.04  12.5 e Bp        060624 125 157  715-35   4C 1
  7   6 35 26.94 21 25 47.6 192.02  6.25   8.6 v B8e       240630 212  44               
  8   6 35 43    12 11.5    200.30  2.10  12.5 e           120624 124 192 1216-13S  4C 1
  9   6 35 55    -2 42.8    213.58 -4.69  15.1 e           000624 112  34 -217-01   3A 1
 10   6 36  2.4  11 34 25   200.89  1.89  12.0 v OB:       120624 119 159 1216-07   4C 1
                                                                                        
 11   6 36 14    13  6.2    199.55  2.63  11.0 p F8        120624 118 241              1
 12   6 36 27.82  1 40 21.5 209.73 -2.57   9.3 v B5        000624 106 270               
 13   6 36 30.6  12  2 41   200.52  2.21  12.1 v OBl                                    
 14   6 36 44.0   1 57  1   209.52 -2.38  13.0 p           000624 102 284  215-15   4B 1
 15   6 36 53.8  13 32 20   199.24  2.97  12.1 v OB:       120624 109 265 1216-05   4C 1
 16   6 36 59.7   4  2  0   207.70 -1.37  12.5 e           060624 102  75  215-07   4C 1
 17   6 37  6.8   3 12 10   208.45 -1.72  10.0 v B5                                     
 18   6 37 16.1  12 39 59   200.05  2.66  10.5 v OB      r 120624 104 218 1216-11   5C 1
 19   6 37 24.01  6  8  7.1 205.87 -0.31   6.0V  O8V+O8f                                
 20   6 37 31    -1 23.4    212.58 -3.73   9.6Vp M6e-M9    000624  91 105              1
                                                                                        
 21   6 38  3.1  16 38 56   196.59  4.64  12.5 e           180624 100 109 1716-11   5C 1
 22   6 38  5    16 33.3    196.67  4.60  15.1 e           180624 100 104 1716-02S  2A 1
 23   6 38  9     9 29.1    202.98  1.39   9.5 p B3e                       715-65S  5D  
 24   6 38 13.3   5 33 29   206.48 -0.39  12.0 v B7V       060624  86 157  715-67S  -- 1
 25   6 38 21.8  -2 29 13   213.66 -4.04  10.9 m         r                              
 26   6 38 24.86  4 52 51.5 207.10 -0.66   8.7   B0.5Vpe:                               
 27   6 38 29.91  0 42 35.4 210.82 -2.55   9.2 v                                       1
 28   6 38 41     0 44.5    210.82 -2.50  13.6 e           000624  76 220  215-12   3B 1
 29   6 38.7     -1  0      212.37 -3.29                                                
 30   6 38 55     0 34.3    210.99 -2.53  15.1 e           000624  73 211  215-04   2A 1
                                                                                        
 31   6 39  9.89  8 44 10.0 203.76  1.27  11.3V  A3:e-Fpe  060624  75 328  715-02   5C 1
 32   6 39.3      1  1      210.64 -2.25                                                
 33   6 39 33     9 52.0    202.80  1.87  16.2VB                                       1
 34   6 39 34     9 54.8    202.76  1.90  16.0Vp                                       1
 35   6 39 36.0   4 18 39   207.75 -0.66  13.6 e           060624  67  91  215-08S  3B 1
 36   6 39 39     9 45.2    202.91  1.84  16.5Vp           120624  71  62  715-44S  2A 1
 37   6 39 41     8 58.9    203.60  1.50  12.4   B       r 120624  70  20  715-36   5C 1
 38   6 39 42     9 46.4    202.90  1.86  14.6V  K3IVe:    120624  70  63  715-27   3B 1
 39   6 39 52    10 12.6    202.53  2.10  15.0Vp           120624  68  86 1216-17   1- 1
 40   6 39 52    12  4.1    200.88  2.95   9.9 p A0e       120624  70 186 1216-12   5D 1
                                                                                        
 41   6 40  4.8   9 46 18   202.95  1.95  15.4 p                                       1
 42   6 40 11     9 38.1    203.08  1.91  16.8Vv M1IVe                                 1
 43   6 40 12    10  5.7    202.67  2.12  17.0 p           120624  64  80 1216-16   2A 1
 44   6 40 13     9 56.5    202.81  2.05  17.5Vp           120624  62  72  715-41   1- 1
 45   6 40 17     5  8.7    207.08 -0.13  13.6 e           060624  59 135  715-31   3B 1
 46   6 40 18     9 29.2    203.22  1.86  12.8VB                                       1
 47   6 40 18.9   9 48 29   202.94  2.01  16.7 p                                       1
 48   6 40 20     9 56.1    202.83  2.08  17.0Vp           120624  63  72  715-42   1- 1
 49   6 40 20.7  11 37 57   201.32  2.85  11.5 p A7e                      1216-10   5C  
 50   6 40 23     9 27.7    203.26  1.87  17.5Vp           120624  61  46  715-26   1- 1
                                                                                        
 51   6 40 24.08  9 34 12.7 203.16  1.92  15.7V  Cont      120624  61  52  715-45   1- 1
 52   6 40 25     9 48.6    202.95  2.04  15.3Vp                                       1
 53   6 40 26     9 51.0    202.92  2.06  16.0Vv K2IVe                                 1
 54   6 40 30.78  9 34 40.6 203.17  1.95  14.7Vp           120624  59  52  715-46   2A 1
 55   6 40 31.57  9 48 23.4 202.97  2.06  16.5Vp           120624  59  65  715-21   2A 1
 56   6 40 32     9 49.5    202.95  2.07  15.2VB K5IVe:    120624  59  66  715-22   2- 1
 57   6 40 32.5   9 51 29   202.92  2.09  15.7VB e                                     1
 58   6 40 37     9 50.8    202.94  2.10  15.0Vp                                       1
 59   6 40 37     9 52.1    202.92  2.11  16.5Vp           120624  58  68  715-47   2A 1
 60   6 40 38     9 35.0    203.18  1.98  17.5Vp                                       1
                                                                                        
                                             31 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   6 40 39     9 51.0    202.94  2.11  15.1V  K3IVe:    120624  58  67  715-23   2A 1
  2   6 40 39.99  9 35  3.1 203.18  1.99  14.6V  K4IVe                                 1
  3   6 40 40     9 50.9    202.94  2.11  15.3Vp                                       1
  4   6 40 41     9 52.9    202.92  2.13  16.0Vp           120624  57  69  715-48S  2A 1
  5   6 40 41     9 54.2    202.90  2.14  13.6V  G8-K0                                 1
  6   6 40 41     9 55.0    202.88  2.15  15.2Vp                                       1
  7   6 40 41.04  9 33 58.0 203.20  1.98  15.6V  Cont(T)   120624  57  52  715-25   2- 1
  8   6 40 41.25  9 51  2.5 202.94  2.11  15.4V  M0IVe:    120624  57  67  715-24   2A 1
  9   6 40 41.78  9 51 45.0 202.93  2.12  14.9Vp e                                     1
 10   6 40.7      9  5      203.63  1.78  16.1 v K3                                     
                                                                                        
 11   6 40 42     9 40.1    203.11  2.03  15.4VB           120624  57  57  715-52   2A 1
 12   6 40 42.12  9 33 37.6 203.20  1.99  12.0   F8IVe                                 1
 13   6 40 43     9 47.0    203.01  2.09  15.0VB K6Ve(T)                               1
 14   6 40 44.56  9 48  2.2 202.99  2.10  12.8V  A2-3    r 120624  56  64  715-20   4C 1
 15   6 40 44.8   9 28 45   203.28  1.96  13.7VB e         120624  56  47  715-37   3B 1
 16   6 40 45    13 39.0    199.56  3.86  13.6 e           120624  59 272 1216-02   4B 1
 17   6 40 46     9 49.2    202.98  2.12  11.7V  K0IVpe                                1
 18   6 40 47.05  9 32 40.2 203.23  2.00  16.0Vp                                       1
 19   6 40 47.43  9 49 28.9 202.98  2.13  13.9V  K3-K6Ve   120624  56  66  715-17   3B 1
 20   6 40 48     9 48.6    202.99  2.12  16.0Vp                                       1
                                                                                        
 21   6 40 49.81  9 36 49.4 203.17  2.04  15.0V  K1IVe:    120624  55  54  715-15   2A 1
 22   6 40 50     9 23.8    203.36  1.94  16.0Vp           120624  55  43  715-60S  2A 1
 23   6 40 50     9 54.9    202.90  2.18  15.5Vp                                       1
 24   6 40 51    10 28.1    202.41  2.43  16.5 p           120624  55 100 1216-23   2A 1
 25   6 40 51.13  9 44 46.4 203.06  2.10  12.0   G0III-IV                              1
 26   6 40 52     9 28.7    203.29  1.98  16.0Vp           120624  55  47  715-38   2A 1
 27   6 40 52     9 43.4    203.08  2.10  14.4V            120624  55  60  715-49S  2A 1
 28   6 40 53.57  9 33 24.9 203.23  2.03  14.4V  K3Ve                                  1
 29   6 40 54     9 49.4    202.99  2.15  16.6V  M1IVe:    120624  54  65  715-18   1- 1
 30   6 40 55     9 48.8    203.00  2.15  18.5Vp           120624  54  65  715-19   1- 1
                                                                                        
 31   6 40 55.4   9 51 15   202.97  2.17  16.9 p                                       1
 32   6 40 56     9 36.5    203.19  2.06  15.0VB e                                     1
 33   6 40 56     9 39.4    203.14  2.08  18.5Vp           120624  54  57  715-53S  1- 1
 34   6 40 56.31  9 35 53.1 203.20  2.05  18.0Vp           120624  54  53  715-16   1- 1
 35   6 40 56.44  9 54 10.4 202.93  2.19  10.8:  F8V                                   1
 36   6 40 56.73  9 37 49.1 203.17  2.07  15.0V  K5IIe(T)  120624  54  55  715-14   3A 1
 37   6 40 58     9 29.8    203.29  2.01  15.8Vp                                       1
 38   6 40 59     9 30.9    203.28  2.03  13.6V  G5-K6Ve                               1
 39   6 40 59     9 36.2    203.20  2.07  18  Vp                                       1
 40   6 40 59     9 46.3    203.05  2.14  17.0Vp                                       1
                                                                                        
 41   6 40 59.3  -1 20 36   212.94 -2.94   9.6 m         r                              
 42   6 41  0     9 28.7    203.31  2.01  16.5Vp           120624  53  47  715-59   2A 1
 43   6 41  0     9 35.2    203.21  2.06  16.0VB           120624  53  53  715-68S  -- 1
 44   6 41  0.91  9 32 44.6 203.25  2.05  13.2V          r 120624  53  51  715-43   4C 1
 45   6 41  2    10 14.9    202.63  2.37  18.0 p           120624  53  88 1216-21   1- 1
 46   6 41  3     9 40.7    203.14  2.12  14.3Vv K7IVe     120624  52  58  715-50S  2A 1
 47   6 41  4     9 24.9    203.38  2.00  15.4V  K5IVe:    120624  52  42  715-13   1- 1
 48   6 41  4.7   9 50 48   202.99  2.20  14.3V  Be                                    1
 49   6 41  5     9 38.5    203.17  2.11  16.3Vv M2IVe                                 1
 50   6 41  6     9 48.3    203.03  2.18  15.3V  K7IVe:                                1
                                                                                        
 51   6 41  6.11  9 36 23.0 203.21  2.09  13.3V  F8IVe-K3e 120624  52  54  715-54   3B 1
 52   6 41  6.76  9 27 32.2 203.34  2.03  12.8V  G-Ke(T)   120624  51  46  715-05   4C 1
 53   6 41  7     9  2.2    203.72  1.84  15.4VB           120624  51  23  715-58   2A 1
 54   6 41  7     9 28.7    203.32  2.04  18.5Vp                                       1
 55   6 41  7     9 34.7    203.23  2.08  16.8Vp                                       1
 56   6 41  7.0  10 26 41   202.46  2.48  12.6V  K3IVe     120624  52  99 1216-22   3B 1
 57   6 41  7.08  9 27 29.9 203.34  2.03  17.0 p           120624  51  46  715-61S  2A 1
 58   6 41  8     9 29.4    203.31  2.05  15.6VB                                       1
 59   6 41  9     9 52.0    202.98  2.22  17.0Vp                                       1
 60   6 41  9.03  9 30  9.2 203.31  2.06  17.5Vp           120624  51  48  715-62   1- 1
                                                                                        
                                             32 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   6 41 10     9 23.7    203.40  2.01  15.2Vp                                       1
  2   6 41 11.78  9 26 31.0 203.37  2.04  15.2V  K7IVe:                                1
  3   6 41 12.50  9 52 31.4 202.98  2.24  14.3V  K3IIIe(T) 120624  51  68  715-40   3B 1
  4   6 41 12.80  9 26 14.8 203.37  2.04  13.0V  K5IVe     120624  50  45  715-03   4B 1
  5   6 41 13.10  9 26 10.8 203.37  2.04  13.9V  K4IVe:    120624  50  45  715-04   3A 1
  6   6 41 14    -1  7.6    212.77 -2.78  14.8 v           000624  41 119 -217-08   3B 1
  7   6 41 15     9 25.9    203.38  2.05  19.5Vp                                       1
  8   6 41 15     9 26.7    203.37  2.05  18.0Vp                                       1
  9   6 41 15     9 33.3    203.27  2.10  15.2 v           120624  50  51  715-69S  -- 1
 10   6 41 15.2   9 46 40   203.07  2.21  15.0 p                                       1
                                                                                        
 11   6 41 15.91  9 26  9.5 203.38  2.05                   120624  49  45  715-63   1- 1
 12   6 41 16.5   9 29 53   203.32  2.08  14.5VB e                                     1
 13   6 41 16.71  9 27 30.3 203.36  2.07  15.0Vv           120624  49  46  715-06   3A 1
 14   6 41 17     9 54.5    202.96  2.27  14.7VB e                                     1
 15   6 41 18     9 39.7    203.18  2.16  17.5Vp           120624  49  57  715-51S  1- 1
 16   6 41 18.21  9 33 53.8 203.27  2.12  15.0V  K5IVe:    120624  49  52  715-55   2A 1
 17   6 41 19.06  9 26 29.3 203.38  2.07  18.0Vp           120624  49  45  715-11   1- 1
 18   6 41 20.94  9 33 36.2 203.28  2.13  15.1V  M0IVe                                 1
 19   6 41 23     9 29.7    203.34  2.10  16.0Vp                                       1
 20   6 41 31     9 27.0    203.39  2.11  13.5V          r 120624  46  46  715-07   3B 1
                                                                                        
 21   6 41 34     9 36.4    203.26  2.20  16  :v                                        
 22   6 41 36    10  9.2    202.78  2.45  14.4V  K2Ve                                  1
 23   6 41 37     9 45.1    203.14  2.27  15.4Vv K6IVe                                 1
 24   6 41 38    12  0.3    201.13  3.30  13.6 e           120624  47 183 1216-06S  3B 1
 25   6 41 39     9 32.2    203.33  2.18  15.3Vv K4IVe     120624  44  50  715-08   2A 1
 26   6 41 40     9 40.4    203.21  2.25  13.9V          r 120624  44  58  715-09   3B 1
 27   6 41 40    10  9.6    202.78  2.47  13.6V  K2IVe     120624  45  84 1216-18   3B 1
 28   6 41 43     9 25.2    203.44  2.14  17.0Vp           120624  43  43  715-56   2A 1
 29   6 41 44     9 40.9    203.21  2.27  14.8V  K5IVe     120624  43  58  715-64   2A 1
 30   6 41 49    -1 30.4    213.18 -2.83  12.4 v           000624  33  99 -217-02   3B 1
                                                                                        
 31   6 41 49    10  7.1    202.83  2.49  18.0Vp           120624  43  82 1216-19S  -- 1
 32   6 41 50    10 19.6    202.65  2.58  17.0Vp           120624  43  93 1216-20   1- 1
 33   6 41 53     9 58.1    202.97  2.43  15.0Vp                                       1
 34   6 41 54.8   9 42 55   203.20  2.32  17.9Vp e         120624  41  60  715-39   1- 1
 35   6 42  3.5   2 24 26   209.72 -0.99  11.4 m         r                              
 36   6 42  8.6   9 41 21   203.25  2.36  14.9V  K3IVe:    120624  38  59  715-10   3A 1
 37   6 42 14.1   9 43 11   203.23  2.39  13.9 p                                       1
 38   6 42 22.0   4 37  1   207.79  0.09  10.9 m         r                              
 39   6 42 25.9   3 45 36   208.56 -0.29  11.4 m         r                              
 40   6 42 29     0 54.0    211.11 -1.58  13.0 v           000624  25 229  215-26   3B 1
                                                                                        
 41   6 42 30.5   9  9 26   203.77  2.20  13.6V  K1Ve      120624  33  30  715-57   3B 1
 42   6 42 41     4 43.8    207.73  0.21  10.2 v B3e       060624  27 113               
 43   6 42.8     -0 54      212.74 -2.33                                                
 44   6 43  5.3  -1 23  3   213.21 -2.49  11.2 v OB-       000624  17 106              1
 45   6 43 17    17 36.8    196.29  6.19  13.6 e           180624  35 162 1717-02   3B 1
 46   6 43 18    17 31.7    196.37  6.15                   180624  34 158 1716-03   1- 1
 47   6 43 22.5   1 22 36   210.79 -1.17  13.4 v           000624  14 254  215-21   3B 1
 48   6 43 24    14 32.3    199.06  4.83                   120648 340 320 1216-01   1- 1
 49   6 43 32     1  6.9    211.04 -1.25  12.4 v                                        
 50   6 43 33     0 57.2    211.18 -1.32  12.7 v                                        
                                                                                        
 51   6 43.6      0 53      211.25 -1.35                                                
 52   6 43 36.2   7 14 45   205.59  1.57  10.5   B7        060624  16 249  716-13S  5D 1
 53   6 43 43.6   2  7 19   210.16 -0.75  11.7 v           000648 331 296               
 54   6 43 53     6 54.8    205.92  1.48  11.8 p OB+       060624  12 231  716-36   4C 1
 55   6 43 55     0  5.4    211.99 -1.63  13.3 v           000648 328 186 -217-09   -- 1
 56   6 44 17.6   0 20 30   211.81 -1.43  12.1 v OB:       000648 323 200  215-13   4C 1
 57   6 44.3      6 55      205.96  1.57  10.8 p B9        060624   6 231               
 58   6 44 20    -1 52.0    213.78 -2.43   9.9 p B9                                     
 59   6 44 30.3   1  5 34   211.17 -1.04  12.5 v OB:       000648 320 240  215-14   4C 1
 60   6 44 33.6   4 58  0   207.73  0.74  10.8 p B3        060648 322 128  215-17   5D 1
                                                                                        
                                             33 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   6 44 37.6   1 19 32   210.98 -0.91  15.3 v Bep     r 000648 319 253  215-02   4A 1
  2   6 45  1    -1 50.3    213.84 -2.27  13.1 v           000648 312  82 -217-10S  -- 1
  3   6 45  9    -1 15.4    213.33 -1.97  13.2 v                                        
  4   6 45.5      0 16      212.02 -1.19                                                
  5   6 45 33     0 20.2    211.96 -1.16  11.9 v                                        
  6   6 45 34     0 31.4    211.80 -1.07  13.2 v                                        
  7   6 45.6      0 21      211.95 -1.15  13.5 p                                        
  8   6 45 42    -1 40.9    213.77 -2.04  12.4 v                                        
  9   6 45 47.0  12 45 37   200.92  4.55  10.9 v OB:       120648 310 224 1216-03   5D 1
 10   6 45 49.90  2 29 57.5 210.07 -0.11   7.2V  B4-5Ibe                                
                                                                                        
 11   6 45 50     1 11.7    211.23 -0.70  13.5 v                                        
 12   6 46 11.3  -0 31 56   212.81 -1.41  12.1 v OB:       000648 297 153 -217-07S  4C 1
 13   6 46 12     1 18.5    211.17 -0.57  11.6 v                                        
 14   6 46 17.6  -1 39 30   213.82 -1.90  12.0 v OB:       000648 295  92 -217-05S  4C 1
 15   6 46 20     4 12.5    208.60  0.78                   060648 298  87  215-01   1- 1
 16   6 46 29.8   4  3 37   208.76  0.75  11.3 p B         060648 296  80               
 17   6 46 46.2   4 33 17   208.35  1.04  12.0 p B8        060648 292 106  215-10S  5D 1
 18   6 47  1.7   0 22 28   212.10 -0.81  13.0 v OB:       000648 287 202  215-18   3B 1
 19   6 47  4.8   1 59 24   210.66 -0.06   9.1 v A0                                     
 20   6 47  7.6   4 42 30   208.25  1.19  13.6 e B         060648 287 115  215-11   3B 1
                                                                                        
 21   6 47  8    -1  6.3    213.42 -1.46  12.1 v                                        
 22   6 47 24.3   5  5 27   207.94  1.42  11.4 m         r                              
 23   6 47 33     0 23.5    212.14 -0.68  12.3 v                                        
 24   6 47 44     2 11.1    210.57  0.17  12.4 v                                        
 25   6 47.8      2 24      210.39  0.28  14.5 p                                        
 26   6 47 57.23  0 46 34.4 211.84 -0.42   8.9   B0:nnep                                
 27   6 48  1.1  13  0 15   200.94  5.14  12   v OB:       120648 280 237 1216-14   4C 1
 28   6 48  5.3   0  5  3   212.48 -0.71  13.0 v OB:       000648 272 186 -217-06   4C 1
 29   6 48 29.2   0 34 26   212.08 -0.39  12.8 v           000648 267 213  215-20   3B 1
 30   6 48.5      2 51      210.07  0.65  13.0 p                                        
                                                                                        
 31   6 48 37    -0 56.5    213.45 -1.06  13.8 v           000648 265 131 -217-11   -- 1
 32   6 48 39     2  5.3    210.76  0.33  11.8 v                                        
 33   6 48 54     1 36.1    211.22  0.17  14.2 v           000648 261 268  215-24   2A 1
 34   6 48 55    -0 10.0    212.79 -0.64  12.0 v           000648 261 173 -217-12   4C 1
 35   6 49  8.1   0  5 21   212.59 -0.47   9.1   B0.5:V:nn                              
 36   6 49 12     2  3.2    210.85  0.44  13.2 v           000648 258 292  215-19   3B 1
 37   6 49 26.0   0 35  0   212.18 -0.18  10.9 m         r                              
 38   6 49 58     0 10.5    212.61 -0.25  13.6 v           000648 247 191 -217-13   3B 1
 39   6 50.1      1 46      211.20  0.51  14.0 p                                        
 40   6 50 31    -0 27.0    213.23 -0.41  11.6 v                                        
                                                                                        
 41   6 50 39.5   4 59 40   208.40  2.10  12.0 p OB+     r 060648 240 130  716-12   5D 1
 42   6 50.7      2 42      210.44  1.07  13.5 p                                        
 43   6 50 50    -0 52.2    213.64 -0.53  12.7 v           000648 235 135 -217-14S  4C 1
 44   6 50 58    -1  6.1    213.86 -0.61  13.3 v           000648 233 123 -217-15   3B 1
 45   6 51 12.1   1 24 11   211.66  0.59  12.2 v                                       1
 46   6 51 17.4   1 27 41   211.61  0.63  13.1 p           000648 230 261  215-16   3B 1
 47   6 51 21     0 55.7    212.09  0.40  11.7 v                                        
 48   6 51 34.10  0 17 50.6 212.68  0.16   8.2   B6Ia                                   
 49   6 51 45.70  5  5  4.3 208.44  2.39   6.9   B2IVe                                  
 50   6 51 46.6   0 35  4   212.45  0.34  10.9 m         r                              
                                                                                        
 51   6 51 48.9  13 55 11   200.53  6.38  10.9 v           120648 231 286 1216-15   5C 1
 52   6 52  6.2   7 23 32   206.42  3.51  13.0 v OB:       060648 222 259  716-35   3B 1
 53   6 52  7    -0  2.4    213.05  0.13  13.6 v           000648 218 180  215-22   3A 1
 54   6 52 10.30 -0 17 43.7 213.28  0.03   8.4   B9Ve                                   
 55   6 52 25     2 14.6    211.05  1.24  11.7 v                                        
 56   6 52 44    -0 11.3    213.25  0.20  11.3 v                                        
 57   6 52 57.52 14 46 34.3 199.89  7.01   9.9 p B9e                                    
 58   6 53  0     0 55.7    212.28  0.77  11.9 v                                        
 59   6 53 33     0 45.9    212.49  0.82  13.4 v           000648 200 223  215-25   3B 1
 60   6 53 48.1   7 44 17   206.30  4.04  12.1 v OBl                                    
                                                                                        
                                             34 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1   6 53 53.2   8 33 28   205.58  4.43  11.6 p OB-       060648 199 321  716-14S  5D 1
  2   6 54 22.12  0 10 55.2 213.10  0.74   8.9   B1:V:nne                               
  3   6 55  5     1  1.0    212.44  1.27  11.8 v                                        
  4   6 55 13.60  5 26  2.7 208.52  3.32   7.9   B2Vne                                  
  5   6 55 34     6 23.0    207.71  3.82  11.0Vp         r 060648 175 205              1
  6   6 55 41     0  3.2    213.37  0.97  12.4 v           000648 171 185  216-05   3B 1
  7   6 55 53.9   6 12 15   207.91  3.81  10.9 v B8                                     
  8   6 56 13.54  0 58  7.7 212.62  1.51  12.1 v B8        000648 164 234  216-04   5D 1
  9   6 56 19     0 18.3    213.22  1.22                   000648 162 199  216-01S  1- 1
 10   6 56 52.19 11 14 32.4 203.50  6.29   8.6Vv M4e-M8.2e                              
                                                                                        
 11   6 57  1.8   9 16 15   205.29  5.45  11.0 p Be        120648 162  36              1
 12   6 57 28.8   7 59 21   206.49  4.97  12.0 v OBl                                    
 13   6 57 35    -0  7.9    213.75  1.31  13.5 v           000648 145 176  216-06S  3B 1
 14   6 57 42.90 17 54  7.2 197.55  9.40   7.1   B3Vne                                  
 15   6 58  0     0 45.8    213.00  1.81  13.5 v                                        
 16   6 58 30.3  16 19 26   199.07  8.89  11.2 m Beq:      180648 145  95 1717-01   5C 1
 17   6 58 31.3   2 59  9   211.08  2.94  12.5 v           060648 135  23  216-02   3B 1
 18   6 59 15.5   0 35 21   213.30  2.01  11.4 m         r                              
 19   7  4  9.5   8 14 57   207.00  6.56   9.3 v B8e                                    
 20   7  5 34.64 14 28 23.5 201.51  9.62   6.8 v B8IV                                   
                                                                                        
 21   7  6 21     7  7.2    208.26  6.54  10   v OB        060648  33 246  717-02   4C 1
 22   7  6 59     8 52.7    206.75  7.47   7.4Vv M4e-M10                                
 23   7  7 30     4 59.2    210.31  5.84   9.8V  M3e-M6e:  060648  17 132              1
 24   7  8 42.60 10  1 25.9 205.90  8.36   7.2V          r                              
 25   7  9 42.8   1 53 10   213.34  4.93  12.5   C                                      
 26   7 10 44     6  0.1    209.76  7.02  13.6 e           060712 283 187  717-01   4B 1
 27   7 13  0.4   3 31  9   212.25  6.40  10.0 v B9                                     
 28   7 14 38.38  2 54  7.2 212.99  6.48   8.9 v B9e                                    
 29   7 16 30.3   2 55 59   213.17  6.91  11.4 v                                        
 30   7 16 30.3   3 28 32   212.69  7.16  10.9 p B8Ib-II   060712 205  52  217-01   5D 1
                                                                                        
 31  18 16 36.81  3 41 34.3  32.26  9.43   7.4Vv M3e-M6e                                
 32  18 18 46.4   5 31 35    34.17  9.77  10.8 r M3e:                                   
 33  18 21 28.30  5 26  8.9  34.39  9.13   6.1   B3Ve                                   
 34  18 21 43.9   4  9 15    33.26  8.50  11.0Vp Me                                     
 35  18 23 38     4  8.7     33.47  8.07  15.1 e           061824 273  72  201-01   3A 1
 36  18 26.1      2 17       32.07  6.68                   001824 242 289               
 37  18 27 35.4   3 58 27    33.77  7.11  12.9 v           061824 220  62  201-02   4B 1
 38  18 28 49     6 17.8     36.00  7.89   9.1Vv M7e                                    
 39  18 30.7      6 47       36.64  7.69                                                
 40  18 30 48.9   6 45 16    36.63  7.65         OB:s    r                              
                                                                                        
 41  18 31  7     7  0.5     36.90  7.69  11.6Vp M4IIIe    061824 173 226              1
 42  18 33 17.75  5 26 44.4  35.73  6.51   7.7   B7IV-Ve                                
 43  18 35  0     1 47.0     32.65  4.47  15.9 v           001824 124 263  202-02   3A 1
 44  18 36  1     7 41.2     38.05  6.91  12.3Vp M6e-M9    061824 108 262              1
 45  18 38 21.04  8 50  1.7  39.35  6.90   6.4V  M5e-M9e                                
 46  18 39 56.96  9 58 23.2  40.55  7.06   8.0 v M4                                     
 47  18 40  7    14 11.8     44.40  8.88  15.1 e M8        121824  49 285 1201-02   3A 1
 48  18 40.2      1 50       33.28  3.33   9.5 v A         001824  55 265               
 49  18 40 35     0 34.8     32.21  2.68  13.7 v                                        
 50  18 41  3.9  15 23 52    45.60  9.20  11.3   B3:IIIne                               
                                                                                        
 51  18 42 43    10  3.2     40.93  6.49                   121848 332  63  702-01S  2- 2
 52  18 43 39.2   9  7 59    40.21  5.87  11.0 r M2e                                    
 53  18 44  4     7 19.6     38.63  4.96                   061848 317 235  702-02   1- 1
 54  18 44  9.06 11 12 55.1  42.14  6.69   8.6   B8                                     
 55  18 44 19.7   1  5 53    33.10  2.08  10.9 m         r                              
 56  18 44 33    14 37.7     45.27  8.11                   121848 304 310 1202-01S  1- 1
 57  18 44 39.5   5  2 49    36.66  3.80  11.7 v           061848 310 112  202-01   3B 1
 58  18 44 49.81  2  3 36.6  34.01  2.41   5.0   B9Ve      001848 314 274               
 59  18 45 20.2   0 37 49    32.80  1.64  14.2 v           001848 308 197  202-06S  3B 1
 60  18 45 42.80  4 34 43.4  36.36  3.36   8.8   B9II-IIIe                              
\end{verbatim}                                       
                                                                                        


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%\include{/home/staix3/st2h102/tex/taba2}

\begin{verbatim}                                 

                                             35 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  18 45 46.29  7 13 12.1  38.73  4.54   9.6V          r                 702-07   --  
  2  18 46 35     0 55.4     33.20  1.50  15.7 v           001848 291 212  202-03   2A 1
  3  18 47 14.26  2 36  7.0  34.77  2.12   8.6   B8e                                    
  4  18 48 19.0   1 43  7    34.11  1.48                   001848 268 255  202-07   1- 1
  5  18 48 22.57 15 23 38.9  46.37  7.61   6.9 v B6IV-Ve                                
  6  18 48 36     6 10.0     38.10  3.44  15.1 e           061848 257 172  702-06   2A 1
  7  18 48 54.5   0 35  3    33.16  0.83  12.0V          r 001848 260 194  202-05S  4C 1
  8  18 49 21.0   9 28 50    41.15  4.77  10.9 v                                        
  9  18 49 48.1  20 50 43    51.49  9.68  13.3   WNb:      181848 228 320 2201-04S  5C 1
 10  18 50 35.8   8 21 35    40.29  3.99  13.5 v           061848 230 290  702-08   3B 1
                                                                                        
 11  18 50 47.09  8 42 10.5  40.62  4.10   8.9   B3V:ep                                 
 12  18 51 10.19 10 23 25.4  42.17  4.78                                                
 13  18 51 32.30 10 19 10.6  42.15  4.66                                                
 14  18 52  4.5   8 15 43    40.37  3.62  12.1 v                                        
 15  18 52 17.4   0 59 44    33.92  0.26  15.4 v WN10      001848 215 216  203-03   3A 1
 16  18 52 52.6  -0 53 50    32.30 -0.73  10.9 m         r                              
 17  18 52 53.8   8 22 53    40.57  3.49  12.7 v           061848 200 291  702-04   3B 1
 18  18 53 51.3  -0 16 20    32.97 -0.66  11.4 m         r                              
 19  18 53 54.7  -0 48 13    32.50 -0.92  11.7 v OB:w                                   
 20  18 55.0      1 12       34.41 -0.26  14   v                                        
                                                                                        
 21  18 55 20.0  -0 21 31    33.06 -1.03  12.3 p B         001848 174 143 -201-08   5D 1
 22  18 55 27     8 24.1     40.87  2.93  10.1V  dM2e      061848 166 292              1
 23  18 55 52.71 23 33 36.0  54.58  9.58   8.1V          r                              
 24  18 55 56     2 51.8     35.99  0.30  13.6 e           001848 166 316  204-07   3B 1
 25  18 56.0      0 43       34.09 -0.70  14   v                                        
 26  18 56  8    13 31.6     45.53  5.10                   121848 155 248 1202-02   2- 1
 27  18 57 16.52  2 32  7.7  35.85 -0.14   5.6   B9IIIep:                               
 28  18 57 21    13 14.3     45.41  4.71  15.1 e           121848 139 233 1202-03   3A 1
 29  18 57 24.28 14 24 15.8  46.46  5.22   9.4 v B4e                                    
 30  18 57 48.9  17 58 24    49.71  6.73  10.9 v A0                                     
                                                                                        
 31  18 57 50.3   1 31 14    35.02 -0.73   9.3 v OB:       001848 141 244  203-09S  4C 1
 32  18 58  3.1   8  3  1    40.85  2.20  12.5 e B         061848 132 273  703-04S  4C 1
 33  18 58 28.8  -0 35 46    33.20 -1.84  11.4 m         r                              
 34  18 59  3    20 37.0     52.23  7.63                   181848 112 307 1702-01S  2- 1
 35  18 59 15     0 41.7     34.44 -1.42  15.1 e           001848 122 199  204-10S  2A 1
 36  18 59 19.6  -0 24 51    33.46 -1.94  10.5 m         r                              
 37  19  0 16.9  17 14 36    49.32  5.88  11.5 v Be        181848  96 125 1702-04   4C 1
 38  19  0 48.7  18 39 11    50.64  6.39  10.5 v B8                                     
 39  19  1 26.46  0 37 26.8  34.63 -1.94   9.5 v gK0pe     001848  93 196  203-08   5D 1
 40  19  1 26.8   2 36 34    36.40 -1.03  11.7 p Be        001848  92 302  203-05   4C 1
                                                                                        
 41  19  1 59.3   2  9 18    36.05 -1.36  13.8             001848  85 278  203-01   3A 1
 42  19  2 57.1  20 43 30    52.74  6.87  13.0 v                                        
 43  19  3 11.2  20 58 55    52.99  6.93  12.5 e           181848  61 327 2201-03S  4C 1
 44  19  3 47.0  16 26 19    48.97  4.77  11.2 v OB        181848  51  82 1702-06S  5B 1
 45  19  4  0     0 55.0     35.18 -2.38  15.1 e           001848  58 211  203-10   2A 1
 46  19  4  0.47 15 31 36.5  48.18  4.30   9.4 v Ae      r                              
 47  19  4  7.93 11  6 24.5  44.26  2.26   9.1           r                              
 48  19  4 38     2 14.2     36.43 -1.91                   001848  50 282  203-02   2- 1
 49  19  4 38.37 23 19 45.7  55.26  7.67   7.2   B2Ve                                   
 50  19  4 59    13 18.0     46.30  3.08  13.6 e           121848  40 236 1202-05   3B 1
                                                                                        
 51  19  5 32.56 -0 29 28.1  34.10 -3.36   9.0 v B9                                     
 52  19  5 55.5   2 50 41    37.12 -1.92  12.5 p OB        001848  33 315  203-06   4C 1
 53  19  6 16.4   3 17 23    37.55 -1.79  11.8 p Be        061848  22  17  203-07   4C 1
 54  19  6 22.14  8 13 50.2  41.95  0.45   6.1V  M5e-M9e                                
 55  19  7  9.8   5 13 11    39.37 -1.11  15.5:                                         
 56  19  7 43     0  2.8     34.83 -3.60  15.1 e           001848   9 164 -201-01   2A 1
 57  19  8 20    11 55.3     45.45  1.72                   121912 310 155 1203-06   2- 1
 58  19  8 27.0  -2 24 49    32.72 -4.88   9.6 v B8e       001912 318  31               
 59  19  8 28.7   7  6 42    41.20 -0.52  12.1 v           061912 315 218  703-07   3B 1
 60  19  9  0.1  15 46 52    48.96  3.35  10.6 v OB                                     
                                                                                        
                                             36 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  19  9  1.2  11  6 41    44.81  1.20  10.6 v OB      r                              
  2  19  9  5    29 39.5     61.45  9.56   8.2Vv M7e                                    
  3  19  9 17     2 30.5     37.20 -2.82  11.0 e B         001912 306 296  204-03   5D 1
  4  19  9 21     5 25.9     39.81 -1.49  13.6 e           061912 305 127  703-03S  3B 1
  5  19  9 33     5  7.4     39.56 -1.68  15.1 e           061912 302 111  204-08   3A 1
  6  19  9 43.0  11  5 18    44.87  1.04                   121912 292 110 1203-17   2- 1
  7  19  9 45.59  5 40 37.8  40.07 -1.47   8.4 v B9                                     
  8  19  9 47    28  4.3     60.08  8.73   9.0Vv M8e       301904 171  56              1
  9  19  9 49     3 58.8     38.57 -2.26  12.5 e           061912 299  49  204-06   4C 1
 10  19  9 55.5  -2 47 42    32.55 -5.39  11   m           001912 298  10 -201-06   5C 1
                                                                                        
 11  19 10 21.9   2 54 24    37.68 -2.88   9.5 v Be                        204-11   --  
 12  19 10 36.0   2 49 32    37.64 -2.97         Me        001912 289 313  204-13S  3- 2
 13  19 11 11.14 15 47 16.2  49.21  2.89   7.2 v B9e                                    
 14  19 11 18.7  15 32 32    49.00  2.75                   181912 265  29               
 15  19 11 30.8  16 51 38    50.20  3.31  11.1   WN8       181912 261 100 1702-02   5D 1
 16  19 11 34.4  13 29 51    47.22  1.75  11.2 v                                        
 17  19 11 49.5   4 58 58    39.69 -2.24  13.5 v           061912 272 103  204-02   5B 1
 18  19 11 53    12 25.0     46.29  1.18  15.1 e           121912 263 181 1203-02   3A 1
 19  19 12  3.18  2 37 21.8  37.62 -3.38   6.9   B9e sh                                 
 20  19 12 17    12  9.8     46.11  0.98  15.1 e           121912 257 168 1203-15   2A 1
                                                                                        
 21  19 12 27     6 37.8     41.23 -1.62  11.2   (B5II):e  061912 263 191  703-05S  4C 1
 22  19 12 43.0   6 50 10    41.44 -1.58  10.9 v B7        061912 259 203  703-06   4A 1
 23  19 13 11    26  0.5     58.56  7.13   9.8Vv SCe                                    
 24  19 13 23.57 17 21 16.1  50.84  3.14  10.0 p B5e                                    
 25  19 13 27.7  19 58 26    53.18  4.33  10.4   B8Ib    r                              
 26  19 13 35.6   2 39 39    37.83 -3.71  12.2 r M2e       001912 249 304  204-01   5C 2
 27  19 13 42.6  -2 19 58    33.39 -6.02  11.4 m         r                              
 28  19 14  6    26 17.5     58.90  7.08                   241904 121 285 2701-01   1- 1
 29  19 14 13    17 20.5     50.92  2.96  10.5 v B         181912 227 125 1702-05S  5D 1
 30  19 14 34    13 23.1     47.45  1.05  13.6 e           121912 227 233 1203-12   3B 1
                                                                                        
 31  19 14 59.6  17 22 45    51.04  2.81  13.4             181912 217 128 1702-03S  3B 1
 32  19 15  2.1   1 34  7    37.03 -4.53  12.1 p OB        001912 230 245  204-04S  5D 1
 33  19 15  2.81  4 53 50.5  39.99 -3.00  11.5 p B0        061912 229  98  204-05   -- 1
 34  19 15  3    16  8.2     49.95  2.22  15.1 e           181912 216  61 1703-03   3A 1
 35  19 15 30    12 50.6     47.08  0.60  13.6 e           121912 216 204 1203-13S  3B 1
 36  19 15 39.1  -1 17 41    34.54 -5.98  12.5 v OB:w      001912 222  91 -202-01   4C 1
 37  19 15 46    12  2.1     46.40  0.16  15.1 e           121912 212 160 1203-05   2A 1
 38  19 15 54.2  22 59 10    56.13  5.21  10.8 p C::                                    
 39  19 15 57.89 13  6 29.3  47.37  0.62   7.9   B3:ne                                  
 40  19 16.4      9 46       44.46 -1.03                   121912 205  38               
                                                                                        
 41  19 16 35.70 30 11 38.5  62.67  8.34                 r 301904  91 171              2
 42  19 16 48.0  14 33 49    48.75  1.12  10.7   B1Vne     121912 198 296 1203-11   -- 1
 43  19 16 55    12 30.9     46.95  0.14  13.6 e           121912 197 186 1203-14S  3B 1
 44  19 17 42    14 15.4     48.58  0.78  11   m           121912 186 280 1203-10   4C 1
 45  19 17 50     8 15.3     43.29 -2.05  15.1 e           061912 191 278  704-02   3A 1
 46  19 18  8    17 50.1     51.80  2.36  15.1 e           181912 177 152 1703-02   3A 1
 47  19 18 23.5  -2  7 48    34.11 -6.97   9.0 v B3                                     
 48  19 18 48.32 19 36 37.7  53.44  3.05   6.4V          r                              
 49  19 19  2    16  9.6     50.41  1.39  11   v B         181912 165  62              1
 50  19 19  7     3 24.1     39.13 -4.59  11.8Vp S       r 061912 175  17              1
                                                                                        
 51  19 19 25     0 31.0     36.60 -5.99  11.4Vp M8e       001912 171 188              1
 52  19 19 33    17 12.4     51.40  1.77   8.8Vv M4e-M6.5  181912 159 118              1
 53  19 19 42.27 -0  2 59.2  36.12 -6.31   8.7   B9e                                    
 54  19 19 49.3   4 35 52    40.28 -4.19  11.4 m         r                              
 55  19 20  3.86  2 19 51.3  38.29 -5.29   9.3   B8e                                    
 56  19 20  5.04 -1 35 46.6  34.78 -7.10   8.7   B7IIIe                                 
 57  19 20 19    11 22.2     46.33 -1.13  15.1 e           121912 153 124 1203-07   2A 1
 58  19 20 20.9  28  0  7    61.07  6.62                   301904  46  53 2702-02   1- 1
 59  19 20 23    24 15.2     57.73  4.88   9.4 v B8        241904  44 176               
 60  19 20.5      8 21       43.68 -2.58  11.4   B         061912 158 285               
                                                                                        
                                             37 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  19 20 30.8  11  1 53    46.05 -1.33  12.5V  Cont    r 121912 150 106 1203-08   4C 1
  2  19 20 35.34 17 16 24.5  51.57  1.58   9.1   B8e                                    
  3  19 20 41    29 30.3     62.45  7.24  11.0Vp G0e-G6    301904  44 134              1
  4  19 20 54.03  7 21 14.9  42.85 -3.14   9.6   B8e       061912 151 230               
  5  19 20 54.1   0 46 24    37.00 -6.20  10.9 m         r                              
  6  19 21 18.20  5 25 21.6  41.18 -4.13   8.8   B8e                                    
  7  19 21 34.0  14 52 53    49.57  0.25   9.9   Bep                      1203-09   --  
  8  19 21 34.64  8 52 22.6  44.27 -2.58   9.0   B9e                                    
  9  19 21 40.0  31  9 45    64.04  7.80   9.2 v A0Ib-II                                
 10  19 21 54.8  35  2 57    67.57  9.51  11.7 v           361908  74 112 3201-02   5D 1
                                                                                        
 11  19 22 30.7  11 57 34    47.10 -1.33  11.8 p OB-     r 121912 124 156              1
 12  19 22 47.43  4 34 57.5  40.61 -4.85   9.8   B5e                                    
 13  19 22 56.6   1 30 52    37.89 -6.31  11.1 p WN:       001912 124 242  204-14S  5B  
 14  19 23  2.2   7 58 23    43.64 -3.32  12.7 v OB:w                                   
 15  19 23 14    24 27.6     58.22  4.40  10   m         r 241930 330 187              1
 16  19 23 17.5   9 30 40    45.03 -2.65   8.7 v A0                                     
 17  19 23 48    14 36.6     49.58 -0.35  15.1 e           121912 108 299 1203-03   2A 1
 18  19 23 53.4  29 40 31    62.93  6.70   9.3Vp Bep+M5III 301930 309 141 2702-01   5D 1
 19  19 24 21.2   7 42 56    43.57 -3.73  11.4 v                                        
 20  19 24 30    20 47.6     55.11  2.42                   181912  97 311 2202-01S  2- 1
                                                                                        
 21  19 24 45.68 22 46 28.8  56.89  3.30   9.4   B2V:ep    241930 314  96 2202-02S  5D  
 22  19 24 50.7   2 29 43    38.99 -6.28  12.3Vv OB:e      001912  99 295  204-12S  4C 1
 23  19 24 54    18 41.4     53.31  1.34                   181912  91 198 1703-01   2- 1
 24  19 25 11.0   9 44 39    45.46 -2.95         OB:       121912  89  37               
 25  19 25 58.60 21 12 30.8  55.64  2.31  10.6V  A3e                                    
 26  19 26 12.4   0 55 26    37.75 -7.30   9.6 m         r                              
 27  19 26 12.7  36 46 34    69.53  9.51  13.5 v M2                                     
 28  19 26 34.0   9 58  9    45.82 -3.15  10.5 v                                        
 29  19 26 40    23 53.8     58.09  3.45  11.6V  F0V:e     241930 289 156              1
 30  19 26 46    29  1.5     62.64  5.84  11.0             301930 276 105               
                                                                                        
 31  19 26 48.0  11 21 17    47.06 -2.54  11.2V  F8I                                    
 32  19 26 51    20 50.5     55.42  1.96  10.4:v B         181912  68 315              1
 33  19 27.1     29  1       62.67  5.78                                                
 34  19 27  7    30 50.9     64.30  6.62  15.1 e           301930 270 203 3201-01S  2A 1
 35  19 27.3      9  5       45.12 -3.71         B         061912  66 325               
 36  19 27 26.48 18 17 45.3  53.24  0.63   6.9V  B7Iae                                  
 37  19 27 29    12 32.3     48.19 -2.12  12.5 e           121912  60 188 1204-04   4C 1
 38  19 27 36.28 37 56 28.6  70.71  9.79   6.3   B2Vne                                  
 39  19 28  6.81 -1  5 28.2  36.16 -8.65   8.1   B5                                     
 40  19 28 15.5  19 33 21    54.44  1.06  13.4   WC5       181912  49 246 1703-06S  4C 1
                                                                                        
 41  19 28 29.8  20 33 26    55.35  1.49  12.5 e           181912  47 300 2203-05S  4C 1
 42  19 28 31.2  17 22 23    52.56 -0.04  11.0 e           181912  44 128 1703-07S  5D 1
 43  19 28 32    17  7.3     52.34 -0.16  13.6 e           181912  44 114 1703-04   3B 1
 44  19 28 52.3  27 10  5    61.22  4.56  12.1 p OB        241930 259 331 2702-03   5D 1
 45  19 29  0.7   9 38 39    45.82 -3.83  14.2   A5e                                    
 46  19 29 26.3  12 34 27    48.45 -2.53  10.2   B1Ib      121912  34 190               
 47  19 29 48.6   9 21  8    45.65 -4.14  10.9 v M5:                                    
 48  19 30  5.7   6 33 46    43.22 -5.53  13.7Vp M5e       061912  29 187              1
 49  19 30 14    -0 49.7     36.64 -9.01   8.8Vv C7,3(Ne)  001912  27 115              1
 50  19 30 17.8   6 30 28    43.19 -5.60  13.6 e           061912  26 184  704-05   3B 1
                                                                                        
 51  19 30 32.99  3 26 39.5  40.50 -7.09   6.0V          r                              
 52  19 30 45.29 27 57 55.0  62.12  4.57   5.1   B8V                                    
 53  19 30 48.52 16 49 45.2  52.34 -0.78  12.9 p           181936 321  93 1703-05   5D 1
 54  19 31 16.3  10  3 24    46.44 -4.12  15.2   WN:       121936 324  53  704-04S  5B 1
 55  19 31 26.5  34 31  2    68.00  7.53         M1      r                              
 56  19 31 31    34 42.3     68.17  7.60  10.5Vp M0e                                    
 57  19 31 35.7   9 13 31    45.75 -4.59  14.4   O9        061936 325 329  704-01   3A 1
 58  19 31 44    18 11.2     53.64 -0.32  11.0 e           181936 308 166 1703-08S  5D 1
 59  19 32  4    27  8.1     61.53  3.92  11.5             241930 221 329 2702-10S  -- 1
 60  19 32  9     6 13.9     43.17 -6.13                   061936 319 168  704-03   3- 1
                                                                                        
                                             38 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  19 32 33    15 17.1     51.19 -1.89  13.6 e           121936 303 334 1204-02   3B 1
  2  19 32 36    25 32.2     60.18  3.04  12.2             241930 216 243               
  3  19 32 45.46 16 24 45.4  52.20 -1.39   9.8 p B5e                                    
  4  19 33 10    18 59.1     54.50 -0.23                   181936 290 209               
  5  19 33 14     3 40.3     41.02 -7.58   9.2   B9e                                    
  6  19 33 24.5  29 57 42    64.16  5.01  10.0 p OB        301930 199 155              1
  7  19 33 36.83  3 45 40.8  41.15 -7.62   6.8V  B0.5IVe                                
  8  19 33 43.71 28 19 43.7  62.75  4.17   9.0Vv M6e-M8e                                
  9  19 33 58    12 39.8     49.06 -3.46  13.6 e           121936 286 193 1204-05   3B 2
 10  19 34  0     9 26.0     46.22 -5.01         A         121936 288  19               
                                                                                        
 11  19 34  5    19  1.4     54.64 -0.40  12.5 e           181936 278 211 1703-10S  4C 1
 12  19 34  7    19  2.5     54.66 -0.40  12.5 e           181936 278 212 1703-09S  4C 1
 13  19 34 14.4  12 44 13    49.15 -3.48  11.4 v                                        
 14  19 34 25.0  20 50  0    56.26  0.41   9.4   B8Ve      181936 272 309 2203-03   5D 1
 15  19 34 41    27 33.4     62.18  3.61  11.8             301930 184  25               
 16  19 34 45.19 30 30 58.9  64.79  5.02  12.5   WC8       301930 183 185 3202-11S  5D  
 17  19 34 48    30 46.1     65.01  5.13                   301930 183 198 3202-09S  -- 1
 18  19 34 54     3 36.0     41.16 -7.98  13.6 e           061936 284  26  205-01S  3B 1
 19  19 35  1    13 54.5     50.27 -3.08  13.6 e           121936 272 260 1204-01   4B 1
 20  19 35 10.3  23 19 34    58.52  1.46  11.8 p B         241930 185 123 2203-06   5D 1
                                                                                        
 21  19 35 48.21 36 56 40.3  70.58  7.89   6.0   B8Vne                                  
 22  19 35 53    23 42.9     58.94  1.51   9.8   B8II      241930 176 145              1
 23  19 36  8.4   0 18 11    38.35 -9.79  10.0 m         r                              
 24  19 36 10.45 29 49 16.8  64.32  4.42   9.2 v B3:e                                   
 25  19 36 17.5  29 32 49    64.09  4.26  11.7   Mep       301930 165 132 2702-04S  5D 1
 26  19 36 22    27  5.6     61.95  3.06  12.1             241930 170 327               
 27  19 36 26    23 57.2     59.21  1.52  10.5   B9        241930 170 157              1
 28  19 36 53.52 23 32 32.3  58.91  1.22   8.2   B9                                     
 29  19 37  9.52 29 20  1.4  64.00  3.99   6.4   B5V                                    
 30  19 37 51    26 12.8     61.34  2.34  15.1 e           241930 152 279 2702-07   2A 1
                                                                                        
 31  19 38  1.48 11 43 19.0  48.71 -4.78   7.6Vv         r                              
 32  19 38  2    21 12.7     57.00 -0.15  12.7             181936 227 328 2203-10S  4C 1
 33  19 38 11.96 16 48 26.9  53.18 -2.34   8.5   K3IIp                                  
 34  19 38 51    23 30.2     59.09  0.81  12.0             241930 140 133               
 35  19 38 55    28 30.7     63.47  3.25   9.0Vv M7e-M8e   301930 134  77              1
 36  19 38 56    20  7.0     56.15 -0.87  12.3             181936 216 269 1704-04   -- 1
 37  19 38 57.30 10 30 16.2  47.75 -5.57  12.6Vp K7e(T)    121936 222  76 1204-03   4C 1
 38  19 39 25    23 33.9     59.21  0.73  15.1 e           241930 133 137 2203-02S  2A 1
 39  19 39 35    26 16.1     61.58  2.03                   241930 131 282 2702-06   2- 1
 40  19 39 56    24 39.7     60.22  1.17  10.4:v B         241930 127 196              1
                                                                                        
 41  19 39 56    26 34.7     61.89  2.11  13.5:  WC        241930 127 298 2702-05   4C 1
 42  19 40 13.6  22 31 36    58.40  0.06  11.8   B9Ia      241930 123  81 2203-07   5D 1
 43  19 40 15.3  24  0 42    59.69  0.78   9.3   B6Iab     241930 123 161               
 44  19 40 22    27 18.6     62.58  2.39  13.0             301930 117  12               
 45  19 40 22.7  25 16 49    60.81  1.39   9.5 v B0:e      241930 122 229 2702-08   -- 1
 46  19 40 35    24 44.8     60.37  1.08  13.3             241930 119 200 2203-11S  4C 1
 47  19 40 42.96  9 55 52.1  47.46 -6.22   9.9V  M2e-M7:e                               
 48  19 40 54    18 44.9     55.19 -1.94  16  Vp                                        
 49  19 40 54    29  2.8     64.15  3.14  13.0Vp M7e     r 301930 111 106 2703-51S  -- 1
 50  19 40 56.95 32 37  6.0  67.27  4.88  10.2VB         r                              
                                                                                        
 51  19 41  4.5  18 42  4    55.17 -2.00  10.9 v                                        
 52  19 41 46    27 15.2     62.68  2.09  15.1 e           241930 106 335 2703-50   2A 1
 53  19 41 56.98 16 44 40.2  53.57 -3.15  12.2V  Pec+M     181936 179  87 1704-07S  3B 1
 54  19 42  5.6  23 18 59    59.30  0.07  10.8 p OB        241930 100 123              1
 55  19 42  7.6  24 30 14    60.33  0.66         M       r 241930 101 187 2203-18S  1- 1
 56  19 42 13.34 27 32 20.5  62.98  2.14  15.1 e           301930  95  25 2703-48   2A 1
 57  19 42 18.7  15  9  5    52.22 -4.01  18.1   WNb:      121936 177 326 1704-08S  5A 1
 58  19 42 34.00 28 29 46.0  63.85  2.55  15.1 e           301930  92  77 2703-40   2A 1
 59  19 42 45    24 25.1     60.33  0.49  12.6             241930  93 183               
 60  19 42 51    22 33.7     58.73 -0.45  10.0   B2V:nne   241930  91  83 2203-08   --  
                                                                                        
                                             39 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  19 42 55.7  23 24 20    59.47 -0.05  15  :v qe        241930  91 128 2203-19S  3B 1
  2  19 42 57.32 23 23 54.8  59.47 -0.06                                               1
  3  19 42 59    25 51.4     61.60  1.16  12.2             241930  91 260               
  4  19 43  4.32 23 18 49.1  59.40 -0.12  13.7             241930  89 123 2203-09   3B 1
  5  19 43  4.82 23 19 49.6  59.42 -0.12  13.3                                         1
  6  19 43  6.72 23 16 12.7  59.37 -0.15  11.9   B0IV    r 241930  88 121              1
  7  19 43  9.48 28 44  2.6  64.12  2.56                   301930  85  90 2703-39   1- 1
  8  19 43 12    27 47.5     63.31  2.08  15.1 e           301930  83  39 2703-03   3A 1
  9  19 43 15.76 30 59  6.7  66.09  3.65  12.5 e           301930  86 211 3202-03S  4C 1
 10  19 43 29.0  22  7 57    58.43 -0.79  12.3 p B6V       241930  83  60 2203-04   5D 1
                                                                                        
 11  19 43 52.29 17 33 13.3  54.50 -3.15  12.9 p           181936 154 130 1704-06S  4C 1
 12  19 43 52.55 17 30 33.3  54.46 -3.17  13.1 p           181936 154 128              1
 13  19 43 52.80 17 31 47.5  54.48 -3.16  13.4 p           181936 154 129              1
 14  19 44  1    26 59.1     62.70  1.52  11.8             241930  79 321               
 15  19 44  2    27 46.1     63.38  1.91  10.7Vp M5e-M9    301930  73  38              1
 16  19 44  3.4  24 56 17    60.93  0.49  12.5 e           241930  77 211 2203-16S  4C 1
 17  19 44  5.1  23 26 50    59.64 -0.26  14.8   (B2V):eqr 241930  76 131 2203-17   4A 1
 18  19 44 15.77  7 35 17.7  45.82 -8.13   8.1   B3ne                                   
 19  19 44 34.4  24 34 19    60.67  0.21  12.5 e           241930  71 191 2203-14S  4C 1
 20  19 44 38    24 19.1     60.45  0.07  13.6 e           241930  70 177 2203-01   4B 1
                                                                                        
 21  19 44 38.46 29 43 44.3  65.14  2.77  12.5 e B         301930  68 143 2703-31   4C 1
 22  19 44 42.7  27 51  9    63.52  1.82  10.4 v B         301930  65  42 2703-13   5C 1
 23  19 45  5.9  16 17 10    53.54 -4.03   9.6 v B9                                     
 24  19 45 10     4 54.4     43.55 -9.61  11.0Vp M4e                                    
 25  19 45 12.6  24  3  4    60.29 -0.18   8.8   B0II                                   
 26  19 45 23.1  24 19 30    60.55 -0.08   8.8   B0II:                                  
 27  19 45 24.27 23 56 34.4  60.22 -0.27   7.0   B8Iae                                  
 28  19 45 25    40 52.1     74.96  8.12  15.1 e           421930  64  97 4201-04S  2A 1
 29  19 45 27     7 47.0     46.13 -8.29  13.5Vp         r 061936 142 251               
 30  19 45 34    29 38.9     65.17  2.55  12.5 e           301930  58 139 2703-67S  4C 2
                                                                                        
 31  19 45 42.1  25 21 16    61.47  0.38  10.2   O8        241930  58 234               
 32  19 45 48    40 52.5     75.00  8.06  15.1 e           421930  60  97 4201-05S  2A 1
 33  19 45 49.3  18 36 45    55.65 -3.02  11  Vv Pec       181936 130 187 1704-02   5D 1
 34  19 46  3.4  24 35  3    60.85 -0.08  13.6 e           241930  53 192 2203-15   3B 1
 35  19 46 13.48  5 59 17.3  44.64 -9.32   8.4           r                              
 36  19 46 15.9  28 16 20    64.06  1.73  10.3V  WN4+O9    301930  48  65              1
 37  19 46 46    28 56.5     64.69  1.98  12.4             301930  43 102 2703-64   3B 1
 38  19 46 47    25 12.2     61.46  0.09  13.5             241930  44 226               
 39  19 46 51.18 27 48  5.7  63.72  1.38  13.6 e           301930  40  40 2703-43   3B 1
 40  19 46 57.6  18 14 56    55.47 -3.44  10.6 v B7IIIe                                 
                                                                                        
 41  19 47  8.2  23 47 25    60.28 -0.69  11.6   OB-       241930  39 150               
 42  19 47 11.2  16 41 29    54.14 -4.26  11.9 v                                        
 43  19 47 33    24 52.8     61.27 -0.22  10.4:v B         241930  35 209              1
 44  19 47 39.9  19 56 10    57.01 -2.74  10.8 p B         181936 106 259              1
 45  19 47 41    20 58.5     57.91 -2.22  13.0             181936 106 314 2203-12   4C 1
 46  19 47 51    27 51.4     63.88  1.22   9.8:v A0        301930  29  44 2703-17   -- 1
 47  19 47 52    14 33.5     52.37 -5.47  10.9Vp         r                              
 48  19 48  1    15  4.7     52.84 -5.24  13.6 e           121936 103 322 1704-01   3B 1
 49  19 48 13.91 28 14 54.6  64.26  1.35  13.6 e           301930  25  65 2703-41   4B 1
 50  19 48 16.7  18 13 54    55.61 -3.72   9.4 v B3:e                                   
                                                                                        
 51  19 48 18    30 27.0     66.17  2.44  13.3   WN4       301930  27 183 3202-04   3B 1
 52  19 48 23.7  27 48 34    63.90  1.09  12.2 p B         301930  22  41 2703-55   5D 1
 53  19 48 32.2  18 12  7    55.62 -3.79  10.5V  WN4       181936  95 165 1704-03   5D 1
 54  19 48 38    41 37.9     75.93  7.97  11.5Vp S:e       421930  33 139              1
 55  19 48 41.77 29 24  8.1  65.30  1.84   7.0V  B8IIIe sh                              
 56  19 48 45    20  9.6     57.34 -2.84   9.3 v A3        181936  93 271               
 57  19 48 52    27 59.5     64.11  1.10  12.0             301956 324  47 2703-65   4C 1
 58  19 48 53.65 27 52 39.6  64.01  1.03  13.6 e           301956 324  41 2703-42   4B 1
 59  19 48 55    30 40.3     66.42  2.44  11.0:v B         301930  20 195 3202-05   5C 1
 60  19 49 12    29 31.5     65.47  1.81  12.2             301956 317 129               
                                                                                        
                                             40 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  19 49 22.06 28 46  6.1  64.83  1.40  13.6 e           301956 317  88 2703-38   3B 1
  2  19 49 28.53 30 47  7.9  66.58  2.40  13.6 e           301956 312 197 3202-07   3B 1
  3  19 49 32.83 32 57 22.4  68.47  3.48   9.1   B1V:ep sh                              
  4  19 49 34    21  1.2     58.18 -2.58  11.0 e           181936  83 317 2203-13S  5D 1
  5  19 49 34    25 54.4     62.39 -0.09  13.3             241956 322 256 2703-11   4B 1
  6  19 50  2    23 47.7     60.62 -1.26         B         241956 320 142               
  7  19 50  3.33 29 28 52.0  65.52  1.63  15.1 e           301956 308 126 2703-37   2A 1
  8  19 50 11.8  35 41  3    70.90  4.74   9.9Vp Bep+M5III 361936  78 142 3702-02   5D 1
  9  19 50 17.41  7 54  8.7  46.83 -9.28   6.3V  B2.5IVe                                
 10  19 50 27    25 59.4     62.56 -0.22  12.4             241956 312 261 2703-56   4C 1
                                                                                        
 11  19 50 33.89 32 54 52.4  68.54  3.28   4.2   S6+/1e                                 
 12  19 50 34.8  25 52 53    62.48 -0.30  12.6   B         241956 310 254 2703-18   5C 1
 13  19 50 40    34 29.6     69.91  4.06  10.4 p G       r 361936  71  78              1
 14  19 50 49.9  26  0  4    62.61 -0.29  12.6 p B9Ib      241956 306 263              1
 15  19 50 58    23  8.5     60.17 -1.78  11.7             241956 309 107               
 16  19 51  0.6  27  7 52    63.61  0.25  10.2   A0Ib-II   241956 303 322 2703-53   -- 1
 17  19 51  3    27  6.8     63.60  0.23  15.1 e           241956 303 321 2703-47   2A 1
 18  19 51  3.93 22 36 36.5  59.72 -2.07   5.0   B2V                                    
 19  19 51  6.50 39  0 43.0  73.88  6.26  14.0Vp M7e       361936  72 321              1
 20  19 51 10    23  6.6     60.17 -1.83  10.4   B9III:e   241956 306 105              1
                                                                                        
 21  19 51 17    27 35.5     64.03  0.43  12.9             301956 296  24 2703-12   4C 1
 22  19 51 20    27 31.8     63.99  0.39  13.3             301956 296  21 2703-02   4B 1
 23  19 51 27    27 10.7     63.70  0.19  10.4:v B         241956 298 324 2703-19   5D 1
 24  19 51 47.65 31  0 41.9  67.03  2.08  13.6 e           301956 285 208 3202-06   3B 1
 25  19 51 54.7  27 19 38    63.88  0.18  13.4 p B         241956 292 332              1
 26  19 51 58.77 38 54  7.8  73.87  6.06  14.1Vp M6e       361936  62 315              1
 27  19 52  1    27 23.5     63.95  0.19  10.4:v B         241956 291 336 2703-20   -- 1
 28  19 52  1    29 23.9     65.67  1.22  11.7             301956 285 121              1
 29  19 52  1.51 24 59 32.0  61.88 -1.04   6.1 p A1Iab                                  
 30  19 52  6    29 24.6     65.69  1.21  13.2             301956 284 122 2703-22   -- 1
                                                                                        
 31  19 52  8    22 35.3     59.83 -2.29  12.5             241956 295  77               
 32  19 52  9    29 23.6     65.68  1.19  10.7   B         301956 283 121 2703-21   4C 1
 33  19 52 15.50 10 21  6.1  49.23 -8.49   6.5   B7V                                    
 34  19 52 19.7  18 21 20    56.21 -4.49  11   v B8                                     
 35  19 52 20    29 50.0     66.08  1.38  12.0:v Be        301956 281 145              1
 36  19 52 23    22 45.0     60.00 -2.26  11.6             241956 292  85              1
 37  19 52 33    22 41.2     59.96 -2.32  11.6   B5:e      241956 290  82 2204-02   5D 1
 38  19 52 35    28 59.4     65.38  0.90  10.5 v B         301956 279  99 2703-15   4C 1
 39  19 52 38    27 47.2     64.35  0.28  10.4:v B         301956 280  35              1
 40  19 52 39    26 48.1     63.51 -0.23  12.4             241956 284 304               
                                                                                        
 41  19 52 47    28 46.9     65.22  0.76  10   v Be        301956 277  88 2703-16   -- 1
 42  19 52 51.4  22 14 22    59.62 -2.61   9.8   B2Vpe:    241956 287  58               
 43  19 52 54    23 25.6     60.64 -2.01  12.1             241956 285 122               
 44  19 52 57    28 18.6     64.84  0.48  12.3             301956 275  62               
 45  19 53  6    29  7.4     65.55  0.87  13.2             301956 273 106 2703-58S  -- 1
 46  19 53 12    20 17.1     57.97 -3.68  11.1   B9        181936  37 278               
 47  19 53 26.69 30  0 43.1  66.36  1.27  13.6 e           301956 268 154 2703-30   3B 1
 48  19 53 27.3  26 52 23    63.66 -0.35  12.4 p OB        241956 274 307              1
 49  19 53 54     9 39.6     48.83 -9.19  12.1Vp M5e       121936  26  31               
 50  19 53 55    29  5.5     65.62  0.71  11.0 e OB        301956 263 104 2703-57S  5D 1
                                                                                        
 51  19 53 57    18 47.3     56.77 -4.59  13.5VB M6IIIe                                 
 52  19 54  5.76 29 41  4.7  66.15  0.98  15.1 e           301956 261 136 2703-32   2A 1
 53  19 54  6    28  7.7     64.81  0.17                   301956 262  53 2703-46   1- 1
 54  19 54 19    30 42.0     67.04  1.46  15.1 e           301956 257 191 3202-08   2A 1
 55  19 54 32.8  39 48 20    74.90  6.09  11.9 p A2Iab     422000 278  38              1
 56  19 54 42.80 17 22 14.6  55.64 -5.48  12.5 e           182000 321 120 1704-05   5C 1
 57  19 54 45.68 28 45 21.6  65.43  0.37  15.1 e           301956 254  86 2703-01   3A 1
 58  19 54 46    26 56.0     63.87 -0.57  10.0   A0        241956 259 310              1
 59  19 54 51    31 59.0     68.20  2.02  12.8             301956 249 260 3202-10   4C 1
 60  19 54 53.4  23 31 58    60.97 -2.35  11.9 p B         241956 260 127              1
                                                                                        
                                             41 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  19 54 59.08 28 26 32.5  65.18  0.17  13.6 e           301956 251  69 2703-44   4B 1
  2  19 55 11.16 26 34 59.3  63.62 -0.83   8.7 v B5:ne                                  
  3  19 55 16    39 27.2     74.67  5.79  13.2Vp M7e       422000 271  19              1
  4  19 55 45.23 29 24 32.1  66.10  0.53  15.1 e           301956 242 121 2703-34   3A 1
  5  19 55 57    27  5.0     64.13 -0.72  10.4:v B         241956 245 318 2703-08S  4C 1
  6  19 55 58.61 29  7  6.3  65.87  0.33  13.6 e           301956 239 105 2703-35   3B 1
  7  19 56  0.7  26 46 48    63.88 -0.89  11.4   (B0V):e   241956 244 301 2703-59   5D 1
  8  19 56.1     23 44       61.28 -2.48                                                
  9  19 56 22.02 29 39 13.1  66.38  0.54  15.1 e           301956 234 134 2703-33   3A 1
 10  19 56 31.0  22 18 54    60.12 -3.30  11.2   B       r 241956 241  61 2204-03S  5D 1
                                                                                        
 11  19 56 31.8  31  6 16    67.63  1.26  10.5   K2II:+B2p 301956 231 212 3203-11   5D 1
 12  19 56 44    37 37.7     73.25  4.60  14.0Vp M5e-M6.5p 361936  10 248              1
 13  19 56 48.15 30 16 36.8  66.96  0.78  12.5 e           301956 229 168 2703-25   4C 1
 14  19 56 52.16 30 14 56.0  66.94  0.76  13.6 e           301956 228 166 2703-26   3B 1
 15  19 57  4.9  39 49 37    75.17  5.68  10.0VB Pec       422000 252  38 3702-01S  5D 1
 16  19 57  6.98 30 56 12.6  67.56  1.07  13.6 e           301956 225 203 3203-15   4B 1
 17  19 57 12.32 30 13 16.2  66.96  0.68  13.6 e           301956 224 164 2703-27   4B 1
 18  19 57 24.91 30 40 26.1  67.37  0.88  13.6 e           301956 221 189 3203-16   3B 1
 19  19 57 27.79 30  7 24.0  66.90  0.58  15.1 e           301956 221 159 2703-29   2A 1
 20  19 57 32    30 52.8     67.55  0.96         B         301956 220 200               
                                                                                        
 21  19 57 42.37 17 22 34.2  56.02 -6.09   8.6   B8e                                    
 22  19 58 11.65 36  9 50.6  72.14  3.60   9.9 p B3e                                    
 23  19 58 20.87 28 28 50.7  65.60 -0.44  13.6 e           301956 212  71 2703-45   4B 1
 24  19 58 30    20 33.0     58.84 -4.61  10.9             182000 271 291               
 25  19 58 33    29 43.6     66.69  0.17  10.4:v B         301956 209 138 2703-60   5D 1
 26  19 58 39    22 34.9     60.60 -3.58  15.1 e           241956 215  75 2204-01   3A 1
 27  19 58 47.5  33 39 10    70.06  2.18  10.4 v B         362004 288  26              1
 28  19 58 54.5  32 36  9    69.18  1.61  12.1 p OB        301956 203 292               
 29  19 59 11.50 36  6 55.3  72.20  3.40   9.3 p B0.5III                                
 30  19 59 17.9  31 27 30    68.24  0.94  12.3   WN8       301956 200 230 3203-12   -- 1
                                                                                        
 31  19 59.8     30 21       67.35  0.27                   301956 194 171               
 32  19 59 54    38 46.7     74.56  4.67  15.1Vp           362004 268 302              1
 33  19 59 55.07 37  2 34.3  73.07  3.76   5.2V  B3IV                                   
 34  20  0  3    38 58.5     74.74  4.75  13.1Vp M5e-M8    362004 266 312              1
 35  20  0  6.89 30 36 51.8  67.62  0.35  15.1 e           301956 190 185 3203-17   2A 1
 36  20  0  6.95 32 47 22.8  69.47  1.49   7.3   B7IV-Ve                                
 37  20  0  9.45 30 39  4.7  67.65  0.36  15.1 e           301956 190 187 3203-18   2A 1
 38  20  0 17.9  43 49 58    78.94  7.23  11.7 p OB-       422000 216 253              1
 39  20  0 19.5  33 15 49    69.90  1.71  12.2   WN7+abs   301956 187 328 3203-22   -- 1
 40  20  0 20.5  11  2 11    50.84 -9.87  13.4Vp M6e                                    
                                                                                        
 41  20  0 22    44 24.0     79.44  7.51  11.0 e           422000 214 283 4202-19   5D 1
 42  20  0 33.3  30 22 54    67.47  0.15  10.1   B1V:e:    301956 186 173               
 43  20  0 40.9  37 57  4    73.93  4.11  13.0 r                                        
 44  20  0 49    19 49.3     58.50 -5.45  11.0 e           182000 242 252 1705-04S  5D 1
 45  20  0 53    34 28.4     70.98  2.25                   362004 264  69 3203-21   2- 1
 46  20  0 58    38 54.8     74.78  4.56  14.0Vp M5e-M7    362004 257 309              1
 47  20  1  9    26 17.3     64.06 -2.12  13.6 e           241956 183 274 2703-10   3B 1
 48  20  1 14.6  36 19 59    72.61  3.16   9.7   OB        362004 258 169 3703-15   5C 1
 49  20  1 20    33  2.0     69.81  1.41  13.3             301956 176 315 3203-23   4C 1
 50  20  1 21.9  22 17 25    60.68 -4.27   9.5 v OB        241956 182  59               
                                                                                        
 51  20  1 22.1  18 40 54    57.59 -6.16   6.2   O8If                                   
 52  20  1.4     26 42       64.44 -1.96         B         241956 179 297               
 53  20  1 24.40 30 20  4.5  67.53 -0.03  15.1 e           301956 176 170 2703-24   2A 1
 54  20  1 39.9  32 34 26    69.46  1.10  11.5   WC6       301956 172 290 3203-14   4C 1
 55  20  1 44.2  37 27 44    73.62  3.67  14.0Vp M                                      
 56  20  1 45.2  13 12  2    52.91 -9.07  11.4 v                                        
 57  20  1 56.0  33 20 42    70.14  1.46  12.1 p B         301956 169 331              1
 58  20  2  0    36 43.8     73.02  3.24   9.9   B3        362004 249 190 3703-52   5D 1
 59  20  2  1.18 29 35  9.3  66.96 -0.54   8.8 v B8V                                    
 60  20  2 16    36 41.8     73.03  3.18  11   v B         362004 246 189 3703-51   5D 1
                                                                                        
                                             42 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20  2 17    16 40.7     55.98 -7.38                   182000 225  82 1705-02   2- 1
  2  20  2 26    36 26.8     72.83  3.02   8.0   B6IV-Ve   362004 245 175 3703-48   3B 1
  3  20  2 32    25 44.9     63.77 -2.67  10.4:v B         241956 167 245 2703-23   5C 1
  4  20  2 43.8  37 36 20    73.85  3.58   9.8 r                                        
  5  20  2 46.34 21 51 16.1  60.48 -4.77   8.0 v B9:e                                   
  6  20  2 49.3  37 41 59    73.94  3.61   9.5 v B5e       362004 239 243 3703-85   --  
  7  20  3 11.0  28 42 20    66.35 -1.23   9.4   B0III:np                               
  8  20  3 12    31 54.5     69.07  0.47  11.0 e           301956 155 255 3203-25   5D 1
  9  20  3 21    31 18.9     68.58  0.13  11.0   B       r 301956 153 223 3203-13   -- 1
 10  20  3 25    31 57.4     69.13  0.46  13.3             301956 152 257 3203-24   4C 1
                                                                                        
 11  20  3 29    29 50.5     67.35 -0.68         OB        301956 152 143 2703-62S  -- 1
 12  20  3 29.3  36  1 29    72.59  2.61   6.6   O9.5IIIe                               
 13  20  3 31.3  19 59 15    58.98 -5.91   9.5 v B1                                     
 14  20  3 41.0  27  8 51    65.09 -2.15  12.6 p OB-       241956 152 320 2703-14   5D 1
 15  20  3 41.51 36 25 32.4  72.95  2.79   8.1V  B5II:ne                                
 16  20  3 47.9  29 43 30    67.29 -0.80  12.2 p OB:                                    
 17  20  3 51.3  37  8 20    73.57  3.14  10.4   B9Ib      362004 229 212               
 18  20  3 52.8  35 34  2    72.24  2.30   9.4   B3                                     
 19  20  3 58    29  9.5     66.82 -1.13                   301956 146 107 2703-66S  -- 1
 20  20  4  0.6  26 16 17    64.39 -2.68   8.9   B1III                                  
                                                                                        
 21  20  4 23.1  40 12 28    76.23  4.68  10.2 p OB        422000 177  57               
 22  20  4 24    33 39.0     70.67  1.19                   362004 226  24 3203-03   3- 1
 23  20  4 31    37 19.4     73.80  3.13  10   v           362004 221 222              1
 24  20  4 36.07 32 13  7.4  69.49  0.39   5.6V  B1.5Iae                                
 25  20  4 45    32 58.1     70.14  0.77  13.6 e           301956 138 311 3203-08   3B 1
 26  20  4 47    22 19.3     61.13 -4.92  12.5VB e:        241956 139  61 2204-04S  5D 1
 27  20  4 47    34 15.2     71.23  1.45                   362004 221  57 3203-06S  2- 1
 28  20  4 47.1  29  9 49    66.93 -1.28   9.6 v O8ne      301956 137 107 2703-61   -- 1
 29  20  5 16.29 19  5 17.8  58.43 -6.73   9.1 v B3                                     
 30  20  5 21    31 17.5     68.79 -0.24  13.6 e           301956 130 221 3203-09   3B 1
                                                                                        
 31  20  5 25    36  5.3     72.85  2.32   9.6   B7IV      362004 213 155 3703-54   --  
 32  20  5 25.57 46 40 18.9  81.86  7.93   8.4           r 481950  68  87               
 33  20  5 45.08 35 54  3.0  72.72  2.16   8.7   B0II:ep   362004 210 145 3703-53   5D  
 34  20  5 45.7  37 59  0    74.49  3.27  13.4Vp M6        362004 208 257 3703-86S  3B 2
 35  20  5 57.2  35 47 19    72.65  2.07   7.4V          r                3703-71   --  
 36  20  6 19.1  33 21 23    70.64  0.70  11.5 v OB        301956 120 332 3203-10   5C 1
 37  20  6 21    25 26.4     63.96 -3.56  12.9             241956 121 229               
 38  20  6 27.5  37 41 26    74.31  3.00  12.7 r                                        
 39  20  6 41    33 14.4     70.58  0.57  11.5 v B         301956 116 326 3203-02   5B 1
 40  20  6 46    26 53.2     65.24 -2.87  10.4:v B         241956 116 307              1
                                                                                        
 41  20  6 50.7  35 29 17    72.50  1.75  13.5 p           362004 198 123 3203-04   4C 1
 42  20  6 57.88 46 17 58.4  81.68  7.51   9.2V  A2e+K0                                 
 43  20  7  0.9  35 40 12    72.67  1.82  10.3   OB        362004 196 133              1
 44  20  7  4    35 40.4     72.68  1.81  15.1 e           362004 195 133 3703-57S  2A 1
 45  20  7  4    38  5.7     74.72  3.12   9.6   A         362004 194 263               
 46  20  7 12    35 21.2     72.42  1.62  10.4V  A2        362004 194 115               
 47  20  7 16    34 44.1     71.91  1.27  15.1 e           362004 194  82 3203-01   2A 1
 48  20  7 23    35 48.7     72.83  1.83  10.0V            362004 192 140              1
 49  20  7 29    35 46.6     72.81  1.80  11.8             362004 191 138 3703-55   5D 1
 50  20  7 38    34 23.0     71.65  1.02  12.2             362004 190  63 3203-27S  4C 1
                                                                                        
 51  20  8  3    34  8.6     71.50  0.82  10.9             362004 185  50 3203-26   5D 1
 52  20  8  4.6  36  7 31    73.17  1.88  10.0V  B2:nep    362004 184 157 3703-13   5D  
 53  20  8  8.33 37  0 25.3  73.92  2.35   9.0   B9.5V                                  
 54  20  8 11    35 25.0     72.58  1.48  13.2             362004 183 119 3703-56   3B 1
 55  20  8 45    36  0.0     73.13  1.70  13.1             362004 177 150 3703-44   4B 1
 56  20  8 52.5  35 35  2    72.80  1.46  10.0   B0:e                                   
 57  20  8 54    39  7.4     75.78  3.37  11.0             362004 174 318               
 58  20  9  1    33 26.8     71.02  0.27  13.6 e           362004 175  13 3203-07   3B 1
 59  20  9  3.5  35 18  6    72.58  1.27  12.9             362004 174 113              1
 60  20  9  4    25 36.2     64.43 -3.99  11.7             241956  88 238               
                                                                                        
                                             43 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20  9 25.51 36 50 21.8  73.91  2.04   4.9V  B3Vev                                  
  2  20  9 35.0  14 37 40    55.14 -9.95  11.9 v                                        
  3  20  9 39.6  21  4 44    60.68 -6.54   8.3 v         r                              
  4  20  9 40.4  35 18 13    72.65  1.17  13.6 e           362004 178 113 3203-29   4B 1
  5  20  9 49.1  35  7 51    72.52  1.05  10.8 p OB-       362004 165 103              1
  6  20  9 50    25 11.6     64.18 -4.36   9.8:v B         241956  79 216              1
  7  20  9 52    34 49.3     72.27  0.87  10.7 v B         362004 165  87              1
  8  20  9 58.35 35 29 45.9  72.85  1.22   9.0   B0.5V:e                                
  9  20 10  4.14 26 17  7.2  65.13 -3.81   9.6V  M5IIIe                                 
 10  20 10 14.1  36 10 36    73.45  1.55   8.2V  WN6                                    
                                                                                        
 11  20 10 15    34 23.4     71.95  0.57  12.1             362004 161  64 3203-30   -- 1
 12  20 10 23.6  46 27 41    82.14  7.09  16.1 B WNb:    r 481950  22  78 4701-01S  5C 1
 13  20 10 26.5  16 55 20    57.23 -8.92  14.8   Of-WR:    182000 121  95 1705-05S  5B 1
 14  20 10 38.36 35 52 28.0  73.24  1.31   8.8   B1:IV:ep                               
 15  20 10 46.3  36 31 21    73.80  1.65  10.5 v OB-       362004 155 178              1
 16  20 10 48.49 19 46 26.1  59.71 -7.47   9.2   B8e                                    
 17  20 10 53.54 44 45 35.1  80.74  6.10   9.6 v B9e                      4202-10   5D  
 18  20 10 54.1  38 18 13    75.30  2.60  10.7 p B         362004 154 274              1
 19  20 11 12    35 29.3     72.98  1.01  13.0V            362004 151 123 3703-10   3B 1
 20  20 11 14    42 52.7     79.18  5.04  10.5             422000 110 202               
                                                                                        
 21  20 11 19    26 31.3     65.48 -3.92  10.5   B8                                     
 22  20 11 33.4  35 51 38    73.33  1.15  10.6 p OB      r 362004 147 142 3703-14   5D 1
 23  20 11 37.38 15 37 14.6  56.26 -9.85   8.9Vv M3-5.5e                                
 24  20 11 40    27 29.6     66.34 -3.45                   301956  55  18 2704-01   1- 1
 25  20 11 41.8  20 37 13    60.54 -7.19  10.0Vv M4e       182000 106 294 2204-05S  -- 1
 26  20 11 43    36 31.2     73.90  1.48  11.9Vp B5e       362004 145 178 3703-45   4C 1
 27  20 11 48    34 37.5     72.32  0.43  13.0             362004 144  76               
 28  20 11 53.5  36 11 51    73.65  1.28   8.1V  WC8(+OB)                               
 29  20 11 54.4  40  0 30    76.84  3.36   9.9   Bne       422000 100  47 3703-81   --  
 30  20 12  0.61 26 28 44.0  65.53 -4.07   5.9   B8V                                    
                                                                                        
 31  20 12  2    37 35.2     74.82  2.02  12.0             362004 142 235               
 32  20 12  6.5  38 21 19    75.48  2.43   7.7V  WN6                      3703-58   --  
 33  20 12  8    36 54.8     74.27  1.63  13.6 e           362004 140 199 3703-46   3B 1
 34  20 12  8    39 36.8     76.53  3.11  12.2Vv           422000  97  26 3703-38   5D 1
 35  20 12 24    40 45.5     77.52  3.70                 r 422000  96  88 4202-01S  3- 1
 36  20 12 28    35 44.4     73.33  0.93  13.2             362004 137 136 3703-59S  3B 2
 37  20 12 33.02 40 16  5.8  77.12  3.40   7.6   O5.5e:f:                               
 38  20 12 33.4  35 56 14    73.50  1.02  11.6   OB+       362004 136 147               
 39  20 12 43.4  39 57 13    76.88  3.20  12.0 r                                        
 40  20 12 44    47 23.4     83.14  7.26  10.7V          r 482024 315 118              1
                                                                                        
 41  20 12 58.1  40 11 17    77.10  3.29  13.2 r                                        
 42  20 13  7.5  40 24 41    77.30  3.39  12.1 r                                        
 43  20 13 11    41 26.9     78.18  3.95  13.7             422000  89 125               
 44  20 13 12    32  4.9     70.36 -1.21  13.6 e           301956  42 265 3203-19   3B 1
 45  20 13 14    37 29.3     74.87  1.76  11   v           362004 129 230 3703-36   4C 1
 46  20 13 23.52 38 43 43.7  75.93  2.42   7.7V          r                              
 47  20 13 27    42 55.4     79.44  4.72                   422000  88 205 4202-08S  2- 1
 48  20 13 27.8  37 41 37    75.07  1.84                   362004 127 241 3703-84S  -- 1
 49  20 13 32.93 36 19 42.1  73.94  1.07   7.2   B1IVe                                  
 50  20 13 35    42 12.3     78.85  4.30  12.6             422000  86 166 4202-16S  -- 1
                                                                                        
 51  20 13 40.1  32  4 55    70.41 -1.30  10.5   B9Iab                                  
 52  20 13 40.8  39  8 41    76.30  2.60  11.9 p OB+       362004 125 319 3703-08   5D 1
 53  20 13 41.4  32 33  3    70.81 -1.04   9.9   B0:ep                                  
 54  20 13 43    30  6.1     68.77 -2.40  11.3             301956  34 159 2704-03   4C 1
 55  20 13 49.8  40 28 24    77.43  3.31  12.7 r           422000  81  73 4202-35S  -- 1
 56  20 13 50.21 36 37 22.6  74.22  1.19   8.8   B0.5III                                
 57  20 13 52    35 54.8     73.63  0.79  13.6 e           362004 122 145 3703-50   3B 1
 58  20 14  1.6  45  3 53    81.30  5.80   9.8 v B9e                                    
 59  20 14.1     38 52       76.12  2.39                                                
 60  20 14  8.9  40 29 51    77.48  3.28  12.0 r B-A                                    
                                                                                        
                                             44 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20 14 11.7  39 56 12    77.02  2.96  10.2   B5IIIe                   3703-30   --  
  2  20 14 22    30 43.0     69.36 -2.18  13.6 e           301956  27 192 3203-20   3B 1
  3  20 14 23.7  40  8  9    77.21  3.04  12.3 r                                        
  4  20 14 30.37 37 21 13.8  74.90  1.48   7.1   O8f                                    
  5  20 14 31.7  36 39 40    74.33  1.09   8.1V  WC7+OB    362004 115 186 3703-73   --  
  6  20 14 34.9  40 32  7    77.56  3.23  11.5 r B                                      
  7  20 14 35.9  40  0 44    77.13  2.94  12.7 r                                        
  8  20 14 37.7  40  8  1    77.23  3.00  12.2 r                                        
  9  20 14 40.2  36 38 44    74.33  1.06  10.5   B2IV                                   
 10  20 14 42    35 52.2     73.69  0.62  11.4 m           362004 113 143              1
                                                                                        
 11  20 14 49    39 22.3     76.62  2.55  10.5 v OB-:      362004 113 332 3703-37   5D 1
 12  20 14 54    43 25.0     80.00  4.77                   422000  75 231 4202-17   -- 1
 13  20 14 55.3  36 51 15    74.53  1.13  10.9 v B2IV      362004 111 196 3703-47   5D 1
 14  20 14 57.3  39 57 56    77.13  2.85  10.1   B2:ne   r 422000  69  46 3703-31   5D  
 15  20 15 12    34 30.8     72.62 -0.21  10.2V  A3e+G5                                 
 16  20 15 13.7  35  0 26    73.03  0.06  10.1   OB-       362004 106  97               
 17  20 15 15.3  36 54 55    74.62  1.11  11.7 p A         362004 107 199 3703-76   -- 1
 18  20 15 15.77 25 35 31.0  65.19 -5.17   4.8V  B3V                                    
 19  20 15 16    35 14.2     73.23  0.18  11.5             362004 106 109               
 20  20 15.3     36 32       74.31  0.90                                                
                                                                                        
 21  20 15.5     36 45       74.52  0.98                                                
 22  20 15.5     38 58       76.36  2.21                                                
 23  20 15 34    31  4.4     69.80 -2.19   8.2Vv M7e                                    
 24  20 15 46    34  0.6     72.26 -0.59  11.0 p B9        362004 100  43              1
 25  20 15 51.0  36 21 32    74.22  0.70  10.4 p B8II                                   
 26  20 15 56    36 26.3     74.30  0.73  12.4             362004 100 174 3703-60   -- 1
 27  20 16  1.2  34 46 27    72.93 -0.21  11.4 p B         362004  98  84              1
 28  20 16  2.5  38  9 17    75.74  1.67  13.6 e           362004 100 266 3703-77S  3B 1
 29  20 16  8.5  37 33 26    75.25  1.32  10.2   B1V                                    
 30  20 16 11    35 56.8     73.92  0.42  15.1 e           362004  96 147 3703-49   3A 1
                                                                                        
 31  20 16 17.0  45 32  8    81.91  5.73  12.5 e           482024 287  16 4702-17   4C 1
 32  20 16 26    37  6.1     74.90  1.02  16   m           362004  95 211 3703-89   5B 1
 33  20 16 28.08 37  3 23.0  74.87  0.99   6.5   B6III                                  
 34  20 16 32    38 50.0     76.35  1.97  12.6             362004  95 303 3703-61   4C 1
 35  20 16 36.03 40 19 13.0  77.60  2.79  14.9 p           422000  52  66 4202-20   4C 1
 36  20 16 37.46 40 18 47.5  77.59  2.78  15.1 e           422000  52  65 4202-21   2A 1
 37  20 16 43.7  36 30 15    74.44  0.64  10.7 p Ae        362004  91 178 3703-80S  -- 1
 38  20 16.8     38 46       76.33  1.88                                               1
 39  20 16 48.11 32 22 47.9  71.03 -1.68   7.2   B1Vne                                  
 40  20 16 50    39 56.2     77.30  2.54  12.3V            422000  49  45 3703-63   5C 1
                                                                                        
 41  20 16 51    37 55.2     75.63  1.41  13.1             362004  91 254 3703-62   4C 1
 42  20 16.9     40 26       77.72  2.81  17.5 p           422000  49  72               
 43  20 17  0.0  37 25 25    75.23  1.11   8.1   WN5+abs                  3703-87   --  
 44  20 17.0     42 59       79.85  4.21  14.4 p                                        
 45  20 17  1.48 40 13 57.8  77.57  2.67                                                
 46  20 17  4    42  6.2     79.13  3.71  11.9V  (O9V):e   422000  51 162 4202-11   5D 1
 47  20 17  8.01 41  7 27.1  78.32  3.15  17.2 p WR:       422000  49 109 4202-22   3A 1
 48  20 17  8.05 38 59 29.4  76.55  1.96  13.6 e           362004  89 311 3703-01   3B 1
 49  20 17 24    37  8.8     75.05  0.89  10.5 v           362004  85 212              1
 50  20 17 25.04 39 35 36.3  77.08  2.25   6.5   B9IIIe sh                              
                                                                                        
 51  20 17 25.2  40 44 33    78.03  2.90  11.5 p OB        422000  45  88              1
 52  20 17 29    40  2.2     77.46  2.49  14.4 p           422000  43  51 3703-65   3B 1
 53  20 17 29.62 37 18 31.3  75.19  0.96   9.3           r                              
 54  20 17 30.2  38  5 57    75.85  1.40  11.3 p B         362004  84 263 3703-26S  5D 1
 55  20 17 31.8  36 52  9    74.83  0.71  11.7 p B2:e    r 362004  83 197 3703-16   5D 1
 56  20 17 33.42 38 57 20.0  76.57  1.87  10.5 v           362004  85 309 3703-34   5C 1
 57  20 17 47    36 45.1     74.77  0.60  12.0             362004  80 191 3703-66   5D 1
 58  20 17 47.12 38  1 58.7  75.83  1.32   3  Vv B1IapeQ                  3703-88S  --  
 59  20 17 57.17 40 56 50.0  78.26  2.93  15.9 p           422000  40 100 4202-23S  4C 1
 60  20 17 59.83 33 11 29.0  71.84 -1.43   7.6   B9                                     
                                                                                        
                                             45 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20 18  3.0  47 11 49    83.48  6.40  11.8 p OB        482024 266 105              1
  2  20 18  3.55 41 22 15.1  78.62  3.15   9.4   B0                                     
  3  20 18  5    37 53.9     75.75  1.20  10   v OB        362004  78 253 3703-27   4C 1
  4  20 18  7.92 40 50 50.7  78.20  2.84                   422000  38  95 4202-33   -- 1
  5  20 18 10    30 26.5     69.59 -3.01   9.5   A1II-IIIe 302022 287 174              1
  6  20 18 13    30 42.7     69.82 -2.86  12.6             302022 286 189 3203-28S  4C 1
  7  20 18 19    40  2.0     77.54  2.36  14.4 p           422000  34  51 3703-06   3B 1
  8  20 18 32    34 23.4     72.90 -0.85   9.5Vp M6e-M7e   362004  70  64              1
  9  20 18 33    37 27.0     75.43  0.87   8.8Vv         r                              
 10  20 18 41.7  38 19 58    76.18  1.34  10.3 p A0Iab     362004  72 276 3703-21   5D 1
                                                                                        
 11  20 18 41.8  37 59 12    75.89  1.15  11.7 p OB-       362004  72 258 3703-18   5D 1
 12  20 18 44    39 28.0     77.12  1.97  13.6 e           422000  29  21 3703-83   3B 1
 13  20 18 51.6  36 57 44    75.06  0.54   9.7   B0.5IV                                 
 14  20 18 53.1  40 57 29    78.37  2.79   9.5 v OB                                     
 15  20 19  7.40 37 46 10.1  75.76  0.95   8.6   B2:III:                                
 16  20 19 14    40 54.1     78.36  2.70  18.0 p           422000  27  98 4202-24   1- 1
 17  20 19 19    39 22.1     77.10  1.82                   422000  23  16              1
 18  20 19 32.3  38 43 54    76.60  1.43   7.9V  O6+WN5.5                               
 19  20 19 32.4  37 17 18    75.41  0.61  11.0 p B3e       362004  62 220 3703-19   5D 1
 20  20 19 36.44 47 53 39.4  84.21  6.57   5.9Vv         r                              
                                                                                        
 21  20 19 42    38 11.1     76.16  1.09   9.9   B4V       362004  61 269               
 22  20 19 45    39 44.3     77.45  1.96                   422000  19  35 3703-02   1- 1
 23  20 19 50    38 39.7     76.57  1.34  11   v B         362004  61 294 3703-28   5C 1
 24  20 19 54    45 56.6     82.61  5.43  13.6 e           482024 253  37 4702-05   3B 1
 25  20 19 55.6  39 47  5    77.51  1.96  11.2 p OB        422030 324  33 3703-82S  -- 1
 26  20 20  1.8  40 58 16    78.50  2.62  13.6 e           422000  19 102 4202-34S  3B 1
 27  20 20 11    38 37.5     76.58  1.27                   362004  57 292              1
 28  20 20 15    21  6.2     62.05 -8.60  12.2V          r 182024 303 316 2205-01   5D 1
 29  20 20 23    38 38.2     76.61  1.24  11   v           362004  55 293 3703-29   4C 1
 30  20 20 27.3  37  9 59    75.41  0.39  11.9 p OB        362004  52 214              1
                                                                                        
 31  20 20 27.90 43 51 16.2  80.93  4.18   7.1   WC7+abs   422030 309 252               
 32  20 20 28.15 41 21 51.5  78.87  2.77  10.6V  B2e       422030 315 118 4202-09   5D 1
 33  20 20 29.26 41 21 28.6  78.87  2.76  12.0V  B5Ve      422030 315 117 4202-29S  4C 1
 34  20 20 29.3  30  6 14    69.59 -3.61  11.0 p B6V                                    
 35  20 20 29.51 41 19 49.0  78.85  2.75                                               1
 36  20 20 30.46 41 21 26.8  78.87  2.76  15.2V                                        1
 37  20 20 36.90 41 20 29.7  78.87  2.73  14.4 p           422000  14 122 4202-25   4C 1
 38  20 21.0     39 56       77.75  1.87  17.5 p           422030 313  42               
 39  20 21  9.88 37 34 36.3  75.83  0.51  12.8             362004  45 236 3703-67S  4C 1
 40  20 21 13.2  21 34 18    62.58 -8.53   8.7Vp         r 242022 259  17 2205-02S  4C 1
                                                                                        
 41  20 21 15.31 37 24 31.5  75.70  0.40   8.7   B2Iabe    362004  44 227 3703-32   -- 1
 42  20 21 24.82 37 22 48.7  75.69  0.36  12.0V  B         362004  42 225 3703-24   5D 1
 43  20 21 28    38  6.6     76.30  0.77  11   v B         362004  43 265 3703-35   5C 1
 44  20 21 28.34 37 26 20.7  75.75  0.38                 r 362004  42 229              1
 45  20 21 31.60 40 15 17.9  78.07  1.98  11   v           422030 307  57 3703-05   4C 1
 46  20 21 31.7  36 55 14    75.33  0.08  10.1   WN6       362004  40 201 3703-17   5D 1
 47  20 21 33.54 37 24 52.2  75.74  0.35  10.5V  O8Ve      362004  41 227 3703-25   5D 1
 48  20 21 40.23 44 48 51.4  81.85  4.54   7.5   B1Ib                                   
 49  20 21 44.30 37 22 31.0  75.73  0.30  13.0   WC5pec    362004  39 226 3703-43   4B 1
 50  20 21 55    36 59.9     75.44  0.06  10.5 v           362004  36 206              1
                                                                                        
 51  20 21 56.8  36 39 46    75.16 -0.14  12.1 p OB-       362004  36 187              1
 52  20 21 59.89 37 26 24.3  75.81  0.30  12.2V            362004  36 229 3703-33   -- 1
 53  20 22  3.35 24 26 46.6  65.09 -7.09   5.5   B8IIIne                                
 54  20 22  4    38 38.6     76.80  0.97  12.7 p           362004  37 294 3703-70   4C 1
 55  20 22  6    40 26.8     78.29  1.99  15.7 p           422030 300  68 4202-15   4C 1
 56  20 22.1     41 16       78.97  2.47  16.0 p           422030 298 113               
 57  20 22  7    38 27.5     76.66  0.86  11   v           362004  36 284 3703-09   3B 1
 58  20 22.2     40 31       78.36  2.02  16.4 p           422030 299  72               
 59  20 22.3     38 58       77.10  1.11  16.8 p           362004  35 312               
 60  20 22 19    38  1.8     76.33  0.58  10.5 v B         362004  34 261 3703-39   -- 1
                                                                                        
                                             46 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20 22 22.3  20  6 18    61.49 -9.57  15.7   WC3                                    
  2  20 22 24    38 47.4     76.96  1.00  16.1Vp           362004  34 302 3703-69S  2A 1
  3  20 22 31    41  1.6     78.81  2.26  14.6 p           422030 295  99 4202-26S  4C 1
  4  20 22 31.1  37 54 20    76.25  0.48  10.5 v Be        362004  31 254 3703-20   5D 1
  5  20 22.7     40 37       78.49  2.00                 r 422030 293  77               
  6  20 22.8     41 19       79.08  2.39  14.0 p           422030 291 115               
  7  20 22 49    29 56.7     69.74 -4.12  13.6 e           302022 234 147 2704-02   3B 1
  8  20 23  2.8  38 27 21    76.76  0.71   9.3   B0.5III:n                              
  9  20 23  3.7  39 29 51    77.62  1.30  10.6V  (O8V):esh 422030 292  16 3703-11   5D 1
 10  20 23 10.30 35 41 34.5  74.51 -0.89   8.2 v F8                                     
                                                                                        
 11  20 23 12    40 43.4     78.64  1.98  14.3 p           422030 289  82 4202-27S  3B 1
 12  20 23 18.04 40 45 32.8  78.68  1.99   7.0   B2Iae                                  
 13  20 23 44.26 37 28 35.2  76.04  0.04   5.9   B2Vne                                  
 14  20 23 45.89 38 30  3.3  76.88  0.62   9.2V  B0:e      362032 316 285 3703-22   5D 1
 15  20 23 48    42 12.5     79.92  2.74  12.6V          r                              
 16  20 23 54    37 35.1     76.14  0.07  13.6             362004  16 238 3703-03   3B 1
 17  20 23 59    39 49.3     77.98  1.34  10.5 v           422030 282  33 3703-40   5C 1
 18  20 24  2    38 39.6     77.04  0.67  12   v B         362032 313 293 3703-41   5C 1
 19  20 24.1     37 48       76.35  0.16                                                
 20  20 24  6.46 38 29 33.3  76.91  0.56   8.9   B0II                                   
                                                                                        
 21  20 24  7    41 25.5     79.31  2.24  18.0 p           422030 279 120 4202-02   3A 1
 22  20 24  8.7  37 31 36    76.12  0.00  12.1 p Be        362004  13 235 3703-04   5D 1
 23  20 24 10    39 27.6     77.71  1.11  14.9 p           422030 281  14 3703-07   3B 1
 24  20 24 11.13 42 17  9.2  80.03  2.73  15.1 e           422030 276 166 4202-39   2A 1
 25  20 24.2     39 22       77.64  1.04  16.5 p           422030 290   9               
 26  20 24 15.63 42 18  1.5  80.04  2.72   9.9   B3n       422030 276 167              1
 27  20 24.3     39  4       77.41  0.86  16.1 p           362032 308 315               
 28  20 24 22.35 42 16 53.8  80.04  2.70                   422030 274 166              1
 29  20 24 22.99 42 20  3.0  80.09  2.72                   422030 274 168 4202-32S  -- 1
 30  20 24 29.4  42 14  4    80.02  2.65  17  :m A5V       422030 273 163              1
                                                                                        
 31  20 24 30.94 42 16  5.1  80.05  2.67  13.0   F8V       422030 273 165 4202-31   4C 1
 32  20 24 36    41  7.0     79.11  1.99  14.9 p           422030 274 103 4202-13   4B 1
 33  20 24 38    41 14.2     79.21  2.05  14.8 p         r 422030 273 109 4202-12   5C 1
 34  20 24 39.52 42 21  4.0  80.13  2.69                   422030 271 169 4202-07   2- 1
 35  20 25  0    38 14.7     76.81  0.27  10.5 v B         362032 304 271 3703-42   -- 1
 36  20 25 10.4  43 52 35    81.43  3.49         Me        422030 264 251 4202-38   3- 1
 37  20 25.2     42 41       80.45  2.80                                                
 38  20 25.3     43 55       81.47  3.49                                               1
 39  20 25 23.5  41 22 36    79.41  2.02  13.6 e           422030 266 117 4202-36   3B 1
 40  20 25 31.9  44 54 14    82.31  4.03  12.1 p OB        422030 259 306              1
                                                                                        
 41  20 25 32.73 54 41  3.5  90.42  9.60   7.4   B2Ve                                   
 42  20 25 49.4  39 30 16    77.93  0.87  15.1 e           422030 264  16 3704-18   2A 1
 43  20 25 54.98 41 20 11.8  79.43  1.92   7.8   B3II                                   
 44  20 25 59.6  40 10 18    78.49  1.23  12.5 e           422030 262  52 3704-19   4C 1
 45  20 26 21    36 55.6     75.89 -0.71  12.1             362032 292 199 3704-14   -- 1
 46  20 26 21    39 40.2     78.12  0.88   9.3V  B2p:e:                                 
 47  20 26 21.47 41 22 45.8  79.52  1.87   7.5   B0.5Ia                                 
 48  20 26 48.9  42 12 58    80.25  2.29                   422030 250 161 4203-08   1- 1
 49  20 26 52.7  41 58 39    80.06  2.14                   422030 250 148 4203-68   -- 1
 50  20 26 55.6  38 12 52    77.00 -0.05  10.5 v OB        362032 284 268 3704-11   -- 1
                                                                                        
 51  20 26 56    40  2.4     78.49  1.01  16.3 p           422030 252  44 4203-10   3A 1
 52  20 27 10    38 54.0     77.59  0.31  10.6   O5e       362032 280 305 3704-12   --  
 53  20 27 18.7  40 58 50    79.30  1.50  12.5 e           422030 247  95 4203-67   4C 1
 54  20 27 23    41  4.4     79.38  1.54  11.2Vp M8e       422030 246 100              1
 55  20 27 25.1  37 39 45    76.61 -0.45  11.6 p Be        362032 279 238 3704-10   -- 1
 56  20 27 44    40  6.4     78.63  0.92  16.2 p           422030 244  48 4203-11   2A 1
 57  20 27 45.3  42 24 41    80.51  2.26                   422030 241 171 4203-66   -- 1
 58  20 27 51.9  43 44 59    81.61  3.02  11.3 p OB-       422030 238 243              1
 59  20 28.2     40 31       79.02  1.09  17.6 p           422030 235  67               
 60  20 28 14    43 39.5     81.58  2.91  15.5 p           422030 234 238 4203-27   5C 1
                                                                                        
                                             47 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20 28 22.6  38 37 16    77.50 -0.05  12.2   WC5       362032 268 290 3704-13   5D 1
  2  20 28 31    39 53.4     78.54  0.67  16.2Vp           422030 236  36 3704-03   3A 1
  3  20 28 35    35 54.3     75.32 -1.67                   362032 270 143 3704-05   3- 1
  4  20 28.6     38 45       77.63 -0.01  16.0 p           362032 263 295               
  5  20 28 39    42 46.4     80.90  2.34  10   v           422030 232 191 4203-21   -- 1
  6  20 28 41.0  54 47 14    90.76  9.28  12.5 v OB-                      5201-02   --  
  7  20 28 57    42 45.3     80.92  2.28  13.6 e           422030 229 190 4203-22S  3B 1
  8  20 29.1     40 16       78.92  0.80                                                
  9  20 29 20.2  46 40  0    84.14  4.51  10.0   B1V:nne                                
 10  20 29 27    41 40.7     80.10  1.58  11   v WR:     r 422030 225 132 4203-04   5D 1
                                                                                        
 11  20 29 27.00 56  4  5.4  91.89  9.92   5.9   B9Vne                                  
 12  20 29 28    25 32.3     66.96 -7.85  10.4:v A2        242022 156 230               
 13  20 29 31    38 34.2     77.59 -0.26  12.0             362032 256 286 3704-15   5D 1
 14  20 29 41    41 10.0     79.71  1.24  11   v           422030 223 104 4203-64S  -- 1
 15  20 29.7     41 34       80.03  1.48  11.5 p                                        
 16  20 29 42.6  39 38  7    78.47  0.34  13.6 e           422030 224  22 3704-17   3B 1
 17  20 29 47.69 36 58 49.6  76.33 -1.23   7.8   B0IV:ep                                
 18  20 29 48    35 59.6     75.53 -1.81  13.6 e           362032 256 148 3704-06   3B 1
 19  20 30 19    40 20.1     79.11  0.66  17.2Vp                                        
 20  20 30 30.78 47 51 51.1  85.23  5.05   9.0 v B0:ne     482024 155 139              1
                                                                                        
 21  20 30 34.87 44 18 54.7  82.36  2.96   7.1   O9.5Iae                                
 22  20 31 12    37 10.7     76.66 -1.34  10.9   B8V       362032 240 211               
 23  20 31 12    40 20.6     79.21  0.53                   422030 209  60 4203-65   1- 1
 24  20 31 22    46 19.9     84.07  4.03  10.5             482024 146  57               
 25  20 31 29    40 38.7     79.49  0.66                   422030 205  76 4203-32S  -- 1
 26  20 31 36    41 48.7     80.44  1.33  11.5 p           422030 203 138 4203-23   -- 1
 27  20 31 43    40 21.9     79.29  0.46  15.1 e         r 422030 203  61 4203-09   2A 1
 28  20 31.8     40 36       79.49  0.59  17.0 p           422030 200  71               
 29  20 31 48.6  40 38  1    79.52  0.60  12.9             422030 202  75 4203-31   5D 1
 30  20 31 57.9  44 17 34    82.48  2.74  12.5 e           422030 198 272 4203-61   4C 1
                                                                                        
 31  20 32  2.92 41 15 20.7  80.04  0.93  14.3   WC5       422030 199 108 4203-49   4B 1
 32  20 32.1     40 17       79.27  0.35  18.2 v F0:                                    
 33  20 32  6    40 48.5     79.69  0.66  12.3V  WN+WC     422030 199  84 4203-33   -- 1
 34  20 32 14    47 57.2     85.47  4.87   8.8   B5        482024 139 144               
 35  20 32 15.55 26 44 46.5  68.32 -7.66   9.5 v A0                                     
 36  20 32 16.6  41 25 36    80.21  1.00  12.5 p OB:       422030 197 118              1
 37  20 32 22.32 41 18 19.2  80.12  0.91   9.0V  O7fIa+O8                               
 38  20 32 30.75 41 10  0.6  80.02  0.81  13.6 e           422030 195 104 4203-52S  3B 1
 39  20 32 33    54 57.1     91.22  8.92   9.4Vv         r                              
 40  20 32 40.86 41 14 29.3  80.10  0.83  11.5   O         422030 193 108 4203-50S  -- 1
                                                                                        
 41  20 32 45.44 40 39 36.8  79.64  0.47  13.2Vp Bep       422030 192  77 4203-02   5D 1
 42  20 33  5.03 31 39 25.9  72.43 -4.92   7.8   B2e                                    
 43  20 33  9    38  5.9     77.63 -1.11  10   v           362032 218 261              1
 44  20 33 11    41 15.1     80.17  0.76  10.8   O5      r 422030 188 108              1
 45  20 33 18.41 41 15 35.3  80.19  0.75  13.6 e           422030 186 109 4203-05   3B 1
 46  20 33 27    41 35.9     80.47  0.93  13.6 e           422030 185 127 4203-62   3B 1
 47  20 33 34.23 41 18 11.4  80.25  0.73  12   v           422030 184 111 4203-06   4C 1
 48  20 33 38    46 58.5     84.82  4.10  11.0V            482024 126  91 4702-07   -- 1
 49  20 33 40    41 22.8     80.32  0.77  10.5 v           422030 183 116               
 50  20 33 45    43 37.6     82.14  2.09  18.1 p                                        
                                                                                        
 51  20 33 46.0  41 33  0    80.47  0.85   9.9   O9.5Ia                                1
 52  20 33 46.7  40 10 56    79.37  0.03                   422030 182  51 4203-69   -- 1
 53  20 33 47    45  8.7     83.36  2.99                   422030 181 318 4203-03S  1- 1
 54  20 33.8     43 46       82.24  2.17                                                
 55  20 33 52    45 40.5     83.80  3.29  13.6 e           482024 123  21 4702-02   4B 1
 56  20 34  2    35 39.6     75.77 -2.70  11   v B         362032 210 129 3704-08S  5D 1
 57  20 34  5    40 52.4     79.96  0.40  15.1 e           422030 179  88 4203-07   3A 1
 58  20 34  9    41 36.9     80.57  0.83  10.0   O5If                                   
 59  20 34 11    44 46.9     83.11  2.72  16.9 p                                        
 60  20 34 15    40 46.2     79.90  0.31  15.1 e           422030 177  82 4203-63   2A 1
                                                                                        
                                             48 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20 34 36.58 45 21 38.5  83.62  3.00   9.4   B8        422030 173 329 4203-34S  --  
  2  20 34 43    41 29.1     80.53  0.67  11.5 v OB:       422030 172 120 4203-25   5D 1
  3  20 34 45    26 11.8     68.20 -8.43   9.4 v B9        242022  92 265              1
  4  20 35 16    36 11.8     76.35 -2.58  12.5 e           362032 197 158 3704-09   5C 1
  5  20 35 20    32 20.3     73.26 -4.90                   302022  91 275               
  6  20 35 20.6  34  0 43    74.61 -3.90  10.3   OB+       362032 197  40 3204-06S  5D  
  7  20 35 39    45  3.3     83.49  2.67   9.5 p                                        
  8  20 35 46.9  41 23 12    80.57  0.45  13.2   WC4       422030 161 115 4203-51   4C  
  9  20 36 31.93 26 36 14.7  68.77 -8.51   8.0V          r                              
 10  20 36 37.3  46 52  4    85.04  3.62  11.8   OB-:      482024  99  86 4702-08   -- 1
                                                                                        
 11  20 36 44    40 21.1     79.85 -0.32  10.5 v         r 422030 152  60 4203-20   5D 1
 12  20 37  0    35 17.6     75.84 -3.41  10   v B8III     362032 178 109              1
 13  20 37 14.2  47 42 28    85.78  4.05   9.2 v B5e       482024  94 131 4702-06   5D 1
 14  20 37 18    26 29.0     68.77 -8.72   9.3Vv         r 242022  62 281              1
 15  20 37 51.9  33 27 50    74.48 -4.65  12.0 p OB+       362032 169  10              1
 16  20 38 22    43 35.7     82.61  1.40  18.5 p           422030 147 234 4203-79S  2A 1
 17  20 38 33    42 28.9     81.75  0.70  18.0 p           422030 135 174 4203-78   3A 1
 18  20 38 46    42  7.6     81.49  0.45  12   v         r 422030 132 155 4203-01   4B 1
 19  20 38 52    31 11.0     72.78 -6.19  13.6 e           302022  49 214 3204-01   4B 1
 20  20 38 53    37 53.2     78.14 -2.14   8.2Vv         r 362032 158 249              1
                                                                                        
 21  20 38.9     46 27       84.95  3.06                   482024  78  67               
 22  20 38 59    42  2.7     81.45  0.37  11   v           422030 130 151              1
 23  20 39 59.81 48 48 29.4  86.93  4.34   8.8 v B8                                     
 24  20 40.1     44 19       83.38  1.59  13.5 v G                                      
 25  20 40  9.1  47 18 47    85.76  3.41  15.1 e           482024  67 111 4702-01   2A 1
 26  20 40 17    46 36.7     85.22  2.97  13  Vv B:        482024  66  74 4702-12   5C 1
 27  20 40 18.37 25 47 21.1  68.61 -9.68   8.2   A2                                     
 28  20 40 53    55 19.6     92.24  8.18  10   m B5:e      542054 305 220               
 29  20 41 18.35 48  8 29.9  86.54  3.77   7.7Vv         r                              
 30  20 41 18.9  34 44 52    75.94 -4.44  14.5 p M4e       362032 131  80 3204-08S  4B 1
                                                                                        
 31  20 41 21.6  52 35 16    90.08  6.47  10.4V  WN7                                    
 32  20 41 25.11 54 12 34.4  91.39  7.45   8.0   B5pe                                   
 33  20 41 25.82 45 16 49.0  84.28  2.00   1.2   A2Iae                                  
 34  20 41 26    47 58.2     86.41  3.64  13.6 e           482024  57 147 4702-03   4B 1
 35  20 41.5     46 17       85.08  2.60  12.5 v B                                      
 36  20 41 34    39 32.7     79.77 -1.54  15.1 e           422030 102  17 3704-04   3A 1
 37  20 41 46    35 43.1     76.77 -3.92  11   v B         362032 126 131 3704-07   -- 1
 38  20 41.8     46 18       85.12  2.57  13.0 v G-K                                    
 39  20 41 51    48 27.5     86.84  3.89  12.6             482024  54 173 4702-10S  5D 1
 40  20 41.9     34 42       75.99 -4.57                                                
                                                                                        
 41  20 41 54    46 49.4     85.55  2.88  13.6 e           482024  51  85 4702-04   4B 1
 42  20 41 59    46 46.8     85.53  2.84  15  Vv B3:       482024  51  85 4702-13   4B 1
 43  20 42.1     44 58       84.11  1.71  14.5 v G:                                     
 44  20 42  9    48  6.3     86.59  3.63  13.0V            482024  51 154               
 45  20 42 12.5  33  5 29    74.74 -5.60  12.7 p           302048 303 309 3204-07   5C 1
 46  20 42 19    49 57.6     88.08  4.75  10.8             482024  54 254               
 47  20 42 22.23 35 27 22.7  76.64 -4.18   6.4V  B2IV-Vev                               
 48  20 42 26.7  50 42  0    88.68  5.19  11.7 p OB-       482024  55 294              1
 49  20 42 27    45 54.0     84.88  2.24  12.0   F5        482024  43  36               
 50  20 42 29    43 15.8     82.81  0.61  13  Vv F                                      
                                                                                        
 51  20 42.5     41 28       81.40 -0.50  14.9 p                                        
 52  20 42 36.3  43 41 53    83.17  0.86  15  Vv G-K       422030  96 241 4203-41   3B 1
 53  20 42 44    45  1.4     84.22  1.66  17.2 p                                        
 54  20 42 53    37  7.1     78.02 -3.24  11.5             362032 115 207               
 55  20 42 59    54 28.6     91.74  7.43  10.5 v           542054 292 174               
 56  20 43  0    44 27.5     83.81  1.27  17.6 p                                        
 57  20 43 14.5  42 42 53    82.46  0.16  12.6 p           422030  89 187 4203-53S  5D 1
 58  20 43 16    55 19.7     92.45  7.91  15.3 v dM5e      542054 287 219              1
 59  20 43.3     44  9       83.60  1.03  16.8 p                                        
 60  20 43 18    45 36.8     84.75  1.94  12.3   G-K       482024  35  21 4702-09   5D 1
                                                                                        
                                             49 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20 43 19    46 34.6     85.51  2.54  10.5 v B9                                     
  2  20 43.4     43 24       83.01  0.57  15.1 p                                        
  3  20 43 25    43 11.8     82.86  0.43  12.6VB M7e-M9.3  422030  87 214 4203-35   -- 1
  4  20 43 36.4  44 55  5    84.24  1.47  11.8 p OB                                     
  5  20 43 41    38  9.3     78.93 -2.72   9.3Vp M5e       362032 108 264              1
  6  20 43 49.0  39  0 31    79.62 -2.22  11.3   OB-       362032 107 309 3704-16   5D 1
  7  20 43 49.9  50 58 21    89.03  5.18   9.2 v B3:e      482024  44 309               
  8  20 44  5    46 32.9     85.57  2.41  12  Vv F5                                     
  9  20 44 14    58 11.3     94.83  9.54  15.1 e           602032 105  50 5702-01   2A 1
 10  20 44 22    46 30.9     85.57  2.36  13  Vv K                                      
                                                                                        
 11  20 44 42.5  46  7  0    85.30  2.06  14.5 v B         482024  23  48 4702-14   3B 1
 12  20 44 45    47 56.8     86.74  3.19  11.6   OB-       482024  28 147 4702-11   5D 1
 13  20 44 54.3  43 10 10    83.01  0.20  17.0 p           422030  73 213 4203-80   2A 1
 14  20 45  2.3  43  5 21    82.96  0.14  17.0 p           422030  72 208 4203-54   2A 1
 15  20 45  8    50 47.2     89.01  4.90                   482024  32 300 5202-12S  -- 1
 16  20 45  8.6  50 33  0    88.83  4.76   9.2 v OB-                                    
 17  20 45  9.1  43 11 28    83.05  0.18  15.1 e           422030  71 214 4203-81   3A 1
 18  20 45.9     46 29       85.71  2.13  13.0 v M                                      
 19  20 45 54.1  42 33 56    82.65 -0.31  10.5 v Be        422030  62 180              1
 20  20 46.3     45 59       85.36  1.76                   482024   9  41               
                                                                                        
 21  20 46 25    44 55.8     84.55  1.09  11.5 v Be        422030  61 308 4203-26   5D 1
 22  20 46 37    43 44.6     83.65  0.32  13.6   O8Ve                                  1
 23  20 46 42    43 46.9     83.69  0.33  16.2 v B4Ve                                  1
 24  20 46.7     44  2       83.88  0.50  16.5 p                                        
 25  20 46 46    43 45.1     83.67  0.30  11.5 v B5Ve      422030  56 244 4203-29   -- 1
 26  20 46 46.78 34 22 24.5  76.34 -5.56   8.8   A5        362032  71  60               
 27  20 46 49    43 25.7     83.43  0.09  13.8   B3Ve                                   
 28  20 46.9     42 22       82.61 -0.58  14.8 p                                        
 29  20 47  1.88 32  9 26.9  74.63 -6.97   8.8 v B2                                     
 30  20 47  7.2  45 44  9    85.26  1.50  11.6:v OB        482058 314  24 4703-38   5D 1
                                                                                        
 31  20 47.2     44 56       84.65  0.98  11.4:v A0                                     
 32  20 47 16    46 35.1     85.94  2.01  15  Vv K-M       482058 311  70 4703-36   3A 1
 33  20 47.3     33 19       75.58 -6.30                                                
 34  20 47.3     44 36       84.40  0.76  17.2 p                                        
 35  20 47 20    45 37.2     85.19  1.40  11.6   B         482058 312  18 4703-20   5D 1
 36  20 47 23.3  43 44 40    83.74  0.21  12.5Vp A5                                     
 37  20 47 24.38 36 29 27.0  78.08 -4.34   4.5   B5IV                                   
 38  20 47.5     41 33       82.05 -1.18  14.0 p                                        
 39  20 47.5     44 57       84.70  0.95  11.6:v G-K                                    
 40  20 47 38    43 47.3     83.80  0.21  11.1 v B3Ve    r 422030  48 247 4203-30   -- 1
                                                                                        
 41  20 47 53.1  44 47 56    84.62  0.81  11.3   A5        422030  47 301               
 42  20 47 59.52 39 17 16.0  80.34 -2.68   6.7V          r                              
 43  20 48  1    37 38.3     79.06 -3.72  10.4             362032  61 236               
 44  20 48  3    44 45.7     84.61  0.76  10.7:v B7                                     
 45  20 48  4    43  0.5     83.25 -0.35  17.8 p                                        
 46  20 48  5    43 47.4     83.85  0.14  11.2   B7Ve      422030  43 247 4203-28   5D 1
 47  20 48 21    43 39.7     83.78  0.03  11.0   B5Ve      422030  40 240 4203-19   -- 1
 48  20 48.5     42 32       82.93 -0.71  18.2 p                                        
 49  20 48 32.71 53 54 22.2  91.79  6.43   8.3   B1Vnnep                                
 50  20 48 35.7  48 46  5    87.78  3.21  12.7 p OB-       482058 293 186              1
                                                                                        
 51  20 48 37.2  46 55  8    86.34  2.04  12  Vv F8        482058 298  87 4703-37   5D 1
 52  20 48 56.22 46  6 51.0  85.75  1.49   4.8V  B3Iae                                  
 53  20 49  1    45  6.9     84.99  0.85  18.7 p           422030  37 319 4203-82   1- 1
 54  20 49.1     42 37       83.06 -0.74  16.0 p                                        
 55  20 49  9.5  50 55  1    89.51  4.49  10.5 v OB-       482058 283 301              1
 56  20 49 11.50 45 24 40.0  85.24  1.01   9.8   B1:V:nepr                4203-36   --  
 57  20 49 16.3  47  3  4    86.52  2.04   9.6 p OB-                                    
 58  20 49 31    45  3.2     85.00  0.74  10.6Vv F4                                     
 59  20 49 37    45  4.2     85.02  0.74  14  Vv G                                      
 60  20 49 37    45 18.2     85.20  0.89  12.9Vv M5:                                    
                                                                                        
                                             50 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20 49.8     45 17       85.21  0.85  15.0 v M                                      
  2  20 49 51    45  7.9     85.09  0.75  18.0 p           422030  29 320 4203-83S  1- 1
  3  20 49 54.53 46 39 40.7  86.28  1.71   6.3   B4Ve                                   
  4  20 50.0     46 11       85.93  1.39  11.2 v G8                                     
  5  20 50  1    48 36.2     87.80  2.92  11.8             482058 281 177               
  6  20 50 18    43 57.9     84.24 -0.06  18.3 p                                        
  7  20 50 22    45 25.1     85.37  0.86  12.7Vp         r                              
  8  20 50.4     45  7       85.15  0.66  13.2Vv G0                                     
  9  20 50.4     45 27       85.41  0.87  16.0 v                                        
 10  20 50 31    43 40.9     84.05 -0.27  17.0 p                                        
                                                                                        
 11  20 50 33    44 15.7     84.50  0.10  19   p           422100 313 270 4203-74S  1- 1
 12  20 50 37    44 18.5     84.54  0.12  14.5:  K7IVe                                 1
 13  20 50 37    44 20.9     84.57  0.14  16.5 v K7IVe   r                             1
 14  20 50 40    44 30.9     84.71  0.24  15.8Vp K:        422100 311 284 4203-42S  2A 2
 15  20 50 41.2  44 48 39    84.94  0.43  12.6Vv F0        422100 311 300              1
 16  20 50.7     42 57       83.51 -0.75  17.9 p                                        
 17  20 50 45    44 16.0     84.53  0.07  19   p                                       1
 18  20 50.8     42 20       83.04 -1.16  17.1 p                                        
 19  20 50 49.9  44 21 44    84.61  0.12  19.7 v                                       1
 20  20 50 50.4  44 50 11    84.98  0.42                   422100 310 300 4203-84   2- 1
                                                                                        
 21  20 50 50.9  41  9 47    82.14 -1.91  15.6 p           422100 317 103 4203-55   5D 1
 22  20 50 53    44 16.8     84.55  0.06  15.7 v K4IVe     422100 310 271 4203-44   2A 1
 23  20 50 54    44 21.3     84.61  0.11                 r 422100 310 275 4203-71   1- 1
 24  20 50 55.9  49  0 36    88.21  3.06  11.6 p A0II    r 482058 272 198              1
 25  20 50 56    44 17.9     84.57  0.07  18.5 p                                       1
 26  20 50 59    42  9.6     82.93 -1.30  18.5 p                                        
 27  20 50 59    44 17.6     84.57  0.06  18.0 p           422100 309 272 4203-45   2A 1
 28  20 51  1.14 35 34 53.9  77.84 -5.48  12.6V  Pec       362032  26 127 3704-01S  5D 1
 29  20 51  2    44 15.7     84.55  0.03  15.4 v K4IVe                                 1
 30  20 51  2.63 43 49 32.2  84.22 -0.25  14.5 v Cont    r 422100 309 246 4203-47   3B 1
                                                                                        
 31  20 51  3    44 44.7     84.93  0.34  17.4 p                                        
 32  20 51  4    44 24.3     84.67  0.12  18.5 p                                       1
 33  20 51  5    44 23.9     84.66  0.11  15.1Vv G8-K0     422100 308 277 4203-16   2A 1
 34  20 51  7.9  57 24 26    94.78  8.34  11.6 p OB        602032  56  12              1
 35  20 51  9.91 55 29 19.7  93.27  7.13   8.3   B1V                                    
 36  20 51 14    42 48.4     83.46 -0.92  17.5 p           422100 310 192 4203-85   3B 1
 37  20 51 15    44 18.3     84.61  0.03  17.2 v K3IVe                                 1
 38  20 51 16    44 15.0     84.57 -0.01  16.0 v K6IVe   r                             1
 39  20 51 17    44 23.0     84.68  0.07  16.1Vv K2IVe     422100 306 276 4203-43   2A 1
 40  20 51 19    44 13.2     84.55 -0.04  17.9 p                                       1
                                                                                        
 41  20 51 21    44 26.3     84.73  0.10  15.8Vv K7-M0IVe  422100 305 279 4203-72   2A 1
 42  20 51 22    43 47.8     84.23 -0.31  13.2 p           422100 306 245              1
 43  20 51 22.59 44 21  2.8  84.66  0.04  16.6 v K4IVe     422100 305 274 4203-15   1- 2
 44  20 51 24.02 57  3 43.4  94.53  8.09   9.7 p B5:e                                   
 45  20 51 26    44  4.4     84.45 -0.15  17.0Vp           422100 305 259 4203-18   2- 1
 46  20 51 27    44 13.3     84.57 -0.05  18.5 p           422100 305 268 4203-75   1- 1
 47  20 51 32    44 23.9     84.72  0.05  17.6 v K4IVe     422100 303 277 4203-14   1- 2
 48  20 51 33.3  44 26 37    84.75  0.07  15.7 v K2IVe     422100 303 280 4203-73   2A 2
 49  20 51 37    44 42.2     84.96  0.23  18.5 p                                        
 50  20 51 40    42 12.4     83.04 -1.37  16.0 p           422100 307 159 4203-86   4C 1
                                                                                        
 51  20 51 41    44 15.2     84.62 -0.06  19  Vp           422030  10 274 4203-76   1- 1
 52  20 51 41    44 33.4     84.86  0.13  19   p                                       1
 53  20 51 42    44 16.2     84.64 -0.06  16.6 v K3IVe     422100 302 270 4203-17   2A 2
 54  20 51 42    44 39.0     84.93  0.19  18.0 p                                        
 55  20 51 46.90 46 56 44.4  86.71  1.64   9.3 v B8        482058 268  87              1
 56  20 51 52    46 55.3     86.70  1.61  11  Vv B8                                    1
 57  20 51 56.2  44 23 37    84.76 -0.01                                               1
 58  20 51 59    44 14.9     84.65 -0.11  19   p           422100 300 269 4203-77S  1- 1
 59  20 52  0    44 25.7     84.79  0.00  18.0 p                                       1
 60  20 52  0.4  42 16 31    83.14 -1.37  16.6Vp           422100 303 163 4203-56   3B 1
                                                                                        
                                             51 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20 52  1    44 28.7     84.83  0.03  18.5 p                                       2
  2  20 52  3    44 37.5     84.95  0.12  16.5Vv K5IVe:                                1
  3  20 52  4    44 37.5     84.95  0.12  15.2Vv A2Ve                                  1
  4  20 52  6    44 17.2     84.70 -0.10  13.5   F6IIIe  r                             1
  5  20 52  7    44  3.7     84.53 -0.25  10.5   B5.5Ve                                 
  6  20 52  9.64 44 26  4.9  84.82 -0.01   8.7   B1Ve:nn                  4203-46   -- 2
  7  20 52 10.31 37 47 28.6  79.70 -4.25   9.8   B8        362100 318 245               
  8  20 52 13    44 19.5     84.74 -0.09  14.0V  A5Ve    r                             1
  9  20 52 15    44 28.2     84.85 -0.01  19.0 p           422100 296 280 4203-12   2- 2
 10  20 52 16.9  45 50  5    85.91  0.86  14.0 v K:        482058 266  27 4703-39   3B 1
                                                                                        
 11  20 52 17    45 27.4     85.62  0.62  11.3 p                                        
 12  20 52 22    45 10.4     85.41  0.43  12.0 p                                        
 13  20 52.4     42  6       83.06 -1.54  16.5 p                                        
 14  20 52.4     45 31       85.68  0.64  11.6 v F6                                     
 15  20 52 27    44 17.2     84.74 -0.15  14.6   G3III:e                               2
 16  20 52 28    44  3.6     84.56 -0.30  18.5 p                                        
 17  20 52 31    44 20.3     84.78 -0.13  18.1 v K4IVe                                 1
 18  20 52 31    45 30.5     85.68  0.62  10.5 v B4                                     
 19  20 52 34    44 17.7     84.75 -0.16  18.5 v K7-M0IVe                              2
 20  20 52 35    40 11.3     81.60 -2.79  11.6             422100 302  50 4203-38S  -- 1
                                                                                        
 21  20 52 37.6  43  5 48    83.84 -0.93  15.6 p           422100 296 207 4203-70S  -- 1
 22  20 52.7     44 18       84.78 -0.17  14.0 v F                                     2
 23  20 52 48.1  47 16 26    87.07  1.72  11.5 p F1II      482058 259 104              1
 24  20 52 49    42 39.3     83.52 -1.24  18.5 p                                        
 25  20 52 50    45 50.9     85.98  0.80  10.1 p                                        
 26  20 52 54.8  45 34 58    85.78  0.62  11.6 v OB        482058 260  13 4703-07   5D 1
 27  20 52 59.4  44 15  5    84.77 -0.25  12.1   B5.5Ve    422100 290 268 4203-39   5D 1
 28  20 53.0     43 10       83.94 -0.94  14.0 v K                                      
 29  20 53.1     42 32       83.47 -1.36  18.5 p                                        
 30  20 53.1     44  2       84.62 -0.39  18.0 p                                        
                                                                                        
 31  20 53  6    44 42.6     85.13  0.03  18.5 p                                        
 32  20 53  6    46 41.2     86.65  1.30   9.3Vv B5e       482058 257  73 4703-40   5D 1
 33  20 53.2     42 27       83.42 -1.43  16.8 p                                        
 34  20 53 14.3  46 35  1    86.59  1.22  14  Vv B:        482058 256  67 4703-41S  3B 1
 35  20 53 22    47  7.3     87.02  1.54  13.6 p                                        
 36  20 53 24    43 54.3     84.55 -0.52  17.0 p                                        
 37  20 53 26    46 39.9     86.67  1.24  12.8 p           482058 254  71 4703-51   -- 1
 38  20 53 29.66 46  0 55.5  86.18  0.82  12.6 v A5                                    1
 39  20 53 31    44 23.5     84.94 -0.23  17.0Vp                                        
 40  20 53 32.58 46  5 28.9  86.24  0.86  10.7   OB        482058 254  41 4703-21S  5D 1
                                                                                        
 41  20 53 33.56 46  0 11.1  86.18  0.80  13.0 v A-F:      482058 254  36 4703-43S  3B 1
 42  20 53 39.9  45 12 28    85.58  0.28  11.7V  Be        422100 281 320 4203-40   -- 1
 43  20 53.7     41  8       82.46 -2.33  16.4 p                                        
 44  20 53.7     43 31       84.29 -0.81  16.6 p                                        
 45  20 53.7     43 51       84.55 -0.59  15.5 v M                                      
 46  20 53 43    44  3.8     84.71 -0.47  18.5 p                                        
 47  20 53.8     42 22       83.43 -1.57  17.0 p                                        
 48  20 53 52    51 42.7     90.60  4.42                   542054 210  20 5202-08   -- 1
 49  20 54.0     44 33       85.12 -0.18  18.3 p                                        
 50  20 54  2    46 23.5     86.53  0.99  12.5VB B3V       482058 249  56               
                                                                                        
 51  20 54.1     43 28       84.30 -0.90  12.7 v F8:                                    
 52  20 54  7.5  41 34 55    82.86 -2.12  15  Vp e         422100 284 123 4203-59   2A 1
 53  20 54.2     43 12       84.11 -1.08  17.2 p                                        
 54  20 54.2     44 14       84.90 -0.42  12.8 p                                        
 55  20 54 20    44 25.0     85.05 -0.32                   422100 277 277 4204-05   1- 1
 56  20 54 22.11 40 42 10.5  82.21 -2.72   6.7   B8Vnn                                  
 57  20 54 23    49 26.1     88.90  2.90  11.2             482058 241 219               
 58  20 54 25    46 11.6     86.42  0.81  13.8 p                                        
 59  20 54 27    47 57.8     87.78  1.94  15.3 p                                        
 60  20 54 28    43 28.1     84.34 -0.95   9.5Vv B8                                     
                                                                                        
                                             52 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20 54 30    44 40.0     85.26 -0.19  18.5 p                                        
  2  20 54 30    44 45.5     85.33 -0.13  18.5 p                                        
  3  20 54 33.3  41 12 46    82.62 -2.42  16.4 p           422100 280 105 4203-57   3B 1
  4  20 54 33.9  41 56  7    83.18 -1.95  15.1 p           422100 279 143 4203-60   3B 1
  5  20 54 34.6  46  8 54    86.40  0.76  14.0Vv B         482058 244  43 4703-42   3B 1
  6  20 54.7     43 37       84.49 -0.88  11.5 p                                        
  7  20 54 42.9  42 18 29    83.48 -1.74  18.8 p           422100 277 162 4203-58   3B 1
  8  20 54.8     41 18       82.72 -2.38  16.6 p                                        
  9  20 54 48    47 20.5     87.34  1.50  11.8 p                                        
 10  20 54 51    45 15.1     85.75  0.14  14  Vv G:        422100 270 322 4204-23   2A 2
                                                                                        
 11  20 54.9     43 25       84.36 -1.04  13.2Vv F:                                     
 12  20 54 58.7  44 54 54    85.51 -0.09  11.4Vv OB        422100 270 303 4204-26   5D 1
 13  20 55.0     41 35       82.96 -2.25  16.9 p                                        
 14  20 55.0     41 35       82.96 -2.25  17.5 p                                        
 15  20 55  6    30 24.9     74.35 -9.41   9.0Vv M4e-M6.5e                              
 16  20 55.1     43 13       84.22 -1.21  15.7 p                                        
 17  20 55 10    45  3.0     85.63 -0.03  11.9   O7Ve      422100 268 311 4204-22   4C 2
 18  20 55.2     43 11       84.20 -1.24  13.1 v F:                                     
 19  20 55.3     44 45       85.41 -0.24  16  Vv K-M                                    
 20  20 55 21.1  49 35 58    89.13  2.89  10.5 v OB        482058 232 229              1
                                                                                        
 21  20 55 22.99 40 18  0.2  82.03 -3.13   7.1   B2IVp:e                                
 22  20 55.4     43  7       84.18 -1.32  16  Vv K:                                     
 23  20 55 35    45 31.7     86.04  0.23   9.5   A4IV                                   
 24  20 55.6     44 50       85.50 -0.23  11.4 v G5:                                   1
 25  20 55.6     45 33       86.06  0.23  14.0 v G-M                                    
 26  20 55 41    42 13.8     83.54 -1.92  16.5 p                                        
 27  20 55 41    44 46.5     85.48 -0.28  13  Vv M6        422100 264 296 4204-24S  -- 1
 28  20 55 43    45 57.5     86.39  0.49  11.0Vv B6:                                    
 29  20 55 44.5  46 33 12    86.84  0.87  17  Vv A-F       482058 233  65 4703-44S  3- 1
 30  20 55.8     43 12       84.29 -1.32  12.0Vv G:                                     
                                                                                        
 31  20 55.8     43 14       84.31 -1.30  11.7Vv B                                      
 32  20 55.8     44 31       85.29 -0.46  18.4 p                                        
 33  20 55 48    47 41.0     87.71  1.59  10.0 p                                        
 34  20 55 48.04 44 47 44.6  85.51 -0.28  10.2 v B8                                    1
 35  20 55 49.72 47 25  3.8  87.51  1.42   5.7   B8Iae                                  
 36  20 55.9     42 56       84.10 -1.50  16.5 p                                        
 37  20 56.2     45 51       86.36  0.34  10.7 v F4                                     
 38  20 56 21.9  45 37 18    86.20  0.18  10.8 v OB        482058 228  15 4703-30   5D 1
 39  20 56 24    38 47.5     81.00 -4.25  10.7             362100 271 297 3705-04S  -- 1
 40  20 56.4     43  6       84.28 -1.47  18.0 p                                        
                                                                                        
 41  20 56 24.3  44 56 24    85.69 -0.27  16.0 p                                        
 42  20 56 28    46 26.2     86.83  0.70  11.2             482058 226  58 4703-22S  5D 1
 43  20 56.5     44 51       85.62 -0.34  11.8 v M8                                     
 44  20 56.5     45  4       85.79 -0.20  13  Vv K                                      
 45  20 56.5     45 46       86.33  0.25  12.7 v A0:                                    
 46  20 56 33.9  46  4 27    86.57  0.45  14.5 v M         482058 226  39 4703-29   4C 1
 47  20 56 36.88 47 49 12.2  87.90  1.58   9.8   B5e                                    
 48  20 56.7     44 50       85.63 -0.38  14.0 v K                                      
 49  20 56 42.35 37 22  0.2  79.95 -5.22   8.5 v B9II                                   
 50  20 56 44    44  4.3     85.07 -0.88  17.0Vp           422100 254 258 4204-21   2A 1
                                                                                        
 51  20 56 50.9  44 11 43    85.17 -0.81  16.9 p                                        
 52  20 56 55    47 44.0     87.87  1.48  14.6 p           482058 221 128 4703-50S  3B 1
 53  20 57.0     40 58       82.73 -2.93  15.5 p                                        
 54  20 57.0     41  9       82.87 -2.81  15.4 p                                        
 55  20 57.2     46  6       86.66  0.37  13.4 v A3:                                    
 56  20 57 13    33 12.9     76.82 -7.97  11.2Vp M5e       302048 135 314              1
 57  20 57 16    45  5.4     85.90 -0.28  15.8 p                                        
 58  20 57.3     42 21       83.82 -2.08  16.5 p                                        
 59  20 57 20.72 40 10 39.3  82.18 -3.49   9.5V          r                              
 60  20 57 22.4  46 26 59    86.95  0.59  11  Vv OB                                     
                                                                                        
                                             53 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  20 57 28.3  44 23 21    85.39 -0.77  14.5 p                                        
  2  20 57.6     44 33       85.52 -0.68  14.9 p                                        
  3  20 57 39    44 49.9     85.75 -0.50  17.7 p                                        
  4  20 57 39    47 11.6     87.54  1.04  14.2 p                                        
  5  20 57.7     41 54       83.53 -2.43  15.3 p                                        
  6  20 57.8     41  7       82.94 -2.94  15.8 p                                        
  7  20 57.8     46 12       86.80  0.36  13.2 v B:                                     
  8  20 57 49    44  5.0     85.20 -1.02  16.0 p                                        
  9  20 58  0    43 53.5     85.08 -1.17  14.5V  K6IVe     422100 242 248 4204-04   2- 1
 10  20 58  1    44 46.9     85.75 -0.59  18.5 p                                        
                                                                                        
 11  20 58  3.0  43 50 42    85.05 -1.20  17.2 v M2                                    1
 12  20 58.1     43 43       84.95 -1.30  16.8 p                                        
 13  20 58  9.4  43 55  1    85.12 -1.17                                               1
 14  20 58 10.2  43 52 44    85.09 -1.20  19.1 v           422100 242 247 4204-30   1- 1
 15  20 58 13    47 58.0     88.19  1.47  11.3             482058 209 140               
 16  20 58 14    46  1.2     86.72  0.19  11.6 p                                        
 17  20 58 16    43 53.6     85.11 -1.20                                               1
 18  20 58 17    43 53.7     85.11 -1.20  18.9 v K7-M0                                 1
 19  20 58 17.9  43 51 46    85.09 -1.22                                               1
 20  20 58 18    43 53.7     85.12 -1.20                                               1
                                                                                        
 21  20 58 18    44 50.0     85.83 -0.59  17.6 p           422100 239 298 4204-32   1- 1
 22  20 58 19    43 53.8     85.12 -1.20                                               1
 23  20 58 20    43 53.7     85.12 -1.21                                               1
 24  20 58 20    43 54.0     85.12 -1.20  18.1 v K3IVe     422100 239 248              1
 25  20 58 22    43 53.8     85.12 -1.21  18.0 v K5IVe     422100 239 248 4204-31   2A 1
 26  20 58 24    43 53.2     85.12 -1.22  13.6V  K0:e-K5e  422100 239 247 4204-18   3B 1
 27  20 58 24    43 54.0     85.13 -1.21  17.0 v K6IVe     422100 238 248              1
 28  20 58 25    45 28.9     86.33 -0.18  10.5 p                                        
 29  20 58 26    44 53.0     85.88 -0.58  17.5 p                                        
 30  20 58 33.6  44  3 32    85.27 -1.13  15.3Vp e         422100 237 256 4204-27   3B 1
                                                                                        
 31  20 58 36    50 33.0     90.19  3.11  15.1 e           482058 204 279 5202-01   3A 1
 32  20 58 36.6  45  5  3    86.05 -0.47  10.7 v OB                       4703-56   --  
 33  20 58.7     43  9       84.60 -1.75  17.1 p                                        
 34  20 58.7     45 22       86.27 -0.29  12.2Vv F3:                                    
 35  20 58.7     45 55       86.69  0.06  14.0 v B                                      
 36  20 58.8     44  3       85.29 -1.17  12.7 p                                        
 37  20 58.8     45 52       86.67  0.01  14.0 v B:                                     
 38  20 58 53.66 44 15 28.8  85.46 -1.05  10.3VB B3-Ke(T)  422100 233 267 4204-02   3B 1
 39  20 58.9     43  1       84.52 -1.87  16.4 p                                        
 40  20 58 55    49 31.2     89.44  2.39  11.6             482058 202 224               
                                                                                        
 41  20 59.0     43 12       84.67 -1.76  17.0 p                                        
 42  20 59  6    43 57.1     85.25 -1.28  13.0   K0Ve                                   
 43  20 59 17    44 17.8     85.54 -1.07  14.4   B0Ve      422100 230 269 4204-20S  3B 1
 44  20 59.3     43  9       84.67 -1.83  15.6 p                                        
 45  20 59 18.6  45 29 50    86.44 -0.29  10.9Vv OB        422100 228 334 4703-08   5D 1
 46  20 59.4     41 39       83.54 -2.82  16.7 p                                        
 47  20 59 28    44 47.7     85.93 -0.77  15.0Vv M7                                     
 48  20 59 32    44 35.7     85.79 -0.91  14.5 p B                                      
 49  20 59 43    48 30.8     88.77  1.64  12.4 p M:                                     
 50  20 59 45    42 23.7     84.16 -2.39  16.2 p                                        
                                                                                        
 51  20 59 46.1  47  3 31    87.67  0.67  12.7 p OB        482058 196  91              1
 52  20 59 49.43 47 31 15.6  88.03  0.97   4.5V  B1.5Venn                               
 53  20 59 53    46  4.8     86.95  0.02  12.1   B:        482058 195  39 4703-23   4C 1
 54  21  0.0     42 33       84.30 -2.33  13.5 p                                        
 55  21  0.0     44 55       86.08 -0.76  13.0 v K:                                     
 56  21  0.0     45 17       86.36 -0.52  14.0 v K:                                     
 57  21  0  4    40  4.3     82.44 -3.95  10.3Vv dM3e    r 422100 226  42              1
 58  21  0  5.2  45  2 49    86.19 -0.69  10.1 v B2        422100 221 309 4204-11   5D 1
 59  21  0 19    52 27.4     91.81  4.15  13.6 e           542054 157  61 5202-04   3B 1
 60  21  0 22    52 27.1     91.81  4.14  13.6 e           542054 157  61 5202-05   3B 1
                                                                                        
                                             54 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  21  0 30    44 23.4     85.75 -1.18  17.1 p                                        
  2  21  0 31    44 21.4     85.72 -1.20  18.2 p                                        
  3  21  0.8     43 52       85.39 -1.57  13.0 v F                                      
  4  21  0 48.5  45 11 49    86.39 -0.69  14.0 v G-K       422100 214 317 4204-25   3B 1
  5  21  0 57    49 14.1     89.44  1.96                   482058 184 209 4703-02   1- 1
  6  21  0 59    41 21.2     83.52 -3.24  13.6 e           422100 216 110 4204-10   3B 1
  7  21  0 59    45 22.8     86.55 -0.59  14  Vv M7                                     
  8  21  1.0     45  2       86.29 -0.82  11.2 v F:                                     
  9  21  1.0     45 24       86.56 -0.58  11.0 v B                                      
 10  21  1  1    42 55.8     84.71 -2.21  11.3Vv F6                                     
                                                                                        
 11  21  1  1    43  5.8     84.84 -2.10  12.2Vv B8                                     
 12  21  1  6    43  8.8     84.88 -2.08  15  Vv B:                                     
 13  21  1.1     44 44       86.07 -1.03  15.8 p                                        
 14  21  1  7    42 57.8     84.75 -2.20  15  Vv K:                                     
 15  21  1  9    50 21.7     90.31  2.68  10.6V          r 482058 182 269 5202-11   5D 1
 16  21  1  9.5  31 17  9    75.87 -9.85   9.2 v B         302048  90 210 3205-02S  5D 1
 17  21  1 10.83 46  9 20.9  87.15 -0.10   5.4V  B1V                                    
 18  21  1.2     44 50       86.16 -0.98  13.5 v                                        
 19  21  1.3     43  6       84.87 -2.14  12.2 v F5:                                    
 20  21  1.4     40 45       83.11 -3.70  14.9 p                                        
                                                                                        
 21  21  1.4     44 49       86.17 -1.02  13.5 v K                                      
 22  21  1 28.4  43  1 18    84.83 -2.21  11.5 p OB-       422100 210 200               
 23  21  1 34    44 47.8     86.18 -1.05  15  Vv                                        
 24  21  1.6     46  7       87.18 -0.19  13.2 v B:                                     
 25  21  1.6     46 34       87.51  0.11  13.0 v B:                                     
 26  21  1 40    44 19.7     85.84 -1.37  14.0   B2.5Ve    422100 207 270 4204-03   3B 1
 27  21  1 44    45  9.4     86.47 -0.84  14.0 v G:        422100 205 315 4204-08   3B 1
 28  21  1 44    52 17.3     91.82  3.88  12.5 e           542054 146  52 5202-07   4C 1
 29  21  1 46    44 43.9     86.15 -1.12  14.5Vv M7                                     
 30  21  1 47    44 45.9     86.18 -1.10  12.8Vv M7                                     
                                                                                        
 31  21  1.8     44 50       86.23 -1.06  12.4 v G:                                     
 32  21  1 55    49 51.6     90.02  2.25  12.2 v G1IVpe:   482058 176 242 4703-13   5D 1
 33  21  2  2    43 30.8     85.27 -1.96  15.3V  B9.5Ve    422100 204 227 4204-19S  2A 1
 34  21  2  4    35 18.8     79.09 -7.37  11.4Vp M7e       362100 214 109              1
 35  21  2  4    49 40.6     89.90  2.11  11.0 e           482058 175 232 4703-14   5D 1
 36  21  2  9.7  45 46 33    86.98 -0.48  13.3Vp Mep       482058 174  22 4703-01   4B 1
 37  21  2 10    46 24.4     87.46 -0.06  12.5 e           482058 174  56 4703-32   4C 1
 38  21  2 14    46 45.0     87.72  0.15  17.0 p                                        
 39  21  2 18.7  36 41 38    80.17 -6.50  14.0   F5Iape                                 
 40  21  2 19    43 57.1     85.63 -1.71  14.0Vv M7        422100 202 250               
                                                                                        
 41  21  2 23    47 31.6     88.32  0.65  13.7 p M                                      
 42  21  2 26    49  7.1     89.52  1.70  11.0 e           482058 171 202 4703-15   5D 1
 43  21  2.6     41  0       83.45 -3.70  17.8 p                                        
 44  21  2.6     44 49       86.31 -1.17  12.6 v G                                      
 45  21  2.8     43 32       85.38 -2.06  18.3 p                                        
 46  21  2 48.7  59 30 43    97.40  8.51  13.6 e           602116 287 117 5703-12S  3B 1
 47  21  2 52    44 48.9     86.35 -1.21  12.5   F         422100 195 296 4204-14   5C 1
 48  21  2 55.94 46 16 27.7  87.44 -0.25   9.0 v B5:e                     4703-31   5D  
 49  21  3.0     44 30       86.12 -1.44  13.5 v B:                                     
 50  21  3  1    46  2.0     87.27 -0.42  10.6 p                                        
                                                                                        
 51  21  3.1     43 32       85.42 -2.10  16.2 p                                        
 52  21  3  6.0  45 52 11    87.16 -0.54  15.5 v K:        482058 165  27 4703-28   3B 1
 53  21  3  8.0  38 59 35    82.01 -5.11  10.9 p Be        362100 201 306              1
 54  21  3  8    40 54.3     83.45 -3.84  10   v OB:       422100 194  86 4204-12   5D 1
 55  21  3  8.0  47 14 17    88.19  0.36  11.6   OB-       482058 165 101               
 56  21  3 14    46  2.8     87.31 -0.44  11.0 p M                                      
 57  21  3 16    47  4.4     88.08  0.24  15.1 e           482058 164  92 4703-60   2A 1
 58  21  3 19    47  3.4     88.07  0.22  11.8 p M         482058 163  91 4703-49S  -- 1
 59  21  3 25    46 54.6     87.97  0.11  14.1 p M                                      
 60  21  3 44.85 50  2 29.6  90.35  2.15  15.1 e           482058 160 252 4703-05   3A 1
                                                                                        
                                             55 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  21  3 46.1  38 50 33    81.98 -5.30                   362100 195 297 3705-02S  1- 1
  2  21  3 46.4  45 21  1    86.85 -0.98  11.8   OB-       422100 186 325 4204-15   -- 1
  3  21  3 50    45  9.0     86.71 -1.12  12.2   B:        422100 186 314 4703-55   -- 1
  4  21  3 54.14 50 15 10.4  90.52  2.27  11.5   A-Fe:   r 482058 159 263 5202-14S  -- 1
  5  21  3 58.01 50 14 40.5  90.52  2.26  14.8:v Ge        482058 158 263 4703-03   3A 1
  6  21  3 58.88 50 14 51.5  90.53  2.26  15.1 e           482058 158 263 5202-13   2A 1
  7  21  4  2.70 50 14 20.4  90.53  2.25                   482058 158 263 4703-58   -- 1
  8  21  4  6.72 50 13 18.3  90.52  2.23  15.1 e           482058 157 261 4703-04   3A 1
  9  21  4 11    33 42.9     78.16 -8.75  11.1Vp M5e       362100 192  23              1
 10  21  4 12.7  48 56 37    89.58  1.36  11.2 p OB-       482058 156 193 4703-10   5D 1
                                                                                        
 11  21  4 13.6  46 55 31    88.08  0.02  12.4 p OB-       482058 155  84              1
 12  21  4.3     45  3       86.69 -1.24                                                
 13  21  4 18.07 46 31 52.9  87.79 -0.26   8.6   A0        482058 154  63               
 14  21  4 19.44 50 15 58.2  90.58  2.23  15.1 e           482058 155 264 4703-57   3A 1
 15  21  4 27.90 50 13 48.6  90.57  2.19  12.5 e           482058 154 262 4703-59   4C 1
 16  21  4 35    41 37.4     84.17 -3.57  11.8             422100 179 125               
 17  21  4 35.8  38 46  0    82.03 -5.47  11.0 e           362100 186 294 3705-06   5D 1
 18  21  4 37.0  38 28 59    81.82 -5.66                   362100 186 279 3705-08   -- 1
 19  21  4 40.1  37 16 41    80.92 -6.47                   362100 186 214 3705-07   -- 1
 20  21  4 41    46 13.7     87.61 -0.51  10.5Vv B:        482058 151  47 4703-12   5D 1
                                                                                        
 21  21  4 48    45  0.4     86.72 -1.34  12.3 p M                                      
 22  21  4 52    46 12.4     87.62 -0.55  10.7 p                                        
 23  21  4 52.1  47 55 59    88.90  0.61  10.5   B1Vnne    482058 150 138 4703-63   5D 1
 24  21  5 14    45 16.7     86.97 -1.21  12.7 p                                        
 25  21  5 18    47 19.5     88.50  0.15  11.5 p                                        
 26  21  5 26    46  9.3     87.64 -0.65  13.0 p                                        
 27  21  5 26.1  47 16 41    88.48  0.10  11.1 p OB-       482058 144 103               
 28  21  5.6     46  1       87.56 -0.77                                                
 29  21  5 51    45 57.6     87.55 -0.84  13.9 p M                                      
 30  21  5 53    42 32.2     85.01 -3.14  11.8             422100 166 174               
                                                                                        
 31  21  5 57.3  45 48 17    87.45 -0.96  13.5 v B:        482058 139  24 4703-33   3B 1
 32  21  5 59    48 13.1     89.24  0.66  12.2 p                                        
 33  21  6  0    47 56.0     89.03  0.47  12.1 p                                        
 34  21  6  5.3  47 12 34    88.50 -0.03  10.1 p OB-       482058 138 100 4703-16   5D  
 35  21  6  6    59 25.8     97.62  8.14  15.1 e           602116 265 111 5703-01   2A 1
 36  21  6 12.2  55 36  5    94.75  5.59  10.8 p Be        542054 113 230              1
 37  21  6 16    47 21.4     88.63  0.05  13.1 p                                        
 38  21  6 18    44 53.3     86.81 -1.62  12.3 p                                        
 39  21  6 18.4  47 51  8    89.00  0.38  14.2   WC3       482058 137 134 4703-62S  -- 1
 40  21  6 20    51 13.5     91.50  2.64  13.6 e           482058 139 315 5202-09   3B 1
                                                                                        
 41  21  6 23    39 53.2     83.10 -4.98  11.8             422100 161  31 3705-05S  5D 1
 42  21  6 31    49 22.5     90.15  1.37                   482058 136 216 4703-24S  -- 1
 43  21  6 48    48 36.9     89.62  0.83  13.0 p                                        
 44  21  6 56    47 51.3     89.07  0.30  11.8 p                                        
 45  21  7  0    48 28.4     89.54  0.71  12.0 p                                        
 46  21  7 11.6  48 25 36    89.53  0.65  14.2   WC4       482058 129 165 4703-52   4B 1
 47  21  7 13    46 59.1     88.46 -0.32  11.7 p                                        
 48  21  7 16    46 10.6     87.87 -0.87  10.1 p M:                                     
 49  21  7 34.7  51  5 26    91.54  2.40  12.0   OB        482058 128 308 5202-10   5D 1
 50  21  7 37    48 30.6     89.64  0.66  11.3 p                                        
                                                                                        
 51  21  7 52.2  44  5 44    86.41 -2.36  13.6 e           422100 147 258 4204-09   3B 1
 52  21  7 53    46 25.2     88.12 -0.79  13  Vv B:        482058 122  57 4703-34   4C 1
 53  21  7 56    46 14.4     88.00 -0.92  11.6 p                                        
 54  21  8 11    47 22.2     88.86 -0.18  15.0 p                                        
 55  21  8 15.3  45 54 48    87.80 -1.18  11.6   OB-       482058 117  30               
 56  21  8 17    46 23.8     88.15 -0.85  11.9   M         482058 118  56               
 57  21  8.3     45 51       87.75 -1.22  10.8 v B6                                     
 58  21  8 20    48 14.2     89.51  0.39  13.0 p M:                                     
 59  21  8 22    47 18.9     88.84 -0.24  12.1 p M:                                     
 60  21  8 22.3  47  8  4    88.71 -0.37  11.5 p OB        482058 117  96              1
                                                                                        
                                             56 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  21  8 23.3  45 16 26    87.34 -1.63  10.3Vv OB        422100 143 321 4703-09   5D 1
  2  21  8 26    47 20.6     88.87 -0.23  12.2 p                                        
  3  21  8 26.4  47 40 27    89.11 -0.01  10.5   B2V:nep   482058 117 125               
  4  21  8 27    45 26.9     87.48 -1.52  12.7 p                                        
  5  21  8 29    45 39.3     87.63 -1.38  11.2 p                                        
  6  21  8 29.55 47 15 25.6  88.81 -0.30   7.9   B0V                                    
  7  21  8 45    47 24.6     88.95 -0.23  15.8 p                                        
  8  21  9.0     45 40       87.70 -1.44  15.0 v B                                      
  9  21  9  2.9  49  5 44    90.23  0.88  10.5 v OB+       482058 114 201 4703-11   5D 1
 10  21  9 10    46  7.0     88.05 -1.16  10.7 p                                        
                                                                                        
 11  21  9 12    40 18.6     83.78 -5.10  10.1             422100 133  54 4204-13   --  
 12  21  9.3     44 59       87.24 -1.94  13  Vv G:                                     
 13  21  9 18    45 31.2     87.63 -1.58  14.8 p M                                      
 14  21  9 19    46 10.5     88.11 -1.14  16.8 p M                                      
 15  21  9 33    46 17.6     88.23 -1.09  10.7 p                                        
 16  21  9 38    47  4.2     88.81 -0.57  10.7 p                                        
 17  21  9 43.2  47 43  6    89.29 -0.14  12.5 r                                        
 18  21  9 58    46 44.3     88.60 -0.83  12.1 p                                        
 19  21  9 58.48 45 30  9.0  87.70 -1.68   6.6   B4IVp                                  
 20  21 10  3    46 44.8     88.62 -0.84  13.1 p M                                      
                                                                                        
 21  21 10  4    49 24.4     90.57  0.97  12.5 e           482058 105 218 4703-17S  4C 1
 22  21 10 10    48 34.8     89.97  0.40  13.4 p M                                      
 23  21 10 18    46 10.7     88.23 -1.26  13.3 p M                                      
 24  21 10 35.0  47 13 33    89.03 -0.58  11.4 r           482058  98 101 4703-54S  -- 1
 25  21 10 48    45 13.7     87.59 -1.97  13.1   M         422100 120 318               
 26  21 10.9     57 58       96.94  6.69                                                
 27  21 10 56.5  47 40 51    89.40 -0.31  12.0 r                                        
 28  21 11  1.0  45 39 41    87.94 -1.70  13  Vv B         482058  91  17 4703-35   4B 1
 29  21 11 11.83 40 25 33.5  84.12 -5.30   8.5 v B3e                                    
 30  21 11 18    46 28.6     88.57 -1.18  11.0             482058  90  61 4703-25   5D 1
                                                                                        
 31  21 11 19.0  47 38 47    89.42 -0.38  12.5 e A         482058  91 124 4703-19   5C 1
 32  21 11 46.1  42 23 53    85.64 -4.03  10.9   B5        422100 108 167               
 33  21 11 47.9  40 36 31    84.34 -5.26  11.8 p OB        422100 107  71 4704-28   5D  
 34  21 11 48    45 22.0     87.82 -2.00  11.4   M         422100 111 326               
 35  21 12  4.81 56 43  6.9  96.13  5.74   9.6 p B3e                                    
 36  21 12  5    47 46.9     89.61 -0.39  15.0 p                                        
 37  21 12  8.4  47  1 44    89.07 -0.91  13.8 p           482058  83  91 4703-45   4C 1
 38  21 12 35    45 16.2     87.84 -2.17  11.0             422100 104 321               
 39  21 12 43.6  50  6 18    91.37  1.13  12.5 p OB        482058  83 256              1
 40  21 12 57    48 24.0     90.16 -0.06  13.3 p                                        
                                                                                        
 41  21 13 15.0  37 28 15    82.22 -7.60  10.3 p OB-       362100  95 225              1
 42  21 13 15    49 10.8     90.76  0.44  11.0 e           482058  77 207 4703-18   5D 1
 43  21 13 15.1  44 54 32    87.66 -2.50  11.3   OBl       422100  97 302 4204-16   5D 1
 44  21 13 27    44 26.4     87.34 -2.85  13.3 p                                        
 45  21 13 32.5  48 23 22    90.22 -0.14  10.4   B2V:ne    482058  73 165 4703-61   5D 1
 46  21 13 40.4  48 46 43    90.51  0.11  11.7 p OB-       482058  73 185              1
 47  21 13 53.8  47 37  9    89.70 -0.72  16.3 p           482058  68 123 4703-46   4C 1
 48  21 14 17.7  47 13 50    89.47 -1.03  12.8             482058  64 102 4703-26   4C 1
 49  21 14 18    44 40.6     87.62 -2.80  11.8 p                                        
 50  21 14 27    48 18.6     90.26 -0.31  14.4 p           482058  64 160 4703-47   4C 1
                                                                                        
 51  21 14 35.0  49 30 17    91.14  0.50  10.5 v OB        482058  66 225              1
 52  21 14 45.41 59 45 39.8  98.61  7.56   8.4   B2Ve                                   
 53  21 14 53.6  47 34 17    89.78 -0.87  12.2 r                                        
 54  21 15  7    44 42.3     87.74 -2.88  14.0 p M                                      
 55  21 15  8    45 33.3     88.36 -2.30  11.1             482058  53  13 4703-27   5D 1
 56  21 15 12    47 48.6     89.99 -0.74  13.0 p                                        
 57  21 15 12    51 17.7     92.50  1.67                   482058  65 321               
 58  21 15 17.03 43 48 12.3  87.11 -3.53   9.0 v B5e                                    
 59  21 15 55    46  9.7     88.89 -1.98  12.5 p M                                      
 60  21 15 59.8  48  6 20    90.30 -0.63  12.5 e           482058  50 150 4703-06   4C 1
                                                                                        
                                             57 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  21 16  6    47 40.6     90.00 -0.94  12.1 p                                        
  2  21 16 37.05 52 28 57.0  93.51  2.34   9.2   B2e                      5203-05   5D  
  3  21 16 40    47 12.2     89.73 -1.34  12.9 p                                        
  4  21 16 45    46 47.8     89.45 -1.64  17.2 p                                        
  5  21 17 18.73 58 36 41.4  98.00  6.53   6.4   B3III                                  
  6  21 17 25    45 13.2     88.39 -2.82  15.1 e           422100  58 320 4204-01   3A 1
  7  21 17 29    46  0.9     88.97 -2.27  11.4 p                                        
  8  21 17 35.10 55 59 35.1  96.13  4.68  11.0 e         r 542132 315 251 5703-13S  5D 1
  9  21 17 43    46  3.8     89.03 -2.27  14.7 p                                        
 10  21 17.8     53 45       94.54  3.11                   542132 321 131               
                                                                                        
 11  21 18  2.1  57 21 33    97.16  5.59  12.5 e           542132 307 324 5703-11   4C 1
 12  21 18 10.2  43  8 51    87.00 -4.36  12.5 e           422100  47 209 4204-29   4C 1
 13  21 18 21.70 47 16 59.6  89.98 -1.49   9.2 v B2e                                    
 14  21 18 29    50  8.8     92.04  0.50  12.6             482058  34 261 4704-15S  5D 1
 15  21 18 31    48 11.3     90.65 -0.88  11.0 e           482058  28 155 4704-22   5D 1
 16  21 19.0     57  1       97.00  5.25                   542132 299 306               
 17  21 19  7.27 61 51 30.6 100.51  8.62   6.7   B0IVpe                                 
 18  21 19 15.64 58 37 24.9  98.18  6.36   5.7           r                              
 19  21 19 22    44 44.2     88.29 -3.40                   422100  39 295 4204-07   2- 1
 20  21 19 22.2  48 21  5    90.86 -0.86  11.0   OB-       482058  21 165               
                                                                                        
 21  21 19 27    50 48.1     92.62  0.85  12.7             482058  28 296 5203-12S  -- 1
 22  21 19 31    48 34.1     91.03 -0.73  11.0 e           482058  21 177 4704-11   5D 1
 23  21 19 44.78 53 57  5.6  94.89  3.03   8.1   B8IV-Ve                                
 24  21 19 50    49  8.2     91.48 -0.37  11.9             482058  19 207 4704-16S  -- 1
 25  21 19 54    48 29.8     91.03 -0.82  11.0 e           482058  17 173 4704-12S  5D 1
 26  21 20 51    47 53.3     90.71 -1.37                   482132 320 138               
 27  21 21  6    54 26.8     95.38  3.24  12.5 e           542132 294 166 5203-07   4C 1
 28  21 21 16.1  45 18 56    88.94 -3.23  11.0 p OB-       422130 305 322              1
 29  21 21 27.41 50 59 47.7  92.98  0.76   9.2 p A0e                                    
 30  21 21 29.8  54 33 29    95.50  3.28  12.2 p OB-       542132 290 172               
                                                                                        
 31  21 22  1    42 50.8     87.28 -5.07  11.9V  M6.5:     422130 304 189 4204-17S  4C 1
 32  21 22 12.1  50 28  7    92.69  0.31  12.5 r                                        
 33  21 22 19.8  49 56  3    92.33 -0.09  13.9 r                                        
 34  21 22 23.6  50 22 36    92.65  0.22  13.6 r                                        
 35  21 22 51.05 40 41 50.6  85.86 -6.70   7.5   B1Vne                                  
 36  21 22 56    51 17.2     93.35  0.81  10.7                                          
 37  21 23 19    58 32.9     98.50  5.93  10   v B         602116 148  61              1
 38  21 23 24    46  3.3     89.73 -2.97  12.3             482132 302  38 4704-17   5D 1
 39  21 23 33.4  50 21 17    92.76  0.07  10.5 v OB        482132 289 269 5203-14   -- 1
 40  21 23 41.1  45 20 14    89.26 -3.52  11.2 p OB        422130 283 322              1
                                                                                        
 41  21 23 44.7  49 59 48    92.53 -0.20  12.1 r           482132 288 250 4704-23S  -- 1
 42  21 23 48.4  50 24 18    92.83  0.08  13.6 r                                       1
 43  21 23 50    42 48.1     87.49 -5.34  12.6Vp e         422130 286 186 4205-06   -- 1
 44  21 23 54.6  50 20 25    92.79  0.02  12.7 r           482132 286 269 5203-15   3B 1
 45  21 23 58.5  49 58 10    92.54 -0.25  13.1 r                                        
 46  21 23 59    47  7.0     90.54 -2.29                   482132 294  95               
 47  21 24  3.3  50 14 21    92.74 -0.07  14.0 r                                        
 48  21 24 19.11 61 16 17.0 100.53  7.77   8.1 v G0                                     
 49  21 24 30.24 55 22  0.6  96.38  3.55   7.8   B1Ve                                   
 50  21 24 37    61 37.8    100.81  8.00  15.1 e           602116 141 227 6204-01S  2A 1
                                                                                        
 51  21 24 54.8  50 46 42    93.21  0.23  12.3 p OB        482132 276 291              1
 52  21 25  2.37 44 27  6.9  88.81 -4.32   8.9           r                4205-03   --  
 53  21 25  5    45 38.8     89.65 -3.47  11.0             482132 287  15               
 54  21 25 23    55  8.2     96.31  3.30  13.6 e           542132 259 202 5703-09   4B 1
 55  21 25 32.7  50 33 37    93.13  0.00  13.5 r                                        
 56  21 25 44    45 32.5     89.66 -3.62  13.9Vp           422130 263 332 4704-18S  3B 1
 57  21 25 50    49 26.4     92.38 -0.84         pB        482132 272 219               
 58  21 25 50.5  51 53 58    94.10  0.93  12.8 p OB-       542132 263  27              1
 59  21 25.9     59  3       99.10  6.05                                                
 60  21 25 58.40 60  9 42.8  99.89  6.84   9.1 p B8e                                    
                                                                                        
                                             58 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  21 26  0.8  47 49 56    91.29 -2.01  12.4 p OB        482132 273 133               
  2  21 26 14.8  50  7  6    92.90 -0.40  12.4 r                                        
  3  21 26 15    43 51.0     88.54 -4.90  10.4             422130 261 241               
  4  21 27 19    53 53.2     95.64  2.20  15.1 e           542132 246 134 5203-08   3A 1
  5  21 27 27    52 59.5     95.03  1.55  10   v OB-       542132 247  86              1
  6  21 27 32    49 38.6     92.73 -0.88                   482132 256 230               
  7  21 28  5    49 40.9     92.82 -0.92  11.0 e           482132 251 232 4704-13   5D 1
  8  21 28.3     58 47       99.13  5.65                                                
  9  21 29  8    54 51.5     96.50  2.72  10.8:v B5:e      542132 231 186 5203-09S  -- 1
 10  21 29 10    55 53.4     97.21  3.47  13.6 e           542132 229 241 5703-07   3B 1
                                                                                        
 11  21 29 14.68 44 20 18.1  89.27 -4.92   7.7   B2V:e:nn                               
 12  21 29 34.9  51 52 19    94.50  0.51                   542132 232  25 5203-10S  -- 1
 13  21 29 46.7  47 40  5    91.63 -2.57  11.6   OB-       482132 240 123 4704-19   5D 1
 14  21 29 51    48 12.5     92.01 -2.18  11.1V            482132 238 152 4704-20   -- 1
 15  21 29 58.3  51  4  0    93.99 -0.12  13.6 e           482132 233 306 5203-13   3B 1
 16  21 30  0.80 45 29 39.4  90.17 -4.18   6.9   B5.5Ve                                 
 17  21 30  2.3  48 47 36    92.44 -1.78  11.7 p OB        482132 236 183 4704-21S  -- 1
 18  21 31  0.9  50  5 24    93.44 -0.94  12.0 p Bp        482132 225 252 4704-09   -- 1
 19  21 31 31.9  46 36 53    91.13 -3.54  11.4 p OB        482132 226  65              1
 20  21 31 36.81 42 42  2.7  88.45 -6.41   7.2   B6V                                    
                                                                                        
 21  21 31 41.5  50 23 57    93.73 -0.79  12.1 p OB        482132 219 269              1
 22  21 32 25.6  49 51 43    93.45 -1.26  12.3 p OB                                     
 23  21 32 30.9  44 35 48    89.87 -5.13  16.7   WR        422130 200 280 4205-09S  5B 1
 24  21 32 50.7  49  1 30    92.93 -1.93   9.4 v B7        482132 211 195               
 25  21 33  3    56 33.5     98.07  3.59  13.6 e           542132 199 277 5703-06   4B 1
 26  21 33 38.8  54 37 24    96.82  2.11  14.5 r                                        
 27  21 33 41.4  41 52  9    88.16 -7.28   9.4 v OB        422130 190 133 4205-05   --  
 28  21 34 10    48 35.2     92.79 -2.40   9.5 v B         482132 200 171 4704-14   --  
 29  21 34 22.50 59 28 43.8 100.18  5.62   9.0 v B3:ne                                  
 30  21 34 27.35 51 41 54.9  94.93 -0.13   6.2   B9IIIe                                 
                                                                                        
 31  21 34 50.5  54 36 19    96.93  1.98  13.7 r                                        
 32  21 35  7.0  57 35  3    98.97  4.15  12.5 p Bp        542132 183 331 5703-10   -- 1
 33  21 35 42    58  7.6     99.39  4.50  12.5 e Bp        602116  60  41 5703-04   4C 1
 34  21 35 51.57 47 54 43.5  92.55 -3.08   9.1V  B3eq                                   
 35  21 36  2.13 45 22 28.7  90.86 -4.98   6.8VB         r                              
 36  21 36 14    57 21.5     98.93  3.89  11   v           542132 176 320 5703-03   -- 1
 37  21 36 17.4  55 20 27    97.58  2.38  12.2 p OB      r 542132 176 212              1
 38  21 36 39    53 55.8     96.67  1.30  15.1 e           542132 173 135 5203-04   3A 1
 39  21 36 50.61 57 31 10.7  99.10  3.95  13.3   F6-8e   r                              
 40  21 36 58    55 38.9     97.86  2.55  13.6 e           542132 171 227 5703-08   3B 1
                                                                                        
 41  21 36 59.61 58  8 24.8  99.53  4.40   8.6   B3IVnpe                  5703-05   --  
 42  21 37  3.4  43 21 20    89.63 -6.60  13.5Vv Cont      422130 157 213 4205-08   4C 1
 43  21 37 15    53 13.8     96.27  0.72  13.6 e           542132 169  97 5203-03   4B 1
 44  21 37 22.4  48 33 57    93.17 -2.77  11.0 p OB        482132 171 170 4704-08   5D 1
 45  21 37 37    63 53.5    103.47  8.61   9.4 v           662140 207  28               
 46  21 37 43.27 51 29 58.5  95.17 -0.62   8.7   B2ne                     5203-16   -- 1
 47  21 37 43.5  51 28 25    95.16 -0.64                   482132 168 326 5203-17   -- 1
 48  21 38  1.6  53 53 39    96.80  1.14   9.7   OB-       542132 163 133               
 49  21 38  2.83 50 37  3.5  94.62 -1.31   9.3 p B5                       5203-18S  --  
 50  21 38  6    61  6.9    101.63  6.51         B         602116  54 203               
                                                                                        
 51  21 39 14    57 48.1     99.53  3.95  10.1   B3Vnnpe   602116  34  25               
 52  21 39 27.4  56 19 58    98.57  2.83  11.8   OB-                                    
 53  21 39 30    56 59.2     99.01  3.31  13.6 e           542132 152 300 5704-07   3B 1
 54  21 39 48.42 50 26  8.7  94.71 -1.63  10.0   B2Ve                                   
 55  21 39 58    50 12.9     94.59 -1.81   8.7   A2                                    1
 56  21 40  0    50 14.4     94.61 -1.80  13.6Vp O7e       482132 149 260 4704-01   3B 1
 57  21 40  4.9  50 23 49    94.72 -1.69  10.7   B0:pe     482132 148 268              1
 58  21 40 11.6  57 40 12    99.53  3.76  15.4 r                                        
 59  21 40 12.2  57 41 47    99.55  3.78   9.5 v           602116  27  20 5704-58S  --  
 60  21 40 39.12 54 19 29.3  97.37  1.21   7.3V  M6e-M8e                                
                                                                                        
                                             59 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  21 40 57    56 35.7     98.90  2.89   9.5 v           542132 141 278 5704-57S  -- 1
  2  21 40 59.5  57 44  4    99.66  3.74  13.7 r                                        
  3  21 41  0.2  57  4  0    99.22  3.24  12.1 p OB      r 542132 141 304              1
  4  21 41 16    45 16.9     91.49 -5.67  12.4             422130 117 317 4205-07S  -- 1
  5  21 41 40.9  56 41 37    99.04  2.90  10.5   B0.5III                                
  6  21 41 43    42 50.5     89.93 -7.55   3.0V  Pec     r                              
  7  21 42  2.9  56 47 40    99.15  2.94  14.5 r                                        
  8  21 42.2     56 51       99.20  2.97                                                
  9  21 42 15.1  56 34 56    99.03  2.76  14.5 r                                        
 10  21 42 24.08 57 44 10.1  99.80  3.62   6.9   B0V:ep                                 
                                                                                        
 11  21 42 33.6  58 14 40   100.15  3.99  10.7 p OBl                                    
 12  21 42 42.4  43 35  9    90.56 -7.11   7.7Vv         r 422130 102 226               
 13  21 42 50.09 66  6 35.6 105.39  9.89  10.1V  B2-3nne r                             1
 14  21 42 56    44 59.1     91.52 -6.08  13.6 e           422130 102 302 4205-02S  3B 1
 15  21 42 59.5  66  4 35   105.38  9.86                                               1
 16  21 42 59.79 66 11 28.4 105.46  9.94  17.0Vp M2(T)   r                              
 17  21 43  1    49 15.0     94.32 -2.87                   482132 122 207               
 18  21 43  6.68 66  6 54.6 105.42  9.88  11.9   B5-7e     662140 173 146 6705-02S  4C 1
 19  21 43 17    48 58.5     94.18 -3.10  13.6 e           482132 120 192 4704-10   3B 1
 20  21 43 24.5  57  1 23    99.44  2.99   8.6 v B3                                     
                                                                                        
 21  21 43 30.33 58 46 48.6 100.60  4.32   4.1   M2Iae                                  
 22  21 43 33.4  53 45 33    97.33  0.50                   542132 119 126 5203-11   -- 1
 23  21 43 34    53  2.3     96.86 -0.05  11.2                                          
 24  21 43 36.8  57 14 27    99.60  3.14  12.7 r A-F                                    
 25  21 44  3    53 42.2     97.35  0.41  13.6 e           542132 115 123 5203-02S  4B 1
 26  21 44 33.92 59  3 25.9 100.88  4.44   9.5   B2III:nn                               
 27  21 44 43.4  52  8 22    96.41 -0.85  11.3 p OB        542132 107  39              1
 28  21 44 47    46 28.7     92.74 -5.16  11.8Vp M4e       482132 104  58              1
 29  21 44 59.4  47 57 59    93.74 -4.05  11.8 p OB        482132 104 138 4704-07   5D 1
 30  21 45  6.3  51 57 34    96.34 -1.02  11.7 p OB        542132 104  30              1
                                                                                        
 31  21 45 26.91 61  7 14.9 102.31  5.93   4.3   A2Ia                                   
 32  21 45 38.2  53 45 25    97.56  0.30   9.5 v Be        542132 102 126 5204-05   5D  
 33  21 45 41.3  44 12  2    91.37 -7.00   9.5 v B2e       422130  74 260 4205-04   --  
 34  21 45 52.06 50 17 32.9  95.35 -2.37   9.1   B1V:                                   
 35  21 46  2.69 50 40 26.7  95.62 -2.10   7.0   B7IVe sh                               
 36  21 46 19.6  50 21  5    95.45 -2.37  11.5 p OB        482132  95 266              1
 37  21 46 34.30 52  7 27.4  96.62 -1.04   7.6   B1.5Ib:e                               
 38  21 46 36    54 20.1     98.04  0.65  11.0 e           542132  96 158 5204-11   5D 1
 39  21 46 44.6  51 32 42    96.26 -1.50  14.1 r           542132  90   8 5204-15   3B 1
 40  21 47 14    49  9.3     94.79 -3.38  11.5             482132  85 203 4704-24S  -- 1
                                                                                        
 41  21 47 20.6  47 32  5    93.76 -4.64  15.0Vr         r                              
 42  21 47 55.5  60 19 27   102.03  5.13  12.5 e           602200 281 156 5704-56   4C 1
 43  21 48 21.1  56  9 21    99.40  1.89  10.5   OB-       542132  85 257 5704-55S  -- 1
 44  21 48 30.4  57 25 38   100.23  2.86  13.6 e           542132  88 325 5704-31   3B 1
 45  21 48 42.86 44 14 52.9  91.82 -7.31   9.5Vp M5e-M6e   422130  46 264              1
 46  21 49 44    56 46.7     99.94  2.25  12.5 e           542132  77 290 5704-16   4C 1
 47  21 49 57    49 14.0     95.18 -3.61  11.8                                          
 48  21 49 58.76 43 57 57.2  91.81 -7.67   8.4V  F8II+B:                                
 49  21 50  5    50 42.5     96.14 -2.48  13.0:  WC6       482132  63 286 5204-07   5C 1
 50  21 50  6.2  56 32 28    99.83  2.03  13.6 e           542132  74 278 5704-11   3B 1
                                                                                        
 51  21 50 13.6  54 48 27    98.75  0.68   9.5 v OB        542132  69 184 5204-22   -- 1
 52  21 50 18    48 12.0     94.57 -4.44  10.7                                          
 53  21 50 49.4  56 11 12    99.68  1.70  13.6 e           542132  68 259 5704-33   3B 1
 54  21 51  0.51 56 21 21.6  99.81  1.81   9.1 v OB-     r                              
 55  21 51  1.1  56 35 29    99.96  1.99  13.6 e           542132  67 281 5704-32   3B 1
 56  21 52  3.0  58 53 12   101.51  3.69   9.5 v                          5704-15   --  
 57  21 52 29    49 46.9     95.85 -3.44  12.0             482132  41 238 4705-13   4C 1
 58  21 52.5     56  9       99.84  1.53                                                
 59  21 52 31    47 14.1     94.25 -5.43  18.0Vp           482132  35 101 4705-19S  2A 1
 60  21 52 32    47 13.7     94.24 -5.43  17.0 p           482132  35 100              1
                                                                                        
                                             60 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  21 52 33    47 14.1     94.25 -5.43  18.5Vp           482132  34 101              1
  2  21 52 34    47 13.8     94.25 -5.43  10.2V  B9.5Ve    482132  34 101              1
  3  21 52 35    47 14.7     94.26 -5.42  19.0 p           482132  34 101 4705-20   1- 1
  4  21 52 37    47 14.6     94.26 -5.43  19.0 p           482132  34 101 4705-21S  1- 1
  5  21 52 43    47 12.1     94.25 -5.47  19.0 p           482132  33  99              1
  6  21 53  7.6  47 24 44    94.44 -5.35  16.5 p                                        
  7  21 53 21    47 13.0     94.34 -5.53  18.6Vp           482206 337  98 4705-15   1- 1
  8  21 53 23    47 14.1     94.36 -5.52  19.0Vp           482206 337  99              1
  9  21 53 27    47 14.8     94.38 -5.52  20   p           482206 336 100              1
 10  21 53 27.6  53  0  0    97.98 -1.03  12.5:v Bep       542132  38  89 5204-01   5D 1
                                                                                        
 11  21 53 31    47 13.2     94.37 -5.54  15.2   K4IVe     482206 336  99              1
 12  21 53 31    47 16.1     94.40 -5.51  20   p                                       1
 13  21 53 36    47 18.6     94.44 -5.48  18.5:p           482206 335 103              1
 14  21 53 38    47 15.0     94.40 -5.53  18.5 p                                       1
 15  21 53 39    47 16.7     94.42 -5.51  20   p           482206 334 101              1
 16  21 53 40    47 15.4     94.41 -5.53  20   p           482206 334 100              1
 17  21 53 42    47 15.9     94.42 -5.53  18.0 p           482206 334 101 4705-17S  2A 1
 18  21 53 42    47 17.8     94.44 -5.50  20   p           482206 334 102              1
 19  21 53 42    47 18.4     94.45 -5.50  19.0 p           482206 334 103 4705-18   1- 1
 20  21 53 43.5  43 28 58    92.03 -8.47   9.5   B1IVe                                  
                                                                                        
 21  21 53 46    47 14.6     94.42 -5.55  16.9 v           482206 333  99 4705-16   1- 1
 22  21 53 48.06 62 36 52.0 104.03  6.46   7.0V  B1IVe                                  
 23  21 53 52.0  57 46 35   101.00  2.67  13.6 e           602200 247  17 5704-52   3B 1
 24  21 53 58    46 59.8     94.29 -5.77  18.0 p           482206 333  86 4705-14S  2A 1
 25  21 54  1    47 25.3     94.56 -5.44  18  Vp           482206 331 109 4705-01   3A 1
 26  21 54 19    47 12.1     94.46 -5.64  13.2   B5-A2Ve   482206 329  97               
 27  21 54 21.1  51 27 54    97.13 -2.31  13   v B3:e      482132  29 329 5204-04   5C 1
 28  21 54 53.09 56 36 40.6 100.39  1.68   5.8   B8Ib                                   
 29  21 55  9    48 13.7     95.22 -4.93  11.3Vp M7                                     
 30  21 55 16    49 26.2     95.99 -3.99  15.1 e           482206 313 217 4705-09   2A 1
                                                                                        
 31  21 55 30.82 65 19 14.9 105.89  8.45   5.9   B3Ve                                   
 32  21 56 15    51  2.4     97.10 -2.83                   482206 300 302 5204-09S  -- 1
 33  21 56 15.9  52 14 35    97.85 -1.88  11.0 p OB-       542210 329  46              1
 34  21 56 28    51 28.8     97.40 -2.50  12.5Vr           482206 297 326 5204-10   4C 1
 35  21 56 28.4  57 14 44   100.95  2.04  15.1 e           542210 309 314 5704-02   3A 1
 36  21 56 33    47 36.1     95.01 -5.56  13.6 e           482206 307 117 4705-02   4B 1
 37  21 56 37.5  59 11 50   102.17  3.57  13.8 v           602200 225  93 5704-36   3B 1
 38  21 56 39.09 63 37 32.3 104.92  7.05   4.8V          r                              
 39  21 56 44.96 51 34 33.7  97.49 -2.45   8.1   B3e                                    
 40  21 56 56.7  52  1 13    97.79 -2.12                   542210 324  33 5204-12   -- 1
                                                                                        
 41  21 57 18    54 13.5     99.19 -0.42  12.8             542210 314 152 5204-18   -- 1
 42  21 57 29.4  59 21 46   102.36  3.63  15.6 v           602200 219 101               
 43  21 57 34.3  59  1 23   102.16  3.35  15.0 v                                        
 44  21 57 55.30 49  4  4.7  96.10 -4.55   8.9 v B8                                     
 45  21 58  6    47 55.0     95.41 -5.48  15.1 e           482206 293 134 4705-08S  2A 1
 46  21 58 14    54 35.5     99.52 -0.21  10.8             542210 305 171 5204-19   -- 1
 47  21 58 26    53 24.1     98.82 -1.17   9.5 m           542210 307 107 5204-08   5D 1
 48  21 58 29.67 54 29  6.0  99.48 -0.32   8.9           r                5204-20   --  
 49  21 58 40.9  56 51 18   100.95  1.55  12.5 e           542210 294 292 5704-51   4C 1
 50  21 58 53.3  59  1  7   102.29  3.25  16.4 v                                        
                                                                                        
 51  21 58 59    56 54.2    101.01  1.56  12.5 e           542210 292 294 5704-08   4C 1
 52  21 59  9.2  54  9 29    99.36 -0.63  12.4 p OB        542210 299 147              1
 53  21 59 14.03 52 23 50.6  98.30 -2.04   9.0 v B3e                                    
 54  21 59 20.4  56 18 34   100.69  1.06  11.0 e           542210 291 262 5704-28   5D 1
 55  22  0 11.98 45 36  0.2  94.27 -7.53   8.8 v A0Ia                                   
 56  22  0 25.2  59 41 31   102.85  3.66  12.5 p OB-       602200 198 118              1
 57  22  0 34.8  53 37 37    99.21 -1.18  10.5 v OB-       542210 290 118              1
 58  22  0 36.7  58  8 27   101.94  2.41  12.4 p OB        602200 198  35              1
 59  22  0 40.18 56 42 38.4 101.08  1.27   8.3   B5:e                                   
 60  22  0 53.7  55 54 31   100.62  0.61                   542210 281 240 5704-29   -- 1
                                                                                        
                                             61 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  22  1  1.21 48 11  2.7  95.97 -5.56   8.8           r                              
  2  22  1 18.2  59  5 26   102.58  3.12  13.3 v           602200 193  86 5704-37   4C 1
  3  22  1 31    43 53.4     93.41 -9.03   8.8V  G9IV+K1IV                              
  4  22  1 38.08 50 10  4.8  97.25 -4.04   8.9 v B3e                                    
  5  22  2 17.7  59 22 28   102.85  3.27  12.5 e           602200 186 101 5704-05   4C 1
  6  22  2 31.8  57 46 38   101.92  1.97  12.4 p OB        602200 185  15 5704-22   5D 1
  7  22  3  3    59 48.3    103.19  3.55  13.6 e           602200 181 124 5704-48   3B 1
  8  22  3 15.2  55  5 18   100.39 -0.25  10.4   B1:V:nne                 5204-16S  -- 1
  9  22  3 52.7  56  6 21   101.07  0.52  13.6 e           542210 258 250 5704-49S  3B 1
 10  22  4  0.4  55 12 57   100.56 -0.21                   542210 259 202 5204-17   -- 1
                                                                                        
 11  22  4 12.1  53  4  0    99.30 -1.96  11.0 e           542210 262  86 5204-13   5D 1
 12  22  4 38.8  54 30  2   100.21 -0.84  12.0 p B         542210 256 163 5204-14   -- 1
 13  22  4 52.5  57  1 20   101.72  1.17  15.3 v           542210 249 298 5704-03   3A 1
 14  22  4 56.11 47 14  2.2  95.92 -6.72   6.8V          r                              
 15  22  5 13.8  53 30 37    99.69 -1.69   8.7   A1Ibp                                  
 16  22  6  4    46 45.6     95.79 -7.21   9.4 v           482206 223  69               
 17  22  6  8.29 49 54  9.0  97.67 -4.69   9.7           r                              
 18  22  6  8.3  57 13 11   101.98  1.23  12.7 p OB        542210 239 308              1
 19  22  6 16.9  63 55  2   105.95  6.63  11.2 p OB-       662140  38  32              1
 20  22  6 28.4  55  2 49   100.74 -0.55   9.5 v B2e       542210 240 192 5204-06   5D  
                                                                                        
 21  22  6 59.6  55 45 43   101.22 -0.02  12.6 p Be        542210 235 230 5704-27   -- 1
 22  22  7  3.5  54 10 55   100.30 -1.30  12.3 p OB-       542210 237 145 5204-23S  -- 1
 23  22  7  3.68 56 19 52.2 101.56  0.44   9.4 v B8                                     
 24  22  7 12    55 26.7    101.06 -0.29  10.5 v           542210 234 213              1
 25  22  7.4     58 20      102.77  2.04                                                
 26  22  7.5     57 36      102.36  1.44                                                
 27  22  7 38    49  0.3     97.34 -5.56  11.0 e           482206 206 189 4705-12S  5D 1
 28  22  7 38    59 30.1    103.48  2.97  15.5 v           602200 150 108 5704-25   2A 1
 29  22  7 46.0  53 37 53   100.07 -1.81  11.2 p B3:e      542210 233 115              1
 30  22  7 51.1  49  2 20    97.39 -5.55   9.5 v Be        482206 204 191 4705-11   5D 1
                                                                                        
 31  22  8  3.6  58 42 21   103.06  2.29  15.7 v                                        
 32  22  8  7.4  59 39 49   103.62  3.06  16.1 v           602200 147 117 5704-26   2A 1
 33  22  8 25.3  54 13 25   100.49 -1.39  13.5   B3eq      542210 227 147 5204-02   5D 1
 34  22  8.6     53 44      100.22 -1.80                   542210 227 121               
 35  22  8 39    55 17.6    101.14 -0.54  12.5 e           542210 224 205 5704-20   4C 1
 36  22  8 41.09 45 44 28.6  95.56 -8.30   6.1V          r                              
 37  22  8 51.5  61 41 38   104.88  4.66   9.9 p A3Iab                                  
 38  22  9.0     56 22      101.80  0.30                   542210 219 263               
 39  22  9  0.1  59 34 55   103.66  2.93  14.1 v           602200 141 113 5704-04   3B 1
 40  22  9  7.7  59 24 13   103.57  2.78                   602200 140 103 5704-47   -- 1
                                                                                        
 41  22  9 20.3  58 25 28   103.03  1.96  15.1 v                                        
 42  22  9 22.7  55 45 25   101.49 -0.22  10.7V          r                5704-39   --  
 43  22  9 26.2  57  7 57   102.29  0.90  11.7 p OB-       542210 215 302              1
 44  22  9 33.2  57 44 31   102.66  1.39  12.1V  WN5+O8V   602200 135  14 5704-45   4C 1
 45  22 10 19.8  58 33 33   103.21  2.00  15.3 v           602200 130  58 5704-24   3A 1
 46  22 10 41    45 28.4     95.69 -8.72                   422200 131 320 4705-06   1- 1
 47  22 10 51.3  57 49 35   102.85  1.36                   542210 205 341 5704-46   -- 1
 48  22 10 53    54 58.6    101.22 -0.98  10.6                                          
 49  22 11 11    55 16.7    101.42 -0.76  12.0Vp M8e       542210 204 203 5704-40S  -- 1
 50  22 11 30.6  59 24 53   103.83  2.61   5.0   O6If                                   
                                                                                        
 51  22 11 35.63 55 16  4.6 101.47 -0.80   8.8   OB+M    r                              
 52  22 11.6     57  3      102.49  0.66                                                
 53  22 11 39.5  56 58 41   102.45  0.60  11.0 e           542210 199 295 5704-34   5D 1
 54  22 11 48.0  56 40 45   102.30  0.34  13.8 v           542210 198 278 5704-21   3B 1
 55  22 11 58    59 40.8    104.03  2.80  15.1 e           602200 121 118 5704-01   2A 1
 56  22 12 13    57 39.6    102.90  1.12  11.0 e           602200 116  10 5704-19   5D 1
 57  22 12 19.6  57 16  6   102.69  0.79  13.2 p OB        542210 194 310 5704-14   4C 1
 58  22 12 32.1  53 31 50   100.59 -2.30  10.7 p OBl       542210 195 109               
 59  22 12 36.3  52 29 54   100.01 -3.16  10.4   OB        542210 195  54 5204-21   -- 1
 60  22 13 28.8  57  4 56   102.71  0.55  12.5 e           542210 186 300 5704-44   4C 1
                                                                                        
                                             62 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  22 13 36.7  53 37 14   100.77 -2.32   9.4 v A1Ia                                   
  2  22 13 41.7  57 14  9   102.82  0.66  11.6 v B         542210 184 308 5704-13   5C 1
  3  22 14  7.6  58 21 47   103.51  1.55  14.7 v           602200 104  48 5704-38   3B 1
  4  22 14 32    56 47.3    102.67  0.22  11.0 v           542210 178 284 5704-18   5D 1
  5  22 14 59.3  55 27 48   101.97 -0.91  10.2   B2III                                  
  6  22 15  2.0  56 46 15   102.71  0.17  13.2 p OB        542210 175 283 5704-17   -- 1
  7  22 15 45.9  57  7 37   102.99  0.41                   542210 170 303 5704-43S  -- 1
  8  22 15 57    58  9.6    103.59  1.25  13.6 e           602200  90  37 5704-23   3B 1
  9  22 15 57.3  56 45 14   102.81  0.08                   542210 168 282 5704-42   -- 1
 10  22 16  0.1  60 52  6   105.11  3.49  13.6 e           602200  96 183 6205-01   3B 1
                                                                                        
 11  22 16  9.8  56 32 59   102.72 -0.10  12.5 e           542210 167 272 5704-41   4C 1
 12  22 16 24.1  55 37 36   102.23 -0.89  11.6   WN3       542210 165 222 5704-12   5C 1
 13  22 16 43.5  61 24 18   105.49  3.89  11.0 p OB-       602200  93 212              1
 14  22 16 50    46 46.6     97.32 -8.26  15.1 e           482206 124  69 4705-03   3A 1
 15  22 16 51    46 46.0     97.32 -8.27                   482206 124  69 4705-04   1- 1
 16  22 16 51.11 65 57 56.4 108.06  7.66   9.2 v B8                                     
 17  22 16 55    46 47.3     97.34 -8.26  15.1 e           482206 123  70 4705-05S  2A 1
 18  22 17.6     53 27      101.17 -2.79                                                
 19  22 18  6.1  59  3 59   104.33  1.85  12.3 v           602200  78  87 5704-06   4C 1
 20  22 18  6.3  57 32 37   103.49  0.58  11.5 v OB        542210 153 325 5705-58   -- 1
                                                                                        
 21  22 18  8    56  6.1    102.70 -0.63  13.6 e           542210 152 247 5704-09   4B 1
 22  22 18  8.4  58 32 36   104.04  1.41  12.5 e           602200  76  59 5705-111  4C 1
 23  22 18 10.0  55  0 30   102.10 -1.54  10.6 p OB-                                    
 24  22 18 45.51 56  7 34.1 102.78 -0.65   9.0V          r 542210 147 249 5705-92   -- 1
 25  22 18.9     58 25      104.05  1.25                                                
 26  22 18 54.2  58 46 55   104.26  1.55  15.4 v           602200  71  72 5705-08   3B 1
 27  22 18 54.5  58 51 52   104.31  1.62  14.6 v           602200  72  76 5705-49   3B 1
 28  22 18 59.1  56  7 23   102.81 -0.67   9.5   O8.5V     542210 145 248 5705-101  -- 1
 29  22 19  0.16 45 48  8.3  97.09 -9.28   8.5   B3:Ve                                  
 30  22 19  7.50 52  7 13.7 100.62 -4.03   9.1   B1:V:nne                               
                                                                                        
 31  22 19 24.8  59 33 20   104.74  2.17  16.0 v           602200  70 114               
 32  22 19 50.0  57 24 28   103.61  0.34  11.2 v B         542210 140 318 5705-59   5D 1
 33  22 19 54    57 55.6    103.90  0.77  12.5 e           602200  62  26 5705-52   5C 1
 34  22 19 56    56 48.9    103.29 -0.17  12.5 e           542210 139 286 5705-60   4C 1
 35  22 20  5.23 51 45 41.6 100.55 -4.41   8.5 v A0e                                    
 36  22 20 10    58  6.6    104.03  0.90  13.6 e           602200  60  36 5705-53   4B 1
 37  22 20 19.0  56 23 18   103.11 -0.55  10.1   B1IV:pe                  5705-61   --  
 38  22 20 19    58  7.2    104.05  0.90  13.6 e           602200  59  37 5705-54   3B 1
 39  22 20 22.60 51 51 39.8 100.64 -4.35   7.0V  B1IV:pnne                              
 40  22 20 23    57 54.3    103.94  0.71                   602200  58  25 5705-57   -- 1
                                                                                        
 41  22 20 41    55 50.5    102.85 -1.04  10.1                                          
 42  22 20 53.1  58 48 42   104.49  1.44  16.2 v           602200  58  74 5705-09   2A 1
 43  22 21  8.0  59 13 30   104.74  1.77  14.1 v           602200  58  97 5705-17   3B 1
 44  22 21 11.0  55 15 47   102.60 -1.56  12.6 p OB-       542210 128 202 5705-30   5D 1
 45  22 21 35    58 38.2    104.47  1.24  11.6 v                                        
 46  22 21 36    58 21.7    104.32  1.01  10.7 v                                        
 47  22 21 36.8  46  2 58    97.61 -9.33   9.5 v OB-                                    
 48  22 21 44    54 59.3    102.51 -1.84  15.1 e           542210 124 188 5205-02   2A 1
 49  22 21 46    54 41.6    102.36 -2.09  12.5 e           542210 123 172 5205-14   5C 1
 50  22 22  6    57 43.6    104.04  0.44  12.5 e           602200  46  17 5705-56   5C 1
                                                                                        
 51  22 22 36.3  53 19 45   101.72 -3.30  10.5 v OB        542210 115  99              1
 52  22 23  5.1  62 42 49   106.83  4.58  10.0   B2Vn      602244 331 286               
 53  22 23.1     56 42      103.60 -0.49                                                
 54  22 23 29.59 57 37 49.3 104.14  0.26  14.3 v           542210 114 330 5705-22   4B 1
 55  22 23 34.04 57 39  3.3 104.16  0.27                                               1
 56  22 23 49.2  59 10 25   105.00  1.54  11.7 v B         602200  39  95 5705-45   5D 1
 57  22 23 55    57  0.3    103.85 -0.30  12.5 e           542210 110 296 5705-64S  5C 1
 58  22 23 55.6  50 58  5   100.62 -5.40  15.5   WNb:      482206  68 297 5205-16S  5C 1
 59  22 23 58.4  56 13 44   103.45 -0.96   9.4 v                          5705-102S --  
 60  22 24 26.57 57 38 34.7 104.26  0.20  11.0 e           542210 107 331 5705-94   5D 1
                                                                                        
                                             63 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  22 24 28.22 57 39 43.7 104.27  0.22                                               1
  2  22 24 36    59 10.8    105.09  1.49  13.6 e           602200  34  96 5705-46   4B 1
  3  22 24 39.4  61 33 28   106.37  3.50  10.7   B3Vn                                   
  4  22 24 52.90 52  7 58.3 101.37 -4.50   8.6   B2III-IV                               
  5  22 24 54.24 53 15 42.8 101.98 -3.54   9.2 p B8e                                    
  6  22 25  3.58 57 50 29.8 104.43  0.33  10.4           r                              
  7  22 25 13.3  55 37 37   103.28 -1.56  12.5 e           542210  98 223 5705-110  4C 1
  8  22 25 14    59  3.5    105.10  1.35  12.2 v           602244 336  90 5705-18   5D 1
  9  22 25 22.3  56 42 38   103.87 -0.65  12.5 v OBl       542210  99 281 5705-96   -- 1
 10  22 25 41.68 52 26 18.7 101.64 -4.30   8.1   B3ne                                   
                                                                                        
 11  22 25.9     52 16      101.58 -4.47                   542210  86  44               
 12  22 26.0     57 17      104.24 -0.21                                                
 13  22 26  0    57 32.7    104.38  0.01  11.3 v           542210  96 326 5705-62   5D 1
 14  22 26 38.7  61 13 31   106.39  3.09  11.0 e           602244 317 206 6206-04   5D 1
 15  22 26 42.7  63 50 20   107.78  5.31  12.5 e           662232 235  20 6206-40   4C 1
 16  22 26 58.0  65 24 41   108.64  6.63  12.3 p OB-       662232 230 104              1
 17  22 26 59.01 59  7 19.5 105.32  1.28  12.5 e           602244 324  92 5705-40S  4C 1
 18  22 27  4    57  7.5    104.28 -0.42  10.7 v                                        
 19  22 27  4.11 59  5 35.1 105.31  1.25                                               1
 20  22 27 15    55 29.1    103.45 -1.84  11.2                                          
                                                                                        
 21  22 27 17.6  56 15 13   103.85 -1.18  11.6   WC6       542210  84 257 5705-66   5D 1
 22  22 27.4     58 42      105.14  0.89                                                
 23  22 27 36.0  56 36 56   104.08 -0.90  11.0 e           542210  83 277 5705-95   5D 1
 24  22 27 41.4  57 41  5   104.65  0.01                   542210  84 334 5705-93   -- 1
 25  22 27 42.35 59 10 47.6 105.43  1.28                                               1
 26  22 27 43.62 59 11 31.8 105.44  1.29  14.5 v           602244 319  95 5705-10   3B 1
 27  22 27 49.56 52 58  7.6 102.20 -4.02   8.2 v B8ne                                   
 28  22 27 50.37 59  4 13.6 105.39  1.18  13.6 e           602244 318  89 5705-38   3B 1
 29  22 27 51.80 63  0  9.1 107.45  4.53   9.1 v B5:e                     6206-39   --  
 30  22 27 55.9  55 11 26   103.37 -2.14  12.5 e           542210  77 200 5705-27   4C 1
                                                                                        
 31  22 28  3.85 57 42  2.7 104.70  0.00   9.6V  M4.5Ve                                 
 32  22 28  5.07 59  6 41.4 105.44  1.20  15.1 v           602244 316  91 5705-12   2A 1
 33  22 28  6.85 58 58 59.7 105.37  1.09  11.0 e           602244 317  84 5705-39   5D 1
 34  22 28 14    62 43.9    107.34  4.28   9.5 v           602244 300 284 6206-20   -- 1
 35  22 28 16.01 59  8 14.4 105.47  1.21  13.6 e           602244 315  92 5705-41S  3B 1
 36  22 28 19.72 59  7  9.7 105.47  1.19  15.1 v           602244 315  91 5705-11   3B 1
 37  22 28 20.8  56 11 24   103.94 -1.31  10.0 p F2Ia                                   
 38  22 28 20.90 59  8 31.2 105.48  1.21  14.9 v           602244 314  92 5705-13   2A 1
 39  22 28 22.43 47 26 59.3  99.36 -8.77   8.6 v B2ne                                   
 40  22 28.5     57 24      104.60 -0.29                                                
                                                                                        
 41  22 28 31.1  56  0 54   103.87 -1.48  10.8 v OB        542210  74 245 5705-98   5D 1
 42  22 28 49    49 47.2    100.66 -6.82  15.1 e           482240 324 231 4706-02   2A 1
 43  22 28 49.9  66 21 49   109.30  7.34  11.2 p OB-                                    
 44  22 28 51.89 59 10 54.6 105.56  1.21  14.1 v           602244 311  94 5705-35   4C 1
 45  22 29  7.9  58 38 35   105.31  0.73  11.8 v B         602244 311  65 5705-34   5D 1
 46  22 29  8    51 13.6    101.46 -5.61  10   v B5:e      482240 316 308 5205-11   -- 1
 47  22 29 10.1  66 33 32   109.44  7.49  10.8 p OB-                                    
 48  22 29 14.8  58  0 21   104.99  0.18                   602244 313  31 5705-109  3B 1
 49  22 29 18.4  58 55  6   105.47  0.95  11.9 v           602244 309  80 5705-19   5D 1
 50  22 29 57.1  48 21 29   100.07 -8.13  11.8 p OB        482240 318 154              1
                                                                                        
 51  22 30 18.64 57 13 31.8 104.71 -0.57   6.6   A3Ia                                   
 52  22 30.4     51 57      102.00 -5.11                   542210  49  28               
 53  22 30 34.6  54 59 32   103.59 -2.50  12.4 p OB        542210  56 190 5205-08   5C 1
 54  22 30 57.0  65 53  6   109.24  6.82  11.5 p OB-       662232 207 129              1
 55  22 30 57.1  57 15 51   104.80 -0.58  12.4 p OB        542210  60 312              1
 56  22 31  9.8  61 36 33   107.05  3.14   9.9   B3V:nn                                 
 57  22 31 17.2  54 43 10   103.54 -2.79  12.4 p OBl       542210  50 176 5205-12   -- 1
 58  22 31 18.6  58 27 34   105.46  0.42  11.1 v OB      r 602244 296  54 5705-99   -- 1
 59  22 31 25.7  56 55  0   104.68 -0.91  11.0 p OB        542210  55 294 5705-31   5D 1
 60  22 31 30.1  60 48 31   106.68  2.43                   602244 288 180 6206-38S  -- 1
                                                                                        
                                             64 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  22 31 43.0  57 39 40   105.10 -0.29  11.2 v OBl                                    
  2  22 32 14    57 19.7    104.99 -0.61  11.0 e           542248 327 319 5705-63   5D 1
  3  22 32 27.5  54 55  9   103.79 -2.70  11.0 e OB        542210  42 188 5205-05   5D 1
  4  22 33 13.7  60 53 54   106.91  2.40  13.6 e           602244 276 184 6206-37S  3B 1
  5  22 33 46.8  57  2 53   105.03 -0.96  11.3             542248 317 303 5705-65   5D 1
  6  22 34 32.6  58 19 50   105.76  0.10  10.4   B2III     602244 274  46              2
  7  22 34 45    54 39.7    103.95 -3.09  12.5 e           542210  23 175 5205-13   4C 1
  8  22 35  0    57 36.3    105.45 -0.56   9.4 v B5:e      542248 306 333               
  9  22 35  2    58 24.7    105.85  0.14  15.1 e           602244 271  50 5705-14   3A 1
 10  22 35 21    58  7.7    105.75 -0.13  11.0 e           602244 269  35 5705-68   5D 1
                                                                                        
 11  22 35 29.5  56 48  0   105.10 -1.29  12.3 p OB        542248 305 289 5705-32   5D 1
 12  22 35 36    58  5.3    105.76 -0.18                   602244 268  33 5705-69S  -- 1
 13  22 35 40.40 52 44 37.1 103.10 -4.82   8.2Vp B7e                                    
 14  22 35 47    57 51.8    105.67 -0.39  13.6 e           602244 267  20 5705-55   3B 1
 15  22 35 55    57  5.2    105.30 -1.07  12.5 e           542210  23 305 5705-24   4C 1
 16  22 36  2.5  62 50  6   108.16  3.91  13.6 e           602244 253 287 6206-01S  3B 1
 17  22 36 11.7  55  0 11   104.30 -2.90  11.4 p B         542248 306 192 5205-10   5D 1
 18  22 36 12.9  58 41 59   106.13  0.31  12.5 e           602244 262  65 5705-108  4C 1
 19  22 36 13    52 59.1    103.29 -4.65  12.6Vp M7e       542248 313  84 5205-15   -- 1
 20  22 36 27.49 58 25 34.3 106.02  0.06   7.0V          r                              
                                                                                        
 21  22 36 38    58 19.3    105.99 -0.05  15.1 e           602244 261  45 5705-15   2A 1
 22  22 36 48.3  54 17 27   104.02 -3.56  10.5 v OB-       542248 304 154 5205-09   5D 1
 23  22 36 53.9  56 54 21   105.32 -1.29   8.6V  WN5.5+O7  542248 295 295               
 24  22 37  4    58 58.9    106.37  0.50                   602244 255  80 5705-47S  2- 1
 25  22 37  5    58 32.3    106.15  0.11  13.6 e           602244 256  56 5705-50   3B 1
 26  22 37 33.0  66 20 27   110.05  6.88  12.2 p OB        662232 171 152              1
 27  22 37 34.6  58 19 56   106.10 -0.10  11.2 v Be        602244 253  45 5705-37   5D 1
 28  22 38.3     52 12      103.19 -5.49                   542248 297  45               
 29  22 38 23.8  59  6  9   106.57  0.52  12.5 e           602244 246  86 5705-107S 4C 1
 30  22 38 28.4  63 13 43   108.60  4.12  12.5 e           602244 237 308 6206-36   4C 1
                                                                                        
 31  22 38 31.75 55 50  5.5 104.99 -2.34   9.5           r                5705-67   5D  
 32  22 38 32.3  58 38 32   106.37  0.11  12.5 e           602244 246  61 5705-106S 4C 1
 33  22 38 40.2  62 35 27   108.31  3.55  12.5 e           602244 237 273 6206-35   4C 1
 34  22 38 41.1  58 17 15   106.21 -0.21  12.3 p OB        602244 246  42 5705-105  -- 1
 35  22 38.8     58 14      106.19 -0.26                                               1
 36  22 39 20.7  59  8  5   106.70  0.49  12.4 p OB        602244 239  87              1
 37  22 39 23.1  67  2 29   110.56  7.40  10.7 p OB                                     
 38  22 39 42.4  56  4  1   105.25 -2.22  12.0 v OB-       542248 277 248 5705-83   -- 1
 39  22 39 43    57 41.6    106.04 -0.79  11.5 v           542248 272 336 5705-43   5D 1
 40  22 39 56.54 57 19 48.0 105.89 -1.13  10.1   B5                                     
                                                                                        
 41  22 40 16    56 31.0    105.54 -1.86                   542248 272 273 5705-07S  1- 1
 42  22 40 24.6  58 58 26   106.74  0.28  11.5 v OBe       602244 232  79 5705-48   5D 1
 43  22 40.8     61 36      108.05  2.57                                                
 44  22 41.2     55 36      105.21 -2.72                   542248 268 224               
 45  22 41 19    59 21.5    107.03  0.57  11.3 v           602244 225  99 5705-89   -- 1
 46  22 41 31.9  58 49 28   106.79  0.08                   602244 225  70 5705-90   -- 1
 47  22 41 33    48 38.4    101.89 -8.85  15.1 e           482240 215 165 4706-03S  2A 1
 48  22 42 16    58 21.1    106.65 -0.38  13.2             602244 220  45 5705-20   4C 1
 49  22 42.4     56 43      105.89 -1.81                   542248 255 283               
 50  22 42 25    56 44.2    105.90 -1.81         OB        542248 255 284 5705-112  -- 1
                                                                                        
 51  22 42.6     54  9      104.70 -4.09                   542248 259 147               
 52  22 42 41.8  60 23 58   107.67  1.40  12  :v Be        602244 215 155 5705-16   5D 1
 53  22 42 43.2  62 55 43   108.88  3.62                   602244 212 291 6206-28   -- 1
 54  22 42 51.24 56 29 55.1 105.84 -2.05  12.0 v           542248 253 271 5705-97   5D 1
 55  22 43 11    56 45.1    106.00 -1.84  15.1 e           542248 250 284 5705-06S  2A 1
 56  22 43 23.13 54  4 17.9 104.76 -4.22   9.2   B2IV:nnep                              
 57  22 43 29.5  55 13 52   105.32 -3.20  10.3 v OBl       542248 250 202              1
 58  22 43 36    59 41.8    107.44  0.73  13.2             602244 210 117 5705-88   4C 1
 59  22 44  2.4  58 30 15   106.93 -0.35  11.4 v B         602244 208  53 5705-87   5D 1
 60  22 44  7.8  57 58 16   106.69 -0.83  12.5 e           602244 208  24 5705-104  4C 1
                                                                                        
                                             65 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  22 44 13.21 56 36  3.0 106.06 -2.04  10.8 v Be        542248 242 275 5705-26   5D 1
  2  22 44 51.87 57 26 55.9 106.53 -1.34  10.2 p B8II                                   
  3  22 45 13.3  56 48 29   106.28 -1.93  10.6 v Be        542248 235 286 5705-25   5D 1
  4  22 45 14    53 12.5    104.59 -5.11   9.4 v B3e                                    
  5  22 45 15    65 33.9    110.37  5.82   9.2 v           662232 129 112               
  6  22 45 18.34 57 51  6.8 106.77 -1.01   9.4   B2:IV:nne                5705-36   5D  
  7  22 45 24.4  56 11  8   106.01 -2.49  11.0   OB-                                    
  8  22 46  8.03 56 32 54.3 106.27 -2.21  11.0 e           542248 228 272 5705-85   5D 1
  9  22 46 20    57 19.1    106.64 -1.54  12.6             542248 226 313 5705-81   4C 1
 10  22 46 25    59  9.7    107.51  0.09  11.0 e           602244 191  88 5705-71   5D 1
                                                                                        
 11  22 46 30    57  9.7    106.59 -1.69  12.5 e           542248 225 305 5705-82   4C 1
 12  22 46 36    59 57.2    107.89  0.78  11.0 e           602244 190 130 5705-70   5D 1
 13  22 46 39    57 37.4    106.82 -1.29  11.3             542248 223 330 5705-80   5D 1
 14  22 46 41    54 32.0    105.40 -4.04  15.1 e           542248 227 164 5205-03   2A 1
 15  22 46 49.0  56 24 41   106.29 -2.38  12.5 e           542248 224 265 5705-116  4C 1
 16  22 46 49.1  56 18 57   106.24 -2.46  11.2 p OB        542248 223 259              1
 17  22 47 11.6  56 26 11   106.34 -2.38  11.9             542248 221 266 5705-86   5D 1
 18  22 47 22    58  1.3    107.09 -0.98  13.6 e           602244 185  26 5705-21   4B 1
 19  22 47 45.4  57 16 51   106.80 -1.67  10.2   B0:III:ep 542248 215 310 5705-33   5D 1
 20  22 47 49.69 58  8 49.1 107.20 -0.90  10.1V  B6Vne                    5705-42   -- 1
                                                                                        
 21  22 47 50.6  58  5 12   107.18 -0.95  10.8 p OB        602244 181  30              1
 22  22 47 59    56 21.4    106.41 -2.50  12.5 e           542248 215 262 5705-113  4C 1
 23  22 48  4    60 12.3    108.17  0.92  12.5 e           602244 180 144 6206-27   5C 1
 24  22 48 20    59  8.9    107.72 -0.04  13.6 e           602244 178  87 5705-72   3B 1
 25  22 48 21.2  57 32 58   106.99 -1.46  11.0 v Be        542248 211 325 5705-100  -- 1
 26  22 48 32.1  65 23 35   110.59  5.51  12.2 p OBl       662232 110 103               
 27  22 48 40    58  6.0    107.28 -0.99  15.1 e           602244 176  31 5705-05S  2A 1
 28  22 48 43.3  55  7 34   105.93 -3.64   8.5   B0II                                  1
 29  22 48 47.71 54 24 53.7 105.62 -4.28   6.1   B5Vne                                  
 30  22 49  1    57 42.8    107.15 -1.36  12.1 v           542248 206 334 5705-23   5D 1
                                                                                        
 31  22 49  3    55  7.1    105.97 -3.67  11.0 e           542248 208 195 5205-07   5D 1
 32  22 49  7.1  62 11  9   109.19  2.62  13.5   B3Ve:     602244 173 250 6206-22   4B 1
 33  22 50  8    58 39.7    107.71 -0.58  11.6             602244 166  61 5705-114  -- 1
 34  22 50 40    63 28.6    109.93  3.70  16   p           602244 164 320 6206-30   2- 1
 35  22 50 52    60 48.9    108.75  1.31  12.5 e           602244 161 177 6206-24S  4C 1
 36  22 51.1     61 26      109.05  1.84                                                
 37  22 51 18.8  60 34 36   108.70  1.07  11.0 e           602244 158 164 6206-25S  5D 1
 38  22 51 33.70 59  0 31.0 108.03 -0.35   7.2   B1Ia                                   
 39  22 51 38.8  51 50 43   104.84 -6.77  12.1 p OB        542248 190  19 5205-01   5D 1
 40  22 51 48    61 38.6    109.22  2.00  12.5 e           602244 156 221 6206-23   4C 1
                                                                                        
 41  22 51 48.3  60 23  6   108.67  0.87  12.5 e           602244 155 154 6206-06   4C 1
 42  22 52.4     62 34      109.69  2.79                                                
 43  22 52 29.0  62 41 10   109.76  2.90   9.6   B7IV                                   
 44  22 52.5     56  7      106.86 -2.99                   542248 182 250              1
 45  22 52.5     57 21      107.40 -1.89                                                
 46  22 52 41    60 39.9    108.89  1.07   9.5 v                                        
 47  22 52 44.5  57 30 14   107.50 -1.77  12.7             542248 180 324 5705-103  4C 1
 48  22 52 58    57 44.4    107.63 -1.57  12.5 e           602244 145  12 5705-79   4C 1
 49  22 53  8    57 41.4    107.63 -1.62  12.1                                         1
 50  22 53 15.45 62  8 45.2 109.60  2.37   9.3V  B2IV-Vne                               
                                                                                        
 51  22 53 38.4  57  9 23   107.46 -2.13  11.5 p OB        542248 173 304 5705-91   -- 1
 52  22 53.9     62 36      109.86  2.75                                                
 53  22 54  4    58 54.0    108.27 -0.59  13.6 e           602244 138  74 5705-02   3B 1
 54  22 54  7    60 50.3    109.12  1.15  12.5 e           602244 140 178 6206-14   4C 1
 55  22 54 11.17 60 49 36.4 109.12  1.14                                               1
 56  22 54.2     60 54      109.15  1.20                                                
 57  22 54 14    60 48.6    109.12  1.12  12.5 e           602244 139 177 6206-13   4C 1
 58  22 54 19    60 48.6    109.13  1.12  12.5 e           602244 139 177 6206-12   4C 1
 59  22 54 22    60 49.9    109.14  1.13  12.5 e           602244 139 178 6206-11   4C 1
 60  22 54 22    60 50.1    109.15  1.14  13.6 e           602244 138 178 6206-18   3B 1
                                                                                        
                                             66 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  22 54 23    60 49.5    109.14  1.13  13.6 e           602244 138 177 6206-15   3B 1
  2  22 54 24    60 47.6    109.13  1.10  15.1 e           602244 138 176 6206-10S  2A 1
  3  22 54 26    60 47.9    109.14  1.10  15.1 e           602244 138 176 6206-09   3A 1
  4  22 54 26    60 48.9    109.15  1.11  12.5 e           602244 138 177 6206-08   4C 1
  5  22 54 28    60 49.1    109.15  1.12  13.6 e           602244 138 177 6206-07   3B 1
  6  22 54 31    60 47.9    109.15  1.10  13.6 e           602244 137 176 6206-16   3B 1
  7  22 54 37    60 48.5    109.16  1.10  12.5 e           602244 137 176 6206-17   4C 1
  8  22 54 37.33 59 13 56.1 108.48 -0.32                                                
  9  22 54 38.60 60 47 24.5 109.16  1.08                                               1
 10  22 54 53.10 59  9 32.7 108.48 -0.40  12.5 e           602244 133  88 5705-75   4C 1
                                                                                        
 11  22 54 56.60 59 10 22.3 108.49 -0.39                                               1
 12  22 55  0.00 59 10 39.1 108.50 -0.39  13.6 e           602244 132  89 5705-03   3B 1
 13  22 55  2    58  1.0    108.00 -1.44  12.5 e           602244 131  27 5705-78   4C 1
 14  22 55  2.35 59 11 20.8 108.51 -0.38                                               1
 15  22 55 12.26 59  7 45.6 108.50 -0.45                   602244 131  86 5705-73   -- 1
 16  22 55.3     53 40      106.14 -5.37                   542248 160 117               
 17  22 55 23    60 31.0    109.12  0.80  12.5 e           602244 132 161 6206-26   4C 1
 18  22 55.5     53 50      106.24 -5.23                   542248 158 126               
 19  22 55 37    57 55.1    108.03 -1.56  11.0 e           602244 126  22 5705-77S  5D 1
 20  22 55 44.9  56 28 37   107.42 -2.87  11.2 p OB        542248 157 267              1
                                                                                        
 21  22 55 48.51 59 12  2.7 108.60 -0.42  12.5 e           602244 127  90 5705-74   4C 1
 22  22 55 49.75 59  6 15.1 108.56 -0.50  13.6 e           602244 126  85 5706-05   3B 1
 23  22 56  7.51 62 21 48.0 110.00  2.42  12.5 e           602244 130 260 6206-21   4C 1
 24  22 56 10.03 62 39 41.6 110.13  2.69  12.4             602244 130 277 6206-31   -- 1
 25  22 56 12    58 40.0    108.42 -0.92  11.3V          r 602244 123  62 5706-14   5D 1
 26  22 56 13.77 62 42 39.3 110.16  2.73                   602244 129 279              1
 27  22 56 17.31 62 40 11.0 110.14  2.69                   602244 129 277 6206-32   -- 1
 28  22 56 20.92 62 40 24.9 110.15  2.69                   602244 128 277 6206-43S  -- 1
 29  22 56 27.57 62 39 28.0 110.16  2.67                   602244 128 276 6206-42S  -- 1
 30  22 56 36.38 62 40  7.4 110.18  2.68                   602244 122 277              1
                                                                                        
 31  22 56 42.5  62 37 30   110.17  2.63   8.8   B1V                                    
 32  22 56 43    56 56.5    107.74 -2.51  12.4                                          
 33  22 56 46.05 62 42 25.6 110.21  2.70                   602244 126 279              1
 34  22 56 50.8  58 48 25   108.55 -0.83  12.4 p OB        602244 119  69 5705-76   4C 1
 35  22 56 50.9  57 29 14   107.99 -2.02  11.0   OBnn      542248 150 321 5706-36   -- 1
 36  22 57  4.36 48 41  3.3 104.22 -9.99   5.2V          r                              
 37  22 57 14.8  57 28 44   108.04 -2.05  11.2 p OBnn      542248 147 321 5706-16   -- 1
 38  22 57 22.4  63 26 30   110.59  3.34  12.0 p A5II      602244 123 318              1
 39  22 57 27.5  60 33 57   109.37  0.73  12.5 e           602244 118 164 6206-34   4C 1
 40  22 57 40.85 58 49 12.5 108.66 -0.86  13.2V  M3-5e   r 602244 113  70 5705-04   5D 1
                                                                                        
 41  22 58 48    61 54.0    110.08  1.87                   602244 112 236 6206-41   -- 1
 42  22 58 59.0  59 18  2   109.01 -0.50  13.6 e           602244 105  97 5706-08   3B 1
 43  22 59 22.0  61 58 23   110.17  1.91   9.1   B9V                                    
 44  22 59 39.7  57 30  1   108.34 -2.17  12.5 e           542248 130 323 5706-37   4C 1
 45  22 59 40    62 44.5    110.53  2.59  12.3             602244 108 282 6206-33   -- 1
 46  22 59.7     59 31      109.19 -0.34                                                
 47  22 59 48.3  66 26 42   112.09  5.95  12.4 p OB        662232  52 163              1
 48  22 59 53    58  9.2    108.64 -1.59  15.1 e           602244  97  35 5706-19S  2A 1
 49  23  0  0.6  59 19 19   109.14 -0.53   9.3 v OB                                     
 50  23  0  5.04 56 56 43.5 108.16 -2.70   5.0V  G0IA                     5706-41S  --  
                                                                                        
 51  23  0 10.4  60 55 40   109.82  0.92  11.1   WN8       602244 101 184 6206-19   5D 1
 52  23  0 14.3  59 23 47   109.20 -0.48  12.5 e           602244  97 102 5706-07   4C 1
 53  23  0 40.9  60 36  5   109.75  0.60  12.1 p OB-       602244  97 167 6206-29   5D 1
 54  23  0 45.4  56 24 29   108.02 -3.23  12.5 e           542248 121 264 5706-20   4C 1
 55  23  0 46    58 28.4    108.88 -1.35  12.5 e           602244  91  53 5706-18   5C 1
 56  23  1  9.7  59 56 41   109.53 -0.03  10.5 v OB        602244  92 132 5706-35   -- 1
 57  23  1 19.0  60 10 29   109.64  0.18  11.0 e B7        602244  92 144 5706-22   5D 1
 58  23  2  0    57 38.2    108.68 -2.18   9.8Vv M3e-M4e   542248 113 331              1
 59  23  2  7.7  62 49 20   110.82  2.55  10.1   B9V                                    
 60  23  2 10.5  61 23  9   110.23  1.24                   602244  90 211 6206-03S  2- 1
                                                                                        
                                             67 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  23  2 35    62 24.8    110.70  2.16  12.5 e           602244  90 266 6207-42   4C 1
  2  23  2 40.9  59 30 10   109.52 -0.51  15.1 e           602244  81 109 5706-09   2A 1
  3  23  2 54    60 14.6    109.85  0.16  15.1 e           602244  81 148 6207-04   3A 1
  4  23  3 36.8  58 18 36   109.15 -1.65   9.8   B0.5V                                  
  5  23  3 41.9  59 42 20   109.72 -0.37   9.5 v B9II                                   
  6  23  3 45    61 48.9    110.58  1.55  13.6 e           602244  81 233 6207-13   3B 1
  7  23  3 56    57 56.9    109.04 -2.00  12.0             602244  68  26 5706-38   -- 1
  8  23  3 57.47 54 11 53.8 107.53 -5.43   9.0   A0pe                     5206-01   --  
  9  23  4  0.48 67 46  5.6 113.02  6.99   9.1 v B3e                                    
 10  23  4  2.13 63 23 49.1 111.25  2.99   7.6V          r                              
                                                                                        
 11  23  4  3    61 51.6    110.63  1.58                   602244  79 236 6207-14   1- 1
 12  23  4 18.0  55 52 30   108.25 -3.91  11.0 p OB        542248  93 236 5706-21   5D 1
 13  23  4 21    55 17.3    108.02 -4.45                   542248  92 205               
 14  23  4 32    57 59.3    109.13 -1.99  15.1 e           602244  63  28 5706-03   2A 1
 15  23  4 38    59  1.9    109.56 -1.04  13.0             602244  66  84 5706-04   4C 1
 16  23  4 57    57 38.9    109.05 -2.32  13.6 e           542248  92 332 5706-02   3B 1
 17  23  5  7.5  62 15 37   110.91  1.90  10.0   B5Vep     602244  73 257 6207-39   5D 1
 18  23  5 12.9  58 14 29   109.32 -1.79   8.3   O8                                     
 19  23  6  4    57 34.3    109.15 -2.45  11.2                                          
 20  23  6 41    58  6.5    109.44 -1.99  12.9             602244  49  36 5706-17   4C 1
                                                                                        
 21  23  6 57    58 57.2    109.80 -1.23  11.8                                          
 22  23  7  3    57 54.3    109.41 -2.20  10.5 v OB        602244  45  25 5706-15   5D 1
 23  23  7  6.13 50 11 32.6 106.36 -9.29   6.9V          r                              
 24  23  8  0    59 27.0    110.12 -0.82  13.9             602244  45 108 5706-06   4B 1
 25  23  8 22    62 22.0    111.29  1.85  12.5 e           602244  54 265 6207-43   4C 1
 26  23  9 10.7  64 34 38   112.23  3.85  12.0 p OBl                                    
 27  23  9.2     66 48      113.09  5.91  14.8 m                                        
 28  23  9 16.65 49 39  2.4 106.47 -9.93   6.7V  B3Vne sh                               
 29  23  9 20    54 44.9    108.47 -5.23  15.3Vp M         542248  52 178 5206-03   4C 1
 30  23  9 34.80 61 27 57.2 111.08  0.96   9.4   B0.5pe                                 
                                                                                        
 31  23  9 46    59  5.8    110.19 -1.24  12.5             602244  31  90 5706-33   4C 1
 32  23  9 51.1  61 11 14   111.00  0.69  13.6 e           602328 332 201 6207-12   3B 1
 33  23 10 48    60 31.9    110.86  0.04  11.0 e           602328 329 166 6207-46   5D 1
 34  23 10 56    59 43.3    110.57 -0.72  12.5 e           602244  26 124 5706-23   5C 1
 35  23 11  6    57 16.4    109.66 -2.99                   542248  47 314 5706-30S  -- 1
 36  23 11  9    60 35.1    110.92  0.07  15.1 e           602328 326 168 6207-06   2A 1
 37  23 11 15.5  62 27 26   111.64  1.80                   602328 318 269 6207-19   2- 1
 38  23 11 25    60 12.4    110.81 -0.29  13.6 e           602244  25 150 6207-44   4B 1
 39  23 11 40.50 59 41 59.0 110.65 -0.77   6.9Vv M5e-M8.5e 602244  21 123 5706-24S  -- 1
 40  23 11 48.9  61 43 22   111.42  1.10  12.6 r           602244  30 232 6207-64   4C 1
                                                                                        
 41  23 11 50.0  54 34 57   108.74 -5.52  11.6 p OB        542248  33 170              1
 42  23 12  4.6  62 46  0   111.84  2.05  15.1 e           602328 311 285 6207-33   2A 1
 43  23 12 38.5  61 38 48   111.48  0.99  13.4 r           602244  24 228 6207-15   3A 1
 44  23 12 41    58 49.2    110.44 -1.63  11.8             602328 324  73 5706-39   -- 1
 45  23 12 44.9  61 46  5   111.54  1.10  14.0 r           602244  24 235 6207-16   3A 1
 46  23 13 16.6  61 28  2   111.49  0.80  13.7 r           602244  19 219 6207-63   3B 1
 47  23 13 32.7  60 31 23   111.17 -0.09  13.6 e           602328 311 164 6207-07   3B 1
 48  23 13 58.39 59 49 12.8 110.96 -0.77   8.7   B0                                     
 49  23 14  3.42 59 22 29.2 110.81 -1.18   8.9   B0Ia                                   
 50  23 14  6.6  61 27 57   111.58  0.76                   602328 304 213 6207-29   1- 1
                                                                                        
 51  23 14 34.39 59 50 12.5 111.04 -0.78   9.5   B0e                                   1
 52  23 14 39    59 51.8    111.05 -0.76  12.5 e           602328 307 128 5706-25   5C 1
 53  23 14 41.39 60 54  3.2 111.44  0.21                                                
 54  23 14 53.8  53 52 17   108.89 -6.35  10.9 p OB        542326 313 129              1
 55  23 15 12.4  60 27  2   111.33 -0.24  10.0           r                              
 56  23 15 37    60 48.1    111.51  0.07  13.6 e           602328 297 178 6207-61S  3B 1
 57  23 16  3.64 60  2  0.9 111.28 -0.66                   602328 296 136 6207-03S  2- 1
 58  23 16  7.49 60  1 43.8 111.29 -0.67  13.6 e           602328 296 136 6207-02   4B 1
 59  23 16 16    59 54.4    111.26 -0.79  15.1 e           602328 296 129 5706-10   2A 1
 60  23 16 36.6  59 32 53   111.17 -1.14  13.6 e           602328 295 110 5706-34   3B 1
                                                                                        
                                             68 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  23 16 53.1  60 58 47   111.72  0.18  13.6 e           602328 288 187 6207-08   3B 1
  2  23 16 54.7  62 22 49   112.22  1.49                   602328 283 262 6207-32S  1- 1
  3  23 17  6.55 60 57 38.4 111.73  0.16  12.5 e           602328 287 185 6207-60   4C 1
  4  23 17 25.49 60 50 43.4 111.73  0.04  10.5V  B0e sh  r 602328 285 179 6207-20   5D 1
  5  23 17 36    63 45.2    112.78  2.75                   602328 274 335 6207-18   2- 1
  6  23 18 19.3  63  3 45   112.61  2.07  13.6 e           602328 272 298 6207-34   3B 1
  7  23 19  5.9  60 59 10   111.97  0.10  13.6 e           602328 273 186 6207-11   3B 1
  8  23 19  9    65 36.6    113.59  4.43  13.6 e           662324 232 110 6707-03   3B 1
  9  23 19 11.9  61 17 52   112.09  0.38  15.1 e           602328 272 203 6207-17   2A 1
 10  23 19 19    62 58.9    112.69  1.96  11.9                                          
                                                                                        
 11  23 19 45.7  60  9 22   111.76 -0.71  11.8 p OB-       602328 271 141              1
 12  23 20 19.00 55 48 28.0 110.32 -4.82   8.6   B1nep                    5706-31   --  
 13  23 20 20    61 17.3    112.21  0.33  12.5 e           602328 265 202 6207-26   4C 1
 14  23 20 24.7  61 29 55   112.29  0.52  11.0 e           602328 264 213 6207-62S  5D 1
 15  23 20 34.21 58 16 39.3 111.21 -2.51   8.7   B0.5Vpe                                
 16  23 20 44.42 61 11 40.8 112.23  0.22   8.6   O6.5IIIef                              
 17  23 20 46.8  60 11 19   111.89 -0.72  11.6 p OB-       602328 264 142              1
 18  23 21 11.5  61 31 34   112.39  0.52  12.9 p OB:       602328 258 214              1
 19  23 21 59    55 57.3    110.59 -4.76                   542326 253 239 5706-01   2- 1
 20  23 22  5.8  60 58 22   112.31 -0.04  11.0 e OB        602328 254 184 6207-45   5D 1
                                                                                        
 21  23 22 10.37 56 20 53.5 110.75 -4.40   7.9   B6IV-Ve                  5706-32   --  
 22  23 22.2     63  0      113.00  1.86                                                
 23  23 22 24.3  61  1 29   112.36 -0.01  10.2   B1III                    6207-40   5D  
 24  23 22 57.5  58 44 56   111.66 -2.17  12.1 p OB-       602328 253  65 5706-26   -- 1
 25  23 23 13.4  60 38 59   112.33 -0.39  12.9 p OB:       602328 247 166 6207-47   5D 1
 26  23 23 20    63 43.1    113.36  2.49  13.6 e           602328 240 331 6207-37   3B 1
 27  23 24 20.53 61 37  7.8 112.78  0.48  11.0 e           602328 239 219 6207-49   5D 1
 28  23 24 21.74 61 29 21.4 112.74  0.35  12.5 e           602328 239 212 6207-59S  4C 1
 29  23 24 32.17 61 36 14.4 112.79  0.45                                               1
 30  23 24 46.27 61 26 15.7 112.76  0.29  11.0 e           602328 236 209 6207-48   5D 1
                                                                                        
 31  23 24 49.72 61 34 12.7 112.81  0.41                                               1
 32  23 24 49.82 61 36 17.1 112.83  0.44                   602328 235 218 6207-51   -- 1
 33  23 24 52.84 61 40 23.8 112.85  0.51  12.5 e           602328 235 222 6207-58S  4C 1
 34  23 25  0.96 61 36 15.6 112.85  0.44                   602328 234 218 6207-50   -- 1
 35  23 25.2     60 15      112.42 -0.85                                                
 36  23 25 14.0  61 10 20   112.73  0.02  15.1 e           602328 234 194 6207-22   2A 1
 37  23 25 47.6  61 16 57   112.83  0.10  13.6 e           602328 230 200 6207-24S  3B 1
 38  23 26 14.6  58 10 54   111.88 -2.85  13.8   WN7:      602328 231  33 5706-40S  5C 1
 39  23 26 47    63 43.9    113.73  2.38  13.6 e           602328 220 331 6207-36   3B 1
 40  23 27.2     61  6      112.93 -0.13                                                
                                                                                        
 41  23 27 17.3  61 54 23   113.20  0.64  11.8 p OB        602328 219 233 6207-52   -- 1
 42  23 27 57.7  61 46  8   113.23  0.48  15.1 e           602328 215 226 6207-31   2A 1
 43  23 29  1.5  61 20  3   113.21  0.03  13.6 e           602328 209 202 6207-23   3B 1
 44  23 29 17.2  61  1 29   113.15 -0.28  13.6 e           602328 208 186 6207-09   3B 1
 45  23 30 10.8  61 30 36   113.40  0.15  13.0 p OB-       602328 202 212 6207-53S  5D 1
 46  23 30 14    61 34.1    113.42  0.20  13.6 e           602328 201 215 6207-28   3B 1
 47  23 30 19    61 26.7    113.39  0.08  13.6 e           602328 201 208 6207-27   3B 1
 48  23 31  1    70 32.2    116.28  8.71  13.6 e           722348 279  57 7207-01   3B 1
 49  23 31 55.3  61 24 48   113.57  0.00  10.5 v OB-       602328 191 206              1
 50  23 32  3    60 38.1    113.35 -0.75                   602328 190 165 6207-55   -- 1
                                                                                        
 51  23 32  7.7  60 45  2   113.39 -0.64  11.7   B7Ib                                   
 52  23 32 51    60 40.0    113.45 -0.75  15.1 e           602328 185 166 6207-05   3A 1
 53  23 33  4    58 27.8    112.82 -2.86                   602328 183  48 5706-27   -- 1
 54  23 33 50.88 57 13 16.3 112.55 -4.08   8.3   B9ne                                   
 55  23 34  4.9  59 10 11   113.15 -2.23                   602328 176  86 5707-13   -- 1
 56  23 34 41.7  61  3  7   113.78 -0.45  12.5 e           602328 173 187 6207-10   5C 1
 57  23 35 14.9  60  0 24   113.54 -1.47  11.1   OB        602328 169 131               
 58  23 35 27.64 62 17 52.0 114.23  0.72   9.8   B0V:                                   
 59  23 35 41.4  61 11 18   113.93 -0.35  10.3   B1IV:ep                  6207-57   --  
 60  23 36  3    52 36.6    111.49 -8.58  15.1 e           542326 146  57 5207-02S  2A 1
                                                                                        
                                             69 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  23 36 25    58 16.9    113.18 -3.16                   602328 160  38 5707-03   -- 1
  2  23 36 32.8  61 43 15   114.18  0.13   9.8   F I                                    
  3  23 36 40.1  60 16 51   113.79 -1.26  11.2   OB        602328 159 145              1
  4  23 36 51.0  58 57 36   113.43 -2.53                   602328 157  75 5707-12S  -- 1
  5  23 37 12    57 26.4    113.04 -4.00                   542326 141 317 5707-16S  -- 1
  6  23 37 56    60 44.5    114.07 -0.86  12.5 e           602328 152 171 6207-65S  4C 1
  7  23 38  2    61 55.4    114.41  0.27  12.4                                          
  8  23 38  8.5  61  1 46   114.17 -0.59  11.0 e           602328 151 186 6207-21   5D 1
  9  23 38  9.9  56  1 47   112.77 -5.39  14.4VB Ce(Ne)    542326 132 242              1
 10  23 38 49.1  62  8  6   114.56  0.45   6.6   A3IIe                                  
                                                                                        
 11  23 39 10.9  59 42  1   113.93 -1.90  12.4 p B         602328 142 115 5707-05   -- 1
 12  23 39 47.8  61 55 42   114.61  0.22   9.7   B0Vn                                   
 13  23 39 57    59  5.3    113.85 -2.52                   602328 136  82 5707-04   -- 1
 14  23 40  6.9  63 25 15   115.05  1.65  12.5 e           602328 141 315 6207-35   4C 1
 15  23 40 18.45 61 20 44.2 114.51 -0.36   9.3   B9V                                    
 16  23 40.8     57 46      113.60 -3.82                                                
 17  23 41 25    65 40.7    115.80  3.78  15.7 v           662324 110 115 6707-04   3A 1
 18  23 41 45    66 39.6    116.10  4.72  12.5 v B1        660000 307 171 6707-10   -- 1
 19  23 41 46    62  4.6    114.87  0.30  12.5                                          
 20  23 42  5.24 62 57 20.2 115.14  1.14   9.2   B5                                     
                                                                                        
 21  23 42  7.6  61 26 39   114.75 -0.32  11.6:  OB                                     
 22  23 42 10    61 46.7    114.84  0.00  11.0 e           602328 126 227 6207-30   5D 1
 23  23 42 26.7  63 37 38   115.36  1.77  13.7             602328 127 326 6207-56   5C 1
 24  23 42 35.7  55 50 54   113.32 -5.73  12.5 e           542326  99 233 5707-06   4C 1
 25  23 43 30.7  61 55 41   115.03  0.10  11.4   WN7       602328 118 235 6207-41   5D 1
 26  23 43 38.9  60 17 47   114.62 -1.48  12.5 e           602328 113 148 6207-38   4C 1
 27  23 43 53.0  61 10 31   114.88 -0.64  12.3:  OB        600000 322 199 6207-66S  4C 1
 28  23 44  5.3  61 27 48   114.98 -0.36  11.7   OB-                                    
 29  23 44 31.54 56 34 53.5 113.77 -5.10   8.5Vv M7e                                    
 30  23 44 48.7  61 14 23   115.00 -0.60  11.0   (B0.5III) 602328 108 198              1
                                                                                        
 31  23 45 12.6  52 40 28   112.86 -8.90  10.3 p OB        542326  72  63              1
 32  23 45 25.4  56 40 15   113.92 -5.04         OB-       542326  80 278 5707-07   -- 1
 33  23 45.9     63 24      115.67  1.45  16.3 v F:                                     
 34  23 45 54.98 54 44  7.7 113.49 -6.93   8.5   B0:e                                   
 35  23 46  0.35 61 59 28.0 115.33  0.09   8.4   A2                                     
 36  23 46 30.5  59 54 30   114.87 -1.94                   600000 310 129 5707-02S  1- 1
 37  23 46 31.6  62 55  4   115.62  0.97  10.8   (B2.5III) 600000 298 291 6208-51   5D 1
 38  23 46 38.5  63 28 27   115.77  1.51                   600000 295 321 6208-54S  -- 1
 39  23 46 52.3  61 27 50   115.30 -0.45  11.6   OB-       600000 302 213 6208-50   -- 1
 40  23 47  7.4  62 46 22   115.65  0.81  11.4   OB        600000 295 283               
                                                                                        
 41  23 47 20.34 63 13 12.8 115.79  1.24   8.6   B3Ia:                                  
 42  23 47.4     58 53      114.73 -2.96                                                
 43  23 48  3.9  61 19 51   115.41 -0.61  12.0:  OB        600000 295 205 6208-14   5D 1
 44  23 48 10.6  63 20 19   115.91  1.33  11.7 p OB        600000 287 313 6208-52S  5D 1
 45  23 48 20    59 28.0    114.99 -2.43                   602328  80 105              1
 46  23 48 50.10 62 12 52.5 115.71  0.22   5.3V  A3Iae                                  
 47  23 48 54.1  60 58 34   115.42 -0.98         OB        600000 291 186               
 48  23 48 54.56 57 12 34.7 114.51 -4.64   8.8   B0:ne                                  
 49  23 49 37.7  62 21  2   115.83  0.33  12.5 e           600000 281 259 6208-15   4C 1
 50  23 49 53.07 62 12 51.1 115.83  0.19   7.8           r                              
                                                                                        
 51  23 49 57.8  62 42  7   115.95  0.67  11.5   OB      r                              
 52  23 50  2.7  64 41 43   116.43  2.60  12.2 v           662324  58  65 6208-18   5D 1
 53  23 50  6.6  58 35  5   115.00 -3.34  10.9   OB+       600000 291  57 5707-08   -- 1
 54  23 50 12.7  63 32  9   116.17  1.47  10.9 p A0Ia                                   
 55  23 51 35.7  63 13 25   116.25  1.13  11.5   B         600000 266 305 6208-16   -- 1
 56  23 51 49.0  63  1 26   116.23  0.93  11.9:  OB        600000 266 295 6208-17   5D 1
 57  23 52 12.03 67 10  7.7 117.22  4.96  10.0   B3Ve                     6707-07   --  
 58  23 52 33    68 25.9    117.54  6.18  15.0 v B8:       660000 244 262 6707-09   2A 1
 59  23 52 41.2  60 43  9   115.81 -1.34  11.9:  OB-                                    
 60  23 52 45.0  61  9 51   115.91 -0.91  11.5   OB-                                    
                                                                                        
                                             70 A                                       
                                                                                        
 NO     RA (2000.0) DECL      LII   BII    MAG     SP           POSS        HBH     SC C
                                                                                        
  1  23 53 49.3  63 13 32   116.50  1.08  10.1   B2V                                    
  2  23 53 49.91 60 51 12.3 115.97 -1.24   6.9   A0Iae                                  
  3  23 53 56.46 60 22 26.7 115.88 -1.71   9.6   B0IIIe                                 
  4  23 54 22.96 57 29 58.2 115.30 -4.52   4.1V          r                              
  5  23 54 26.8  66 54 21   117.37  4.65  14.5 v K2        662324  45 186 6707-08   3B 1
  6  23 54 27.7  62 32 46   116.42  0.40  13.6 e           600000 253 266 6208-07   4B 1
  7  23 54 41.8  59 43 44   115.83 -2.36  12.0   B8Ia                                   
  8  23 54 42.05 61 50 19.9 116.29 -0.30   7.2   B3Ia                                   
  9  23 55  0.9  62  5 29   116.38 -0.06  11.3   B3IIIe    602328  46 248 6208-12   5D 1
 10  23 55 24.2  61  9 25   116.22 -0.98  12.5 e           600000 248 193 6208-39S  4C 1
                                                                                        
 11  23 55 32.8  61 44 13   116.37 -0.42  12.0:  OB-       600000 246 224 6208-40S  -- 1
 12  23 55.8     58 36      115.73 -3.49                                                
 13  23 55 48.9  62 36 27   116.58  0.42  13.6 e           600000 242 271 6208-08   4B 1
 14  23 55 49    53 43.5    114.67 -8.25   9.5Vv M5e       540000 263 120              1
 15  23 56 25.5  60 49 38   116.28 -1.33  12.5 e           600000 242 175 6208-38   4C 1
 16  23 56 43.5  63 32  0   116.88  1.31  12.5 p OB-     r 602328  43 326              1
 17  23 56 48.7  64  1 21   116.99  1.78   9.5 v OB        660000 233  23 6208-13   5D 1
 18  23 56 52.4  61 13 38   116.41 -0.95   9.8   B1V:ne    600000 239 196 6208-55S  5D 1
 19  23 57 22    62 48.4    116.80  0.58                   600000 232 281 6208-46   -- 1
 20  23 57 27.7  62  3 30   116.65 -0.15  11.2   OB-                                    
                                                                                        
 21  23 57 34.01 66 25 54.3 117.57  4.12  10.4 v A0                                     
 22  23 57 34.54 64 46 49.3 117.23  2.51  14.6V  K3IVe     660000 227  64 6208-05   3B 1
 23  23 57 37.46 55 51 31.2 115.38 -6.22   9.8:  B4ne                                   
 24  23 57 47.60 59 43 12.5 116.21 -2.45   8.1   B1Iab                                  
 25  23 58  7.5  61 11 44   116.55 -1.01  11.1:  OB-                                    
 26  23 58 41.8  66 26 15   117.69  4.10  14.7   A9        660000 218 152 6708-01   3B 1
 27  23 58.7     61 11      116.62 -1.03                                                
 28  23 58 49.64 60 44 30.9 116.54 -1.48  10.0   F5                                     
 29  23 59  6    56 58.3    115.81 -5.18  10.2 v Ce        540000 233 293              1
 30  23 59 12    66 22.3    117.72  4.03  16.8 v           660000 215 149 6708-07   2A 1
                                                                                        
 31  23 59 15.0  60  1 21   116.45 -2.19   9.6   B4Vn                     5707-17   --  
 32  23 59 20.0  66 23 16   117.74  4.04  15.8   K5IVe:    660000 214 150 6708-02   3A 1
 33  23 59 54    56 58.8    115.92 -5.19                   540000 227 294 5707-15S  -- 1
 34  23 59 57    63 54.8    117.31  1.61                                                
\end{verbatim}                                      
                                                                                        
}
%}
%\end{literal}

%\include{/home/staix3/st2h102/tex/tabi}

\end{document}

