CO J=1-0

20 40 60 80

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

VLSR (KM/S)

TA* (K)

06360+0109