This article was processed by the author using a slightly changed L^ATEX A&A style file 1990.

RA(1950) Dec(1950) Density Size T^∗_A V_{LSR} FWHM Desc. [ h m s ] [^{∘ ′} ] [^′ ] [^∘K ] [ km s^{−1} ] [ km s^{−1} ] code

284.5 –0.8 10 21 28 –58 03.4 C 40 x 5 4.5 9.8 3.6 dd 284.7 –3.1 10 13 32 –60 04.1 B 6 x 2 8.6 –1.2 2.4 c 284.8 –1.6 10 20 32 –58 50.1 C 28 x 16 3.0 -13.7 1.7 dd 284.9–20.8 08 01 03 –72 15.8 C 55 x 7 - - - 285.0 +0.9 10 31 30 –56 50.4 C 22 x 7 - - -

285.3 +0.3 10 31 17 –57 27.7 B 16 x 12 16.8 -21.9 1.9 dd 2.0 –7.4 4.4 b 2.8 13.4 5.8 b 285.3 –1.6 10 23 39 –59 09.9 A 3 x 2 2.0 –8.2 1.3 e 1 2.2 –6.9 0.7 e 2 285.3 –0.4 10 28 45 –58 05.6 B 28 x 3 4.9 -19.5 2.8 dd 3.8 12.9 5.4 b 285.4 +1.1 10 34 28 –56 50.7 B 5 x 3 7.8 -18.7 1.8 dd 285.6 +5.4 10 49 48 –53 05.9 B 8 x 4 2.3 -24.3 1.1 dd 2.9 –9.7 2.3 d+

285.7 –0.6 10 30 01 –58 27.4 B 28 x 16 3.3 -14.0 3.1 e 2 4.9 -19.4 5.3 e 1 285.7 +4.2 10 46 32 –54 16.5 B 28 x 16 9.4 -25.3 1.3 dd 285.8 –1.6 10 27 17 –59 21.3 C 16 x 12 1.3 -18.0 1.9 e 285.9 +4.5 10 49 17 –54 03.2 B 22 x 12 16.8 -23.8 2.6 d- 286.0 +1.0 10 38 18 –57 11.1 C 16 x 4 1.0 -16.5 3.7 e

286.0 +5.1 10 51 36 –53 34.2 B 12 x 4 5.6 -24.6 1.1 a/dd 286.2 +5.5 10 53 47 –53 15.8 B 7 x 4 5.4 -24.5 1.8 d+ 286.2 +0.4 10 37 20 –57 52.3 B 35 x 8 1.9 -20.5 5.2 b 4.4 -15.6 1.9 dd 286.2 –0.7 10 33 15 –58 50.0 B 12 x 8 6.4 -16.6 2.9 c 286.2 –1.3 10 31 06 –59 22.5 B 4 x 4 16.2 -12.9 1.9 d-

286.3 +3.3 10 47 35 –55 18.0 B 16 x 5 - - - 286.4 –0.4 10 35 29 –58 40.4 B 16 x 7 7.6 -18.8 4.0 e 1 11.0 -13.0 3.7 e 2 3.8 15.0 5.0 b 286.5 –3.1 10 25 35 –60 58.5 B 12 x 12 2.8 -22.2 1.7 dd 6.1 -12.8 3.1 dd 286.5 +0.4 10 39 04 –58 00.3 B 14 x 7 5.0 -18.4 2.2 dd 286.5 +0.7 10 40 23 –57 45.0 B 22 x 5 3.4 27.4 2.0 dd

286.8 –3.0 10 28 09 –61 07.8 B 28 x 2 5.1 -11.6 3.8 dd 286.9 –3.7 10 25 46 –61 43.7 B 12 x 2 6.9 -19.9 2.5 c 287.0 +2.9 10 50 46 –55 58.5 B 16 x 8 1.4 -13.5 2.8 dd 287.1 –2.7 10 31 05 –61 00.0 B 16 x 5 9.4 -12.2 2.9 dd 1.7 1.0 3.0 b 287.1 –1.5 10 36 20 –59 56.1 A 3 x 2 8.0 -11.8 2.9 dd

RA(1950) Dec(1950) Density Size T^∗_A V_{LSR} FWHM Desc. [ h m s ] [^{∘ ′} ] [^′ ] [^∘K ] [ km s^{−1} ] [ km s^{−1} ] code

287.1 +0.5 10 43 58 –58 11.4 B 16 x 3 2.3 -22.2 1.4 e 1 5.6 -18.7 2.8 e 2 1.8 -15.2 1.2 e 3 287.1 +2.4 10 50 19 –56 30.0 B 6 x 5 10.2 -12.9 2.5 c/dd 287.2 +1.2 10 46 37 –57 36.5 C 12 x 8 2.9 –5.1 3.3 e/c 287.1 –2.7 10 31 05 –61 00.0 B 16 x 5 4.5 –8.8 2.3 e 287.2 +0.1 10 43 23 –58 33.9 B 22 x 12 7.6 -19.7 1.7 d- 2.7 –7.0 1.6 d- 287.3 –2.4 10 34 10 –60 52.0 B 5 x 2 6.7 -24.9 1.2 d-

287.3 –3.3 10 30 41 –61 37.5 B 3 x 4 5.6 -16.5 3.0 e/d- 287.4 +0.6 10 46 21 –58 16.4 B 12 x 3 3.2 -18.5 3.7 e 287.6 +8.0 11 08 49 –51 33.6 B 16 x 8 6.3 -28.0 3.5 e 287.7 –1.2 10 41 27 –59 59.3 B 16 x 8 7.6 -27.1 2.1 e/c 287.7 +4.1 10 59 28 –55 12.1 C 6 x 3 4.9 –9.1 1.5 dd

287.8 +2.0 10 53 26 –57 12.4 B 12 x 4 5.3 -22.1 4.3 d+ 287.9 +2.3 10 55 14 –56 58.5 B 14 x 4 3.2 -25.1 4.7 d+ 1 1.2 -11.7 1.1 d+ 2 288.0 +2.0 10 55 12 –57 13.5 B 16 x 5 5.3 -22.2 5.5 e/d+ 288.1 +0.9 10 51 39 –58 16.2 B 12 x 3 5.4 -25.1 3.3 e/d+ 288.2 –0.2 10 48 54 –59 15.6 B 14 x 5 2.6 –8.0 2.9 e/d-

288.3 +1.2 10 53 55 –58 07.4 B 3 x 3 4.7 -22.7 6.5 e 3.7 –7.8 1.1 e/dd 288.3 +7.3 11 11 04 –52 31.5 B 12 x 5 5.2 -30.7 2.6 dd 288.3 +1.1 10 53 38 –58 13.1 B 7 x 2 5.9 -24.7 3.1 e 1 2.8 -20.1 4.3 e 2 288.6 –0.1 10 52 03 –59 26.3 A 16 x 4 11.6 -34.0 2.6 d- 288.7 +0.3 10 53 59 –59 03.6 B 4 x 4 6.7 -20.7 1.2 a/dd 2.0 –2.0 2.0 b

288.7 +0.5 10 54 43 –58 53.0 B 12 x 3 2.6 -12.4 3.2 dd/e 288.8 +1.0 10 57 00 –58 28.6 B 22 x 12 4.6 -22.2 7.0 e 1 3.0 -15.0 3.7 e 2 288.8 +2.5 11 01 50 –57 07.1 C 14 x 3 4.0 -28.1 3.2 e 288.9 +1.6 10 59 39 –57 59.1 B 3 x 2 4.3 -20.3 5.2 e 1 3.6 -15.4 2.4 e 2 289.0 –3.8 10 40 42 –62 54.0 B 6 x 3 7.8 -12.8 3.7 c

289.0 +1.3 10 59 17 –58 16.9 B 12 x 12 5.8 -19.5 9.6 b 289.0 –5.8 10 32 41 –64 35.7 A 22 x 5 5.0 -10.2 1.7 e/c 10.5 –3.2 1.1 a 289.1 +1.6 11 01 16 –58 06.6 B 7 x 5 5.1 -29.3 4.1 e 1 4.2 -24.1 3.0 e 2 289.2 +1.8 11 02 36 –57 54.8 A 5 x 1 5.3 -25.3 2.1 e/dd 289.3 –2.8 10 47 05 –62 07.2 A 3 x 3 10.1 –7.6 2.4 e/dd

RA(1950) Dec(1950) Density Size T^∗_A V_{LSR} FWHM Desc. [ h m s ] [^{∘ ′} ] [^′ ] [^∘K ] [ km s^{−1} ] [ km s^{−1} ] code

289.4 +0.1 10 58 35 –59 30.8 B 16 x 7 7.8 -25.4 2.6 d+ 1.3 21.9 4.1 b 289.8 –3.2 10 49 31 –62 43.6 B 12 x 3 23.5 -13.7 1.4 a 290.4 +1.9 11 11 13 –58 19.8 B 28 x 12 2.5 -19.8 1.0 a 290.5 +1.7 11 10 58 –58 32.4 B 4 x 1 8.1 -22.3 2.0 dd 290.7 +1.1 11 10 39 –59 08.1 B 22 x 16 1.6 -25.0 3.8 e 1 2.2 -21.3 1.8 e 2

290.9 –2.1 11 02 35 –62 12.8 B 12 x 12 10.5 –3.4 0.6 a 291.0 –3.5 10 57 57 –63 28.2 A 22 x 3 11.3 –4.1 1.0 a 291.0 +2.1 11 16 03 –58 20.1 C 8 x 5 1.8 -33.2 1.6 d+ 1.6 -20.5 1.3 d+ 291.1 –1.7 11 05 03 –61 49.6 A 6 x 3 8.4 –3.9 1.3 a/d+ 291.1 +1.7 11 15 14 –58 40.5 B 7 x 2 3.6 -17.0 3.2 dd

291.1 –2.9 11 01 27 –62 59.2 C 12 x 12 8.7 –3.3 1.5 e/dd 291.2 +1.1 11 14 04 –59 20.5 C 14 x 4 4.5 -25.6 0.9 a 291.3 –1.8 11 06 58 –62 02.7 A 16 x 3 12.5 –4.6 1.0 a 2.4 -25.3 4.0 b 291.4 –0.9 11 10 03 –61 13.8 B 35 x 16 8.2 -26.1 6.2 e 2 2.4 29.4 2.2 e 291.4 –0.2 11 12 19 –60 36.7 A 4 x 2 4.5 –7.9 1.8 e/d- 1 7.0 –5.6 1.9 e/d- 2

291.4 –4.2 10 59 10 –64 17.8 C 12 x 12 11.7 –4.1 0.7 a 291.6 +0.9 11 16 43 –59 36.5 C 6 x 4 4.3 –8.9 2.3 d- 291.6 +0.0 11 14 20 –60 27.0 A 12 x 16 3.3 –8.1 0.9 e/c 1 3.4 –7.0 1.4 e/c 2 291.4 –0.9 11 10 03 –61 13.8 B 35 x 16 5.0 -29.0 4.0 e 1 291.9 –0.9 11 14 06 –61 24.1 B 22 x 12 4.6 -25.5 3.2 d+ 4.5 3.4 2.5 d- 1.9 26.1 1.7 c 292.0 +2.1 11 22 32 –58 40.4 B 12 x 7 10.6 -23.5 1.9 dd

292.0 –2.0 11 11 39 –62 28.5 C 12 x 16 7.4 -26.4 4.0 e/c 7.6 –3.4 0.8 a 292.1 –0.9 11 15 58 –61 31.5 B 22 x 16 4.1 -28.3 1.6 d-/e 1.7 -24.8 2.5 e/dd 292.3 –0.4 11 18 13 –61 05.6 B 16 x 16 4.2 -12.6 2.8 c 1.9 1.6 3.9 e 292.3 –3.7 11 08 37 –64 13.0 A 16 x 3 12.2 –4.7 1.4 a/dd 292.5 +2.2 11 26 58 –58 41.0 C 16 x 5 - - -

292.7 –3.3 11 12 54 –63 56.9 B 5 x 5 13.8 –4.5 0.9 a 292.9 +1.3 11 27 49 –59 40.8 B 3 x 3 7.4 -21.5 1.8 dd 293.0 –4.4 11 11 30 –65 04.3 B 5 x 5 11.7 –3.7 1.5 d+ 293.1 +0.6 11 27 16 –60 25.9 A 1.5 x1.5 5.1 –8.1 1.0 a 293.1 +0.3C 11 26 49 –60 44.3 B 22 x 12 2.8 -22.8 1.8 d- 4.5 –7.7 1.3 d-

RA(1950) Dec(1950) Density Size T^∗_A V_{LSR} FWHM Desc. [ h m s ] [^{∘ ′} ] [^′ ] [^∘K ] [ km s^{−1} ] [ km s^{−1} ] code

293.2 –2.8 11 18 31 –63 38.9 B 12 x 5 2.2 -23.9 1.9 d+ 8.0 –3.6 1.2 a/e 293.2 +0.4 11 27 39 –60 41.7 A 3 x 1 4.7 –8.0 1.9 e/d+ 293.3 –4.4 11 14 31 –65 13.3 C 7 x 5 13.0 –4.3 1.4 e/dd 293.3 +0.1 11 27 53 –60 56.8 A 2 x 1 3.9 –7.2 1.8 d- 293.3 –0.6 11 26 05 –61 41.1 B 7 x 3 10.9 –1.7 0.5 a 2.7 22.8 1.4 dd

293.3 –0.9 11 25 36 –61 53.4 A 3 x2.5 8.0 -27.9 3.1 e 1 5.1 -23.7 3.1 e 2 7.4 –2.7 0.7 a 293.5 –3.0 11 20 30 –63 54.7 B 7 x 7 8.9 –3.7 1.1 a 293.5 –0.8C 11 27 07 –61 55.0 B 28 x 5 3.3 -24.1 4.1 d+ 7.0 –2.6 1.6 dd 293.6 –2.0 11 24 48 –63 01.4 B 3 x 3 7.3 –4.1 0.5 a 2.3 20.8 3.0 e/d- 294.0 +6.3 11 45 41 –55 12.8 B 4 x 2 2.1 -17.9 3.4 e/d- 1 3.8 -15.8 1.2 e/d- 2

294.2 +6.1 11 46 35 –55 23.7 C 5 x 3 3.4 -16.8 1.9 e/c 294.2–19.0 09 46 30 –78 21.0 C 35 x 25 6.8 5.6 1.0 a/dd 294.3 –2.0 11 30 08 –63 12.9 B 8 x 6 6.8 -15.0 3.4 d- 294.3 –0.8 11 33 13 –62 05.5 B 6 x 3 2.9 -41.4 2.6 b 3.9 -28.7 4.6 e 1 4.7 -25.8 2.2 e 2 1.4 –6.1 5.5 b 7.5 –2.3 0.5 a 1.4 0.6 5.3 b 294.3 +2.7 11 41 06 –58 45.9 A 3 x 2 4.4 -16.2 1.4 dd

294.3 –0.1 11 35 12 –61 28.0 A 2 x 1 6.7 -23.8 1.2 a 3.8 –9.7 2.4 dd 1.4 0.5 6.4 b 294.4 –3.1 11 28 06 –64 18.7 C 22 x 22 8.3 –3.9 1.5 e/dd 294.4 –0.9 11 34 13 –62 15.3 B 7 x 3 3.4 -30.3 2.7 d+ 4.3 –1.9 2.2 dd 1.0 –7.3 4.1 b 294.5 –2.8 11 29 46 –64 06.7 A 4 x 4 6.4 –4.0 1.2 e/dd 294.5 –1.6 11 33 06 –62 58.2 B 5 x 4 16.6 -16.3 3.4 dd

294.6 –2.9C 11 31 04 –64 13.0 B 28 x 4 8.1 –3.9 0.8 a 8.3 –2.8 0.9 a 294.7 –2.1 11 33 51 –63 26.8 B 12 x 7 11.6 -14.4 5.7 b 294.8 –2.9 11 32 27 –64 18.1 A 3 x 5 9.0 –3.0 1.6 dd 294.9 +0.1 11 40 27 –61 27.7 A 2 x 1 7.7 -12.2 1.7 d+ 1.5 23.6 5.8 b 294.9 –2.6 11 34 30 –63 59.0 C 28 x 16 1.5 –2.9 1.5 e

RA(1950) Dec(1950) Density Size T^∗_A V_{LSR} FWHM Desc. [ h m s ] [^{∘ ′} ] [^′ ] [^∘K ] [ km s^{−1} ] [ km s^{−1} ] code

295.0 +0.8 11 42 25 –60 48.3 B 8 x 3 8.4 -12.7 1.6 dd 295.0 +3.4 11 47 31 –58 16.4 A 6 x 4 4.3 –7.9 4.1 b 295.0 +1.3 11 43 46 –60 17.1 B 5 x 3 7.8 -14.1 1.8 dd 295.1 –2.0 11 37 12 –63 28.9 B 3 x 5 11.7 -17.9 3.0 dd 295.2 +0.0 11 44 52 –60 39.9 B 5 x 1 4.1 -15.3 1.6 d-

295.3–12.8 10 57 43 –73 44.5 B 12 x 12 10.9 4.6 0.9 a 295.4 +0.5 11 45 34 –61 09.4 A 3 x 2 10.0 -13.2 0.9 a 295.5 +0.4 11 45 43 –61 13.9 A 2 x 2 14.1 -13.4 0.9 a 295.7 +0.0 11 49 00 –60 46.2 A 2 x 2 4.8 -12.4 1.7 dd 295.8 –0.3 11 46 34 –62 03.7 B 12 x 7 12.1 -16.5 1.9 dd

296.1 –2.5 11 44 45 –64 14.7 C 22 x 16 7.5 -14.0 1.6 e/dd 296.2 –7.9 11 30 35 –69 25.8 C 16 x 12 12.2 3.6 0.8 a 296.2–15.8 10 49 32 –76 48.7 A 16 x 5 11.3 5.5 1.3 dd 296.2 –3.6 11 43 34 –65 17.3 B 14 x 4 9.5 -29.3 1.5 dd 296.4 –2.9 11 46 15 –64 43.0 B 28 x 8 4.2 -24.4 2.3 d+ 2.3 –1.7 1.1 d+

296.5–15.7 10 54 57 –76 51.4 A 16 x 12 10.3 5.0 1.7 e/d- 296.8–14.5 11 07 43 –75 54.0 B 45 x 16 9.1 5.4 1.5 dd 297.0 –1.7 11 54 11 –63 42.2 B 4 x 2 8.2 -29.8 2.2 d+ 297.0 +2.3 12 01 22 –59 45.2 A 3 x 2 7.5 -17.9 2.0 c/dd 297.1–16.1 11 01 04 –77 25.8 A 18 x 8 9.2 5.7 2.4 e/d-

297.2–15.1 11 08 58 –76 33.1 A 28 x 8 12.3 5.3 1.6 c 297.2–15.6C 11 05 23 –77 01.8 B 100 x 45 5.1 4.0 3.4 e/d- 1 7.4 5.5 0.9 e/d- 2 297.2–15.6 11 06 40 –77 05.6 A 22 x 12 5.1 3.8 1.3 d-/e 1 9.9 5.3 1.1 d-/e 2 297.3 +2.2 12 03 40 –59 52.5 A 3 x1.5 8.6 -16.6 1.7 e/dd 297.7 –2.8 11 59 10 –64 52.4 A 8 x 3 3.0 -24.5 1.4 d+ 12.0 –4.2 1.3 d-/e

298.1 –2.8 12 02 48 –65 00.6 B 5 x 3 7.6 –5.0 0.5 a 298.3–13.1 11 36 21 –75 01.0 A 14 x 6 9.7 4.4 1.7 dd 298.3 –2.7C 12 04 03 –64 54.5 B 22 x 3 6.3 –4.6 1.0 a/d- 298.3 –4.5 12 01 11 –66 37.5 C 7 x 7 13.1 –2.9 0.9 a 298.3 –2.8 12 04 31 –65 02.0 A 4 x1.5 5.7 –4.5 0.6 a

298.7 +3.4 12 15 39 –58 57.0 A 6 x 3 8.3 -31.4 2.2 c/d+ 298.7 +2.8 12 16 11 –58 34.5 B 16 x 8 4.0 -35.0 2.7 e 299.0 –4.0 12 08 55 –66 16.4 B 14 x 8 9.0 –3.5 1.2 a/d- 299.3 +0.5 12 17 08 –61 51.7 B 45 x 16 2.0 -30.8 4.4 e 1 1.5 -25.3 3.5 e 2 299.4 +5.4 12 22 24 –57 03.0 B 9 x 6 5.0 -18.0 1.4 dd

RA(1950) Dec(1950) Density Size T^∗_A V_{LSR} FWHM Desc. [ h m s ] [^{∘ ′} ] [^′ ] [^∘K ] [ km s^{−1} ] [ km s^{−1} ] code

299.5 +5.9 12 23 35 –56 31.8 B 3 x 2 5.3 -19.3 1.3 e/d+ 299.6 +5.6 12 23 54 –56 49.2 A 6 x 3 5.6 -17.2 1.7 dd 300.0 –3.7 12 19 21 –66 10.5 A 3 x 2 6.9 –5.8 0.7 a 300.1 +4.6 12 27 05 –57 51.5 B 8 x 5 5.6 -19.7 1.6 e/d+ 300.1 –2.7 12 21 31 –65 05.8 B 24 x 2 4.5 –5.0 0.6 a

300.2 –3.5 12 21 24 –65 54.1 A 8 x 4 4.2 –2.3 0.6 a 9.1 –5.8 0.4 a 300.2 +5.0 12 28 19 –57 30.0 C 7 x 4 3.7 -17.1 2.4 e/dd 300.2–16.9 11 52 08 –79 11.1 C 22 x 16 16.8 5.0 1.0 a/c 300.6 –3.1 12 25 27 –65 37.4 A 9 x 4 12.5 –5.4 0.6 a 1.5 –3.2 1.2 b 300.6 –3.0 12 25 43 –65 27.2 B 16 x 3 9.6 –5.4 0.8 a 3.0 –3.6 1.2 d+

300.7 –1.0 12 28 00 –63 31.9 A 16 x 16 11.1 –5.4 1.2 dd 300.7 –1.5 12 27 44 –64 02.3 C 7 x 3 1.5 -24.9 1.5 b 4.5 -20.0 1.6 dd 300.7 +5.2 12 31 52 –57 20.8 C 12 x 8 1.8 -18.4 1.0 e 1 3.0 -15.5 3.0 e 2 300.9 –2.6 12 29 01 –65 05.2 B 55 x 22 7.8 –4.7 1.0 a/e 8.7 –2.4 2.4 c/e 300.9 –1.0 12 30 12 –63 33.9 A 55 x 5 15.3 –6.0 1.1 a/d+

301.0 –8.6C 12 24 35 –71 08.6 A 150 x 12 12.5 3.8 1.1 a/c 301.0–15.8 12 11 05 –78 17.8 A 12 x 5 7.1 3.6 0.7 e 301.2 –0.4 12 33 25 –62 56.1 A 5 x 2 2.2 -39.3 4.3 e/d- 3.8 -22.6 4.4 e 9.0 –4.6 0.6 a 301.4 –7.9 12 29 28 –70 28.7 A 6 x 2 8.6 3.9 1.3 dd/c 301.5 –7.7 12 31 21 –70 12.3 A 4 x 2 7.9 4.1 0.5 a

301.5 –2.8 12 34 56 –65 21.5 B 16 x 8 12.6 –5.4 1.0 e/dd 301.6 –7.8 12 32 08 –70 23.3 A 22 x 4 8.0 3.7 1.3 dd 301.6 +7.6 12 39 19 –54 57.7 A 8 x 4 5.0 -15.4 1.8 d- 301.6 +4.7 12 38 35 –57 53.1 B 8 x 6 2.1 -39.8 3.2 dd/e 301.6 –1.4 12 36 31 –63 58.7 C 22 x 3 3.0 -41.8 3.3 dd 9.1 –4.5 1.2 a/d-

301.7 –6.7 12 33 55 –69 14.2 A 7 x 6 2.7 5.0 0.8 e 8.8 6.1 0.7 a/e 301.7–16.6 12 22 26 –79 06.3 B 28 x 12 3.6 4.6 1.2 d+/e 2 11.4 2.3 2.0 d+/e 1 301.7 –7.2 12 34 07 –69 43.4 A 7 x 2 8.9 4.3 0.5 a 301.7 –2.6 12 36 42 –65 10.0 A 5 x 2 9.6 –5.0 1.0 a/dd 301.7 –2.6C 12 36 42 –65 10.0 B 40 x 35 9.6 –5.0 1.0 a/dd

RA(1950) Dec(1950) Density Size T^∗_A V_{LSR} FWHM Desc. [ h m s ] [^{∘ ′} ] [^′ ] [^∘K ] [ km s^{−1} ] [ km s^{−1} ] code

301.7 +7.7 12 40 12 –54 54.0 A 7 x 3 4.3 -16.1 1.2 d- 301.8 –4.5 12 36 14 –67 02.3 B 4 x 3 5.8 -25.9 1.2 d+ 302.0 +0.8 12 40 12 –61 49.6 B 16 x 4 5.6 -43.6 10.1 e 1 2.9 -41.2 3.3 e 2 2.9 -23.0 3.9 b 11.4 –4.3 1.1 a/d+ 302.0–17.7 12 26 50 –80 15.7 A 16 x 3 12.2 1.9 1.8 dd 302.0 –7.0 12 37 50 –69 35.8 A 4 x1.5 8.5 4.7 0.9 a

302.1 +7.4 12 42 48 –55 09.0 A 14 x 3 4.5 -15.3 2.7 dd 302.3–17.7 12 32 17 –80 16.3 A 12 x 4 13.6 2.5 2.3 d+ 302.3–17.7C 12 32 17 –80 16.3 B 65 x 35 13.6 2.5 2.3 d+ 302.3 –3.7 12 42 15 –66 14.7 B 7 x 7 5.4 -32.4 1.2 a/e 4.6 -30.8 1.1 a/e 302.4 +1.4 12 43 51 –61 10.7 B 12 x 12 2.8 -44.4 4.7 b 7.2 -29.2 3.2 d- 11.0 –3.5 0.8 a 3.5 –1.4 1.0 a/dd

302.5–17.5 12 37 22 –80 03.3 A 5 x 1 10.2 2.1 1.9 dd 302.6 –2.2 12 44 54 –64 47.5 C 16 x 12 8.2 –4.6 0.9 a 302.6–15.9 12 40 59 –78 31.8 A 6 x 3 2.0 2.4 2.0 e 6.2 3.8 0.5 a/e 302.6 –6.4 12 44 42 –68 58.5 A 5 x 3 7.2 5.4 0.6 a 302.7 –2.9 12 45 39 –65 32.8 B 12 x 12 3.3 -24.1 0.8 a

302.7 +4.7 12 46 57 –57 55.3 B 16 x 4 4.9 -30.6 1.0 e/dd 302.8–16.8 12 44 59 –79 23.0 A 3 x 3 8.5 2.3 2.3 d+ 302.8 +1.3 12 47 24 –61 18.7 B 35 x 35 2.2 -49.5 5.0 b 4.8 -38.7 6.0 b 4.9 -30.5 4.3 b 9.2 –2.8 1.0 a 3.5 0.3 0.8 a 302.9–14.1 12 46 50 –76 39.1 A 12 x 5 7.4 3.5 2.7 e/dd 302.9–16.8 12 46 35 –79 21.9 A 5 x 2 8.0 1.8 2.6 d+

302.9 +0.2 12 48 28 –62 22.1 B 35 x 12 3.3 -41.8 4.6 b 8.8 -34.7 3.3 dd/e 303.0–16.6C 12 48 53 –79 11.5 B 100 x 22 9.4 2.0 2.5 dd 303.0–17.5 12 49 24 –80 07.0 A 14 x 3 10.4 2.0 1.8 dd 303.0–14.3 12 49 26 –76 51.3 A 12 x 12 9.1 3.6 3.3 c/d- 303.1–16.1 12 51 17 –78 41.0 A 8 x 7 8.0 2.1 2.2 c

RA(1950) Dec(1950) Density Size T^∗_A V_{LSR} FWHM Desc. [ h m s ] [^{∘ ′} ] [^′ ] [^∘K ] [ km s^{−1} ] [ km s^{−1} ] code

303.1 +8.1 12 50 00 –54 29.6 C 5 x 5 3.3 -17.5 1.5 d- 303.2–13.8 12 51 32 –76 25.7 A 8 x 6 9.2 3.5 2.4 d- 303.2 –1.2 12 50 25 –63 48.6 B 12 x 12 2.8 -16.2 1.2 d- 1.5 –8.7 1.4 e 1 1.6 –6.6 0.4 e 2 303.2–17.3 12 52 53 –79 55.6 A 6 x 3 10.7 2.4 1.7 dd 303.3 –0.5 12 51 15 –63 04.1 A 22 x 22 4.4 –3.3 1.8 e 1 4.7 –1.0 1.1 e 2 3.4 0.6 1.0 e 3

303.3 +1.3 12 51 19 –61 16.8 A 12 x 3 1.5 -45.1 2.0 b 1.8 -37.4 11.1 b 9.0 –3.9 1.5 e/d+ 3.2 0.9 0.8 d- 303.3–16.3 12 55 13 –78 51.3 A 6 x 3 8.5 1.7 1.4 dd 303.3–14.3C 12 54 32 –76 55.9 A 110 x 65 8.8 3.7 1.8 e/c 2 6.6 1.6 1.6 e/c 1 303.4 –1.6 12 52 44 –64 12.0 B 12 x 12 4.5 -16.0 1.6 dd 303.5–14.4 12 57 16 –76 59.9 A 9 x 5 3.5 1.3 1.3 e/d- 1 10.2 3.5 1.8 e/d- 2

303.6 +1.4 12 53 47 –61 12.3 A 5 x 5 3.4 -39.9 5.3 b 4.4 -32.4 4.3 b 7.4 –2.8 1.9 e/dd 4.4 0.1 1.5 e/dd 303.6 +0.9 12 53 59 –61 40.3 A 9 x 3 1.5 -42.3 5.6 b 1.8 -34.6 7.4 b 5.6 –3.7 1.8 d+ 5.8 –0.3 2.2 dd 303.6–14.5 12 59 23 –77 06.9 A 3 x 3 9.3 4.0 1.5 d- 303.6 –3.3 12 55 12 –65 52.2 B 35 x 5 6.5 -18.8 2.2 dd 303.7 –3.5 12 55 27 –66 08.4 B 5 x 2 9.8 -22.7 1.4 a/dd

303.7–14.5 13 01 13 –77 07.9 A 6 x 5 3.1 1.6 1.2 e 10.8 3.7 1.2 a/dd 303.7–14.8 13 01 28 –77 24.7 A 3 x 3 8.5 3.2 1.7 c 303.7–15.0 13 01 55 –77 36.7 A 4 x 3 8.5 2.3 1.6 e 1 7.8 3.9 1.0 e 2 303.7–15.2 13 02 30 –77 46.3 A 4 x 4 7.7 1.7 1.2 e 1 8.0 3.8 1.4 e 2 303.8 +1.3C 12 55 47 –61 16.7 B 190 x 65 4.3 -38.4 3.8 b 8.8 -31.0 2.1 dd 8.7 –2.8 1.1 e/d+ 4.6 –1.8 2.7 e/dd

RA(1950) Dec(1950) Density Size T^∗_A V_{LSR} FWHM Desc. [ h m s ] [^{∘ ′} ] [^′ ] [^∘K ] [ km s^{−1} ] [ km s^{−1} ] code

303.8 +1.4 12 55 51 –61 13.4 A 8 x 4 6.9 -30.6 2.2 dd 9.8 –3.3 0.9 e/d+ 1 3.4 –1.9 3.2 e/d+ 2 303.8 +1.5 12 55 51 –61 04.1 A 3 x 5 1.5 -47.6 5.8 b 1.6 -39.6 2.2 b 1.9 -35.8 3.0 b 5.9 –3.1 1.0 a/e 5.0 –1.1 1.8 c/e 303.8–14.2 13 03 02 –76 44.9 A 14 x 6 10.2 3.8 2.4 dd 303.8 –3.8 12 57 17 –66 26.1 B 22 x 12 - - - 303.9 –1.3 12 56 59 –63 53.3 B 12 x 8 4.4 -30.9 2.1 dd 4.9 -18.1 1.3 e/dd

304.1 –1.5 12 58 37 –64 02.5 A 5 x 5 5.3 -20.4 1.9 dd 304.1 –1.1 12 58 58 –63 38.9 B 7 x 7 1.6 -30.7 3.0 b 4.3 –4.1 1.3 d- 304.2 –0.7 13 00 00 –63 17.2 B 8 x 3 2.0 -28.0 11.5 b 8.9 –3.2 1.1 a 1.5 –0.7 0.6 dd 304.2 +1.7 12 59 12 –60 51.6 A 9 x 9 4.0 -33.6 2.4 e 1 4.6 -31.0 4.2 e 2 8.9 –2.0 2.0 d+ 304.3 +1.2 12 59 29 –61 20.9 B 12 x 6 2.2 -44.6 2.9 b 4.2 -37.2 5.5 b 6.8 -28.5 4.4 e 7.6 –3.0 2.4 dd

304.4 +0.2 13 00 55 –62 19.3 B 35 x 12 2.7 -34.2 0.7 dd 2.6 -30.3 14.7 b 6.4 –3.8 0.9 a 304.7 –0.3C 13 04 09 –62 50.9 C 100 x 45 4.4 -22.0 7.2 b/e 1 2.0 -14.0 3.4 b/e 2 5.4 –3.9 1.8 d-/e 304.8 +1.5 13 04 14 –61 05.2 B 7 x 7 3.2 -40.2 2.4 dd 7.5 -27.5 5.5 e 304.9 +0.6 13 05 22 –61 58.1 A 22 x 16 4.1 -40.8 3.1 b 19.7 -35.1 3.7 dd 3.0 –2.8 1.0 dd 305.0 –3.6 13 08 34 –66 07.6 B 12 x 5 7.7 2.9 1.0 a

305.1 –3.3 13 09 13 –65 48.3 B 5 x 3 7.0 -14.8 1.9 dd 305.1 –2.3 13 09 07 –64 49.0 B 3 x 3 6.1 -27.2 1.5 dd 305.2 –1.6 13 09 02 –64 09.8 B 12 x 5 4.0 –8.9 2.0 d+/c 305.2 +1.2 13 07 14 –61 18.4 B 14 x 7 2.6 -49.5 1.8 e 1 4.3 -46.5 2.1 e 2 7.3 -25.6 4.0 e/d+ 305.8 –1.3 13 14 28 –63 48.6 B 16 x 5 3.9 –6.6 1.8 e/d+

RA(1950) Dec(1950) Density Size T^∗_A V_{LSR} FWHM Desc. [ h m s ] [^{∘ ′} ] [^′ ] [^∘K ] [ km s^{−1} ] [ km s^{−1} ] code

305.9 –1.9 13 16 05 –64 19.5 A 7 x 5 5.7 -23.8 1.2 dd/e 306.0 –2.5 13 17 00 –64 57.3 B 5 x 3 5.6 –7.6 0.8 a 306.1 +0.0 13 15 31 –62 26.2 A 6 x 4 16.7 -30.1 3.3 d- 306.2 +0.1 13 16 15 –62 17.7 A 6 x 2 2.9 -40.5 6.9 b 13.4 -32.5 3.1 d+ 306.2 –0.3 13 17 06 –62 43.5 B 12 x 5 3.5 -35.1 3.7 e 1 5.0 -29.3 5.9 e 2 4.2 -20.2 5.7 e 3

306.3 +0.2C 13 17 34 –62 15.9 A 35 x 35 5.3 -42.7 4.3 dd 10.4 -28.7 3.2 dd 306.5 +5.0 13 14 40 –57 24.7 B 12 x 6 16.7 1.2 1.0 a 306.6 –1.1 13 21 31 –63 27.3 B 6 x 3 11.6 -21.7 1.1 a 306.8 +0.6 13 21 25 –61 43.6 B 6 x 6 3.4 -43.0 12.1 e/b 1 2.2 -37.8 3.2 e/b 2 3.7 -20.4 2.1 dd 306.9 –1.4 13 24 00 –63 45.8 C 22 x 3 4.4 -43.0 2.3 dd

306.9 –0.1 13 22 32 –62 23.9 B 28 x 12 10.4 -28.6 4.5 e 306.9 –1.8 13 25 08 –64 10.1 C 35 x 22 - - - 307.1 +6.5 13 18 25 –55 52.6 B 5 x 3 7.0 -11.7 0.8 a/e 7.8 -13.0 1.4 a/e 307.2 –1.0 13 26 06 –63 18.7 B 5 x 5 6.9 -25.6 1.6 dd 307.2 +1.3 13 23 51 –60 59.3 C 16 x 5 - - -

307.2 +0.1 13 25 31 –62 12.0 A 4 x 3 5.8 -33.1 4.7 b 10.2 -28.4 1.8 dd 307.3 +2.9 13 22 34 –59 27.3 A 3 x 3 8.0 -33.6 1.6 dd 307.4 +6.6 13 20 00 –55 44.0 A 3 x 3 5.5 -12.8 1.2 dd/a 307.4 +6.4 13 20 21 –55 58.8 B 4 x 4 8.6 -11.9 2.1 c 307.4 +4.4 13 22 11 –57 55.5 B 6 x 3 5.1 -32.1 1.3 d+/a

307.4 +5.3 13 21 22 –57 01.4 A 1.4 x1.5 2.2 -14.1 2.4 e/d- 1 6.7 -11.9 1.4 e/d- 2 307.7 –1.4 13 31 24 –63 35.9 B 12 x 5 4.5 -23.4 1.2 d+ 307.9 –0.8 13 32 04 –62 57.1 B 4 x 3 7.2 -66.8 2.0 dd 6.2 -29.0 2.3 dd 308.0 +2.1 13 29 01 –60 05.3 A 16 x 5 5.1 -25.5 2.2 e/d- 1 11.1 -23.2 1.9 e/d- 2 308.0 –1.2 13 33 52 –63 22.0 B 22 x 12 1.8 -25.2 2.2 e